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УТРАТИЛ СИЛУ
 в соответствии с Законом КР от 13 декабря 2022 года № 118

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 26 июня 2020 года № 66
О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об обеспечении пожарной безопасности"
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики	14 мая 2020 года

Статья 1.
Внести в Закон Кыргызской Республики "Об обеспечении пожарной безопасности" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2016 г., № 6, ст.527) следующие изменения:
1) статью 66 изложить в следующей редакции:
"Статья 66. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям
При проектировании объектов строительства независимо от их функциональных назначений необходимо предусматривать проходы, проезды и подъезды для пожарных автомобилей к объектам строительства согласно нормативно-техническим документам и градостроительной документации.";
2) абзац четвертый части 1 статьи 74 признать утратившим силу;
3) статью 75 изложить в следующей редакции:
"Статья 75. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями, устройствами и установками с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.
Требования к таким ограждающим конструкциям, устройствам и установкам, типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека и должны соответствовать требованиям настоящего Закона, соответствующих нормативных правовых актов в области пожарном безопасности, строительных норм и правил, а также национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов определяются соответствующими строительными нормами и правилами, национальными стандартами, утвержденными в установленном порядке.
Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах определяются согласно требованиям национальных стандартов, утвержденных в установленном порядке.
3. В зданиях, оборудованных системами автоматической пожарной сигнализации или тушения, лифты должны иметь блокировку и автоматически опускаться при пожаре на 1 этаж, двери должны открываться и не закрываться.
4. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами.
5. В цокольных и подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1 типа с подпором воздуха при пожаре.";
4) абзацы четвертый-седьмой части 1 статьи 80 признать утратившими силу.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 3 июля 2020 года № 51 (3123)
Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

            Президент	С.Ш. Жээнбеков
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