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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2013 года № 396-р
(В редакции распоряжений Правительства КР от 17 марта 2014 года № 76-р, 21 июля 2016 года № 328-р)
В соответствии с Кредитным Соглашением между Правительством Кыргызской Республики, представленным Министерством финансов Кыргызской Республики, и Правительством Турецкой Республики, представленным Секретариатом Казначейства Турецкой Республики от 28 июня 2012 года:
1. Министерству финансов Кыргызской Республики:
- выделить Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 2000000 (два миллиона) долларов США на закупку специальной инженерной техники из кредита Турецкой Республики за счет сэкономленных средств по проекту "Закупка автодорожной техники и оборудования" Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.
2. Разрешить Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики приобрести специальную инженерную технику согласно приложения на выделенную сумму в размере 2000000 (два миллиона) долларов США из кредита Турецкой Республики.
3. Приобретение специальной инженерной техники осуществить в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках".
4. (Утратил силу в соответствии с распоряжением Правительства КР от 21 июля 2016 года № 328-р)

            Премьер-министр	Ж.Ж. Сатыбалдиев

Приложение
 к распоряжению Правительства Кыргызской Республики
 от 30 сентября 2013 года № 396-р
ПЕРЕЧЕНЬ
 специальной инженерной техники
(В редакции распоряжений Правительства КР от 17 марта 2014 года № 76-р, 21 июля 2016 года № 328-р)
	№
	Наименование
	Количество (ед.)

	1
	Седельный тягач с тралом, колесная база 6x6, грузоподъемностью не менее 40 тонн
	4

	2
	Экскаватор гусеничный, объем ковша не менее 0,9 м3, мощностью не менее 180 л.с.
	3

	3
	Бульдозер мощностью не менее 230 л.с., массой не менее 24 тонн
	3

	4
	Фронтальный погрузчик, объем ковша не менее 3 м3
	4

	5
	Автосамосвал грузоподъемностью не менее 25 тонн, колесная база 6x4, мощностью не менее 336 л.с.
	11

	6
	Экскаватор пневмоколесный, объем ковша не менее 0,9 м3, мощностью не менее 124 кВт
	4

	7
	Комбинированный вибрационный каток, массой не менее 5 тонн
	2

	
	Всего:
	31
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