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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 14 августа 2023 года № 412
О некоторых вопросах оценки соответствия транспортных средств, производимых в Кыргызской Республике
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 июня 2025 года № 352)

В целях реализации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызской Республике, подписанного 27 января 2023 года в городе Бишкек (ратифицировано Законом Кыргызской Республики от 13 апреля 2023 года № 89), в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) перечень технических требований при оценке соответствия транспортных средств, производимых в Кыргызской Республике, согласно приложению 1;
2) форму заключения об оценке типа транспортного средства согласно приложению 2;
3) форму заключения об оценке типа шасси согласно приложению 3.
2. Установить, что:
1) транспортные средства Chevrolet Damas (категория М1), Chevrolet Damas VA (категория N1), Chevrolet Labo (категория N1), Chevrolet Tahoe (категория M1), Chevrolet Malibu (категория M1), Chevrolet Equinox (категория M1), Chevrolet Captiva (категория M1), "ISUZU" NMR77E (категория N2), "ISUZU" NMR77H (категория N1 и N2), "ISUZU" NPR75LK (категория N2), "ISUZU" FVR34K (категория N3), "ISUZU" FVR34Q (категория N3), "ISUZU" FVR34Q (категория N3), "ISUZU" D-MAX (категория N1), "SAZ" LE60 (категория M3), "SAZ" HD50 (категория M3), GMC (категории M1/N1), Cadillac (категории M1/N1), Buick (категории M1/N1), Wuling (категории M1/N1), Chevrolet (категории M1/N1) (далее - транспортные средства), производимые на территории Кыргызской Республики отечественными заводами-изготовителями, проходят оценку соответствия с последующим получением заключения об оценке типа транспортного средства;
2) транспортные средства (шасси), прошедшие оценку соответствия согласно настоящему постановлению, подлежат выпуску в обращение, реализации, эксплуатации и государственной регистрации исключительно на территории Кыргызской Республики.
3. Центру по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики проводить работы по регистрации, оформлению и ведению реестра заключений об оценке типа транспортного средства (шасси) со сроком действия один год согласно приложению 2, на основании документов, подтверждающих соответствие типа транспортного средства (шасси) техническим требованиям: сообщения об официальном утверждении типа, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, выданные в рамках требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), декларации о соответствии, оформленные на основании протоколов испытаний транспортного средства (шасси) - аналогов, изготовленных в условиях другого производства.
4. Уполномоченному органу в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава обеспечить регистрацию транспортных средств, прошедших оценку соответствия согласно настоящему постановлению.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 июня 2025 года № 352)
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 22 августа 2023 года № 67

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У.Жапаров


Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
 технических требований при оценке соответствия транспортных средств, производимых в Кыргызской Республике
	Технические требования или объекты регламентации
	Категории транспортных средств
	Документы, содержащие технические требования

	1. Замки и петли дверей
	M1, N1
	Правила ООН № 11-02 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении замков и устройств крепления дверей"

	2. Эффективность тормозных систем
	М, N, О
	Правила ООН № 13-07 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения"

	
	M1, N1
	Правила ООН № 13-Н "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей в отношении торможения"

	3. Травмобезопасность наружных выступов
	M1, N1
	Правила ООН № 26-01 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их наружных выступов"

	4. Оснащение звуковыми сигнальными приборами
	M, N, L
	Правила ООН № 28-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения звуковых сигнальных приборов и автотранспортных средств в отношении их звуковых сигналов предупреждения"

	5. Расположение педалей управления
	M1
	Правила ЕЭК ООН № 35-00

	6. Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью более 22 пассажиров
	М2, М3
	Правила ООН № 36-03 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств большой вместимости в отношении их общей конструкции"

	7. Механизмы измерения скорости
	М, N, L5, L7
	Правила ООН № 39-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости и одометра, включая их установку"

	8. Оснащение безопасными стеклами
	М, N, L5, L7
	Правила ООН № 43-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекол и стекловых материалов"

	9. Оснащение устройствами непрямого обзора
	М, N, L5, L7
	Правила ООН № 46-01 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения устройств непрямого обзора и механических транспортных средств в отношении установки этих устройств"

	10. Оснащение устройствами освещения и световой сигнализацией
	М, N, О
	Правила ООН № 48-02 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации"

	11. Выбросы
	M1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 с дизельными двигателями
	Правила ООН № 49-01 (экологический класс 0) "Единообразные предписания, касающиеся подлежащих принятию мер по ограничению выбросов загрязняющих газообразных веществ и твердых частиц из двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей с принудительным зажиганием, предназначенных для использования на транспортных средствах"

	
	M1 максимальной массой свыше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 с газовыми и дизельными двигателями
	Правила ООН № 49-02 (уровень выбросов А, экологический класс 1) "Единообразные предписания, касающиеся подлежащих принятию мер по ограничению выбросов загрязняющих газообразных веществ и твердых частиц из двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей с принудительным зажиганием, предназначенных для использования на транспортных средствах"

	
	
	Правила ООН № 49-02 (уровень выбросов В, экологический класс 2) "Единообразные предписания, касающиеся подлежащих принятию мер по ограничению выбросов загрязняющих газообразных веществ и твердых частиц из двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей с принудительным зажиганием, предназначенных для использования на транспортных средствах"

	
	
	Правила ООН № 49-04 (уровень выбросов А, экологический класс 3) "Единообразные предписания, касающиеся подлежащих принятию мер по ограничению выбросов загрязняющих газообразных веществ и твердых частиц из двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей с принудительным зажиганием, предназначенных для использования на транспортных средствах"

	
	
	Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В1, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx - "С", экологический класс 4) "Единообразные предписания, касающиеся подлежащих принятию мер по ограничению выбросов загрязняющих газообразных веществ и твердых частиц из двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей с принудительным зажиганием, предназначенных для использования на транспортных средствах"

	
	
	Правила ООН № 49-05 (уровни выбросов В2, С, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G", "К", экологический класс 5) "Единообразные предписания, касающиеся подлежащих принятию мер по ограничению выбросов загрязняющих газообразных веществ и твердых частиц из двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей с принудительным зажиганием, предназначенных для использования на транспортных средствах"

	12. Внешний шум
	М, N
	Правила ООН № 51-01 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в отношении излучаемого ими звука"

	13. Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров
	М2, М3
	Правила ООН № 52-01 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения маломестных транспортных средств категорий М2 и М3 в отношении их общей конструкции"

	14. Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов
	N2, N3, О3, O4
	Правила ООН № 58-02 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:I. Задних защитных устройств;II. Транспортных средств в отношении установки задних защитных устройств официально утвержденного типа;III. Транспортных средств в отношении их задней защиты"

	15. Травмобезопасность наружных выступов
	N
	Правила ООН № 61-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения грузовых транспортных средств в отношении их наружных выступов, расположенных перед задней панелью кабины водителя"

	16. Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов
	N2, N3, О3, O4
	Правила ООН № 73-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения грузовых транспортных средств в отношении их боковой защиты"

	17. Рулевое управление
	М, N, О
	Правила ООН № 79-01 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизмов рулевого управления"

	18. Прочность сидений и их креплений
	М2, М3
	Правила ООН № 80-01 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сидений крупногабаритных пассажирских транспортных средств и официального утверждения этих транспортных средств в отношении прочности сидений и их креплений"

	19. Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов
	N2, N3
	Правила ООН № 93-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:I. Передних противоподкатных защитных устройств (ППЗУ);II. Транспортных средств в отношении установки ППЗУ официально утвержденного типа;III. Транспортных средств в отношении их передней противоподкатной защиты (ППЗ)"

	20. Безопасность транспортных средств с электрическим приводом
	М, N
	Правила ООН № 100-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении конкретных требований к электрическим приводам"

	21. Светоотражающая маркировка
	N2, N3, О3, О4
	Правила ООН № 104-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения светоотражающей маркировки для транспортных средств категорий М, N и О"

	22. Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам
	М2, М3
	Правила ООН № 107-01 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М2 и М3 в отношении их общей конструкции"

	23. Транспортные средства и системы питания на компримированном и сжиженном природном газе
	М, N
	Правила ООН № 110-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:I. Элементов специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых работают на компримированном природном газе (КПГ);II. Транспортных средств в отношении установки элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях компримированного природного газа (КПГ)"

	
	
	Правила ООН № 110-01 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:I. Элементов специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых работают на компримированном природном газе (КПГ) и (или) сжиженном природном газе (СПГ);II. Транспортных средств в отношении установки элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях компримированного природного газа (КПГ) и (или) сжиженного природного газа (СПГ)"

	24. Органы управления транспортных средств - идентификация
	М, N, L6, L7
	Правила ООН № 121-00

	25. Внутренний шум
	М, N
	ГОСТ 27435-87 "Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений"

	
	
	ГОСТ Р 51616-2000 "Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний"

	
	
	ГОСТ 33555-2015 "Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний"

	26. Вентиляция и отопление
	М, N
	ГОСТ Р 50993-96 "Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к эффективности и безопасности"

	
	
	ГОСТ 30593-2015 "Автомобильные транспортные средства. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к эффективности и безопасности"

	27. Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства
	М, N
	ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

	
	
	ГОСТ Р 51206-2004 "Автотранспортные средства. Содержание загрязняющих веществ в воздухе пассажирского помещения и кабины. Нормы и методы испытаний"

	
	
	ГОСТ 33554-2015 "Автомобильные транспортные средства. Содержание загрязняющих веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения. Технические требования и методы испытаний"

	28. Автобусы для перевозки инвалидов
	М2, М3
	ГОСТ Р 50844-95 "Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования"

	29. Автобусы для перевозки детей
	М2, М3
	ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"

	
	
	ГОСТ 33552-2015 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний"

	30. Установка государственных регистрационных знаков
	М, N, O
	Пункт 4 приложения 7 к техническому регламенту ТР ТС 018/2011

	31. Транспортные средства. Маркировка
	М, N, О
	ГОСТ Р 51980-2002 "Транспортные средства. Маркировка. Общие технические требования"

	
	
	ГОСТ 33990-2016 "Транспортные средства. Маркировка. Технические требования"



Примечания:
1. Разрешается альтернативное применение требований более высокого уровня.
2. При проведении испытаний в отношении внешнего и внутреннего шума требования к испытательной площадке не учитываются.
3. Если в качестве доказательственного материала по требованиям представлено сообщение об официальном утверждении типа транспортного средства по Правилам ООН, то представление копий сообщений об официальном утверждении в отношении отдельных типов компонентов, подпадающих под действие этих Правил ООН и указанных в сообщении об официальном утверждении типа транспортного средства, не обязательно.
4. Конструкция выпускаемых в обращение транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров, категорий N2 и N3, осуществляющих коммерческие перевозки грузов, должна предусматривать возможность оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами).
5. Допускается не оснащать транспортные средства антиблокировочной системой тормозов.
6. Установка каталитического нейтрализатора является обязательной в случае, если конструкцией транспортного средства предусмотрено его наличие.
7. В отношении специальных и специализированных транспортных средств дополнительно оценивается выполнение требований приложения № 6 к техническому регламенту.
8. В отношении транспортных средств с бензиновыми двигателями допускается применение экологического класса от Евро 0 до Евро 5.


Приложение 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 об оценке типа транспортного средства
 № ___________________________
Срок действия с __________________________________ по ________________________________
Орган по сертификации _______________________________________________________________
                                                     (полное и сокращенное наименование, адрес, номер,
____________________________________________________________________________________
                                         окончание срока действия аттестата аккредитации)

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

	МАРКА
	

	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
	

	ТИП
	

	БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (ШАССИ)
	(только при использовании базового транспортного средства (шасси) другого изготовителя)

	МОДИФИКАЦИИ
	

	КАТЕГОРИЯ
	

	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
	

	ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
	

	ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
	

	СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
	


Транспортное средство соответствует техническим требованиям, установленным в приложении 1 к Положению о временных требованиях и порядке проведения оценки соответствия отдельных колесных транспортных средств.
Действие заключения об оценке типа транспортного средства распространяется на серийно выпускаемую продукцию (партию транспортных средств) в количестве ________________ штук с идентификационными номерами (VIN).
Заключение об оценке типа транспортного средства недействительно без:
приложения 1 "Общие характеристики транспортного средства";
приложения 2 "Перечень документов, явившихся основанием для оформления заключения об оценке типа транспортного средства";
приложения 3 "Описание маркировки транспортного средства";
приложения 4 "Общий вид транспортного средства" (на __________________________ страницах).
Дополнительная информация ___________________________________________________________
                                                                             (при необходимости делается
_____________________________________________________________________________________
                     запись об обязательности оформления специального разрешения для
_____________________________________________________________________________________
                      передвижения транспортного средства по дорогам общего пользования,
_____________________________________________________________________________________
      указываются ограничения на возможность использования на дорогах общего пользования,
_____________________________________________________________________________________
                                  для коммерческих пассажирских перевозок и другого)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Руководитель органа по
 сертификации
 (его заместитель)	______________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Заключение об оценке типа транспортного средства утверждено.

Директор Центра по
 стандартизации и метрологии
 при Министерстве экономики
 и коммерции Кыргызской
 Республики (его заместитель)	____________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Приложение 1
 к заключению об оценке типа транспортного средства
Общие характеристики транспортного средства
Количество осей/колес (только для транспортных средств категории О) ______________________
___________________________________________________________________________________.
Колесная формула/ведущие колеса (за исключением транспортных средств категории О) _______
___________________________________________________________________________________.
Схема компоновки транспортного средства (за исключением транспортных средств категории О)
___________________________________________________________________________________.
Расположение двигателя _____________________________________________________________.
Тип кузова/количество дверей (только для транспортных средств категории М) ________________
___________________________________________________________________________________.
Исполнение загрузочного пространства (только для транспортных средств категорий N и О) _____
___________________________________________________________________________________.
Назначение (только для специальных и специализированных транспортных средств) ___________
___________________________________________________________________________________.
Количество мест для сидения (только для транспортных средств категории М, для транспортных
средств категории M1 - с распределением по рядам) ______________________________________.
Пассажировместимость (только для транспортных средств категорий М2 и М3) ________________
___________________________________________________________________________________.
Общий объем багажных отделений (только для транспортных средств категории М3 класса III) ___
___________________________________________________________________________________.
Кабина (только для транспортных средств категории N) ____________________________________.
Габаритные размеры, мм:
длина _____________________________________________________________________________.
ширина ____________________________________________________________________________,
высота (для контейнеровозов - погрузочная, максимальная допустимая) _____________________.
База, мм ___________________________________________________________________________.
Колея передних/задних колес, мм ______________________________________________________.
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг ________________________________.
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг _____________________
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного
средства, начиная с передней оси, кг ___________________________________________________.
Технически допустимая максимальная масса автопоезда (только для транспортных средств
категории N), кг _____________________________________________________________________.
Максимальная масса прицепа, кг:
прицеп без тормозной системы ________________________________________________________;
прицеп с тормозной системой _________________________________________________________.
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, кг _____________.
Описание гибридного транспортного средства: ___________________________________________.
___________________________________________________________________________________.
                     (предусмотрена или не предусмотрена подзарядка от внешнего источника;
       предусмотренные режимы работы (перечислить): только двигатель внутреннего сгорания,
               только электродвигатель, совмещенный (краткое описание этого режима работы)
	Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип):- количество и расположение цилиндров;- рабочий объем цилиндров, см3;- степень сжатия;- максимальная мощность, кВт (мин-1);- максимальный крутящий момент, Н•м (мин-1).Топливо
	Указать метод измерения

	Система питания (тип)Карбюратор (тип, маркировка)Блок управления (маркировка)Топливный насос высокого давления (тип, маркировка)Форсунки (тип, маркировка)Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)Воздушный фильтр (тип, маркировка)Глушители шума впуска (маркировка):1-я ступень;2-я ступень;3-я ступень
	

	Система зажигания (тип)Распределитель (маркировка)Коммутатор (маркировка)Катушка (модуль) зажигания (маркировка)Свечи (маркировка)
	

	Система выпуска и нейтрализации отработавших газовНейтрализаторы (маркировка):1-я ступень;2-я ступень.Глушители (маркировка):1-я ступень;2-я ступень;3-я ступень.Фильтр твердых частиц
	

	Электродвигатель электромобиля (марка, тип)
	Постоянного или переменного тока, в случае переменного тока - синхронный или асинхронный, количество фаз

	Рабочее напряжение, ВМаксимальная 30-минутная мощность, кВт
	

	Устройство накопления энергии
	Только для электромобилей и гибридных транспортных средств (батарея, конденсатор, маховик/генератор)

	Батарея (марка, тип)Электрохимическая параКоличество элементовМасса, кгРабочее напряжение, ВЕмкость, А•чМесто расположенияКонденсатор (марка, тип)Энергоемкость, ДжМаховик/генератор (марка, тип)
	

	Трансмиссия
	Тип и описание схемы трансмиссии

	Электромашина (марка, тип)
	Описание каждой электромашины: основная функция (двигатель или генератор), постоянного или переменного тока, в случае переменного тока - синхронный или асинхронный, количество фаз

	Рабочее напряжение, ВМаксимальная 30-минутная мощность, кВтСцепление (марка, тип)Коробка передач (марка, тип), число передач и передаточные числаРаздаточная коробка (тип), число передач и передаточные числаГлавная передача (тип), передаточное число
	

	Подвески:передняя (описание);задняя (описание)
	

	Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)
	

	Тормозные системы:рабочая (описание);запасная (описание);стояночная (описание);вспомогательная (износостойкая) (описание)
	

	Шины:обозначение размера;индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки;обозначение категории скорости
	

	Оборудование транспортного средства
	Кондиционер, электроблокировка замков дверей, радиооборудование, антенна, устройство (система) вызова экстренных оперативных служб



Директор Центра по стандартизации
 и метрологии при Министерстве
 экономики и коммерции Кыргызской
 Республики (его заместитель)	____________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примечание. Сведения о маркировке компонентов могут не указываться в настоящем приложении, если они не содержатся в доказательственных материалах по отдельным требованиям.

Приложение 2
 к заключению об оценке типа транспортного средства
ПЕРЕЧЕНЬ
 документов, явившихся основанием для оформления заключения об оценке типа транспортного средства (одобрение типа транспортного средства)
	Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности
	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие
	Дата и номер документа*



Руководитель органа по
 сертификации (его заместитель)	_______________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)


Примечания:
1. Для Правил ООН № 30 и 54 в настоящем перечне приводится следующее примечание: "Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по правилу ООН № 30 или 54 и при условии представления в уполномоченную организацию информации об указанной маркировке)". Указанная запись может корректироваться в зависимости от типов устанавливаемых шин.
2. Допускается не указывать номера сообщений об официальном утверждении типа по отдельным ремням безопасности, звуковым сигнальным приборам, стеклам, зеркалам и сцепным устройствам в случае, если имеется перечень названных компонентов с указанием номеров этих сообщений и их маркировки в сообщениях по Правилам ООН № 16, 28, 43, 46, 48 и 55 на установку соответственно ремней безопасности, звуковых сигнальных приборов, стекол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации, а также сцепных устройств.
(*) Для документов, оформленных на ограниченный срок действия, указываются даты начала и окончания действия.

Приложение 3
 к заключению об оценке типа транспортного средства
Описание маркировки транспортного средства
Место расположения таблички изготовителя _____________________________________________
Место расположения идентификационного номера ________________________________________
Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель органа по
 сертификации (его заместитель)	______________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Приложение 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 об оценке типа шасси
 № __________________________
Срок действия с _________________________________ по _______________________________
Орган по сертификации _____________________________________________________________
                                                        (полное и сокращенное наименование, адрес, номер,
__________________________________________________________________________________
                                      окончание срока действия аттестата аккредитации)

Шасси

	МАРКА
	

	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
	

	ТИП
	

	МОДИФИКАЦИИ
	

	КАТЕГОРИЯ
	

	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
	

	ВАРИАНТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (указать из перечисленных: шасси с кабиной и двигателем, автобусное шасси без кузова для автобусов рамной конструкции, автобусное шасси без кузова для автобусов каркасной конструкции, грузовое шасси без кабины для изготовления транспортных средств со специальной кабиной, грузовое шасси с частично собранной кабиной (без задней стенки), шасси с передней частью кабины для изготовления автомобилей-домов, передняя часть шасси без кабины для изготовления автомобилей-домов, шасси прицепа или другое)
	

	ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
	

	ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
	

	СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
	


Шасси соответствуют техническим требованиям, установленным в приложении 1.
Действие заключения об оценке типа шасси распространяется на серийно выпускаемую продукцию (партию незавершенных транспортных средств (шасси) в количестве ______________ штук с идентификационными номерами (VIN) с __________________ по _____________________.
Заключение об оценке типа шасси недействительно без:
приложения 1 "Общие характеристики шасси";
приложения 2 "Перечень документов, явившихся основанием для оформления заключения об оценке типа шасси";
приложения 3 "Описание маркировки шасси";
приложения 4 "Общий вид шасси" (на ____________ страницах).
Дополнительная информация ___________________________________________________________
                                                             (при необходимости указываются ограничения
_____________________________________________________________________________________
                           на запрет перемещения своим ходом, возможность использования
_____________________________________________________________________________________
                                                     на дорогах общего пользования и другое)

Руководитель органа по
 сертификации
 (его заместитель)	_______________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Заключение об оценке типа шасси утверждено.

Директор Центра по
 стандартизации и метрологии
 при Министерстве экономики
 и коммерции Кыргызской
 Республики (его заместитель)	____________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Приложение 1
 к заключению об оценке типа шасси
Общие характеристики шасси
Количество осей/колес (только для транспортных средств категории О) _____________________
__________________________________________________________________________________.
Колесная формула/ведущие колеса (за исключением транспортных средств категории О) ______
__________________________________________________________________________________.
Схема компоновки транспортного средства (за исключением транспортных средств категории О)
__________________________________________________________________________________.
Расположение двигателя ____________________________________________________________.
Тип кузова/количество дверей (только для транспортных средств категорий М и О) ____________
__________________________________________________________________________________.
Кабина (только для транспортных средств категории N) ___________________________________.
Габаритные размеры, мм:
длина ____________________________________________________________________________;
ширина ___________________________________________________________________________;
высота ____________________________________________________________________________.
База, мм __________________________________________________________________________;
Колея передних/задних колес, мм _____________________________________________________.
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг ______________________________________________.
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг ____________________.
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного
средства, начиная с передней оси, кг __________________________________________________.
Описание гибридного транспортного средства: __________________________________________
__________________________________________________________________________________
              (предусмотрена или не предусмотрена подзарядка от внешнего источника;
__________________________________________________________________________________
     предусмотренные режимы работы (перечислить): только двигатель внутреннего сгорания,
__________________________________________________________________________________
         только электродвигатель, совмещенный (краткое описание этого режима работы)
__________________________________________________________________________________.
	Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип):- количество и расположение цилиндров;- рабочий объем цилиндров, см3;- степень сжатия;- максимальная мощность, кВт (мин-1);- максимальный крутящий момент, Н•м (мин-1).Топливо
	Указать метод измерения

	Система питания (тип)Карбюратор (тип, маркировка)Блок управления (маркировка)Топливный насос высокого давления (тип, маркировка)Форсунки (тип, маркировка)Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)Воздушный фильтр (тип, маркировка)Глушители шума впуска (маркировка):1-я ступень;2-я ступень;3-я ступень.
	

	Система зажигания (тип)Распределитель (маркировка)Коммутатор (маркировка)Катушка (модуль) зажигания (маркировка)Свечи (маркировка)
	

	Система выпуска и нейтрализации отработавших газовНейтрализаторы (маркировка):1-я ступень;2-я ступень.Глушители (маркировка):1-я ступень;2-я ступень;3-я ступень.Фильтр твердых частиц
	

	Электродвигатель электромобиля (марка, тип)Рабочее напряжение, ВМаксимальная 30-минутная мощность, кВт
	Постоянного или переменного тока, в случае переменного тока - синхронный или асинхронный, количество фаз

	Устройство накопления энергииБатарея (марка, тип)Электрохимическая параКоличество элементовМасса, кгРабочее напряжение, ВЕмкость, АчМесто расположенияКонденсатор (марка, тип)Энергоемкость, ДжМаховик/генератор (марка, тип)
	Только для электромобилей и гибридных транспортных средств (батарея, конденсатор, маховик/генератор)

	ТрансмиссияЭлектромашина (марка, тип)
	Тип и описание схемы трансмиссии. Описание каждой электромашины: основная функция (двигатель или генератор), постоянного или переменного тока, в случае переменного тока - синхронный или асинхронный, количество фаз

	Рабочее напряжение, ВМаксимальная 30-минутная мощность, кВтСцепление (марка, тип)Коробка передач (марка, тип), число передач и передаточные числаРаздаточная коробка (тип), число передач и передаточные числаГлавная передача (тип), передаточное число
	

	Подвески:- передняя (описание);- задняя (описание)
	

	Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)
	

	Тормозные системы:- рабочая (описание);- запасная (описание);- стояночная (описание);- вспомогательная (износостойкая) (описание)
	

	Шины:- обозначение размера;- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки;- обозначение категории скорости
	

	Оборудование шасси
	Кондиционер, электроблокировка замков дверей, радиооборудование, антенна, устройство (система) вызова экстренных оперативных служб)



Руководитель органа по
 сертификации (его заместитель)	_______________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примечание. Сведения о маркировке компонентов могут не указываться в общем техническом описании и настоящем приложении, если они не содержатся в доказательственных материалах по отдельным требованиям.

Приложение 2
 к заключению об оценке типа шасси
ПЕРЕЧЕНЬ
 документов, явившихся основанием для оформления заключения об оценке типа шасси
	Элементы объектов Технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности
	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие
	Дата и номер документа*



Руководитель органа по
 сертификации (его заместитель)	_______________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)


Примечания:
Для Правил ООН № 30 и 54 в настоящем перечне приводится следующее примечание: "Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилу ООН № 30 или 54 и при условии представления в экспертную организацию информации об указанной маркировке)". Указанная запись может корректироваться в зависимости от типов устанавливаемых шин.
Допускается не указывать номера сообщений об официальном утверждении типа по отдельным ремням безопасности, звуковым сигнальным приборам, стеклам, зеркалам и сцепным устройствам в случае, если имеется перечень названных компонентов с указанием номеров этих сообщений и их маркировки в сообщениях по Правилам ООН № 16, 28, 43, 46, 48 и 55 на установку соответственно ремней безопасности, звуковых сигнальных приборов, стекол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации, а также сцепных устройств.
(*) Для документов, оформленных на ограниченный срок действия, указываются даты начала и окончания действия.


Приложение 3
 к заключению об оценке типа шасси
Описание маркировки шасси
Место расположения таблички изготовителя __________________________________________
Место расположения идентификационного номера _____________________________________
Структура и содержание идентификационного номера (номеров) шасси:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель органа по
 сертификации (его заместитель)	_____________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)


Приложение 4
 к заключению об оценке типа шасси
ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

Источник: dalil.kg/document/230001618
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
8de64316e95979c063c17bcd5380dc052a2594e9.png
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