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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 29 апреля 2025 года № 163

«О внесении изменений в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения»
В целях приведения действующих нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями современных стандартов и международной практики и во исполнение поручения Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики — Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики А.А. Касымалиева от 30 января 2025 года № 14-1606, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 3 марта 2023 года № 115 и Положением «О Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики (далее - Госстрой) от 25 июня 2021 года № 44, приказываю:

1. Внести в Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения» от 13 декабря 2018 года № 20-нпа, следующие изменения:
- пункт 4.5 раздела 4 «Общие требования» изложить в следующей редакции:
«4.5 Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временного проживания (гостиницы, пансионаты при больницах и т.п.) в соответствии с СН КР 21-01.
Во вновь проектируемых общеобразовательных организациях высота учебных помещений от пола до потолка должна быть не менее 3,3 м, а для зданий общеобразовательных организаций вместимостью не более 300 учащихся или размещаемых в климатической зоне I - не менее 3,0 м. Высота коридоров учебных зданий, оборудованных подвесными потолками, должна быть в чистоте не менее 2,6 м.
Высоту помещений, встраиваемых в дома жилые многоквартирные: объектов общественного назначения общей вместимостью до 40 человек; предприятий розничной торговли торговой площадью до 250 м2; дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций допускается принимать в соответствии СНиП КР 31-08.
В зданиях, капитально ремонтируемых и приспосабливаемых для дошкольных образовательных организаций, и общеобразовательных организаций высота помещений принимается по высоте этажа жилого дома и более.
Высоту помещений в чистоте не менее 2,7 м следует принимать:
- в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях (в климатическом подрайоне IA);
- в административных и служебных помещениях;
- в общежитиях и домах-интернатах.
Высоту помещений, определяемую функциональными процессами, следует устанавливать по соответствующим технологическим нормам и требованиям.
В коридорах и помещениях вспомогательного по отношению к функциональным процессам назначения допускается уменьшение высоты, до 2,2 м; в холлах для посетителей – не ниже 2,4 м.»;
- раздел 4 «Общие требования» дополнить пунктом 4.32 следующего содержания:
«4.32 При разработке генерального плана следует разработать проект благоустройства прилегающей территории с обязательной посадкой многолетних насаждений, в соответствии с техническими параметрами зданий и сооружений, а также ограждение в утверждаемой части проектной документации.»;
- пункт 6.83 раздела 6 «Обеспечение надежности и безопасности зданий» изложить в следующей редакции:
«6.83 На строительных площадках сейсмичностью 8 баллов высота школ и дошкольных учреждений ограничивается пятью и четырьмя этажами соответственно.
На строительных площадках сейсмичностью 9 и более 9 баллов, высота школ и дошкольных учреждений ограничивается тремя и двумя этажами соответственно.
В случае если по функциональным требованиям возникает необходимость повышения этажности проектируемого здания школы и дошкольных учреждений сверх указанной, следует применять специальные системы сейсмозащиты (сейсмоизоляция, демпфирование и т.п.) для снижения сейсмических нагрузок.
П р и м е ч а н и е – Наличие специальных технических условий, содержащих только мероприятия по повышению прочности конструкций и/или их способности к пластическому деформированию, не является достаточным основанием для отступлений от указаний настоящего пункта в отношении предельных высот проектируемых зданий школ и дошкольных учреждений.».
- пункт 6.84 раздела 6 «Обеспечение надежности и безопасности зданий» изложить в следующей редакции:
«6.84 На четвёртом и пятом этажах зданий общеобразовательных организаций и учебных корпусов школ-интернатов не следует размещать помещения для первых классов. Количество остальных учебных помещений на этих этажах рекомендуется ограничить 25% от общего числа учебных классов.».
2. Департаменту градостроительства и архитектуры при Госстрое:
- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;
- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в единый государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;
- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копии в Кабинет Министров Кыргызской Республики для информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госстроя Б.Б. Турдугулова и директора Департамента градостроительства и архитектуры при Госстрое З.А. Кангельдиеву.
Опубликован на официальном сайте Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики https://minstroy.gov.kg от 30 апреля 2025 года.


Министр	Н.К. Орунтаев
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