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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 24 сентября 2025 года № 97-нпа


О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка выдачи документов на строительство и подключения к инженерным сетям в Кыргызской Республике» от 2 июля 2025 года № 93-нпа

В целях усовершенствования механизма получения технических условий и подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также оптимизации процессов взаимодействия заказчиков с инженерно-техническими службами, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», Законом Кыргызской Республики «Об основах градостроительного законодательства Кыргызской Республики», постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 115 и Положением «О Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 апреля 2025 года № 221, приказываю:

1.Внести в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка выдачи документов на строительство и подключения к инженерным сетям в Кыргызской Республике» от 2 июля 2025 года № 93-нпа следующие изменения:
1)в Правила предоставления технических условий и порядка подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные вышеуказанным приказом:
-дополнить главой 51 следующего содержания:
«Глава 51. Отдельные вопросы по энергоснабжению и теплоснабжению
661. Инженерно-технические службы в сфере энергоснабжения вправе выдавать технические условия на электроснабжение мощностью до 30 кВт на основании заявления заказчиков. Форма заявления и порядок утверждается Министерством энергетики Кыргызской Республики.
662. Технологическое присоединение к существующим электрическим сетям осуществляется без взимания платы. Заказчики несут расходы только в части оплаты инженерно-техническим службам за разработку технических условий.
663. Инженерно-технические службы в сфере энергоснабжения, не имеющие в составе государственной доли собственности, обязаны согласовывать с инженерно-техническими службами, в составе собственности которых имеется государственная доля, технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью свыше 500 кВт к электрическим сетям, имеющим более высокий класс напряжения, к которым осуществляется данное подключение.
664. Мощность временного присоединения к существующим сетям электроснабжения на период строительства, реконструкции, перепрофилирования либо перепланировки объектов не должна превышать 1,5 МВт. В случае строительства автомобильных и железных дорог допустимая мощность временного присоединения не должна превышать 3,5 МВт. Для разовых работ мощность временного присоединения не должна превышать 0,1 МВт.
665. Заказчик для осуществления технологического присоединения обращается в инженерно-технические службы в сфере энергоснабжения. Выбор типа электрической сети осуществляется в зависимости от величины подключаемой мощности и производится согласно следующей классификации:
-линия электропередачи напряжением 0,23 кВ — при подключаемой мощности до 10 кВт;
-линия электропередачи напряжением 0,4 кВ — при подключаемой мощности от 3 до 50 кВт с учетом возможного строительства линии электропередачи;
-линия электропередачи напряжением 6–10 кВ — при подключаемой мощности от 50 кВт до 2 МВт;
-подстанция напряжением 35–110 кВ с отпайкой на напряжение 6–10 кВ — при подключаемой мощности от 500 до 10 000 кВт;
-линия электропередачи напряжением 35 кВ — при подключаемой мощности от 1 до 20 МВт;
-подстанция напряжением 35–110 кВ с отпайкой на напряжение 35 кВ — при подключаемой мощности до 20 МВт;
-линия электропередачи напряжением 110 кВ — при подключаемой мощности от 10 до 70 МВт;
-электрическая сеть Открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» напряжением 220 кВ — при подключаемой мощности от 25 до 150 МВт.
666. Технологическое присоединение к существующим сетям теплоснабжения осуществляется на платной основе. Инженерно-технические службы в сфере теплоснабжения направляют полученные денежные средства на развитие и реконструкцию существующих тепловых сетей, включая модернизацию, проектирование и строительство новых сетей.
667. Размер платы за технологическое присоединение формируется с учетом повышающего коэффициента, который применяется в случае, если величина заявленной тепловой нагрузки присоединяемого объекта превышает одну Гкал/час.
668. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается один раз при выдаче технических условий инженерно-техническими службами в сфере теплоснабжения.
669. Размер платы за технологическое присоединение (РП) за 1 Гкал мощности к сетям теплоснабжения рассчитывается по формуле:
РП=Тбаз×Ред, где
Тбаз - базовый размер платы за технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения, млн. сом/Гкал/час;
Ред - суммарная мощность технологического присоединения, подтвержденная заявкой присоединяемого Заказчика на основании проектной документации на объект.
6610. Основным исходным показателем для расчета экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения является фактическая сумма затрат на реконструкцию, направленную на улучшение технических характеристик тепловых сетей в базовом периоде регулирования.
6611. Базовый размер платы за технологическое присоединение (Тбаз) рассчитывается по формуле:
Тбаз=∑Сз / Пс ×К (млн.сом/Гкал/час), где:
∑Сз - сумма затрат при реконструкции тепловых сетей в базовом (пятилетний период, предшествующий периоду (году) регулирования) периоде;
Пс - сумма присоединенных нагрузок в базовом (пятилетний период, предшествующий периоду (году) регулирования) периоде;
К - показатель фактической годовой инфляции для года, предшествующего периоду регулирования.
6612. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается теплоснабжающей организацией на основании базового размера платы индивидуально для каждого Заказчика.
6613. Для города Бишкек базовый размер платы устанавливается единым показателем для всех теплоснабжающих организаций. Для организаций, работающих в регионах Кыргызской Республики, базовый размер платы корректируется с учетом территориальных коэффициентов, рассчитываемых на основании стоимости недвижимого имущества по территориальному признаку. При расчете коэффициентов используются среднеарифметические цены за квадратный метр недвижимого имущества, публикуемые уполномоченным государственным органом в сфере регистрации недвижимого имущества. Коэффициенты применяются на момент заключения договора о технологическом присоединении.
6614. Базовый размер платы на период регулирования первоначально исчисляется на основе показателей базового периода. На последующие регулируемые периоды уполномоченный орган производит индексацию базового размера платы с учетом уровня годовой инфляции. Пересчет базового размера платы осуществляется не ранее чем через три года после ее первоначального установления.
6615. При подключаемой мощности свыше 1 Гкал/час размер платы корректируется с применением повышающих коэффициентов согласно следующей шкале:

	Величина подключаемой мощности, Гкал/час
	Повышающий коэффициент К

	До 1,0
	1,0

	Свыше 1,0 до 1,5
	1,3

	Свыше 1,5 до 2,0
	1,5

	Свыше 2,0 до 2,5
	1,7

	Свыше 2,5 до 3,0
	2,0

	Свыше 3,0 до 3,5
	2,2

	Свыше 3,5 и выше
	2,5



6616. Размер платы определяется по формуле:
Т=РП × К, где
РП — расчетная плата за технологическое присоединение, 
К — повышающий коэффициент.
6617. В случае, если технологическое присоединение к сетям теплоснабжения осуществляется в местах, где отсутствует свободная мощность либо тепловая сеть, размер платы за технологическое присоединение устанавливается инженерно-техническими службами в сфере теплоснабжения на основании проектной документации на объект.».
2.Управлению архитектуры, контроля и технического нормирования:
1)обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в порядке, установленном постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;
2)в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа на государственном и официальном языках в двух экземплярах на бумажном и электронном носителях с указанием источника опубликования в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;
3)в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить его копию в Администрацию Президента Кыргызской Республики для сведения.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Б.Б. Турдугулова.
4.Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Опубликовано на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики https://minstroy.gov.kg/ от 24 сентября 2025 года.


Министр	Н.К. Орунтаев
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