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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 1 декабря 2025 года № 765

Об утверждении Правил регистрации аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Кыргызской Республики

В целях определения единых требований к проведению регистрации аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 10-1 Закона Кыргызской Республики "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", пунктом 8 статьи 7-1 Закона Кыргызской Республики "О Гражданской защите", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Правила регистрации аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований согласно приложению.
2. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики:
1) образовать комиссии по проведению регистрации аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований в установленном порядке;
2) при необходимости привлекать к работе в составе вышеуказанных комиссий представителей заинтересованных органов исполнительной власти.
3. Определить, что мероприятия, вытекающие из настоящего постановления, реализуются за счет средств министерств, административных ведомств, местных государственных администраций, органов местного самоуправления и организаций, предусмотренных на соответствующий год, и в пределах штатной численности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 2 декабря 2025 года № 95


Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	A.А Касымалиев
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