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Приложение 11(к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
 от 25 февраля 2026 года № 01-01/50)


МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ

Результат расчетов и прямых замеров выбросов загрязняющих веществ по всем технологическим процессам полиграфичеких производств представлены всем технологическим процесса полиграфических производств представлены в табл. 1. В зависимости от конкретных условий проектирования и эксплуатации приведенные показатели могут изменяться.

Таблица 1

Выбросы загрязняющих веществ при полиграфическом производстве

	Оборудование
	Загрязняющее вещество
	Выделение загрязняющего вещества от единицы оборудования, мг/ч
	Рекомендуемое количество отсасываемого воздуха от единицы оборудования, м3/ч
	

	Наборный участок

	Наборная строкоотливная машина (Н-14, Н-7, Н-4)
	Аэрозоли свинца
	5,0
	400
	

	Наборная строкоотливная машина (Н-15, Н-11, Н-12, Н-10, 2Н-10, Н-6, Н-5)
	”
	5,2
	450
	

	Наборная строкоотливная машина (Н-121, Н-122, Н-140, НА-140, НА-240, Н-240, Н-244)
	”
	2,8
	400
	

	Наборный буквоотливной автомат, монотип (МО, МО-2, МО-5)
	”
	20,0
	325
	

	Участок верстки

	Крупнокегельная стро-коотливная машина СК-1, СК-2, СК-3)
	”
	6,6
	325
	

	Участок отливки шрифта и гартоплавка

	Шрифтолитейная машина (НШЛ-2)
	”
	7,8
	325
	

	Шрифтолитейная крупнокегельная машина (НШП-3, НШП-4)
	”
	7,8
	325
	

	Автомат мелкокегельный шрифтолитейный (АМШ)
	”
	7,8
	325
	

	Пробельно-линеечный автомат:
	
	
	
	

	            АПП
	”
	6,5
	425
	

	            Эльрод
	”
	5,9
	425
	

	Полуавтомат для литья слитков с изложницами (2СЛВ-2, СЛВ)
	”
	120,0
	625 от котла, 550 от изложниц
	

	Гартоплавильный котел емкостью 1 – 1,5 т
	”
	162,8
	1900 от котла, 550 от изложниц
	

	Гартоплавильная установка (МГУ-1), емкость котла 50 кг.
	”
	22,4
	1500 от котла, 550 от изложниц
	

	Гартоплавильная установка (СЛВ-100), емкость котла 100 кг
	”
	43,1
	1000 от котла, 550 от изложниц
	

	Ящик для сбора изгара
	”
	20,0
	550
	

	Участок отливки гартовых стереотипов

	Стереотипный круглоотливной автомат (ЗОГА, ЧОГА)
	”
	191,1
	1500 от котла, 3000 от форм
	

	Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП) к машине ПРГ
	”
	75,0
	450
	

	Стереотипный отливной автомат (СЛП-205) к машине ПСН-5 и стерео-типный автомат (СЛП-263) к машине ПВТ-60
	”
	81,0
	450
	

	Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-347) к книжно-журнальным ро-тационным машинам ПРК-3 и ПВК-84-4
	”
	125,6
	650
	

	Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-385) к книжно-журнальной ро-тационной машине ПРК-2М
	”
	120,2
	450
	

	Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-372) к газетноротационной машине ПВТ (взамен ГПО)
	”
	81,0
	450
	

	Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-350) к листовой ротационной машине НВП-84
	”
	102,6
	650
	

	Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-310) к листовой ротационной машине ПВЛ-70-2
	”
	102,6
	450
	

	Стереотипный отливной полуавтомат (СЛП-450) к листовой ротационной машине ПРЛ-4 (взамен СЛК-4)
	”
	109,9
	450
	

	Станок ручной для отливки стереотипов (2СЛР)
	”
	152,5
	450
	

	Полуавтомат для отливки плоских стереотипов (СЛХ-2)
	”
	61,3
	425
	

	Полуавтомат для отливки стереотипов к книжно-журнальным ротационным машинам ПРК-3, ПВК-84-4, ПРК-2
	”
	102,6
	500 от котла, 500 от места, выемки стереотипов
	

	Участок очистки матриц и магазинов

	Чистка магазинов (рабочий стол)
	Бензин
	7000
	1500 с 1 м2 стола
	

	Чистка матриц:а) вручную тринатрий-фосфатом (рабочий стол, ванна, раковина, мойка)б) вручную бензином (рабочий стол, ванна, раковина, мойка)
	Аэрозоль тринат-рийфосфатаПары бензина
	200030000
	1500 с 1 м2
	

	Чистка клиньев вручную порошком графита (рабочий стол)
	Пыль графита
	436
	
	

	Чистка шрифтомасс (вытяжной шкаф, пылесос)
	Пыль свинца
	0,3
	
	

	Участок матрицирования

	Матричный пресс (МП-400)
	
	-
	1000±300
	

	Матричный пресс (МП-150)
	
	-
	760±260
	

	Матричный пресс (СМП-200)
	Хлористый водород
	2400
	1350
	

	
	Хлористый винил
	4200
	
	

	Нагревательное устройство (СНМ-200) к прессу СМП-200
	Хлористый водород
	2000
	1100
	

	
	Хлористый винил
	15000
	
	

	Копировальный участок
	

	Осветительная установка (РСК-7) для освещения копировальных рам форматом до 66Х73 см.
	Озон, тепло
	3,26
	Определяется значением ПДК озона
	

	Осветительная установка (2РСК-6) к копировальной раме ФКР-115
	То же 
	4,44
	Определяется значением ПДК озона
	

	Участок травления клише
	

	Машина однопроцентного травления (ФТЭ-50Н), емкость ванных до 120 л.
	Оксиды азота
	420 х 103
	900
	

	Машина кислотного травления (ФТК-50) емкость ванны 45 л.
	Оксиды азота
	300 х 103
	900
	

	
	Хлористый водород
	3 х 103
	350
	

	Фототехнический и фотонаборный участки
	

	Двухкомнатный вертикальный фотоаппарат (РВД-40)
	Озон, тепло
	3,26
	Определяется значением ПДК озона
	

	Двухкомнатный горизонтальный фотоаппарат (РГД-70)
	Озон, тепло
	6,82
	Определяется значением ПДК озона
	

	То же при условии осветителей с дуговыми фонарями
	Оксид углерода
	12,6 х 103
	350
	

	
	Оксиды азотаТепло
	202
	350
	

	Репродукционный увеличитель цветооделитель (РУЦ-50)
	Озон, тепло
	1,63
	Определяется значением ПДК озона
	

	Ротационная электрографическая машина (РЭМ-600)
	Полистирол, сажа
	4,4 х 103
	600
	

	Участок никелирования стереотипов и клише
	

	Гальванованна электрохимического обезжиривания стереотипов
	Аэрозоли
	Определяется по материалам ГПИ «Про-ектпромвентиляция»
	

	
	едкого натра
	13000
	
	

	
	едкого калия
	9000
	
	

	
	
	
	
	

	Гальванованна электрохимического обезжиривания стереотипов
	Водород
	390
	
	

	
	Кислород
	378
	
	

	Гальванованна электрохимического травления стереотипов
	Диоксид азота
	500
	
	

	
	Водород
	1,5
	
	

	
	Пары соляной кислоты
	100
	
	

	Хромирование клише
	Хромовый ангидрид
	27000
	То же
	

	Участок изготовления гальваностереотипов
	

	Гальванованна; получе-ние медного гальвано-отложения
	Пары серной кислоты
	18000
	”
	

	
	Водород
	60
	
	

	Гальванованна; осаждение на поверхность медного гальваноотложения сплава свинец – олово 
	Пары олова фено-сульфонового
	1100
	
	

	
	Пары свинца феносульфонового
	900
	”
	

	Участки подготовки основы, подготовки композиции, изготовления и отделки форм
	

	Раковина-мойка для подготовки стекол (или стальной пластины)
	Пары аммиака
	3
	800 с 1 м щели
	

	Гальванованна никелирования стереотипов
	Пары серной кислоты
	17600
	Определяется по материалам ГПИ«Проектпромвентиляция» 150 с 1 м2 стола
	

	
	Водород
	520
	
	

	Рабочий стол для протирки лицевой стороны клише бензином
	Пары бензина
	7000
	
	

	Емкость для снятия эмали с поверхности клише раствором щелочи
	Аэрозоли
	
	По данным ГПИ «Проектпромвентиляция» 1000 с 1 м щели
	

	
	едкого натра
	120000
	
	

	
	едкого калия
	168000
	
	

	Раковина-мойка для обезжиривания щелочью в смеси с маслом
	Аэрозоль едкого натра
	3900
	
	

	Ванна для деапирования клише
	Пары серной кислоты
	700
	-
	

	Гальванованна никелирования клише 
	То же 
	7000
	По данным ГПИ «Проектпромвентиляция»
	

	Участок хромирования стереотипов и клише[1]
	

	Гальванованна хромирования стереотипов
	Хромовый ангидрид
	27000
	То же
	

	
	Водород
	810
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