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Приложение 13(к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
 от 25 февраля 2026 года № 01-01/50)

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ ОДЕЖДЫ

На предприятиях химической чистки одежды широко применяются растворители, усилители химчистки, стиральные порошки и пасты. В процессе применения этих веществ образуются загрязняющие вещества в виде органических растворителей, поверхностно-активных веществ. Данные о количестве загрязняющих веществ, поступающих в отходы производства, должны быть отражены в технологической части проектов цехов и предприятий.
Для химчистки одежды применяются в основном хлористые жирорастворители: перхлорэтилен, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен и др. Для цехов и участков, где обезжиривающих веществ машины не имеют адсорбентов, количество выбросов загрязняющих веществ ориентировочно можно считать равным количеству выбросов паров указанных растворителей.
Примерное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на предприятиях химической чистки различной мощности, приведено в табл. 1.

Таблица 1

Количество загрязняющих веществ (г/ч), выбрасываемых в атмосферу
предприятиями химической чистки одежды.

	Суммарная мощность химической чистки, кг за смену
	Ацетон
	Циклогек-санон
	Изопропиловый спирт
	Бензин
	Трихлорэтилен или перхлор-этилен

	350
	108
	10
	32
	43
	2480

	600
	170
	17
	53
	68
	4200

	1000
	290
	29
	87
	116
	7000



Источник: dalil.kg/document/230043326
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
8de64316e95979c063c17bcd5380dc052a2594e9.png
7]

//

\\$4
W

e




