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                       ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                    от 20 июля 2009 года № 241

        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики1 июля 1997 года индекс 383                                                      Утверждаю                                             Министр охраны окружающей                                            среды Кыргызской Республики                                                            К.Боконбаев                                               от 16 июня 1997 года                                 ПРАВИЛА              эксплуатации пыле- и газоочистных установок                                Введение      Настоящие Правила эксплуатации пыле- и газоочистных установок раз-работаны  в  соответствии  с  законами Кыргызской Республики "Об охранеприроды",  "Об охране атмосферного воздуха" и "Положением  о  государс-твенном контроле в области охраны природы и использовании природных ре-сурсов Кыргызской Республики", утвержденным постановлением Правительст-ва Кыргызской Республики от 25 декабря 1992 года № 630.     В Правилах эксплуатации пыле- и газоочистных установок (в дальней-шем - ПГУ) изложены обязательные требования для всех природопользовате-лей, независимо от форм собственности.     С выходом настоящих Правил ПГУ утрачивают силу "Правила эксплуата-ции установок очистки газа", издание 1984 года (город Москва).     Правила утверждены  и введены в действие приказом Министерства ох-раны окружающей среды Кыргызской Республики от 16 июня 1997 года № 33.                           I. Общие положения      1.1. Правила являются обязательными для всех природопользователей,имеющих и эксплуатирующих  пылегазоочистные  установки,  независимо  отформ собственности и способа ведения хозяйства.     Правила не распространяются на пылегазоочистные установки (в даль-нейшем  - ПГУ) от транспортных средств и от агрегатов,  имеющих выбросырадиоактивных веществ.  Контроль за соблюдением  Правил  осуществляетсяорганами Минохрансреды.     1.2. Действующие отраслевые,  ведомственные и иные  правила  (инс-трукции),  содержащие  требования  по  эксплуатации  и обслуживанию ПГУдолжны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами.     1.3. Все  отступления  от Правил (имеющие свои специфические усло-вия) согласовываются с органами Минохрансреды.     1.4. Изменения конструкции или модернизации ПГУ,  ведущие к увели-чению выбросов вредных веществ в атмосферу,  а также ликвидация  их  задействующим источником запрещается.     1.5. Все природопользователи,  имеющие ПГУ,  на  основании  данныхПравил должны разработать,  утвердить инструкции по эксплуатации и обс-луживанию ПГУ с учетом условий их работы, инструкций завода-изготовите-ля, рекомендаций проектной и пусконаладочной организаций.     При изменении технологического процесса должна  быть  пересмотренаИнструкция по эксплуатации и обслуживанию ПГУ.     Инструкция должна содержать:     а) схему устройства и управления ПГУ;     б) технические характеристики аппаратов очистки ПГУ, наличие конт-рольных приборов и автоматики, предусмотренной проектом;     в) оптимальные параметры работы ПГУ в соответствии с проектом  илирекомендаций  пусконаладочных организаций не снижающих эффективность ееработы;     г) режим работы технологического оборудования,  обеспечивающей оп-тимальные параметры эксплуатации ПГУ;     д) порядок пуска, остановки ПГУ, действия обслуживающего персоналав аварийных ситуациях (на технологическом оборудовании и ПГУ);     е) перечень  учетно-отчетной документации по эксплуатации и обслу-живанию ПГУ с указанием периодичности ее заполнения;     ж) правила  безопасности при эксплуатации и обслуживании ПГУ с пе-речнем вспомогательных устройств и инвентаря для эксплуатации и  обслу-живания установки (площадки, ограждения, приспособления, средства пожа-ротушения и индивидуальной защиты, предупреждающие и запрещающие плака-ты, заземляющие устройства и т.д.);     з) перечень быстроизнашивающихся узлов и наиболее часто  встречаю-щихся неисправностей с указанием способов их устранения;     и) схему размещения точек для измерения параметров работы ПГУ.     1.6. Администрация природопользователей обязана:     а) назначать приказом (распоряжением) лицо,  ответственное за экс-плуатацию и обслуживание ПГУ;     б) проводить техническую учебу и проверку знаний ответственных лицза эксплуатацию и обслуживание ПГУ;     в) разработать должностные инструкции для персонала, занятого экс-плуатацией и обслуживанием ПГУ;     г) для обслуживания ПГУ совместно с представителем  Минохрансреды,выделять компетентного специалиста,  необходимую техническую документа-цию и информацию о выполнении запланированных и проведенных мероприятийпо улучшению эксплуатации и обслуживанию ПГУ;     д) на период работы представителя Минохрансреды обеспечивать соот-ветствующей спецодеждой,  служебным помещением, машинописными работами,транспортом и гостиницей,  а на предприятии с особо вредными и тяжелымиусловиями труда и спецпитанием;     е) обеспечить безопасность работы представителя  Минохрансреды  натерритории природопользователя в соответствии с законодательством;     ж) представлять по требованию представителя Минохрансреды все  не-обходимые  данные  на  должностных лиц,  виновных в нарушении настоящихПравил, для привлечения к ответственности.     1.7. Должностное лицо,  ответственное за эксплуатацию и обслужива-ние ПГУ, обязано обеспечить:     а) соблюдение настоящих Правил и инструкций по эксплуатации и обс-луживанию ПГУ;     б) своевременное  проведение  текущих и капитальных ремонтов и ре-конструкции установок;     в) содержать в исправном состоянии пробоотборные устройства;     г) ведение учетно-отчетной документации по эксплуатации и обслужи-ванию ПГУ;     д) своевременное выполнение предписаний органов Минохрансреды.                        II. Основные определения      2.1. Пылегазоулавливающей установкой (ПГУ)  является  аппарат  илигруппа  аппаратов,  служащие  для  улавливания (обезвреживания) вредныхкомпонентов (твердых пыле- или газообразных),  от  источников  выбросовтехнологических или вентиляционных,  с механизмами, оборудованием, ком-муникациями и приборами, к ним относящимся.     2.2. Аппарат  очистки - элемент установки,  где происходит избира-тельный процесс улавливания или  обезвреживания  веществ,  загрязняющихатмосферу.     2.3. По методам очистки аппараты подразделяются на группы:     а) первая  группа (С) - сухие механические пылеуловители (гравита-ционные, сухие инверсионные и ротационные);     б) вторая группа (М) - мокрые пылеуловители (инерционные,  пенные,конденсационные),  скрубберы (механические,  ударно-инерционные, полые,насадочные, центробежные), скрубберы Вентури и т.п.;     в) третья группа (Ф) - промышленные фильтры  (рукавные,  волокнис-тые,  зернистые), с регенерацией, импульсной продувкой, ультразвуком, смеханическим и вибровстряхиванием;     г) четвертая группа (Э) - электрические пылеуловители (сухие, мок-рые, электрофильтры);     д) пятая  группа  (X)  - аппараты сорбционной (химической) очисткигаза от газообразных примесей (адсорберы, абсорберы);     е) шестая  группа (Т) - аппараты термической и термокаталитическойочистки газа от газообразных примесей  (печи  сжигания,  каталитическиереакторы);     ж) седьмая группа (Д) - аппараты других методов очистки.     2.4. Неэффективная ПГУ - необеспечивающая,  в исправном состоянии,очистку выбросов от вредных веществ или обезвреживание до  концентрацийустановленных проектом из-за:     а) несоблюдения оптимальных параметров газа на входе;     б) конструктивных  недостатков  или  низкого качества изготовленияоборудования, входящего в ПГУ;     в) несвоевременного  удаления уловленной пыли с пылесборных бунке-ров, пылеосадительных камер и т.п., приводящих к выбросу уловленной пы-ли в атмосферу.     2.5. Неисправная ПГУ - установка,  имеющая повреждения  механичес-ких,  электрических или других узлов, приводящие к повышению остаточнойконцентрации вредных веществ или снижению надежности работы  установки,а также затрудняющие ее эксплуатацию и обслуживание.     2.6. Неисправной ПГУ считается:     а) установка,  не эксплуатируемая из-за конструктивных недостатковили из-за низкого качества изготовления оборудования;     б) установка,  отключенная  для проведения ремонта,  реконструкцииили других целей при работающем технологическом оборудовании;     в) установка, исключенная из процессов очистки обводным газоходом;     г) установка,  эксплуатируемая с изъятием очистного агента  или  сиспользованием  обходного газохода,  хотя бы одной из ступеней (аппара-та);     д) установка,  для  которой  оборудование и аппараты приобретены инаходятся на складе более 1 года.     2.7. Аварийным состоянием ПГУ всех видов считается:     а) работа аппаратов очистки с  отклонением  параметров  очищаемогогаза по объему,  температуре,  давлению, запыленности газа, химическомусоставу, влажности, физико-химическому составу, дисперсному составу пы-ли свыше пределов,  установленных проектом, пусконаладочной организаци-ей, техническим паспортом ПГУ:     - если  пылевыгрузочные устройства не работают или не обеспечиваютвыгрузку уловленного продукта при нормальном  режиме  работы  очистногоаппарата;     - при подсосах воздуха в аппарат превышающих нормативную;     - при нарушении режима отряхивания, смыва или обдувки рабочих эле-ментов аппаратов очистки (электродов, рукавов, насадок и т.п.);     б) для установок электрической очистки газа:     - при работе электрофильтра без подачи на него напряжения,  напря-жение подается не на все поля или поддерживается ниже указанного в про-екте рекомендаций пусконаладочных  организаций,  производственной  инс-трукции;     - при  переносе  рам  коронирующих  или  осадительных  электродов,вследствие  деформации  зазор  между  осями коронирующих и осадительныхэлектродов стал меньше указанного в производственной инструкции,  реко-мендациях наладочных организаций;     в) для установок имеющих рукавные фильтры:     - при  обрыве хотя бы одного рукава или если суммарная площадь от-верстий на рукавах вследствие их износа или повреждений превышает  пло-щадь, эквивалентную площади одного рукава;     - если ткань рукавов потеряла фильтрующие свойства;     - если  фильтры работают при повышенной температуре очищаемого га-за, превышающую рабочую температуру ткани;     г) для установок химической и мокрой очистки газа:     - если на установку не подается в достаточном количестве вода  илираствор  или  не  обеспечивается  их равномерное распределение по всемуобъему аппарата;     - если содержание твердой взвеси в воде (растворе) превышает уста-новленную норму;     - если  происходит забивание (загрязнение) фильтрующего слоя ката-лизатора, абсорбента или адсорбента;     - если нарушается режим промывки,  регенерации активного слоя, ка-тализаторов, абсорбента или адсорбента;     - если концентрация растворов не соответствует регламенту.                  III. Общие требования к эксплуатации                      пылегазоочистных установок      3.1. Пылегазоочистные установки должны работать надежно,  беспере-бойно и с показателями, соответствующими проектным или полученным в ре-зультате наладочных работ и согласованными с разработчиком проекта.     3.2. ПГУ должны иметь вспомогательные устройства, инвентарь (в со-ответствии с пунктом 1.5 настоящих Правил).     3.3. При эксплуатации ПГУ ведется документация,  содержащая основ-ные показатели,  характеризующие режим работы установки (отклонения  отоптимального режима,  обнаруженные неисправности, случаи отклонения от-дельных агрегатов или выход из строя всей установки и т.д.).     3.4. Все  ПГУ должны быть зарегистрированы в органах Минохрансреды(см. раздел II настоящих Правил).     3.5. ПГУ  должны подвергаться периодически раз в квартал техничес-кому осмотру для оценки их состояния комиссией,  назначенной  руководс-твом природопользователя.     По результатам осмотра принимаются меры для ликвидации  выявленныхнарушений в эксплуатации ПГУ.     3.6. ПГУ должны подвергаться инструментальному контролю на  факти-ческое улавливание вредных веществ не реже одного раза в год, а также вследующих случаях:     а) при изменении работы технологического оборудования, несоответс-твующего параметрам работы ПГУ;     б) после строительства, капитального ремонта или реконструкции ус-тановок.     Примечание: установки,  предназначенные  для очистки с высоким со-держанием  токсичных  примесей, должны  подвергаться  инструментальномуконтролю раз в полугодие.     Результаты проверок оформляются актом и заносятся в  паспорт  ПГУ.При  несоответствии  параметров работы установки проектным производитсяналадка ее, реконструкция или замена.     3.7. Эксплуатация  технологического  оборудования  при отключенныхПГУ запрещается.  Своевременное отключение ПГУ согласуется  с  органамиМинохрансреды.     3.8. Увеличение производительности  технологических  агрегатов,  атакже подключение новых к действующим ПГУ без соответствующего увеличе-ния мощности ПГУ по улавливанию вредных веществ запрещается.     3.9. При эксплуатации установок,  предназначенных для очистки газас высоким содержанием горючих (взрывоопасных) компонентов, следует осо-бо тщательно обеспечивать поддержание установленных параметров давлениягаза и герметичности сооружений, а также правильную продувку коммуника-ций и аппаратов во избежание взрыва и пожара.     Одновременно предусматривать ограждение  источников  от  открытогоогня и соблюдение требований специальных инструкций и правил.     3.10. При эксплуатации установок, предназначенных для очистки газас высоким содержанием токсичных примесей, следует особо тщательно обес-печивать герметичность сооружений,  а также  применение  в  необходимыхслучаях  газозащитных  средств и соблюдение требований специальных инс-трукций и правил.         IV. Требования при ремонтах пылегазоочистных установок      4.1. Ремонт установки должен производиться при остановленном  тех-нологическом агрегате.     4.2. Мероприятия по модернизации ПГУ,  позволяющие повысить надеж-ность и степень очистки газа, должны выполняться, как правило, при про-ведении капитальных ремонтов.     4.3. Текущие капитальные ремонты установок очистки газа проводятсяприродопользователем согласно утвержденному графику ППР.               V. Требования к эксплуатации и обслуживанию                   сухих механических пылеуловителей      5.1. Перед  пуском  пылеуловителей в работу необходимо убедиться вследующем:     а) корпус пылеуловителей, бункеры, люки, фланцевые соединения гер-метичны;     б) уровень  пыли  в  накопительных бункерах находится в допустимыхпределах согласно проекта;     в) механизмы  удаления пыли и средства транспортировки ее исправныи подготовлены к работе;     г) ремонтные работы закончены,  пылеуловитель исправен и  готов  кэксплуатации  (люки закрыты,  леса демонтированы,  посторонние предметыубраны;     д) приборы контроля и автоматики в наличии и исправны.     5.2. В период эксплуатации необходимо:     а) следить за герметичностью пылеуловителей и коммуникаций, не до-пуская утечек газа (при работе под давлением) или недопустимых подсосоввоздуха (при разрежении);     б) своевременно  удалять из бункера уловленную пыль и обеспечиватьее транспортировку;     в) не допускать слеживания и цементации пыли в системах пыленакоп-ления и пылеуборки, прибегая для этого к предусмотренным методам, в томчисле  поддерживая  температуру  всех узлов установки выше "точки росы"газа;     г) при наличии регулирующих устройств обеспечить оптимальный режимпылеуловителей.              VI. Требования к эксплуатации и обслуживанию                  мокрых механических пылеуловителей      6.1. Мокрые механические пылеуловители должны иметь:     а) расходомеры и манометры для контроля подачи орошающей жидкости;     б) гидрозатворы  для устранения подсосов воздуха при удалении шла-ма.     6.2. Перед  пуском  мокрых  механических пылеуловителей необходимоубедиться в следующем:     а) уровень  воды  или  другого орошаемого реагента в гидрозатворахаппаратов находится в оптимальных пределах;     б) системы  орошения и шламоуборки исправны и подготовлены к рабо-те;     в) орошающая жидкость подана;     г) ремонтные работы закончены,  сооружения, механизмы и аппаратурыисправны и готовы к эксплуатации;     д) приборы контроля и автоматики в наличии и исправны.     6.3. В период эксплуатации необходимо:     а) следить за герметичностью мокрых механических пылеуловителей  икоммуникаций, не допуская утечек орошающей жидкости или подсосов возду-ха;     б) обеспечить  оптимальный водный режим работы мокрых механическихпылеуловителей,  а также постоянное удаление из них шламовой  пульпы  итранспортировку ее в предназначенные места;     в) обеспечить оптимальный газовый режим работы;     г) обеспечить  оптимальный режим работы имеющегося оборудования порегенерации орошающей жидкости  (осветление,  охлаждение,  обработка  ит.д.);     д) не допускать скоплений шлама в сооружениях или отложений его  втрубопроводах  и  оборудования оборотного водоснабжения,  используя дляэтого предусмотренные методы и средства;     е) следить  за работой специальных каплеуловителей,  установленныхпосле мокрых механических пылеуловителей.     6.4. Выключение  подачи жидкости осуществляется только после прек-ращения поступления газа на очистку.              VII. Требования к эксплуатации и обслуживанию                         промышленных фильтров      7.1. Перед пуском в работу необходимо убедиться в следующем:     а) фильтрующие элементы промышленных фильтров надежно уплотнены  вместах крепления,  не деформированы,  не повреждены и отвечают условиямэксплуатации,  чистота фильтрующей поверхности этих элементов находитсяв допустимых пределах;     б) система регенерации фильтрующих элементов и система  пылеуборкиисправны и готовы к работе;     в) ремонтные работы закончены,  промышленный фильтр исправен и го-тов к эксплуатации;     г) приборы контроля и автоматики в наличии и исправны.     7.2. В период эксплуатации необходимо:     а) контролировать гидравлическое сопротивление промышленного филь-тра;     б) поддерживать температуру очищаемого газа в установленных преде-лах;     в) обеспечивать требуемую  периодичность  и  эффективность  работыимеющихся  устройств по регенерации фильтрующих поверхностей промышлен-ных фильтров и устройств по пылеулавливанию и транспортировке пыли.             VIII. Требования к эксплуатации и обслуживанию                     электрических пылеуловителей      8.1. Перед пуском электрических пылеуловителей в работу необходимоубедиться в следующем:     а) осадительные  и  коронирующие электроды не деформированы,  пра-вильно отрихтованы,  не имеют на поверхности отложений уловленного про-дукта, межэлектродные расстояния находятся в допустимых пределах;     б) система орошения мокрых или механизмы встряхивания сухих элект-рофильтров отрегулированы и работают нормально;     в) узлы и механизмы электрофильтра смазаны в соответствии с картойсмазки;     г) изоляторы электрофильтра не имеют видимых трещин, нормально ра-ботает обогрев изоляционных коробок (паровой, электрический);     д) теплоизоляция корпуса не нарушена;     е) приборы контроля и автоматики в наличии и исправны;     ж) корпуса электрофильтров,  бункеры,  люки,  фланцевые соединениягерметичны;     з) ремонтные работы закончены;  электрофильтры,  включая вспомога-тельные устройства и агрегаты электропитания, исправны и готовы к рабо-те.     8.2. В период работы необходимо:     а) следить за поддержанием в оптимальных  пределах  электрическогорежима  (величина тока,  напряжение),  газовой и пылевой нагрузки (ско-рость газа в рабочей зоне,  гидравлическое сопротивление,  объем и кон-центрация пыли на входе в аппарат), температуры очищаемого газа;     б) периодически  проводить  осмотр  наружных  узлов  и  механизмовэлектрофильтра и устранять обнаруженные неисправности;     в) следить за нормальной работой систем отряхивания пыли  и  пыле-выгрузки, не допускать зависания пыли на электродах (для сухих электро-фильтров) или нарушения режима орошения и промывки электродов (для мок-рых электрофильтров);     г) своевременно удалять уловленную пыль (пульпу)  и  транспортиро-вать ее в установленном месте.         IX. Требования к эксплуатации и обслуживанию аппаратов            термической и термокаталитической очистки газа      9.1. Перед пуском аппаратов в работу необходимо убедиться в следу-ющем:     а) аппараты исправны и готовы к работе;     б) система  газопроводов  и  установленное оборудование для подачиотопительного и очищаемого газа исправны и готовы к работе,  все узлы иустановка в целом обкатаны на воздухе;     в) система трубопроводов и установленное оборудование для  подводак печам очищаемого газа исправны и готовы к работе;     г) качество и количество катализатора соответствует норме;     д) горение отопительного газа в горелках проходит устойчиво, отводдымовых газов обеспечивается нормально;     ж) приборы контроля и автоматики в наличии и исправны.     9.2. В период работы необходимо:     а) обеспечивать  оптимальный режим сжигания веществ,  загрязняющихатмосферу,  содержащихся в очищаемом газе, и условия взрывобезопасностив соответствии с технологическим регламентом по эксплуатации установки;     б) следить за состоянием применяемых  катализаторов,  обеспечиватьих регенерацию или замену;     в) производить разогрев системы до рабочих параметров на воздухе.                Х. Регистрация пылегазоочистных установок      10.1. Все природопользователи  обязаны  регистрировать  пылегазоо-чистные установки в органах Минохрансреды с целью надзора и их учета.     10.2. Регистрации подлежат все имеющиеся пылегазоочистные установ-ки.     10.3. Для регистрации представляется следующая документация:     а) паспорт  пылегазоочистной установки (по форме приложения 1 Пра-вил ПГУ);     б) акт  приемки  в  эксплуатацию  ПГУ  (по  форме  приложения СНиП3.01.04-87);     в) для установок,  находящихся в эксплуатации, представляется акт,характеризующий ее техническое состояние. Акт подписывается членами ко-миссии, созданной приказом природопользователя.     10.4. Регистрация оформляется соответствующей записью  в  паспортеустановки и в журнале регистрации органов Минохрансреды.     10.5. Снятие с регистрации установки  ПГУ  производится  в  случаеликвидации технологического оборудования,  за которым она была установ-лена,  на основании акта о ликвидации основных средств по форме №  4-ОС"Отчета о текущих затратах на охрану природы".     10.6. Регистрационный номер размером 200х150,  наносится на корпусустановки или на прикрепленную к нему табличку.     10.7. После реконструкции (модернизации)  установки  она  проходитрегистрацию (составляется новый паспорт) с сохранением прежнего регист-рационного номера.               XI. Ответственность за нарушение Правил ПГУ      11.1. Лица, виновные в нарушении Правил ПГУ, а также в неиспользо-вании установленных сооружений,  оборудования, аппаратуры для очистки иконтроля выбросов в атмосферу несут ответственность  в  соответствии  сзаконодательством Кыргызской Республики.     11.2. При невыполнении предписаний органов Минохрансреды,  направ-ленных на соблюдение требований Правил эксплуатации ПГУ,  технологичес-кое оборудование может быть приостановлено.     11.3. В  необходимых случаях материалы для привлечения к уголовнойответственности лиц,  виновных в нарушении настоящих Правил, передаютсяв органы прокуратуры.                                                             Приложение 1                                        N ______________________________                                             (регистрационный номер                                          пылегазоочистной установки в                                             органах Минохрансреды)                                       ________________________________                                       (должность регистрирующего лица)                                       ________________________________                                               (подпись, Ф.И.О.)                                       "___" ________________ 1997 года                                                     М.П.                                 ПАСПОРТ                      пылегазоочистной установки      1.  Наименование и адрес природопользователя ____________________________________________________________________________________________                       (министерство, ведомство)     2. Наименование  и  назначение  пылегазоочистной установки,  авторпроекта, год ввода в эксплуатацию ____________________________________________________________________________________________________________     3. Схема пылегазоочистной установки (указывается схематически  га-зоотводящий тракт от технологического агрегата до места выброса газов ватмосферу).                                                      Пример заполнения-----------------------------------------------------------------------|Станки             ||Группа из 6        ||Вентилятор ||Вентиляционная||обдирочные - 10 шт.||циклонов ЦН-15 d800||ЦП-7-40 N 8||труба Н-20 м  ||Дробеметная камера |-----------------------------------------------------------------------     4. Эксплуатационные показатели работы пылегазоочистной установки.     4.1. Эксплуатационные показатели ПГУ заполняются по проектным дан-ным и рабочим показателям в таблицах 1 и 2.     5. Аппараты пылегазоочистной установки (см. вышеприведенную схему)----------------------------------------------------------------------- Наименование и тип аппарата  |  Завод-изготовитель  |  Дата ввода в                              |                      |  эксплуатацию------------------------------|----------------------|-----------------              1               |          2           |        3------------------------------|----------------------|-----------------                              |                      |-----------------------------------------------------------------------     6. Сведения  о  проведенных ремонтах,  замене или модернизации от-дельных узлов оборудования пылегазоочистной установки.----------------------------------------------------------------------- Дата | Наименование | Характер  |Причина выхода из строя| Выполненная      |аппарата, узла|повреждения|    аппарата, узла     |   работа------|--------------|-----------|-----------------------|-------------  1   |       2      |     3     |           4           |      5------|--------------|-----------|-----------------------|-------------      |              |           |                       |-----------------------------------------------------------------------     Паспорт составлен "___" ________________ 199__ года.      Подпись лица, ответственного     за работу пылегазоочистной установки       _______________________                                                   (подпись, Ф.И.О.)     Главный инженер предприятия                _______________________                                                   (подпись, Ф.И.О.)     М.П.      7. Отметки о снятии с регистрации пылегазоочистной установки в ор-ганах Минохрансреды:-----------------------------------------------------------------------Дата (число, месяц, год)|Причина снятия с регистрации пылегазоочистной                        |                 установки------------------------|----------------------------------------------                        |-----------------------------------------------------------------------      Представитель Министерства охраны     окружающей среды Кыргызской Республики     _______________________                                                   (подпись, Ф.И.О.)                                                                Таблица 1                       ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                   работы пылегазоочистной установки                       (с примерами заполнения) -----------------------------------------------------------------------Наименование|Коли-|N источника|   Аппараты    |  Проектные показатели источника  |чест-|выброса по |пылегазоочистки|------------------------загрязнения |во   |карте-схеме|---------------|нагрузка по| концентра-|            |     |           |ступень| коли- | газу, тыс.|ция вредных|            |     |           |-------|чество | куб.м/час |  веществ, |            |     |           |  тип  |       |           |  г/куб.м  |            |     |           |       |       |-----------------------|            |     |           |       |       |  на входе/на выходе   |            |     |           |       |       |                       |            |     |           |       |       |                       |------------|-----|-----------|-------|-------|-----------------------|      1     |  2  |     3     |   4   |   5   |           6           |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- работы ПГУ|              Фактическая работа ПГУ по годам-----------|-----------------------------------------------------------|          |           1996 год          |           1997 год| степень  |-----------------------------|-----------------------------|очистки, %|нагрузка| концентра-|степень |нагрузка| концентра-|степень|          |по газу |ция вредных|очистки,|по газу |ция вредных|очистки,|          |тыс.куб.|  веществ  |   %    |тыс.куб.|  веществ  |   %|          |м/час   |  г/куб.м  |        |м/час   |  г/куб.м  ||          |--------------------|        |--------------------||          | на входе/на выходе |        | на входе/на выходе ||----------|--------------------|--------|--------------------|--------|    7     |         8          |    9   |        10          |   11-----------------------------------------------------------------------               При одноступенчатой очистке вредных веществ-----------------------------------------------------------------------      1     |  2  |     3     |   4   |   5   |           6           |------------|-----|-----------|-------|-------|-----------------------|Станки      | 10  |    25     | ЦН-15 |   6   | 20,0/19,8    3,0/0,45 |обдирочные  |     |           | d800  |       |                       |Дробеметная |  1  |           |       |       |                       |камера      |     |           |       |       |                       |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     7    |         8          |    9   |        10          |   11|----------|--------------------|--------|--------------------|--------|    85    |19,9/19,9   2,8/0,42|   85   |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    |-----------------------------------------------------------------------              При многоступенчатой очистке вредных веществ-----------------------------------------------------------------------      1     |  2  |     3     |   4   |   5   |           6           |------------|-----|-----------|-------|-------|-----------------------|Пескоструй- |  1  |     5     |I ст/  |   1   | 13,5/13,3    4,9/0,73 |ная камера  |     |           |ДП-10  |       |                       |            |     |           |II ст/ |   4   |                       |            |     |           |ЦН-15  |       |                       |            |     |           |d800   |       |                       |Дробилка    |  1  |    18     |I ст/  |   1   | 18,0/18,3    6,3/0,13 |(конусная)  |     |           |Пыле-  |       |                       |            |     |           |осад.  |       |                       |            |     |           |камера |       |                       |Грохот      |  1  |           |II ст/ |   4   |                       |            |     |           |ЦН-11  |       |                       |            |     |           |d630   |       |                       |Узлы        |  4  |           |III ст/|   1   |                       |пересыпок   |     |           |ФВК-90 |       |                       |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     7    |         8          |    9   |        10          |   11|----------|--------------------|--------|--------------------|--------|    85    |12,3/12,5   4,8/0,72|   85   |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    ||    98    |18,2/18,3   6,1/0,02|   98   |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    ||          |                    |        |                    |-----------------------------------------------------------------------     Примечание: показатели  "фактическая работа ПГУ по годам" заполня-ются по текущему году.                                                                Таблица 2                       ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                   работы пылегазоочистной установки ----------------------------------------------------------------------- N |    Наименование оптимальных     | Единица |   Показатели работып/п| (регламентируемых) показателей  |измерения|-----------------------   |                                 |         |Проект-|Пускона-|Факти-   |                                 |         |ные    |ладки   |ческие---|---------------------------------|---------|-------|--------|------ 1 |Температура очищаемого газа      |         |       |        |   |(воздуха)                        |         |       |        |   |на входе                         |градусов |       |        |   |                                 |Цельсия  |       |        |   |на выходе                        |градусов |       |        |   |                                 |Цельсия  |       |        | 2 |Давление (разрежение) очищаемого |         |       |        |   |газа (воздуха)                   |         |       |        |   |на входе                         |кПа, МПа |       |        | 3 |Влагосодержание газа (воздуха)   |г/куб.м  |       |        | 4 |Аэродинамическое сопротивление   |кПа, МПа |       |        | 5 |Гидравлическое сопротивление     |кПа, МПа |       |        | 6 |Расход воды (раствора) на        |куб.м/час|       |        |   |орошение                         |         |       |        | 7 |Давление воды (раствора) на      |МПа      |       |        |   |орошение                         |         |       |        | 8 |Другие характерные показатели    |         |       |        |-----------------------------------------------------------------------                                                             Приложение 2                               ИНСТРУКЦИЯ           по заполнению паспорта пылегазоочистной установки                            I. Общие указания      1.1. Паспорт  пылегазоочистной  установки (в дальнейшем - паспорт)заполняется в соответствии с  Правилами  эксплуатации  пылегазоочистныхустановок.     1.2. Паспорт является документом, характеризующим техническое сос-тояние и параметры работы установки природопользователя.     1.3. К паспорту прилагается документация завода-изготовителя аппа-ратов,  входящих в установку, а также схема КИПиА установки в соответс-твии с проектом.     1.4. Паспорта,  составленные  по Правилам издания 1984 года (Моск-ва), действительны с учетом внесения дополнений и изменений в соответс-твии с настоящими ПГУ.              II. Указания по заполнению разделов паспортов      2.1. Раздел 1. Наименование и адрес предприятия.     Указывается полное наименование предприятия,  организации, концер-на, ассоциации, объединения, кооператива и т.д. Для предприятий, входя-щих в состав комбинатов,  объединений,  ассоциаций,  концернов и  т.д.,указывается их принадлежность вышестоящей организации.     Пример:     1. Токмакский стекольный завод        Государственного концерна "Кыргызкурулушматериалы"        722200, г.Токмок, Промзона     2. Каджи-Сайский электротехнический завод        Министерство промышленности Кыргызской Республики        722452, Тонский район, пгт.Каджи-Сай.     2.2. Раздел 2. Наименование и назначение пылегазоочистной установ-ки, автор проекта, год ввода в эксплуатацию.     2.2.1. Наименование и назначение пылегазоочистной установки должносоответствовать проектному.     Примеры:     1. Пылеулавливающая  установка от дробилок и узлов пересыпки мате-        риала, Кыргызпромпроект, 1979 год.     2. Газоочистная  установка для улавливания ароматических углеводо-        родов от покрасочных камер, Гипрогазоочистка, 1979 год.     2.3. Раздел 3. Схема пылегазоочистной установки.     Указываются схематично,  с  перечислением  наименования источниковзагрязнения атмосферы,  их количество;  наименование аппаратов очистки,их тип и количество; наименование, тип и количество тяго-дутьевых меха-низмов; наименование источника выброса с высотой выброса в метрах.     2.4. Раздел 4. Проектные показатели работы ПГУ.     Нагрузка аппаратов по газу,  концентрация вредных веществ на входеи на выходе;  степень очистки вредных веществ (таблица N 1) заполняютсяпо проектным данным или данным пуско-наладочных организаций.     Фактическая работа ПГУ по годам (нагрузка аппаратов по газу,  кон-центрация вредных веществ на входе и выходе;  степень  очистки  вредныхвеществ заполняется ежегодно в соответствии с пунктом 3.6 Правил ПГУ.     Наименование источников загрязнения,  их количество заполняются пофактически действующему оборудованию (до пылегазоочистной установки).     Номер источника выброса по карте-схеме,  заполняется на  основаниипервичной  учетной  документации по охране атмосферного воздуха (ПОД-1)или карты-схемы источников выброса тома предельно  допустимых  выбросоввредных веществ в атмосферу (ПДВ).     Аппарат пылегазоочистки: ступень, тип заполняется в соответствии спроектом по ступеням очистки.     Таблица 2. Графа 3 заполняется в соответствии с проектными даннымиустановки в целом; графа 4 заполняется по данным замеров, после наладкиустановки,  удостоверенной актом приемки  оборудования  в  эксплуатацию(СНиП II-3-76 часть III,  глава III);  графы 5, 6, 7, 8 заполняются припроведении проверок состояния установок в соответствии  с  пунктом  3.6Правил ПГУ.     2.5. Раздел 7. Аппараты установки газа     Наименование аппаратов указывается в соответствии с проектом. Гра-фы данного раздела заполняются для всех типов аппаратов, входящих в ус-тановку и перечисленных в разделе 3.
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