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                      ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года № 241

         "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики8 февраля 2005 года. Регистрационный номер 27-05                                                    Утверждена                                         приказом Министерства экологии                                           и чрезвычайных ситуаций КР                                           от 5 января 2005 года № с6                               ИНСТРУКЦИЯ           по определению предельного количества накопления       токсичных промышленных отходов на территории предприятия      Инструкция по определению предельного количества  накопления  ток-сичных  промышленных  отходов на территории предприятия (далее Инструк-ция) содержит гигиенические рекомендации к установлению предельного ко-личества  накопления  токсичных промышленных отходов (далее отходов) натерритории предприятия,  гигиенические требования к времени  и  способухранения  отходов на территории и к контролю их предельного удержания ввоздухе производственных помещений,  на промышленной площадке, в водныхобъектах и почве на территории предприятия (организации).     Инструкция не распространяется на нетоксичные отходы, нормы накоп-ления которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиенически-ми правилами.     1. Предельное  количество  отходов на территории предприятия - этоколичество отходов, которое допускается размещать на территории промыш-ленной площадки в закрытом или открытом виде при условии возможного вы-деления вредных веществ в воздушную среду территории предприятия в кон-центрациях,  не превышающих 30% предельно-допустимой концентрации (ПДК)воздуха рабочей зоны и отсутствия загрязнения почвы,  водных объектов вколичествах,  приводящих  к превышению санитарных норм.  При этом нормыпредельного содержания вредных веществ в воде на территории предприятияотносятся и к подземным водам.     2. Предельное количество отходов на территории определяется предп-риятием  по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой и орга-нами охраны окружающей среды на основе классификации отходов по:     - классу опасности веществ-компонентов отходов;     - физико-химическим свойствам;     - агрегатному состоянию;     - летучести;     - возможности химических реакций;     - направленности биологического действия с учетом возможности ком-бинированного воздействия.     3. Накопление и хранение отходов на территории предприятия  допус-кается временно, как исключение, в следующих случаях:     3.1. При использовании отходов в последующем технологическом циклес целью их полной утилизации.     3.2. При временном отсутствии полигонов для захоронения,  тары дляхранения  отходов,  транспортных средств для вывоза отходов на полигоныобезвреживания и захоронения.     В зависимости от токсикологической и физико-химической характерис-тики отходов и их компонентов отходы допускается временно хранить:     - в  производственном  (цех,  участок) или вспомогательном (склад,кладовая) помещении;     - во временном нестационарном складе;     - на открытой площадке.     4. Способ  временного  хранения отходов определяется классом опас-ности веществ-компонентов отходов:     - вещества  1  класса  опасности хранятся в герметизированной таре(контейнеры, бочки);     - вещества  2  класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытыеящики, пластиковые пакеты, мешки);     - вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах,в хлопчатобумажных тканевых мешках;     - вещества  4,  5 класса опасности могут храниться открыто - нава-лом, насыпью.     При наличии в составе отходов веществ различного класса опасности,предельное количество накопления,  время и способ хранения определяютсяналичием наиболее опасных веществ.     Распределение отходов по классу токсичности производится  в  соот-ветствии с Инструкцией по определению критериев отнесения опасных отхо-дов к классу опасности для окружающей природной среды.     5. Предельное количество отходов не нормируется:     - для отходов,  содержащих вещества 1 класса опасности,  в  случаехранения в герметизированной таре, а также отходов в жидком или газооб-разном состоянии,  хранимых также в герметизированной таре. Эти отходы,а  также токсичные отходы очистных сооружений необходимо удалять с тер-ритории в течение суток;     - для отходов в твердом виде, в том числе в сыпучем состоянии, ко-торые хранятся в контейнерах,  в пластиковых, бумажных пакетах или меш-ках (если условия хранения соответствуют требованиям пункта 7). Эти от-ходы необходимо удалять с территории в течение двух суток.     В указанных случаях предельное количество отходов, временно храни-мых на территории,  устанавливается исходя из общих требований безопас-ности (пожаровзрывоопасность,  возможность аварийной ситуаций, химичес-ких реакций).     6. В случае временного хранения отходов в стационарных складах илив производственных помещениях должны быть обеспечены  требования  госу-дарственных стандартов (ГОСТ). Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-ги-гиенические требования к воздуху рабочей зоны в части ПДК  вредных  ве-ществ  (утверждены постановлением главного Государственного санитарноговрача Кыргызской Республики от 28.05.2004 года  N  20,  регистрационныйномер в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 10.06.2004 года N64-04).     Хранение отходов в открытом виде в помещениях не допускается.     7. При временном хранении отходов в нестационарных временных скла-дах  и на площадках на территории предприятия в открытом виде (навалом,насыпью) или в негерметизированной, открытой таре должны быть обеспече-ны следующие условия:     - в воздухе промышленной площадки на высоте до 2,0 м от поверхнос-ти земли содержание вредных веществ не должно превышать 30% ПДК для ра-бочей зоны;     - содержание вредных веществ в подземных и поверхностных водах и впочве на территории предприятия не должно превышать ПДК этих веществ  исоответствовать  требованиям государственных стандартов и Правил охраныповерхностных вод,  утвержденных государственным  комитетом  по  охранеприроды Кыргызской Республики в 1993 году и зарегистрированных в Минис-терстве юстиции Кыргызской Республики инд. N 136 от 13.10.1993 г.;     - предельное  количество отходов в указанном случае может быть оп-ределено в соответствии с ориентировочным расчетом  (Приложение  1).  Вслучае  превышения предельного количества отходы должны быть немедленновывезены;     - площадка  для хранения отходов должна располагаться в подветрен-ной зоне территории,  покрыта неразрушаемым и непроницаемым для токсич-ных веществ материалом (керамзитобетон,  полимербетон,  плитка) с авто-номными ливнестоками и уклонами  в  сторону  очистных  сооружений.  Приэтом, попадание поверхностного стока с площадок в общий ливнесток долж-но быть исключено за счет обваловки и других мероприятий. Для указанно-го  поверхностного  стока  необходимы  специальные очистные сооружения,обеспечивающие улавливание токсичных веществ,  очистку и обезвреживаниеэтого стока.     Должна быть предусмотрена эффективная защита отходов  от  воздейс-твия атмосферных осадков и ветра.     В местах хранения должны быть предусмотрены стационарные  или  пе-редвижные погрузочно-разгрузочные механизмы,  для перемещения отходов иприемников,  их погрузки для вывоза на полигоны. Конструкция приемниковдолжна обеспечивать возможность перевозки автотранспортом.     8. Мониторинг состояния окружающей среды на участках хранения  от-ходов осуществляется лабораториями промышленного предприятия,  санитар-но-эпидемиологической службы, органами охраны окружающей среды и водно-го надзора в части охраны вод.     Периодичность контроля,  точки  замеров  и  перечень  определяемыхвредных веществ согласовывается с органами санитарно-эпидемиологическойслужбы и органами охраны окружающей среды.                                                             Приложение 1              Ориентировочный метод определения предельного               количества твердых отходов на территории                       предприятия (организации)      Предельное количество  отходов при их открытом хранении может бытьустановлено эмпирически по мере накопления массы отходов.  В точках за-меров определяются концентрации всех вредных веществ,  подлежащих конт-ролю,  с последующим построением линии регрессии У (М), где: Уi - суммаотношений концентраций вредных веществ Ci к соответствующим ПДКi:             Сi     Уi = Е ___            ПДК      Сi - концентрация вредных веществ;     М - масса отходов,  определяемая по графику продолжения линии рег-рессии до ее пересечения с прямой,  параллельной оси абсцисс и проходя-щей через точку У = 0,3.     Найденная эмпирическая  зависимость  позволяет осуществить прогнозвыделения вредных веществ в воздух и ограничить М величиной  Мх,  соот-ветствующей пересечению линии регрессии с прямой, параллельной оси абс-цисс:          Пример расчета:  На территории предприятия, на площадке временногохранения находятся твердые отходы цеха гальванопокрытий в количестве 60кг, содержащие этилендиамин. Требуется определить предельное количествоотходов, допустимое для временного хранения.     Расчет: ПДК этилендиамина в воздухе рабочей зоны равна 2  мг/куб.мх 0,3 ПДК = 0,6 мг/куб.м.     Результаты анализа воздуха на высоте до 2,0 м над массой  отходов,мг/м 3 : 0,4 : 0,6 : 1,0 : 0,2 : 1 : 0.     Средневзвешенная величина Ci = 0,64            Сi    0,64     Уi = ____ = ____          ПДКi   0,60      Таким образом,  хранимое количество отходов является предельным  иподлежит немедленному вывозу.
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