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                       ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                    от 20 июля 2009 года N 241

        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики17 марта 2003 года. Регистрационный номер 26-03 г.Бишкекот 14 февраля 2003 года № с47          ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ                         КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                Об утверждении "Инструкции по проведению               технического расследования причин аварий           и инцидентов на опасном производственном объекте"      В соответствии  с требованиями статьи 18 Закона Кыргызской Респуб-лики "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от19  ноября 2001 года,  Государственной инспекцией по надзору за промыш-ленной безопасностью и горному надзору (Госгортехнадзор) при Министерс-тве  экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики разработана"Инструкция по проведению технического расследования  причин  аварий  иинцидентов на опасном производственном объекте".     В данной "Инструкции..."  учтены  замечания  Министерства  юстицииКыргызской  Республики,  отраженные  в приказе от 10 ноября 2002 года N261 "Об отказе в государственной регистрации нормативного правового ак-та  Министерства  экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республи-ки", проведено повторное согласование документа с Министерством внешнейторговли и промышленности Кыргызской Республики, Государственной комис-сией при Правительстве Кыргызской Республики по  развитию  предпринима-тельства  и  утверждение на коллегии Госгортехнадзора от 5 февраля 2003года № 2/а.     Руководствуясь пунктом  8.7  "Положения  о Министерстве экологии ичрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики", утвержденного постановле-нием  Правительства Кыргызской Республики от 24 февраля 2001 года № 59,приказываю:     1. Утвердить  "Инструкцию по проведению технического расследованияпричин аварий и инцидентов на опасном производственном объекте".     2. Издать указанный нормативный документ в установленном порядке.      Министр экологии и чрезвычайных     ситуаций Кыргызской Республики                    С.Чырмашев         Согласовано                                 Утверждена с Министерством внешней                 приказом Министерства экологииторговли и промышленности                    и чрезвычайных ситуаций  Кыргызской Республики                       Кыргызской Республики   21 января 2003 года                    от 14 февраля 2003 года № с47           Согласовано                               Утверждена  с Государственной комиссией                 постановлением коллегии       при Правительстве                       Госгортехнадзора при     Кыргызской Республики                     Министерстве экологиипо развитию предпринимательства               и чрезвычайных ситуаций      8 января 2003 года                       Кыргызской Республики                                           от 5 февраля 2003 года № 2/а                               ИНСТРУКЦИЯ               по проведению технического расследования                 причин аварий и инцидентов на опасном                       производственном объекте                           I. Общие положения      1. Настоящая "Инструкция по проведению технического  расследованияпричин  аварий и инцидентов на опасном производственном объекте" (далее- Инструкция) разработана во исполнение  статьи  18  Закона  КыргызскойРеспублики "О промышленной безопасности опасных производственных объек-тов" устанавливает порядок технического расследования и учета происшед-ших на опасных производственных объектах аварий,  информации об аварияхи является обязательной для работников министерств (ведомств) и  предп-риятий  (организаций),  подконтрольных Госгортехнадзору Кыргызской Рес-публики.     2. Контроль  за  соблюдением  установленного настоящей Инструкциейпорядка расследования и учета аварий, а также за своевременным выполне-нием мероприятий по устранению причин,  вызвавших аварию,  осуществляютГосгортехнадзор Кыргызской Республики,  вышестоящие хозяйственные орга-низации, министерства, ведомства, подразделения местных органов самоуп-равления, комитеты отраслевых профсоюзов.     3. Понятия и сокращения используемые в настоящей Инструкции:     Госгортехнадзор - Государственная инспекция по надзору за  промыш-ленной  безопасностью  и  горному  надзору  при Министерстве экологии ичрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, орган исполнительной госу-дарственной  власти,  специально  уполномоченный в области промышленнойбезопасности,  осуществляющий единую техническую политику,  нормативноерегулирование,  а также специальные разрешительные,  контрольные и над-зорные функции в области промышленной безопасности и горного надзора.     ГРП - газорегуляторные пункты.     ГРС - газорегуляторные станции.     ГРУ - газорегуляторные установки.     ГСС - газоспасательная служба.     Авария - разрушение,  повреждение сооружений, коммуникаций, обору-дования,  транспортных и других  технических  средств,  применяемых  наопасном  производственном  объекте,  неконтролируемый взрыв,  пожар иливыброс опасных веществ.     Инцидент - отказ или повреждение технических устройств,  применяе-мых на опасном производственном объекте,  отклонение от режима техноло-гического процесса, нарушение положений Закона Кыргызской Республики "Опромышленной безопасности опасных  производственных  объектов",  другихгосударственных  нормативных правовых актов,  а также нормативно-техни-ческих документов,  устанавливающих правила ведения  работ  на  опасномпроизводственном объекте.     ЛВЖ - легко воспламеняющаяся жидкость.     ОМГСВ - отдельный мобильный горно-спасательный взвод.     ТЭЦ - теплоэлектроцентраль.                     II. Расследование и учет аварий      1. Расследование имеет целью установить причины  аварии,  наметитьмеры по устранению ее последствий, определить материальный ущерб и раз-работать необходимые мероприятия для предупреждения аналогичных  аварийна данном и других аналогичных предприятиях.     2. Техническое расследование причин аварий проводится  специальнойкомиссией, создаваемой приказами (распоряжениями) Министерства экологиии чрезвычайных ситуаций  Кыргызской  Республики  или  ГосгортехнадзоромКыргызской  Республики,  в состав которых включаются представители Гос-гортехнадзора  Кыргызской  Республики  и  организации,  эксплуатирующейопасный производственный объект, а также могут включаться по согласова-нию представители:     - соответствующих  министерств,  государственных комитетов и адми-нистративных ведомств Кыргызской Республики,  органов местной государс-твенной администрации и местного самоуправления,  на территории которыхрасполагается опасный производственный объект;     - Государственной  инспекции  труда при Министерстве труда и соци-альной защиты Кыргызской Республики;     - Федерации профсоюзов Кыргызстана;     - Жогорку Кенеша,  неправительственных и других организаций, в со-ответствии с законодательством Кыргызской Республики.     Председателями комиссий по расследованию аварий назначаются предс-тавители Госгортехнадзора Кыргызской Республики.     Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Правительство Кыргызской Рес-публики  могут  принять  решение о создании государственной комиссии потехническому расследованию причин аварии и назначить председателя  ука-занной комиссии.     В необходимых случаях для участия  в  расследовании  аварии  могутпривлекаться  представители и других организаций (научно-исследователь-ских,  проектных, конструкторских, заводов-изготовителей, органов стра-хования и т.п.).     3. Комиссия по расследованию аварии  должна  без  задержки  начатьрасследование причин аварии и в течение 10 дней составить акт расследо-вания по прилагаемой форме (приложение 3),  оформить другие необходимыедокументы и материалы, указанные в п.10.     Акт подписывается председателем и членами комиссии.     Срок расследования  может быть увеличен организацией,  назначившейкомиссию,  в зависимости от характера аварии и необходимости проведениядополнительных исследований и экспертиз.     4. Комиссия по расследованию аварии имеет право  получать  в  ходерасследования письменные и устные объяснения от очевидцев происшедшего,должностных и других лиц.     По требованию  комиссии  предприятие (организация) обязано обеспе-чить:     - привлечение  к расследованию специалистов-экспертов,  выполнениерасчетов,  лабораторных исследований, изготовление фотоснимков, эскизовповрежденных  объектов и места аварии и других документов,  необходимыхдля выяснения обстоятельств и причин аварии;     - предоставление спецодежды, средств индивидуальной защиты, транс-портных средств и средств связи, необходимых для расследования;     - печатание  и  размножение  в  необходимом  количестве материаловрасследования аварии.     Вопросы, требующие экспертного заключения,  оформляются в письмен-ной форме.     Финансирование расходов на техническое расследование причин аварииосуществляется организацией,  эксплуатирующей опасный  производственныйобъект, на котором произошла авария.     5. В ходе расследования комиссия  выясняет  обстоятельства,  пред-шествовавшие аварии, устанавливает ее причины, характер нарушений усло-вий эксплуатации  оборудования,  технологических  процессов,  нарушенийправил  и норм по промышленной безопасности,  устанавливает состав лиц,ответственных за происшедшую аварию, намечает мероприятия по ликвидацииее последствий и предотвращению повторения подобных аварий,  определяетразмер (процент) разрушений и материальный ущерб,  причиненный зданиям,сооружениям, оборудованию, подготовленным к выемке запасам полезных ис-копаемых,  полуфабрикатам и готовой продукции предприятия, а также объ-ектам вне предприятия, сторонним лицам и предпринимателям.     Примечания:     1. Экономический ущерб от аварии подсчитывается владельцем постра-давшего оборудования совместно с членами комиссии.  Документ  об  учетеэкономических последствий аварии, подписанный руководителем предприятияили владельцем, прилагается к акту расследования аварии.     2. Экономический ущерб от аварии рекомендуется подсчитывать с уче-том следующих основных статей расхода:     - прямые  убытки  -  непредусмотренные выплаты заработной платы завсе работы,  связанные с ликвидацией аварии,  и стоимость полностью иличастично  выведенных из сферы производства материальных ценностей (обо-рудование, сырье, коммуникации, горные выработки и т.п.);     - затраты  производственные - дополнительные затраты материальных,финансовых и трудовых ресурсов для ремонта и  восстановления  аварийныхобъектов или их звеньев.     При этом учитываются суммы и объемы материальных затрат,  включае-мые в первичную учетно-отчетную документацию предприятия.     6. Если к моменту окончания расследования аварии объект не пущен вэксплуатацию, то о его восстановлении руководитель предприятия до пускаобъекта в эксплуатацию  извещает  организации,  принимавшие  участие  врасследовании аварии.     7. По результатам расследования аварий  вышестоящая  хозяйственнаяорганизация может издавать приказ.     В тех случаях,  когда предприятие не  подчиняется  непосредственнокакому-либо министерству (ведомству), приказ по результатам расследова-ния может издаваться предприятием, на котором произошла авария.     8. Материалы расследования аварии должны включать:     приказ о создании комиссии для расследования причин аварии;     акт расследования аварий, к которому прилагаются:     - протокол осмотра места аварии, планы, схемы, фотоснимки;     - эскиз места аварии;     - распоряжение председателя комиссии о назначении технической экс-пертизы и другие распоряжения, изданные комиссией по расследованию ава-рии;  заключение комиссии о причинах аварии,  результаты лабораторных идругих исследований, экспериментов, анализов и т.п.;     - докладную записку ОМГСВ, ГСС по предупреждению и ликвидации неф-тяных и газовых фонтанов или пожарной команды,  если они вызывались дляликвидации аварии;     - протоколы опроса и объяснения лиц,  причастных к аварии, а такжедолжностных лиц,  ответственных за соблюдение требований норм и  правилпо промышленной безопасности;     - сведения об экономическом ущербе от аварии;     - справки и протоколы об обучении и проверке знаний,  а также про-хождении инструктажа по безопасным методам работы обслуживающего персо-нала;     - другие материалы (справки, выписки и т.п.), характеризующие ава-рию.     9. Техническое оформление материалов расследования (акта и  прило-жений  к  нему) возлагается на предприятие,  которое обязано не позднеетрех дней после окончания расследования аварии разослать их:     - в Госгортехнадзор Кыргызской Республики;     - в Государственную инспекцию труда при Министерстве труда и соци-альной защиты Кыргызской Республики;     - в орган местной государственной администрации и местного самоуп-равления,  на территории которых располагается опасный производственныйобъект;     - в министерства,  государственные комитеты и административные ве-домства, представители которых принимали участие в расследовании;     - в вышестоящую хозяйственную организацию.     По решению комиссии материалы расследования аварии могут быть нап-равлены в прокуратуру по месту нахождения предприятия.     10. Отчетные сведения об авариях государственные  инспектора  нап-равляют в Госгортехнадзор Кыргызской Республики.     11. Вышестоящая хозяйственная организация должна обеспечить изуче-ние  и анализ обстоятельств,  причин аварии и намеченных комиссиями ме-роприятий персоналом,  работающим на родственных предприятиях в  анало-гичных условиях, и принять меры по недопущению на них подобных аварий.     12. Предприятием представляется письменная информация о выполнениимероприятий, предложенных комиссиями по расследованию в ГосгортехнадзорКыргызской Республики и организациям, представители которых участвовалив расследовании.     13. Если авария произошла из-за конструктивных недостатков  обору-дования,  то администрация предприятия обязана направить заводу-изгото-вителю этого оборудования обоснованную рекламацию.     Копии рекламации  должны быть направлены в организации по стандар-тизации и метрологии и органы по контролю за промышленной безопасностьюстраны,  выдавшей разрешение на изготовление оборудования. Для оборудо-вания,  имеющего Знак соответствия требованиям безопасности международ-ного образца, копии рекламации направляются в организации, которые сер-тифицировали оборудование и присвоили эти знаки.     14. Регистрация  и  учет  аварий,  расследованных в соответствии снастоящей Инструкцией, должны вестись в специальном журнале (приложение4).  Ответственность  за правильность учета возлагается на руководителяпредприятия.     Руководитель предприятия (организации) несет ответственность в ус-тановленном законодательством Кыргызской Республики порядке за несвоев-ременное  сообщение об аварии или сокрытие ее от расследования и несох-ранение до начала расследования обстановки на рабочих местах и  состоя-ния  оборудования  такими,  какими они были в момент происшествия (еслиэто не угрожает жизни и здоровью людей и не приведет к дальнейшему раз-витию аварии), а также искажение статистических сведений, характеризую-щих размер материального ущерба от аварии.                III. Информирование об аварии на опасном                       производственном объекте      1. О  происшедшей  аварии на производстве очевидец извещает непос-редственно руководителя работ, который обязан:     - немедленно сообщить руководителю предприятия или уполномоченномуим лицу;     - сохранить  до расследования аварии обстановку на рабочем месте исостояние оборудования такими,  какими они были в  момент  происшествияаварии  (если  это  не  угрожает жизни и здоровью людей и не приведет кдальнейшему развитию аварии).     2. О  происшедшей  аварии на производстве руководитель предприятияили уполномоченное им лицо обязано  немедленно  сообщить  по  телефону,факсу (по форме, согласно приложению 2):     - дежурному Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызс-кой Республики;     - Региональному представителю Госгортехнадзора Кыргызской  Респуб-лики;     - Госгортехнадзор Кыргызской Республики;     - прокуратуру по месту, где произошла авария;     - орган местного самоуправления;     - отраслевому профсоюзу;     - местной госадминистрации района, где произошла авария.     В необходимых случаях руководитель предприятия информирует населе-ние об аварии на опасном производстве.     3. Руководители  предприятий  представляют  в Госгортехнадзор Кыр-гызской Республики информацию о количествах аварий и инцидентов, причи-нах их возникновения и принятых мерах.                                                             Приложение 1                   Производственные аварии, подлежащие                      техническому расследованию      По каждому  факту возникновения аварии на опасном производственномобъекте проводится техническое расследование ее причин.     К авариям относятся (Данный перечень не является исчерпывающим.  Вслучае возникновения происшествий, подпадающих под определение  аварии,то  в установленном в настоящем Положении порядке создается комиссия порасследованию причин аварии):     1. По  горнодобывающей  промышленности  (при  разработке угольных,рудных,  нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подзем-ным и открытым способами) и подземным геологоразведочным работам:     независимо от последствий и длительности  простоя  производства  -взрывы газа и пыли;  взрывы на складах взрывчатых материалов (ВМ); вне-запные выбросы угля, руды, породы и газа; горные удары; вспышки и горе-ния газа и пыли в подземных выработках;  эндогенные пожары на отдельныхучастках без остановки панели,  крыла шахты;  прорывы газов из пожарныхучастков;  обвалы  в  вертикальных или наклонных стволах шахт;  прорывыдамб (плотин) хвостохранилищ;  потопление  драг;  внезапные  разрушениятехнологических  зданий  и сооружений;  пожары на складах ВМ и в другихместах их хранения,  а также на транспортных средствах, перевозящих ВМ;пожары в надшахтных зданиях и сооружениях; аварии вентиляторных устано-вок главного проветривания, центральных водоотливов и компрессорных ус-тановок;  аварии при эксплуатации дегазационного оборудования;  падениемашин с бортов карьеров и отвалов;     вызвавшие простой  продолжительностью  более суток шахты,  панели,крыла шахты,  рудника,  прииска, карьера (разреза) - пожары в подземныхвыработках, рецидивы эндогенных пожаров, прорывы воды, заиловки или об-водненной горной массы;  обрушения горных выработок; аварии на обогати-тельных,  агломерационных (окомковательных) фабриках; конвейерных лини-ях; нарушения подачи электроэнергии и др.;     вызвавшие простой свыше одной смены - аварии грузовых и грузолюдс-ких подъемных установок в стволах шахт.     2. По  нефтегазодобывающей промышленности и геологоразведочным ра-ботам:     Открытые фонтаны при строительстве и эксплуатации нефтяных и газо-вых скважин;  падение или разрушение вышек;  падение талевой системы наустановках глубокого бурения;  взрывы и пожары на буровых объектах, ре-зервуарных парках, насосных, компрессорных станциях, приведшие к разру-шению  и остановке объекта;  взрывы или пожары на складах ВМ и в другихместах их хранения,  а также на транспортных средствах, перевозящих ВМ;разрушение зданий или сооружений.     3. По химической и нефтеперерабатывающей промышленности и  взрыво-пожароопасным производствам:     Аварии, происшедшие в  результате  взрывов,  вызвавших  разрушениетехнологической  системы  и  других инженерных сооружений производства,вследствие чего полностью или частично прекращен выпуск продукции и дляего восстановления потребуются специальные ассигнования.     4. По металлургической промышленности:     Взрывы газа в воздухонагревателях, аппаратах газоочистки, газголь-дерах,  газодувках,  газораспределительных  установках,  на  водородныхстанциях,  в аппаратах производства трихлореилана; взрывы металлическихпорошков в пылеосадительных камерах и печах восстановления;  пожары  нагалереях шихтоподачи, складах ЛВЖ; пожары от загораний металла и метал-лических порошков; пожары от выбросов расплавленных и раскаленных мате-риалов из металлургических агрегатов;  пожары на кислородных станциях иустановках; обрушения трубопроводов с ЛВЖ, горючими и ядовитыми газами,в  результате  которых  требуется замена или капитальный ремонт зданий,сооружений, основных агрегатов.     5. По подъемным сооружениям:     Разрушение или  излом  металлоконструкций  грузоподъемной   машины(моста,  портала,  рамы, платформы, башни, стрелы, опоры, гуська), выз-вавшие необходимость в ремонте металлоконструкций или замене их отдель-ных секций;  разрушения,  возникшие в результате падения грузоподъемноймашины;  разрушение (обрыв) канатов грузоподъемной  машины;  разрушениекабины или элементов кабины,  лифта, противовеса или элементов противо-веса лифта (в результате их падения); разрушение расчетных металлоконс-трукций,  цепей эскалатора; разрушение расчетных металлоконструкций ка-натной дороги,  кабины (вагонетки),  вагона, разрушение (обрыв) канатовканатной дороги или фуникулера;  разрушение металлоконструкций стрелы иходовой рамы подъемника (вышки); разрушение выносной консоли или самогокрана штабелера.     6. По котлам, сосудам работающим под давлением, трубопроводам параи горячей воды:     Разрушения и повреждения (разрывы) котлов, сосудов, работающих поддавлением, трубопроводов пара и горячей воды (их элементов).     7. По объектам газового надзора:     Разрушения газопроводов, выход из строя газового оборудования ГРС,ГРП,  ГРУ,  повлекшие за собой взрывы газа в жилых домах,  общественныхзданиях,  инженерных сооружениях,  а также остановку (перерыв) в газос-набжении города,  населенного пункта, микрорайона, предприятия (промыш-ленного,  сельскохозяйственного,  коммунального); взрывы и пожары, свя-занные с эксплуатацией газового хозяйства на газгольдерных,  газонапол-нительных  и  автозаправочных станциях сжиженных газов,  ТЭЦ и районныхотопительных котельных,  а также на других объектах, повлекшие за собойразрушение зданий и остановку предприятия в целом или отдельных цехов.     8. По объектам газового надзора:  взрывы газа  в  газифицированныхпечах,  топках и газоходах котлов, агрегатах, вызвавшие их местные раз-рушения или отключения;  повреждения подземных газопроводов (механичес-кие, коррозионные и др.), вызвавшие кратковременный перерыв в газоснаб-жении отдельных зданий, цехов или отдельных установок.     Примечание: Взрывы газа в топках газифицированных котлов,  не выз-вавшие разрушения обмуровки и повреждения котлов не считаются аварией ирасследуются  администрацией предприятия.  Результаты расследования,  атакже разработанные мероприятия по недопущению повторения таких  случа-ев, должны быть направлены администрацией предприятия в ГосгортехнадзорКыргызской Республики в 10-ти дневный срок после окончания  расследова-ния.                                                             Приложение 2                                 ПОРЯДОК                  представления оперативных сведений о происшедших                на подконтрольных предприятиях авариях      1. Сведения об авариях передаются в течение суток в письменном ви-де (факс, телефонограмма и т.п.).     В нерабочие дни сведения об авариях  передаются  дежурному  Минис-терства экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.     При задержке сообщений более чем на сутки (кроме субботних и воск-ресных дней) должны указываться причины задержки передачи сведений.     2. Сведения об авариях передаются по следующей схеме:                           Сведения об аварии        1. Дата происшествия _____________________________________________                                       (число, месяц, год)     2. Административное расположение места аварии ____________________     3. Предприятие, организация, предприниматель _____________________     4. Министерство (ведомство) ______________________________________     5. Место аварии __________________________________________________                              (цех (участок), объект, адрес)     6. Характер аварии согласно приложению 1 к данной Инструкции ____________________________________________________________________________     7. Краткие обстоятельства аварии _________________________________     8. Сведения сообщил ______________________________________________                                    (должностное лицо, фамилия)     9. Дата и время сообщения ________________________________________                                                             Приложение 3                                   АКТ            расследования аварии на предприятии (объекте),         подконтрольном Госгортехнадзору Кыргызской Республики                   ________________________ 20__ г.      1. Название предприятия,  его ведомственная принадлежность и адрес_______________________________________________________________________     2. Состав комиссии:     Председатель _____________________________________________________                           (фамилия, инициалы, должность)     Члены: ___________________________________________________________                           (фамилия, инициалы, должность)     3. Характеристика предприятия (кратко),  объекта,  участка и местааварии.     В этом  разделе наряду с другими сведениями необходимо указать ре-жим работы объекта (оборудования) до аварии (утвержденный, фактический,проектный);  дать заключение о состоянии объекта перед аварией и выпол-нении правил технической эксплуатации(*);  указать,  были,  ли ранее наданном предприятии,  участке (объекте) аналогичные аварии, разрабатыва-лись ли мероприятия по предупреждению аварий (когда, кем и какие) и каквыполнялись эти мероприятия.     4. Квалификация обслуживающего персонала  (где  и  когда  проходилобучение  и инструктаж по промышленной безопасности,  проверку знаний вквалификационной комиссии).     5. Обстоятельства аварии.     В конце этого раздела указать характер аварии.     6. Организационные и технические причины аварии. После каждой при-чины указать, какие требования нормативных документов были нарушены.     7. Мероприятия по устранению причин аварии.  Изложить меры по лик-видации последствий аварии с указанием сроков исполнения и  по  предуп-реждению повторения подобных аварий.     8. Заключение о лицах,  допустивших аварию, и предложенные меры ихнаказания.     Указать, какие требования нормативных документов не выполнены  илинарушены данным должностным лицом, непосредственным исполнителем работ,дать оценку действиям оперативного,  обслуживающего персонала в  моментаварии.     9. Итоговая величина экономического ущерба от аварии: всего ___________________________ тыс.сом.     Расследование проведено и акт составлен __________________________                                                 (число, месяц, год)     Приложение: Материал расследования на ____________________ листах.      Председатель комиссии                 ____________________________                                                  (подпись, дата)      Члены комиссии:                       ____________________________                                                  (подпись, дата)      (*) Для опасных производственных объектов указываются, кроме того,регистрационный номер,  завод-изготовитель, год изготовления, даты пос-ледних освидетельствования и обследования, а также назначенный срок ос-видетельствования.                                                             Приложение 4                                 ЖУРНАЛ            регистрации аварий, происшедших на предприятиях              и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору                         Кыргызской Республики -----------------------------------------------------------------------|N|    Наименование     |  Дата  |Характер|  Причины и  |Экономический|| |    предприятия,     | аварии | аварии |   краткое   |   ущерб от  || |   объекта и его     |        |        |  описание   |    аварии,  || |   ведомственная     |        |        |обстоятельств|   тыс.сом   || |   подчиненность     |        |        |   аварии    |             || |                     |        |        |             |             || |                     |        |        |             |             ||-|---------------------|--------|--------|-------------|-------------||1|          2          |    3   |    4   |       5     |       6     |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     Кем      |  Длительность  |   Лица,   |Мероприятия, | Отметка о ||расследовалась|   простоя от   |допустившие|предложенные |выполнении ||    авария    |  возникновения | аварию и  |комиссией по |мероприятий||              |аварии, до пуска| принятые  |расследованию|           ||              |    объекта в   |к ним меры |    аварии   |           ||              |  эксплуатацию, | наказания |             |           ||              |      ч(сут)    |           |             |           ||--------------|----------------|-----------|-------------|-----------||       7      |        8       |     9     |      10     |     11    |-----------------------------------------------------------------------
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