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                      ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

            в соответствии со статьей 36 Закона КР

                 от 20 июля 2009 года N 241

    "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 17 марта 2003 года. Регистрационный номер 24-03            Согласовано                          Утверждено  с  Министерством внешней           приказом Министерства экологии  торговли  и промышленности               и чрезвычайных ситуаций  Кыргызской Республики                    Кыргызской Республики  21 января 2003 года                  от 14 февраля 2003 года № с46           Согласовано                            Утверждено  с государственной комиссией            постановлением коллегии      при Правительстве                   Госгортехнадзора при  Кыргызской   Республики               Министерстве экологии и по развитию предпринимательства           чрезвычайных ситуаций     2 января 2003 года                   Кыргызской Республики                                      от 5 февраля 2003 года №1/а                                  ПОЛОЖЕНИЕ           о разработке и оформлении декларации промышленной            безопасности опасных производственных объектов                и перечне сведений, содержащихся в ней                           I. Область применения    1.   Настоящее  Положение  о  разработке  и  оформлении   декларациипромышленной безопасности опасных производственных объектов и  перечнесведений,  содержащихся  в ней (в дальнейшем Положение)  устанавливаетперечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасностии порядок ее оформления.  2. Положение разработано в соответствии со:  -   статьей   20   Закона  Кыргызской  Республики  "О   промышленнойбезопасности опасных производственных объектов";  -  постановлением Правительства Кыргызской Республики  от  9  апреля2001  г. № 159 "О Государственной инспекции по надзору за промышленнойбезопасностью   и   горному  надзору  при  Министерстве   экологии   ичрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики".  3.  Настоящее  Положение распространяется на декларации промышленнойбезопасности  опасных  производственных  объектов,  разрабатываемые  всоответствии   с   Законом  Кыргызской  Республики   "О   промышленнойбезопасности  опасных  производственных объектов",  независимо  от  ихведомственной    принадлежности    и   организационно-правовых    формсобственности.  4.  Положение предназначено для работников Государственной инспекциипо   надзору   за   промышленной  безопасностью  и   горному   надзору(Госгортехнадзора)  при Министерстве экологии и чрезвычайных  ситуацийКыргызской    Республики,    организаций,   эксплуатирующих    опасныепроизводственные  объекты, а также экспертных  организаций  в  областипромышленной безопасности.                         II. Основные определения    В настоящем Положении используются следующие понятия (определения):  Авария   -   разрушение,   повреждение   сооружений,   коммуникаций,оборудования,  транспортных и других технических средств,  применяемыхна опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв, пожар иливыброс   опасных  веществ  (ст.1  Закона  Кыргызской   Республики   "Опромышленной безопасности опасных производственных объектов").  Декларация   промышленной  безопасности  -   официальный   документ,содержащий    сведения,    всесторонне    характеризующие    состояниепромышленной   безопасности   опасного   производственного    объекта,организации.  Опасные   вещества   -   воспламеняющиеся,  окисляющиеся,   горючие,взрывчатые,    токсичные,    высокотоксичные    вещества,    вещества,представляющие  опасность для живых организмов и окружающей  природнойсреды.  Опасный производственный объект - в соответствии со статьей 3 ЗаконаКыргызской    Республики   "О   промышленной   безопасности    опасныхпроизводственных  объектов"  -  предприятия  или  их  цехи,   участки,площадки, а также иные производственные объекты, на которых:  - ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, атакже работы в подземных условиях;  -  получаются  расплавы  черных, цветных металлов,  горных  пород  исплавы на основе этих расплавов;  - используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПаили при температуре нагрева воды более 115 град. Цельсия и выше;  -    используются    стационарно   установленные    и    передвижныегрузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;  -  получаются, образуются, перерабатываются, используются, хранятся,транспортируются, уничтожаются, реализуются воспламеняющиеся, горючие,окисляющиеся, взрывчатые, токсичные и радиоактивные вещества;  порядокотнесения к опасным производственных объектов, на которых используютсяуказанные  вредные и опасные вещества, устанавливается  ПравительствомКыргызской Республики;  -  ведутся захоронения отходов горно-металлургического производства,содержащих   вещества,  опасные  для  жизнедеятельности   человека   иокружающей среды.  Декларируемый  объект - опасный производственный объект,  подлежащийдекларированию   промышленной   безопасности   согласно    требованиямпромышленной безопасности.  Составляющие   опасного   производственного   объекта   -   участки,установки, цеха, хранилища или другие составляющие (составные  части),объединяющие   технические   устройства   или   их   совокупность   потехнологическому  или административному принципу и входящие  в  составопасных производственных объектов.  Расчетно-пояснительная    записка    к    декларации    промышленнойбезопасности - документ, в котором приведено обоснование оценки  рискааварии и достаточности, принятых мер по ее предупреждению.  Сценарий  аварии - последовательность отдельных логически  связанныхсобытий, обусловленных конкретным инициирующим событием, приводящих  каварии с конкретными опасными последствиями.  Требования  промышленной безопасности - условия,  запреты,  правила,ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в законах ииных  нормативных  правовых актах Кыргызской  Республики,  а  также  внормативных    технических   документах,   которые    принимаются    вустановленном  порядке и соблюдение которых обеспечивает  промышленнуюбезопасность.                           III. Общие положения    1.   Разработка   декларации  промышленной   безопасности   опасногопроизводственного объекта включает: всестороннюю оценку риска аварии исвязанных  с  ней  угрозы;  анализ  достаточности  принятых   мер   попредупреждению  аварий,  по  обеспечению  готовности   организации   кэксплуатации  опасных  производственных  объектов  в  соответствии   стребованиями промышленной безопасности, а также к локализации аварии иликвидации последствий на опасном производственном объекте; разработкумероприятий,  направленных на снижение масштаба последствий  аварии  иразмера    ущерба,   нанесенного   в   случае   аварии   на    опасномпроизводственном  объекте  (ст.20  Закона  Кыргызской  Республики   "Опромышленной безопасности опасных производственных объектов").  2.  Обязательной  разработке  декларации  промышленной  безопасностиподлежат     объекты,    подпадающие    под    определение    опасногопроизводственного  объекта,  приведенное  в  разделе   II   настоящегоПоложения.  При  наличии  в  составе  организации  нескольких  опасныхпроизводственных  объектов,  подлежащих  декларированию,   допускаетсяразработка  и  оформление единой декларации промышленной  безопасностиопасных производственных объектов.  Примечание.  В  случае если расстояние между опасными производственными объектамименее 500 метров, учитывается суммарное количество опасного вещества.                IV. Разработка, утверждение и представление                        декларации безопасности    1.  Декларация  промышленной безопасности опасного производственногообъекта  (далее - декларация) разрабатывается для действующих  опасныхпроизводственных  объектов  или в составе  проектной  документации  настроительство,  расширение, реконструкцию, техническое перевооружение,консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта.  2.   Декларация  уточняется  или  разрабатывается  вновь  в   случаеобращения  за  разрешением на эксплуатацию опасного  производственногообъекта,  изменения  сведений, содержащихся в декларации  промышленнойбезопасности,   или   в   случае  изменения  требований   промышленнойбезопасности.  3.  При  разработке  декларации для действующего  объекта  в  составсведений  по обеспечению требований промышленной безопасности  следуетвключать  информацию как о выполняемых, так и планируемых  мерах.  Приразработке  декларации в составе проектной документации представляютсясведения о планируемых мерах.  4.    Декларация    безопасности   разрабатывается    самостоятельноорганизацией,   имеющей  в  своем  составе  опасные   производственныеобъекты,  или  на основании договора организацией, имеющей  разрешение(лицензию),  либо  частным  экспертом  (группой  экспертов),   имеющимсоответствующий сертификат на проведение экспертизы безопасности.  5.  Декларация безопасности для проектируемого промышленного объектаутверждается заказчиком проекта.  6.   Декларация  безопасности  действующего  промышленного   объектаутверждается руководителем организации.  Лицо, утвердившее декларацию безопасности, несет ответственность  заполноту и достоверность представленной в ней информации.  7.  Первый экземпляр утвержденной декларации хранится в организации,утвердившей декларацию.  8. Декларация безопасности представляется в:  - Госгортехнадзор Кыргызской Республики;  - Штаб гражданской обороны (по территориальному признаку);  -  орган  местного самоуправления, на территории которого расположендекларируемый промышленный объект.  Декларация  представляется  в сброшюрованном  виде  и  с  экспертнымзаключением.  Примечание.  На  регистрацию  в Госгортехнадзор Кыргызской Республики  декларацияпредставляется     вместе    с    расчетно-пояснительной     запиской,информационным листом и экспертным заключением. Не подлежат экспертизедекларации    производственных   объектов,   состоящих    из    одногосамостоятельно действующего агрегата, механизма, сосуда под  давлениемза   исключением   случаев,  когда  таких  производственных   объектовнесколько  на  одной  производственной площадке  (независимо  от  тогосвязаны они технологически или нет).                   V. Пересмотр декларации безопасности    Декларация безопасности подлежит пересмотру:  1. В случаях:  -   изменения   условий,   влияющих  на   обеспечение   промышленнойбезопасности, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  защитынаселения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, в срок не позднее  6мес.;  -  изменения  действующих  требований  (правил  и  норм)  в  областипромышленной   безопасности,  локализации  и  ликвидации  чрезвычайныхситуаций  и  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  всрок не позднее 1 года.  2. Не реже 1 раза в 5 лет.             VI. Перечень сведений, представляемых декларации                       промышленной безопасности    1. Структура декларации:  1.1. Декларация включает следующие структурные элементы:  - титульный лист;  - данные об организации-разработчике декларации;  - оглавление;  - Раздел 1 "Общие сведения";  - Раздел 2 "Результаты анализа безопасности";  - Раздел 3 "Обеспечение требований промышленной безопасности";  - Раздел 4 "Выводы";  - Раздел 5 "Ситуационный план".  1.2. Приложения к декларации включают:  - Приложение 1 "Расчетно-пояснительная записка";  - Приложение 2 "Информационный лист".  2.  Требования  к  структурным элементам декларации,  приложениям  исоставу информации.    2.1. Титульный лист декларации    2.1.1.  Титульный лист является первой страницей декларации и служитисточником информации, необходимой для обработки и поиска документа.  2.1.2. На титульном листе приводятся следующие сведения:  1)    гриф   утверждения   декларации   руководителем   организации,эксплуатирующей декларируемый объект, или заказчиком проекта;  2)  регистрационный  номер, устанавливаемый организацией,  в  составкоторой входит декларируемый объект;  3) регистрационный номер, присваиваемый Госгортехнадзором КыргызскойРеспублики в установленном порядке;  4)  наименование  декларации  с указанием  конкретного  наименованиядекларируемого  объекта (в случае декларирования одного  объекта)  илидекларируемых объектов (в случае декларирования нескольких  объектов),а также наименование организации;  5)  регистрационный номер декларируемого объекта  в  государственномреестре опасных производственных объектов;  6)   местонахождения  декларируемого  объекта  и   год   утверждениядекларации.    2.2. Данные об организации-разработчике декларации    2.2.1. Данные об организации-разработчике декларации включают:  1) наименование организации, разработавшей декларацию и приложения кней,   ее   почтовый  адрес,  телефон,  факс;  сведения   о   лицензииГосгортехнадзора Кыргызской Республики на вид деятельности,  связанныйс  декларированием промышленной безопасности, с указанием наименованиявида деятельности, регистрационного номера и даты выдачи лицензии;  2)  список исполнителей, включающий фамилии и инициалы, должности  иместо работы лиц, принимавших участие в разработке декларации.    2.3. Оглавление    2.3.1.  Оглавление включает наименование всех разделов декларации  суказанием страниц, с которых начинаются эти элементы.    2.4. Раздел 1 "Общие сведения"    2.4.1. Раздел 1 "Общие сведения" должен содержать:  1) краткий перечень основных направлений деятельности организации;  2) обоснование декларирования;  3) сведения о местонахождении;  4) сведения о персонале и населении;  5) страховые сведения (для деклараций действующих объектов).  2.4.2.    Краткий   перечень   основных   направлений   деятельностиорганизации   должен   содержать  виды   деятельности,   связанные   сэксплуатацией декларируемого объекта.  2.4.3. Обоснование декларирования должно включать:  1)  данные  о  количествах  опасных веществ,  на  основании  которыхопасный производственный объект отнесен к декларируемым объектам;  2)  перечень  нормативных правовых документов, на основании  которыхпринято решение о разработке декларации.  2.4.4.  Сведения о месторасположении декларируемого  объекта  должнывключать:  1)  характеристику  местности, на которой размещается  декларируемыйобъект;  2)  сведения  о  размерах и границах территории,  санитарно-защитныхи/или охранных зонах декларируемого объекта.  2.4.5. Сведения о персонале и населении должны включать:  1)  сведения об общей численности персонала и численности наибольшейработающей смены декларируемого объекта;  2)  перечень  крупных близлежащих организаций и населенных  пунктов,которые   могут   оказаться  в  зоне  действия   поражающих   факторовмаксимальной гипотетической аварии с указанием численности персонала инаселения.  2.4.6.   Страховые  сведения  указываются  только  для   действующихобъектов и должны включать:  1) наименование и адрес организации-страховщика, а также сведения  оего страховых лицензиях:  2) перечень договоров страхования.    2.5. Раздел 2 "Результаты анализа безопасности"    2.5.1. Раздел 2 "Результаты анализа безопасности" должны содержать:  1) сведения об опасных веществах;  2) сведения о технологии;  3) основные результаты анализа риска.  2.5.1.1.  Сведения об опасных веществах представляются для  веществ,учитываемых   при  идентификации  декларируемого  объекта   и   должнывключать:  1) наименование опасного вещества;  2)  степень  опасности и характер воздействия вещества  на  организмчеловека.  2.5.1.2. Сведения о технологии должны включать:  1) схему основных технологических потоков;  2) данные о распределении опасных веществ.  2.5.1.2.1.    Схема   основных   технологических   потоков    должнапредставлять  блок-схему с указанием наименования  опасных  веществ  инаправления  их  перемещения в технологической системе  декларируемогообъекта.  2.5.1.2.2.  Данные о распределении опасных веществ  должны  включатьсведения   об   общем  количестве  опасных  веществ,   находящихся   втехнических  устройствах  -  аппаратах  (емкостях),  трубопроводах,  суказанием  максимального количества в единичной  емкости  или  участкетрубопровода  наибольшей  вместимости.  Данные  приводятся  для   всехсоставляющих   декларируемого  объекта  по  максимальным  регламентнымзначениям массы опасного вещества.  2.5.1.3. Основные результаты анализа риска должны включать:  1) результаты анализа условий возникновения и развития аварий;  2) результаты оценки риска аварий.  2.5.1.3.1.  Результаты  анализа  условий  возникновения  и  развитияаварий должны включать:  1)  перечень  факторов  и основных возможных причин,  способствующихвозникновению и развитию аварий;  2) краткое описание сценариев наиболее крупных и вероятных возможныхаварий.  2.5.1.3.2. Результаты оценки риска аварий должны включать:  1) перечень моделей и методов расчета, применяемых при оценке риска;  2) данные о количестве опасных веществ, участвующих в аварии;  3) данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов;  4) данные о возможном числе пострадавших;  5) данные о возможном ущербе;  6)  данные  о  вероятности причинения вреда персоналу,  населению  иущерба имуществу и окружающей среде.    2.6. Раздел 3 "Обеспечение требований промышленной безопасности"    2.6.1.  Раздел  3 "Обеспечение требований промышленной безопасности"должен содержать:  1)  сведения  об обеспечении требований промышленной безопасности  кэксплуатации декларируемого объекта;  2)  сведения об обеспечении требований промышленной безопасности  поготовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии.  2.6.1.1.    Сведения   об   обеспечении   требований    промышленнойбезопасности к эксплуатации декларируемого объекта должны включать:  1) сведения о выполнении распоряжений и предписаний ГосгортехнадзораКыргызской Республики (для действующих объектов);  2)  перечень  имеющихся и/или необходимых разрешительных  документовГосгортехнадзора   Кыргызской  Республики  или   других   организаций,специально  уполномоченных  Правительством Кыргызской  Республики  длявыдачи  лицензий  на  виды  деятельности,  связанные  с  эксплуатациейдекларируемых объектов;  3)   сведения  о  профессиональной  и  противоаварийной   подготовкеперсонала   с  указанием  регулярности  проверки  знаний   в   областипромышленной безопасности и порядка допуска персонала к работе;  4)  сведения  о  системе производственного контроля  за  соблюдениемтребований промышленной безопасности;  5) сведения о системе сбора и анализа аварийности;  6)  перечень  проведенных  экспертиз  промышленной  безопасности   суказанием  наименования экспертных организаций, проводивших экспертизу(для действующих объектов) и объекта экспертизы;  7) сведения о соответствии условий эксплуатации действующих объектовтребованиям правил и норм (с указанием нормативов, которым эти условиясоответствуют).  2.6.1.2.    Сведения   об   обеспечении   требований    промышленнойбезопасности  по  готовности к действиям по локализации  и  ликвидациипоследствий должны включать:  1)  сведения  о мероприятиях по локализации и ликвидации последствийаварий на декларируемом объекте;  2) сведения о составе противоаварийных сил, аварийно-спасательных  идругих служб обеспечения промышленной безопасности;  3)  сведения о финансовых и материальных ресурсах для локализации  иликвидации последствий аварий на декларируемом объекте;  4)  сведения о системе оповещения в случае возникновения  аварии  надекларируемом  объекте  с  приведением схемы  оповещения  и  указаниемпорядка действий в случае аварии.    2.7. Раздел 4 "Выводы"    2.7.1. Раздел 4 "Выводы" должен содержать:  1)  обобщенную  оценку  уровня  безопасности  с  указанием  наиболееопасных   составляющих  декларируемого  объекта  и  наиболее  значимыхфакторов, влияющих на показатели риска;  2)  перечень  планируемых  мер,  направленных  на  уменьшение  рискааварий.    2.8. Раздел 5 "Ситуационный план"    2.8.1.  Раздел  5  "Ситуационный план" должен  включать  графическоеотображение   максимальных  зон  возможного  поражения  для   наиболееопасного  по  своим последствиям и для наиболее вероятного (типичного)сценария аварии на декларируемом объекте.  2.8.2. На ситуационном плане в масштабе должны быть отмечены:  1)  промышленная  площадка (территория) и граница санитарно-защитнойзоны декларируемого объекта;  2) предприятия, населенные пункты, места массового скопления людей;  3) зоны действия поражающего фактора аварий.  2.9.  Приложение 1 "Расчетно-пояснительная записка" имеет  следующуюструктуру:  - титульный лист;  - список исполнителей;  - оглавление;  - Раздел 1 "Сведения об организации";  - Раздел 2 "Анализ безопасности";  - Раздел 3 "Выводы и предложения";  - Раздел 4 "Ситуационные планы";  - Список использованных источников".    2.9.1. Титульный лист расчетно-пояснительной записки    2.9.1.1.   Титульный   лист  является  первой  страницей   расчетно-пояснительной записки и служит источником информации, необходимой  дляобработки и поиска документа.  2.9.1.2. На титульном листе приводятся следующие сведения:  1)  гриф  утверждения  расчетно-пояснительной записки  руководителеморганизации, разработавшей расчетно-пояснительную записку;  2) регистрационный номер, присваиваемый Госгортехнадзором КыргызскойРеспублики    в    установленном   порядке   (должен   соответствоватьрегистрационному номеру, присвоенному декларации);  3)   наименование   расчетно-пояснительной   записки   с   указаниемконкретного    наименования   декларируемого   объекта    (в    случаедекларирования  одного объекта) или декларируемых объектов  (в  случаедекларирования нескольких объектов), а также наименование организации,в состав которой входят эти объекты;  4)  регистрационный номер декларируемого объекта  в  государственномреестре опасных производственных объектов;  5)  номер  книги (в том случае, если расчетно-пояснительная  запискасостоит из двух и более книг);  6)  местонахождение  организации, производящей разработку  расчетно-пояснительной записки и год ее утверждения.  2.9.1.3. Если расчетно-пояснительная записка состоит из двух и болеекниг,  каждая  книга должна иметь свой титульный лист, соответствующийлисту первой книги и содержащий сведения, относящейся к данной книге.    2.9.2. Список исполнителей    2.9.2.1.  В  список  исполнителей должны  быть  включены  фамилии  иинициалы,  должности  и  место  работы  ответственных  исполнителей  исоисполнителей,    принимающих   участие   в   разработке    расчетно-пояснительной записки.    2.9.3. Оглавление    2.9.3.1.  Оглавление включает наименование всех  разделов  расчетно-пояснительной  записки с указанием страниц, с которых  начинаются  этиэлементы.  2.9.3.2.  В  случае если расчетно-пояснительная записка  состоит  издвух  и  более  книг, в каждой из них должно быть свое  оглавление.  Воглавлении  первой  книги  должно быть представлено  содержание  всегодокумента с указанием номеров страниц и книг, в последующих  книгах  -только содержание соответствующей книги.    2.9.4. Раздел 1 "Сведения об организации"    2.9.4.1. Раздел 1 "Сведения об организации" должен содержать:  1) перечень составляющих декларируемого объекта;  2) данные о топографии и месторасположении декларируемого объекта;  3) данные о персонале и проживающем вблизи населении.  2.9.4.1.1.  Перечень  составляющих  декларируемого  объекта   долженсоответствовать  требованиям  действующих  нормативных  документов   вобласти идентификации опасных производственных объектов.  2.9.4.1.2.  Данные  о топографии и месторасположении  декларируемогообъекта должны включать:  1) данные о топографии района расположения декларируемого объекта;  2) границы расположения запретных, охранных и санитарно-защитных зондекларируемого объекта;  3)  данные  о  природно-климатических условиях в районе расположениядекларируемого объекта;  4)  данные об использовании в проекте отчетов по изысканиям в  частисейсмичности  района  площадки строительства,  характеристик  грунтов,природно-климатических и других внешних воздействий  (оформляется  длядекларации, разрабатываемой в составе проектной документации).  2.9.4.1.3. Данные о персонале и проживающем вблизи населении  должнывключать:  1)  данные  о  размещении персонала декларируемого  объекта  по  егоадминистративным   единицам  и  составляющим   с   указанием   среднейчисленности и численности наибольшей работающей смены;  2)   данные  о  размещении  ближайших  организаций,  которые   могутоказаться   в   зоне   действия   поражающих   факторов   максимальнойгипотетической   аварии  с  указанием  удаленности  от  декларируемогообъекта и численности персонала;  3)  данные о размещении ближайших населенных пунктов, которые  могутоказаться   в   зонах   действия  поражающих   факторов   максимальнойгипотетической   аварии  с  указанием  удаленности  от  декларируемогообъекта и численности населения.    2.9.5. Раздел 2 "Анализ безопасности"    2.9.5.1. Раздел 2 "Анализ безопасности" должен содержать:  1) характеристику опасных веществ;  2) данные о технологии и аппаратурном оформлении;  3) описание технических решений по обеспечению безопасности;  4) анализ риска.  2.9.5.1.1. Характеристика опасных веществ представляется для опасныхвеществ, учитываемых при идентификации декларируемого объекта и должнывключать:  1) наименование вещества;  2) формулу;  3) состав;  4) общие данные (молекулярный вес, температура кипения, плотность);  5) данные о взрывоопасности;  6) данные о токсической опасности;  7) данные о реакционной способности;  8) данные о запахе вещества;  9) данные о коррозионной активности;  10) описание мер предосторожности;  11) данные о воздействии на людей;  12) данные о средствах защиты;  13) данные о методах перевода вещества в безвредное состояние;  14)  данные  о  мерах  первой  помощи пострадавшим  при  воздействиивещества.  2.9.5.1.2.  Данные  о  технологии и аппаратурном  оформлении  должнывключать:  1)  принципиальную  технологическую схему с  обозначением  основноготехнологического  оборудования  и кратким  описанием  технологическогопроцесса по составляющим декларируемого объекта;  2)  план  размещения  основного  технологического  оборудования,   вкотором  обращаются  опасные  вещества по составляющим  декларируемогообъекта;  3)  перечень  основного  технологического  оборудования,  в  которомобращаются опасные вещества;  4) данные по распределению опасных веществ по оборудованию.  2.9.5.1.3.  Описания технических решений по обеспечению безопасностидолжны включать:  1)  описание  решений,  направленных на  исключение  разгерметизацииоборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ;  2)  описание решений, направленных на предупреждение развития аварийи локализацию выбросов опасных веществ;  3)     описание     решений,     направленных     на     обеспечениевзрывопожаробезопасности;  4)   описание   систем  автоматического  регулирования,  блокировок,сигнализаций и других средств обеспечения безопасности.  2.9.5.1.4. Анализ риска должен включать:  1) анализ известных аварий;  2) анализ условий возникновения и развития аварий;  3) оценку риска аварий.  2.9.5.1.4.1. Анализ известных аварий должен включать:  1)  перечень  аварий  и  неполадок, имевших место  на  дислоцируемомобъекте (оформляется только для действующих объектов);  2)  перечень  аварий, имевших место на других аналогичных  объектах,или аварий, связанных с обращающимися опасными веществами;  3) анализ основных причин произошедших аварий.  2.9.5.1.4.2.   Анализ  условий  возникновения  и   развития   аварийвключает:  1)   определение   возможных   причин  и  факторов,   способствующихвозникновению и развитию аварий;  2) определение типовых сценариев возможных аварий;  3)  обоснование применяемых физико-математических моделей и  методоврасчета;  4) оценку количества опасных веществ, участвующих в аварии;  5) расчет вероятных зон действия поражающих факторов;  6) оценку возможного числа пострадавших;  7) оценку возможного ущерба.  2.9.5.1.4.3.   Оценка  риска  аварий  включает  оценку   вероятностипричинения  вреда персоналу, населению и ущерба имуществу и окружающейприродной среде.    2.9.6. Раздел 3 "Выводы и предложения"    2.9.6.1. Раздел 3 "Выводы и предложения" должен включать:  1) перечень наиболее опасных составляющих декларируемого объекта;  2)  перечень  наиболее  значимых факторов,  влияющих  на  показателириска;  3) оценку уровня безопасности опасного производственного объекта;  4)  предложения  по внедрению мер, направленных на уменьшение  рискааварий.    2.9.7. Раздел 4 "Ситуационные планы"    2.9.7.1.  Раздел 4 "Ситуационные планы" должен содержать графическоеотображение  зон  возможного  поражения,  в  том  числе  для  наиболееопасного  по  своим  последствиям  и наиболее  вероятного  (типичного)сценария  аварии  по  составляющим  декларируемого  объекта,  а  такжекратким  описанием  этих  сценариев с указанием  исходных  данных  длярасчета зон поражения.  2.9.7.1.1. На "Ситуационных планах" в масштабе должны быть отмечены:  1)  промышленные  площадки (территории) составляющих  декларируемогообъекта;  2) организации, населенные пункты, места массового скопления людей;  3) зоны действия поражающих факторов аварий.    2.9.8. "Список использованных источников"    2.9.8.1. "Список использованных источников" должен содержать:  1)  перечень нормативно-правовых документов, регулирующих требованияпромышленной безопасности на декларируемом объекте;  2)  перечень  документации организации, используемой при  разработкерасчетно-пояснительной записки;  3) перечень литературных источников.    2.10. Приложение "Информационный лист"    2.10.1. Приложение "Информационный лист" служит для представления позапросам граждан и общественных организаций.  2.10.2. "Информационный лист" должен содержать:  1) наименование организации, в которую входит декларируемый объект;  2) сведения о лице, ответственным за информирование и взаимодействиес общественностью (должность, фамилия и инициалы, телефон);  3)  краткое  описание  производственной  деятельности,  связанной  сэксплуатацией декларируемого объекта;  4) перечень и основные характеристики опасных веществ, обращаемых надекларируемом объекте;  5)  краткие сведения о масштабах и последствиях возможных  аварий  имерах безопасности;  6)  сведения о способах оповещения и необходимых действиях населенияпри возникновении аварий.                  VII. Требования к оформлению декларации             промышленной безопасности и приложений к ней    1. Общие требования    1.1.  Декларация  и приложения к ней должны быть оформлены  отдельнодруг от друга. Декларация и расчетно-пояснительная записка оформляетсяв   виде  отдельных  переплетенных  книг  (или  нескольких  книг   принеобходимости).  1.2.  Текст  декларации  и приложений к ней  должны  быть  выполненымашинописным  способом  или  с применением  печатающих  и  графическихустройств  вывода  персональных компьютеров  на  одной  стороне  белойбумаги через полтора интервала.  1.3.  Вне  зависимости от способа, качество напечатанного  текста  иоформление   иллюстраций  и  таблиц  должно  удовлетворять  требованиючеткого воспроизведения.  1.4.  При  оформлении  декларации  и расчетно-пояснительной  запискинеобходимо  соблюдать равномерную плотность, контрастность и  четкостьизображения по всему тексту.  1.5. Вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, формулы, знаки,допускается черными чернилами или черной тушью.  1.6.  Заголовки структурных элементов декларации следует располагатьс  новой  страницы  в  середине строки без точки в  конце  и  печататьпрописными буквами не подчеркивая.  1.7.  Заголовки подразделов и пунктов следует начинать  с  абзацногоотступа и печатать с прописной буквы не подчеркивая. Переносы  слов  взаголовках не допускаются.  1.8.    Расстояния   между   заголовками   структурных    элементов,подразделов, пунктов и текстом должны быть не менее 3 интервалов.    2. Нумерация страниц декларации и приложений    2.1.  Страницы  декларации  следует  нумеровать  арабскими  цифрами,соблюдая  отдельную  сквозную нумерацию по всему тексту  декларации  икаждого приложения к ней.  2.2.  Титульные  листы  входят  в  общую  нумерацию  страниц.  Номерстраницы на титульном листе не проставляется.  2.3.  Иллюстрации  и  таблицы, расположенные  на  отдельных  листах,включают в общую нумерацию страниц декларации и расчетно-пояснительнойзаписки.  2.4. Иллюстрации и таблицы учитывают как одну страницу.    3. Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и книг              декларации и расчетно-пояснительной записки    3.1.  Разделы,  подразделы, пункты, подпункты и книги  декларации  ирасчетно-пояснительной  записки должны иметь  порядковую  нумерацию  впределах каждого раздела или подраздела.  3.2.   Номер  пункта  включает  номер  раздела  и  порядковый  номерподраздела или пункта, разделенные точкой, например 1.1, 1.2, 1.3  или1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.  3.3.  Номер  подпункта включает номер раздела, подраздела  пункта  ипорядковый  номер  подпункта, разделенные  точкой,  например  1.1.1.1,1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.  3.4.  Если  подраздел  имеет  только один  пункт  или  подпункт,  тонумеровать пункт (подпункт) не следует.  3.5.  Книги декларации и расчетно-пояснительной записки должны иметьнумерацию  в  пределах  декларации  и  расчетно-пояснительной  запискисоответственно. Номер книги следует проставлять арабскими  цифрами  натитульном  листе под указанием наименования декларации  или  расчетно-пояснительной записки, например "Книга 2".    4. Иллюстрации    4.1.  Иллюстрации  (чертежи, графики, схемы, диаграммы,  фотоснимки)следует  располагать  в декларации или расчетно-пояснительной  запискенепосредственно после текста, в котором они упоминаются  впервые,  илина следующей странице.  4.2. На все иллюстрации должны быть даны ссылки.  4.3.  Иллюстрации  должны  иметь  название,  которое  помещают   надиллюстрацией.  При необходимости под иллюстрацией помещают  поясняющиеданные (подрисуночный текст).  4.4.  Иллюстрация обозначается словом "Рис.", которое помещают послепоясняющих данных.  4.5.  Иллюстрации  следует нумеровать арабскими  цифрами  порядковойнумерации   в  пределах  всей  декларации  или  расчетно-пояснительнойзаписки.  4.6.   Иллюстрацию  следует  выполнять  на  одной   странице.   Еслииллюстрации  не  умещаются на одной странице, можно переносить  ее  надругие  страницы,  при этом название иллюстрации  помещают  на  первойстранице,  поясняющие данные - к каждой странице и под ними  указывают"Рис. ..., лист ...".    5. Таблицы    5.1. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц.  5.2.   Таблицу  следует  располагать  в  декларации  или   расчетно-пояснительной  записке  непосредственно после текста,  в  котором  онаупоминается впервые, или на следующей странице.  5.3. На все таблицы должны быть даны ссылки.  5.4.   Таблицы  следует  нумеровать  арабскими  цифрами   порядковойнумерации   в  пределах  всей  декларации  или  расчетно-пояснительнойзаписки.  Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовкомтаблицы после слова "Таблица".    6. Перечисления и сноски    6.1.  Перечисления  при  необходимости могут быть  приведены  внутрипунктов  или  подпунктов. Перечисления следует  нумеровать  порядковойнумерацией арабскими цифрами со скобкой, например 1), 2), 3) и т.д., ипечатать строчными буквами.  6.2.  В  пределах  одного пункта или подпункта не допускается  болееодной группы перечислений.  6.3.   Сноски   следует   размещать  в  декларации   или   расчетно-пояснительной  записке при необходимости пояснения содержания  текста,таблицы  или иллюстрации. Сноски размещают внизу страницы, на  которойнаходится текст, таблица или иллюстрация, к которым они относятся.    7. Ссылки    7.1.  Ссылки  на источники следует указывать порядковым  номером  посписку источников, выделяемым двумя косыми чертами.  7.2.  Наряду  с  общим  списком  допускается  приводить  ссылки   наисточники в подстрочном примечании.  7.3.  Ссылки  на разделы, подразделы, пункты, иллюстрации,  таблицы,перечисления  и  предложения следует указывать их порядковым  номером,например: "... в разделе 2", "... по п.3.2.4", "... на рис. 1" и т.д.    8. Требования к оформлению результатов анализа риска    8.1.  Результаты  анализа риска должны быть обоснованы  и  оформленытаким  образом,  чтобы  расчеты и выводы, представленные  в  расчетно-пояснительной записке, могли быть проверены и повторены специалистами,которые не участвовали при первоначальном анализе.  8.2.  Разработчики  декларации  могут применять  любые  обоснованныемодели  и  методы расчета, Обоснование применяемых моделей  и  методоврасчета,  а  также  результатов оценки риска  приводится  в  расчетно-пояснительной  записке.  В декларации приводятся  основные  результатырасчетов.  Для  обоснования  применяемых  моделей  и  методов  расчетаследует  указать  организацию, разработавшую их,  принятые  допущения,предположения,  значения  исходных  данных,  литературные  ссылки   наиспользуемые  материалы.  При изложении результатов  оценки  риска,  врасчетно-пояснительной записке следует указать влияние исходных данныхна рассчитываемые показатели опасности.  8.3.   Приоритетными   для   проведения   анализа   риска   являютсяметодические   документы,  согласованные  или  утвержденные   органамиисполнительной государственной власти.  8.4.   При   анализе   соответствия  условий  эксплуатации   объектадействующим нормам и правилам безопасности следует учитывать полноту исвоевременность выполнения организацией предписаний органов надзора.  8.5.  Описание  проектных  технических решений  должно  включать  ихобоснование,    ссылки   на   используемую   проектную   документацию,действующие нормативы, отчеты и другие материалы.  8.6.  При  оценке  риска  аварий следует проанализировать  различныесценарии,  отражающие  как  наиболее  типичные  и  вероятные,  так   инеблагоприятные  (и,  как правило, маловероятные)  события.  Например,следует учитывать последствия аварийных ситуаций с частичной и  полнойразгерметизацией оборудования. Также следует детально выяснить условияи  оценить вероятность реализации сценариев аварий с причинением вредажизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде.  8.7.  Вероятности реализации различных сценариев аварий  могут  бытьопределены  как  на  основе  статистических  данных  с  использованиемспециальных  количественных  методов, так  и  на  основе  качественных(экспертных)   оценок,  например,  указанием  о  "высокой",   "низкой"вероятности рассмотренных сценариев.    
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