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                         ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года N 241

      "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики19 марта 2004 года. Регистрационный номер 34-04                                                     Утверждены                                              постановлением Главного                                           государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                            от 20 февраля 2004 года N 9           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                      РАЗДЕЛ: КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА                "Санитарно-эпидемиологические требования                     к жилым зданиям и помещениям"            Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы                                                     СанПиН 2.1.2.001-03      1.            Общие положения и область применения     2.            Требования к участку и территории жилых зданий при                   их размещении     3.            Требования к жилым зданиям и помещениям                   общественного назначения, размещаемым в жилых                   зданиях     4.            Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и                   воздушной среде помещений     5.            Требования к естественному и искусственному                   освещению и инсоляции     6.            Требования к уровням шума, вибрации, ультразвука и                   инфразвука, электрических и электромагнитных полей                   и ионизирующего излучения в помещениях жилых зданий     6.1.          Допустимые уровни шума     6.2.          Допустимые уровни вибрации     6.3.          Допустимые уровни ультразвука и инфразвука     6.4.          Допустимые уровни электромагнитного излучения     6.5.          Нормативы ограничения облучения населения в жилых                   помещениях     7.            Требования к строительным материалам и внутренней                   отделке жилых помещений     8.            Требования к инженерному оборудованию     8.1.          Требования к водоснабжению и канализации     8.2.          Требования к мусороудалению     9.            Требования к содержанию жилых помещений     10.           Государственный санитарно-эпидемиологический надзор                   за выполнением санитарно-эпидемиологических                   требований     Приложение 1. Оптимальные и допустимые нормы температуры,                   относительной влажности и скорости движения воздуха                   в помещениях жилых зданий     Приложение 2. Перечень наиболее гигиенически значимых веществ,                   загрязняющих воздушную среду помещений жилых зданий                 1. Общие положения и область применения      1.1. Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические прави-ла и нормативы (далее - санитарные правила) переработаны в соответствиис Законом Кыргызской Республики "О санитарно-эпидемиологическом  благо-получии населения",  Положением о государственной санитарно-эпидемиоло-гической службе Кыргызской Республики, Положением о государственном са-нитарно-эпидемиологическом  нормировании,  утвержденными постановлениемПравительства Кыргызской Республики от 10 декабря 2001 г. N 778 "О реа-лизации закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",с учетом СанПиН 2.1.2.1002-00,  разработанных Министерством здравоохра-нения Российской Федерации.     1.2. Данные правила устанавливают санитарные  требования,  которыеследует соблюдать при проектировании,  реконструкции,  строительстве, атакже содержании эксплуатируемых жилых зданий и  помещений,  предназна-ченных для постоянного проживания,  за исключением гостиниц, общежитий,специализированных домов для инвалидов,  детских приютов,  вахтовых по-селков.            2. Требования к участку и территории жилых зданий                           при их размещении      2.1. При размещении жилых зданий должны быть  обеспечены  санитар-но-эпидемиологические требования.     2.2. Жилые здания должны располагаться преимущественно в жилой зо-не в соответствии с функциональным зонированием территории города,  по-селка, населенного пункта.     2.3. Участок, предлагаемый для размещения жилых зданий, должен:     - находиться за пределами территории промышленно-коммунальных  са-нитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, 1-го поя-са зоны санитарной охраны источников и водопроводов  хозяйственно-пить-евого назначения;     - соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических  правили гигиенических нормативов по содержанию потенциально опасных для чело-века химических и биологических веществ,  биологических и микробиологи-ческих  организмов  в  почве  (грунте),  качеству атмосферного воздуха,уровню радиационного фона, радона, физических (шума, инфразвука, вибра-ции, электромагнитных полей).     2.4. Площадь отводимого земельного участка должна обеспечить  воз-можность благоустройства (размещение площадок отдыха, игровых, спортив-ных, хозяйственных площадок и гостевых стоянок автотранспорта) и озеле-нения.     2.5. При размещении жилых зданий должны быть обеспечены допустимыеуровни инсоляции и естественной освещенности проектируемых и существую-щих объектов.     2.6. При  размещении жилых зданий предусматривается их обеспечениеводоснабжением, канализацией и теплоснабжением.               3. Требования к жилым зданиям и помещениям         общественного назначения, размещаемым в жилых зданиях      3.1. Строительство  жилых  зданий  должно проводиться по проектам,отвечающим требованиям настоящих правил.     3.2. Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подваль-ных этажах.     3.3. В жилых зданиях не допускается размещение объектов обществен-ного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека.     3.4. Помещения  общественного назначения,  встроенные в жилые зда-ния, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания.     3.5. При  размещении в жилом здании помещений общественного назна-чения,  инженерного оборудования и  коммуникаций  следует  обеспечиватьсоблюдение  гигиенических  нормативов,  в том числе по шумозащищенностижилых помещений.           4. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату                      и воздушной среде помещений      4.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимыеусловия микроклимата и воздушной среды помещений.     Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилыхзданий приведены в Приложении 1.     4.2. Нагревательные приборы должны быть легко доступны для уборки.При водяном отоплении температура поверхности  нагревательных  приборовне должна превышать 90 град.  Цельсия. Для приборов с температурой наг-ревательной поверхности более 75 град.  Цельсия необходимо предусматри-вать защитные ограждения.     4.3. Устройство автономных котельных для теплоснабжения жилых зда-ний  допускается при наличии положительного заключения органов и учреж-дений государственной санитарно-эпидемиологической службы.     4.4. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществлятьсяпутем притока воздуха через форточки,  либо через специальные отверстияв оконных створках и вентиляционные каналы.  Вытяжные отверстия каналовдолжны предусматриваться на кухнях,  в ванных комнатах,  уборных и  су-шильных шкафах.     Устройство вентиляционной  системы  должно  исключать  поступлениевоздуха из одной квартиры в другую.     Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь  и  сани-тарных узлов с жилыми комнатами.     4.5. Вентиляция объектов общественного назначения должна быть  ав-тономной.     4.6. Концентрация химических веществ в воздухе жилых помещений присдаче  их  в  эксплуатацию не должна превышать среднесуточных предельнодопустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ,  установленных  дляатмосферного  воздуха населенных мест,  а при отсутствии среднесуточныхПДК - не превышать максимальные разовые ПДК.             5. Требования к естественному и искусственному                         освещению и инсоляции      5.1. Жилые  комнаты  и кухни должны иметь непосредственное естест-венное освещение.     5.2. Коэффициент  естественной освещенности (КЕО) в жилых комнатахи кухнях должен быть не менее 0,5% в середине помещения.     5.3. Жилые  здания должны обеспечиваться инсоляцией согласно дейс-твующим санитарным нормам.     Длительность инсоляции в весенне-осенний период года в жилых поме-щениях (не менее чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир и  не  менеечем в двух комнатах 4-5-комнатных квартир) должна быть не менее 2 часовв день в период с 22 февраля по 22 октября.     5.4. В случае прерывистого режима инсоляции суммарная длительностьинсоляции должна быть увеличена на 0,5 ч. В жилых домах меридиональноготипа для квартир,  где одновременно инсолируются все жилые помещения, атакже в реконструируемой жилой застройке или в особо сложных градостро-ительных условиях (исторически ценная городская среда, зона общегородс-кого или районного центра) допускается сокращение продолжительности ин-соляции, но не более чем на 0,5 ч.           6. Требования к уровням шума, вибрации, ультразвука         и инфразвука, электрических и электромагнитных полей          и ионизирующего излучения в помещениях жилых зданий      6.1. Допустимые уровни шума      6.1.1. Допустимыми  уровнями постоянного шума являются уровни зву-кового давления L,  в дБ,  в октавных полосах со  среднегеометрическимичастотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ори-ентировочной оценки допускается использовать уровни звука L , дБА. А.     Допустимыми уровнями непостоянного шума являются эквивалентные (поэнергии) уровни звука L, дБА, и Аэкв. максимальные уровни звука L, дБА.А макс.     Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням долж-на  проводиться  одновременно по эквивалентному и максимальному уровнямзвука.     6.1.2. Допустимые уровни шума, а также требования к их измерению вжилых помещениях регламентируются действующими санитарными нормами.     6.1.3. Допустимые  уровни  звукового  давления  в октавных полосахчастот,  эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума впомещения жилых зданий следует принимать по табл.6.1.3.1.     6.1.4. Допустимые уровни шума,  создаваемого в  помещениях  зданийсистемами вентиляции и другим инженерным и технологическим оборудовани-ем, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка минус (-) 5 дБА), указан-ных в табл.6.1.3.1.                                                         Таблица 6.1.3.1                  Допустимые уровни звукового давления               в октавных полосах частот, эквивалентных               и максимальных уровней звука проникающего                     шума в помещения жилых зданий -----------------------------------------------------------------------|Наиме-|Время|    Уровни звукового давления, дБ,     |Уровни|  Макси- ||нова- |суток|        в октавных полосах со          |звука | мальные ||ние   |     |  среднегеометрическими частотами, Гц  |L и А |  уровни ||поме- |     |                                       |экви- |звука L А||ще-   |     |                                       |вален-|  макс., ||ний,  |     |                                       |тные -|   дБА)  ||тер-  |     |                                       |уровни|         ||рито- |     |                                       |звука |         ||рий   |     |                                       |L     |         ||      |     |                                       |А экв.|         ||      |     |                                       |дБА   |         ||------|-----|---------------------------------------|------|---------||      |     |31,5|63|125|250|500|1000|2000|4000|8000|      |         ||------|-----|----|--|---|---|---|----|----|----|----|------|---------||Жилые |С 7  |79  |63| 52| 45| 39|  35|  32|  32|  28|  40  |    55   ||ком-  |до 23|    |  |   |   |   |    |    |    |    |      |         ||наты  |-----|----|--|---|---|---|----|----|----|----|------|---------||квар- |С 23 |72  |55| 44| 35| 29|  25|  22|  20|  18|  30  |    45   ||тир   |до 7 |    |  |   |   |   |    |    |    |    |      |         |-----------------------------------------------------------------------     6.1.5. Для жилых зданий, выходящих окнами на магистрали, при уров-не шума выше предельно допустимой нормы необходимо принимать шумозащит-ные меры.     6.1.6. Эксплуатация инженерного оборудования жилых зданий,  техно-логического  оборудования  помещений общественного назначения не должнапревышать предельно допустимые уровни шума и вибрации в жилых помещени-ях.      6.2. Допустимые уровни вибрации      6.2.1. Допустимыми уровнями постоянных вертикальных и горизонталь-ных вибраций являются средние квадратические значения виброускорения  -а  (м/кв.  с) и виброскорости - v (м/с) или их логарифмические уровни -L, L соответственно, в октавных полосах v со среднегеометрическими час-тотами 2, 4, 8, 16, 31,5, 63 Гц, выраженные в дБ.     Допустимыми уровнями непостоянных  вертикальных  и  горизонтальныхвибраций являются эквивалентное корректированное значение виброскоростиили виброускорения (Uэкв.) или их логарифмический уровень (L). Uэкв.     6.2.2. Допустимые уровни вибрации, а также требования к их измере-нию в жилых помещениях регламентируются действующими санитарными норма-ми.     6.2.3. При измерении непостоянных вибраций (уровни виброскорости ивиброускорения  у  которых  при  измерении  прибором на характеристиках"Медленно" и "Лин" или коррекции "К" за 10-минутный период меняется бо-лее  чем  на  6 дБ),  следует определять эквивалентные корректированныезначения виброскорости,  виброускорения или их логарифмических уровней.При  этом  максимальные  значения измеряемых уровней вибрации не должныпревышать допустимые более чем на 10 дБ.     6.2.4. В  помещениях  жилых  домов уровни вибрации от внутренних ивнешних  источников  не   должны   превышать   величин,   указанных   втабл.6.2.4.1.                                                         Таблица 6.2.4.1              Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых               домов от внутренних и внешних источников -----------------------------------------------------------------------|Среднегеометрические  |    Допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo    ||частоты полос, Гц     |----------------------------------------------||                      |    виброускорения    |      виброскорости    ||                      |----------------------|-----------------------||                      |м/кв. с(-3) x|   дБ   |м/с x 10(-4) |    дБ   ||                      |      10     |        |             |         ||----------------------|-------------|--------|-------------|---------||           2          |      4,0    |   72   |     3,2     |    76   ||           4          |      4,5    |   73   |     1,8     |    71   ||           8          |      5,6    |   75   |     1,1     |    67   ||          16          |     11,0    |   81   |     1,1     |    67   ||          31,5        |     22,0    |   87   |     1,1     |    67   ||          63          |     45,0    |   93   |     1,1     |    67   ||----------------------|-------------|--------|-------------|---------||Эквивалентные коррек- |      4,0    |   72   |     1,1     |    67   ||тированные значения   |             |        |             |         ||виброскорости или     |             |        |             |         ||виброускорения и их   |             |        |             |         ||логарифмические уровни|             |        |             |         |-----------------------------------------------------------------------     6.2.5. В  дневное  время в помещениях допустимо превышение уровнейвибрации на 5 дБ.     6.2.6. Для  непостоянной  вибрации к допустимым значениям уровней,приведенным в таблице,  вводится поправка минус (-) 10 дБ, а абсолютныезначения виброскорости и виброускорения умножаются на 0,32.      6.3. Допустимые уровни ультразвука и инфразвука      6.3.1. Допустимыми уровнями воздушного ультразвука являются уровнизвукового давления в децибелах в третьеоктавных полосах  со  среднегео-метрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц.Допустимыми уровнями контактного ультразвука являются пиковые  значениявиброскорости  или ее логарифмические уровни в децибелах в октавных по-лосах со среднегеометрическими частотами 16;  31,5;  63; 125; 250; 500;1000; 2000; 4000; 8000; 16000; 31500 кГц.     6.3.2. Допустимые уровни ультразвука,  а также требования к их из-мерению  в  жилых  помещениях регламентируются действующими санитарныминормами.     6.3.3. Допустимыми уровнями постоянного инфразвука являются уровнизвукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частота-ми 2,  4, 8, 16 Гц. Нормируемым параметром непостоянного инфразвука яв-ляется эквивалентный (по энергии) уровень звукового  давления  (уровеньинфразвука),  определяемый  с  использованием  характеристики частотнойкоррекции G и G дБG. экв.     6.3.4. Допустимые уровни инфразвука, а также требования к их изме-рению в жилых помещениях регламентируются действующими санитарными нор-мами.     6.3.5. Допустимые уровни инфразвука для жилых зданий и на террито-рии жилой застройки приведены в табл.6.3.5.1.                                                         Таблица 6.3.5.1            Допустимые уровни инфразвука для жилых помещений -----------------------------------------------------------------------|  Наименование  |    Уровни звукового давления, дБ,    |Общий уровень||    помещений   |        в октавных полосах со         |  звукового  ||                | средне-геометрическими частотами, Гц |  давления,  ||                |--------------------------------------|   дБ Лин    ||                |    2    |    4   |     8   |    16   |             ||----------------|---------|--------|---------|---------|-------------||Жилые помещения |   75    |   70   |    65   |    60   |      75     |-----------------------------------------------------------------------      6.4. Допустимые уровни электромагнитного излучения      6.4.1. Допустимые уровни электромагнитного излучения            радиочастотного диапазона (30 кГц-300 ГГц)      6.4.1.1. Допустимыми уровнями электромагнитных излучений радиочас-тотного диапазона (ЭМИ РЧ) являются:     - в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц - среднеквадратичное  значениенапряженности электрической составляющей ЭМИ РЧ (Е) в В/м;     - в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц - среднеквадратичное значениеплотности потока энергии (ППЭ) в мкВт/кв. см.     Каждый указанный в настоящем разделе диапазон частот включает ниж-нюю граничную частоту и исключает верхнюю граничную частоту.     6.4.1.2. В случае импульсно-модулированного излучения оценка  про-изводится  по  средней за период следования импульсов интенсивности ЭМИРЧ.     6.4.1.3. Интенсивность ЭМИ РЧ в жилых помещениях,  включая балконыи лоджии (включая прерывистое и вторичное излучение),  от  стационарныхпередающих радиотехнических объектов не должна превышать значения, при-веденные в табл.6.4.1.3.1.                                                       Таблица 6.4.1.3.1              Допустимые уровни электромагнитного излучения             радиочастотного диапазона в жилых помещениях                      (включая балконы и лоджии) -----------------------------------------------------------------------|  Объект   |     Предельно допустимые уровни в диапазонах частот     ||           |---------------------------------------------------------||           |30-300 кГц|0,3-3 МГц |3-30 МГц  |30-300 МГц |300 МГц-300 ||           |          |          |          |           |ГГЦ         ||           |----------|----------|----------|-----------|------------||           |    В/м   |    В/м   |    В/м   |    В/м    |   мкВт/кв. ||           |          |          |          |           |     см     ||-----------|----------|----------|----------|-----------|------------||Жилые      |    25,0  |   15,0   |   10,0   |    3,0    |     10;    ||помещения  |          |          |          |           |    100,0   ||(включая   |          |          |          |           |     (*)    ||балконы и  |          |          |          |           |            ||лоджии)    |          |          |          |           |            |-----------------------------------------------------------------------     (*) Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме круговогообзора с частотой вращения диаграммы направленности не  более  1  Гц  искважностью вращения не менее 20.      6.4.1.4. При  одновременном излучении нескольких источников ЭМИ РЧдолжны соблюдаться следующие условия:     В случаях,  когда для излучения всех источников ЭМИ РЧ установленыодинаковые ПДУ:      ((сигма) Еn(2))(1/2) (<=) епду="" (сигма)="" ппэn=""><=) ппэпду="" где:="" e="" n="" (ппэn)="" -="" напряженность="" электрического="" поля="" (плотность="" потока="" энергии),="" создаваемая="" в="" данной="" точке="" каждым="" источником="" эми="" рч;="" e="" пду="" (ппэпду)="" -="" допустимая="" напряженность="" электрического="" поля="" (плотность="" потока="" энергии).="" в="" случаях,="" когда="" для="" излучения="" всех="" источников="" эми="" рч="" установлены="" разные="" пду:="" (сигма)="" [(еn="" еnппд)(2)="" +="" ппэm="" ппэпду]=""><=) 1="" 6.4.1.5.="" при="" установке="" антенн="" передающих="" радиотехнических="" объектов="" на="" жилых="" зданиях="" интенсивность="" эми="" рч="" непосредственно="" на="" крышах="" жилых="" зданий="" может="" превышать="" допустимые="" уровни="" для="" лиц="" как="" профессионально="" не="" связанных,="" так="" и="" профессионально="" связанных="" с="" воздействием="" эми="" рч="" при="" условии="" недопущения="" пребывания="" людей="" на="" крышах="" при="" работающих="" передат-="" чиках.="" на="" крышах,="" где="" установлены="" передающие="" антенны,="" должна="" иметься="" соответствующая="" маркировка="" с="" обозначением="" границы,="" где="" пребывание="" людей="" при="" работающих="" передатчиках="" запрещено.="" 6.4.1.6.="" измерения="" уровня="" излучения="" следует="" производить="" при="" усло-="" вии="" работы="" источника="" эми="" на="" полной="" мощности="" в="" точках="" помещения,="" наибо-="" лее="" приближенных="" к="" источнику="" (на="" балконах,="" лоджиях,="" у="" окон),="" а="" также="" у="" металлических="" изделий,="" находящихся="" в="" помещениях,="" которые="" могут="" являться="" пассивными="" ретрансляторами="" эми="" и="" при="" полностью="" отключенных="" изделиях="" бы-="" товой="" техники,="" являющихся="" источниками="" эми="" рч.="" минимальное="" расстояние="" до="" металлических="" предметов="" определяется="" инструкцией="" по="" эксплуатации="" средс-="" тва="" измерения.="" измерения="" эми="" рч="" в="" жилых="" помещениях="" от="" внешних="" источников="" целесо-="" образно="" проводить="" при="" открытых="" окнах.="" 6.4.1.7.="" интенсивность="" эми="" рч="" от="" изделий="" бытовой="" техники="" оценива-="" ется="" в="" соответствии="" с="" санитарно-эпидемиологическими="" требованиями="" к="" этим="" изделиям.="" 6.4.1.8.="" требования="" настоящего="" раздела="" не="" распространяются="" на="" электромагнитное="" воздействие="" случайного="" характера,="" а="" также="" создаваемое="" передвижными="" передающими="" радиотехническими="" объектами.="" 6.4.1.9.="" размещение="" всех="" передающих="" радиотехнических="" объектов,="" расположенных="" на="" жилых="" зданиях,="" в="" том="" числе="" и="" радиолюбительских="" радиос-="" танций="" и="" радиостанций,="" работающих="" в="" "гражданском="" диапазоне"="" (27="" мгц),="" должно="" быть="" согласовано="" с="" органами="" и="" учреждениями="" государственной="" сани-="" тарно-эпидемиологической="" службы="" в="" установленном="" порядке.="" 6.4.2.="" допустимые="" уровни="" электромагнитного="" излучения="" промышленной="" частоты="" 50="" гц="" 6.4.2.1.="" напряженность="" электрического="" поля="" промышленной="" частоты="" 50="" гц="" в="" жилых="" помещениях="" (на="" расстоянии="" от="" 0,2="" м="" от="" стен="" и="" окон="" и="" на="" высо-="" те="" 0,5-1,8="" м="" от="" пола)="" не="" должна="" превышать="" 0,5="" кв/м.="" 6.4.2.2.="" индукция="" магнитного="" поля="" промышленной="" частоты="" 50="" гц="" в="" жи-="" лых="" помещениях="" (на="" расстоянии="" от="" 0,2="" м="" от="" стен="" и="" окон="" и="" на="" высоте="" 0,5-1,5="" м="" от="" пола)="" не="" должна="" превышать="" 10="" мктл(*).="" 6.4.2.3.="" электрическое="" и="" магнитное="" поля="" промышленной="" частоты="" 50="" гц="" в="" жилых="" помещениях="" оцениваются="" при="" полностью="" отключенных="" изделиях="" быто-="" вой="" техники,="" включая="" устройства="" местного="" освещения.="" электрическое="" поле="" оценивается="" при="" полностью="" выключенном="" общем="" освещении,="" а="" магнитное="" поле="" -="" при="" полностью="" включенном="" общем="" освещении.="" 6.4.2.4.="" напряженность="" электрического="" поля="" промышленной="" частоты="" 50="" гц="" на="" территории="" жилой="" застройки="" от="" воздушных="" линий="" электропередачи="" пе-="" ременного="" тока="" и="" других="" объектов="" не="" должна="" превышать="" 1="" кв/м="" на="" высоте="" 1,8="" м="" от="" поверхности="" земли.="" 6.4.2.5.="" индукция="" магнитного="" поля="" промышленной="" частоты="" 50="" гц="" на="" территории="" жилой="" застройки="" от="" воздушных="" линий="" электропередачи="" перемен-="" ного="" тока="" и="" других="" объектов="" не="" должна="" превышать="" 50="" мктл(*)="" на="" высоте="" 1,8="" м="" от="" поверхности="" земли.="" 6.4.2.6.="" напряженность="" электрического="" поля="" и="" индукция="" магнитного="" поля="" промышленной="" частоты="" 50="" гц="" от="" изделий="" бытовой="" техники,="" в="" том="" числе="" от="" устройств="" местного="" освещения,="" оцениваются="" в="" соответствии="" с="" санитар-="" но-эпидемиологическими="" требованиями="" к="" этим="" изделиям.="" (*)="" принимается="" в="" качестве="" временного="" норматива.="" 6.4.3.="" если="" источником="" эми="" является="" бытовая="" техника,="" находящаяся="" (или="" предназначенная)="" для="" использования="" внутри="" жилых="" помещений,="" оценка="" ее="" влияния="" на="" человека="" производится="" в="" соответствии="" с="" требованиями="" дейс-="" твующих="" санитарных="" норм="" допустимых="" уровней="" физических="" факторов="" при="" при-="" менении="" товаров="" народного="" потребления="" в="" бытовых="" условиях.="" при="" этом="" из-="" мерение="" потенциально="" вредных="" факторов="" следует="" производить="" в="" зоне="" воз-="" можно="" близкого="" пребывания="" людей="" к="" бытовым="" приборам="" в="" соответствии="" с="" инструкцией="" по="" их="" эксплуатации.="" если="" такие="" сведения="" отсутствуют,="" то="" при="" проведении="" измерений="" необходимо="" руководствоваться="" следующим:="" 6.4.3.1.="" измерение="" электромагнитных="" и="" электростатических="" полей="" следует="" проводить="" на="" расстоянии="" 10="" +/-="" 0,1="" см="" от="" изделий="" спереди,="" сзади="" и="" с="" боков="" (за="" исключением="" телевизионных="" приемников="" и="" видеомониторов="" те-="" левизионных="" игровых="" автоматов).="" 6.4.3.2.="" для="" телевизионных="" приемников="" и="" видеомониторов="" телевизион-="" ных="" игровых="" автоматов="" при="" диагонали="" экрана="" менее="" 51="" см="" (20="" дюймов)="" из-="" мерения="" проводятся="" на="" расстоянии="" 50="" +/-="" 0,2="" см="" спереди,="" с="" боков="" и="" сзади="" на="" уровне="" центра="" экрана="" (при="" диагонали="" экрана="" свыше="" 51="" см="" измерения="" проводятся="" аналогичным="" образом,="" но="" на="" расстоянии="" 1="" +/-="" 0,02="" м),="" если="" инструкция="" по="" эксплуатации="" изделия="" не="" требует="" расположения="" пользователя="" на="" меньшем="" расстоянии.="" 6.4.3.3.="" оценка="" переменных="" электрических="" и="" магнитных="" полей="" произ-="" водится="" по="" среднеквадратичным="" значениям;="" электростатических="" полей="" -="" по="" максимальному="" значению.="" с="" допустимым="" значением="" сравниваются="" измеренные="" величины,="" к="" которым="" прибавлена="" погрешность="" измерения="" в="" соответствии="" с="" руководством="" по="" эксплуатации="" к="" средству="" измерения.="" 6.4.3.4.="" перед="" проведением="" измерения="" изделие="" должно="" быть="" предвари-="" тельно="" включено="" и="" проработать="" не="" менее="" 20="" мин.="" при="" гигиенической="" оценке="" изделий="" должны="" соблюдаться="" условия:="" температура="" воздуха="" -="" 22="" +/-="" 5="" град.="" цельсия,="" относительная="" влажность="" -="" 40-60%,="" напряженность="" электри-="" ческих="" и="" магнитных="" полей="" в="" диапазоне="" измерения="" -="" соответственно="" не="" бо-="" лее="" 2,5="" в/м="" и="" 2,5="" нтл.="" 6.5.="" нормативы="" ограничения="" облучения="" населения="" в="" жилых="" помещениях="" 6.5.1.="" мощность="" эквивалентной="" дозы="" облучения="" внутри="" зданий="" не="" должна="" превышать="" мощности="" дозы,="" допустимой="" для="" открытой="" местности="" более="" чем="" на="" 0,3="" мкзв/час="" (33="" мкр/час).="" 6.5.2.="" среднегодовая="" эквивалентная="" равновесная="" объемная="" активность="" радона="" в="" воздухе="" помещений="" не="" должна="" превышать="" 100="" бк/куб.="" м="" для="" проек-="" тируемых="" или="" вновь="" строящихся="" зданий="" и="" 200="" бк/куб.="" м="" для="" эксплуатируе-="" мых.="" 6.5.3.="" удельная="" эффективная="" активность="" естественных="" радионуклидов="" в="" строительных="" материалах="" во="" вновь="" строящихся="" зданиях="" не="" должна="" превы-="" шать="" 370="" бк/кг.="" 7.="" требования="" к="" строительным="" материалам="" и="" внутренней="" отделке="" жилых="" помещений="" 7.1.="" строительные="" и="" отделочные="" материалы,="" а="" также="" материалы,="" ис-="" пользуемые="" для="" изготовления="" встроенной="" мебели,="" должны="" быть="" разрешены="" к="" применению="" органами="" и="" учреждениями="" государственной="" санитарно-эпидемио-="" логической="" службы.="" 7.2.="" концентрации="" вредных="" веществ="" в="" воздухе="" жилого="" помещения="" не="" должны="" превышать="" предельно="" допустимые="" (пдк)="" для="" атмосферного="" воздуха="" населенных="" мест.="" 7.3.="" уровень="" напряженности="" электростатического="" поля="" на="" поверхности="" строительных="" и="" отделочных="" материалов="" не="" должен="" превышать="" 15="" кв/м="" (при="" относительной="" влажности="" воздуха="" 30-60%).="" 7.4.="" дозовые="" пределы="" величины="" интенсивности="" ионизирующего="" излуче-="" ния,="" связанного="" с="" радиоактивностью="" строительных="" материалов,="" для="" прожи-="" вающих="" не="" должны="" превышать="" 1="" мзв="" в="" год="" в="" среднем="" за="" 5="" лет,="" но="" не="" более="" 5="" мзв="" в="" год.="" 8.="" требования="" к="" инженерному="" оборудованию="" 8.1.="" требования="" к="" водоснабжению="" и="" канализации="" 8.1.1.="" в="" жилых="" зданиях="" следует="" предусматривать="" питьевое="" водоснаб-="" жение,="" а="" также="" канализацию.="" 8.1.2.="" в="" системах="" питьевого="" и="" горячего="" водоснабжения="" должны="" приме-="" няться="" трубы="" и="" иное="" оборудование,="" контактирующие="" с="" водой,="" выполненные="" из="" материалов,="" разрешенных="" органами="" и="" учреждениями="" государственной="" са-="" нитарно-эпидемиологической="" службы.="" 8.1.3.="" соединение="" сетей="" питьевого="" водопровода="" с="" сетями="" водопрово-="" дов,="" подающих="" воду="" непитьевого="" качества,="" не="" допускается.="" 8.1.4.="" при="" размещении="" насосных="" установок,="" подающих="" воду="" в="" жилое="" здание,="" следует="" обеспечивать="" гигиенические="" нормативы="" по="" шуму.="" 8.2.="" требования="" к="" мусороудалению="" 8.2.1.="" мусоропроводы="" в="" жилых="" зданиях="" должны="" быть="" устроенны="" в="" соот-="" ветствии="" с="" действующими="" строительными="" нормами="" и="" правилами.="" при="" этом="" крышки="" загрузочных="" клапанов="" мусоропроводов="" на="" лестничных="" клетках="" должны="" иметь="" плотный="" притвор,="" снабженный="" резиновыми="" прокладками.="" мусоропровод="" должен="" быть="" оборудован="" устройствами,="" обеспечивающими="" возможность="" его="" очистки,="" дезинфекции="" и="" дезинсекции.="" 9.="" требования="" к="" содержанию="" жилых="" помещений="" 9.1.="" не="" допускается:="" -="" использование="" жилого="" помещения="" для="" целей,="" не="" предусмотренных="" проектной="" документацией;="" -="" хранение="" и="" использование="" в="" жилых="" помещениях="" и="" в="" помещениях="" об-="" щественного="" назначения,="" размещенных="" в="" жилом="" здании,="" веществ="" и="" предме-="" тов,="" загрязняющих="" воздух;="" -="" выполнение="" работ="" или="" совершение="" других="" действий,="" являющихся="" ис-="" точниками="" повышенных="" уровней="" шума,="" вибрации,="" загрязнения="" воздуха,="" либо="" нарушающих="" условия="" проживания="" граждан="" в="" соседних="" жилых="" помещениях;="" -="" захламление,="" загрязнение="" и="" затопление="" подвалов="" и="" технических="" подполий,="" лестничных="" пролетов="" и="" клеток,="" чердачных="" помещений,="" других="" мест="" общего="" пользования;="" -="" использование="" бытовых="" газовых="" приборов="" для="" обогрева="" помещений.="" 9.2.="" уполномоченным="" субъектам="" необходимо:="" -="" своевременно="" принимать="" меры="" по="" устранению="" неисправностей="" инже-="" нерного="" и="" другого="" оборудования,="" расположенного="" в="" жилом="" помещении="" (сис-="" тем="" водопровода,="" канализации,="" вентиляции,="" отопления,="" мусороудаления,="" лифтового="" хозяйства="" и="" пр.),="" нарушающих="" санитарно-гигиенические="" условия;="" -="" обеспечивать="" своевременный="" вывоз="" бытовых="" отходов,="" содержать="" в="" исправном="" состоянии="" мусоропроводы="" и="" мусороприемные="" камеры;="" -="" проводить="" мероприятия,="" направленные="" на="" предупреждение="" возникно-="" вения="" и="" распространения="" инфекционных="" заболеваний,="" связанных="" с="" санитар-="" ным="" состоянием="" жилого="" здания.="" при="" необходимости="" проводить="" мероприятия="" по="" уничтожению="" насекомых="" и="" грызунов="" (дезинсекция="" и="" дератизация).="" 10.="" государственный="" санитарно-эпидемиологический="" надзор="" за="" выполнением="" санитарно-эпидемиологических="" требований="" 10.1.="" государственный="" санитарно-эпидемиологический="" надзор="" осущест-="" вляется="" органами="" и="" учреждениями="" государственной="" санитарно-эпидемиологи-="" ческой="" службы="" кыргызской="" республики.="" 10.2.="" государственный="" санитарно-эпидемиологический="" надзор="" прово-="" дится="" при:="" -="" экспертизе="" проекта="" жилых="" зданий;="" -="" вводе="" в="" эксплуатацию="" жилых="" зданий;="" -="" размещении="" нежилых="" помещений="" в="" жилом="" здании;="" -="" в="" процессе="" эксплуатации="" жилых="" зданий.="" 10.3.="" при="" вводе="" в="" эксплуатацию="" жилых="" зданий="" (новых="" и="" реконструиру-="" емых)="" необходимо="" проведение="" контроля="" воздушной="" среды="" жилых="" помещений="" на="" содержание="" вредных="" веществ="" (приложение="" 2),="" а="" также="" измерение="" уровней="" шума,="" вибрации="" и="" радиации.="" приложение="" 1="" оптимальные="" и="" допустимые="" нормы="" температуры,="" относительной="" влажности="" и="" скорости="" движения="" воздуха="" в="" помещениях="" жилых="" зданий="" -----------------------------------------------------------------------="" |наименование="" |="" температура="" |="" результи-="" |относительная|="" скорость="" |="" |="" помещений="" |="" воздуха,="" |="" рующая="" |="" влажность,="" %|="" движения="" |="" |="" |град.="" цельсия|="" температура,|="" |="" воздуха,="" м/с|="" |="" |="" |град.="" цельсия|="" |="" |="" |="" |-------------|-------------|-------------|-------------|="" |="" |опти-="" |допус-|опти-="" |допус-|опти-="" |допус-|опти-="" |допус-|="" |="" |маль-="" |тимая="" |маль-="" |тимая="" |маль-="" |тимая="" |маль-="" |тимая="" |="" |="" |ная="" |="" |ная="" |="" |ная="" |="" |ная="" |="" |="" |---------------------------------------------------------------------|="" |холодный="" период="" года="" |="" |---------------------------------------------------------------------|="" |жилая="" комната|="" 20-22|="" 18-24|="" 19-20|="" 17-23|="" 45-30|="" 60="" |="" 0,15="" |="" 0,2="" |="" |-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|="" |то="" же,="" в="" |="" 21-23|="" 20-24|="" 20-22|="" 19-23|="" 45-30|="" 60="" |="" 0,15="" |="" 0,2="" |="" |районах="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |наиболее="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |холодной="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |пятидневки="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |(минус="" 31="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |град.="" цельсия|="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |и="" ниже)="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|="" |кухня="" |="" 19-21|="" 18-26|="" 18-20|="" 17-25|н/н(*)|н/н="" |="" 0,15="" |="" 0,2="" |="" |-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|="" |туалет="" |="" 19-21|="" 18-26|="" 18-20|="" 17-25|н/н="" |н/н="" |="" 0,15="" |="" 0,2="" |="" |-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|="" |ванная,="" |="" 24-26|="" 18-26|="" 23-27|="" 17-26|н/н="" |н/н="" |="" 0,15="" |="" 0,2="" |="" |совмещенный="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |санузел="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|="" |межквартирный|="" 18-20|="" 16-22|="" 17-19|="" 15-21|="" 45-30|="" 60="" |="" 0,15="" |="" 0,2="" |="" |коридор="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|="" |вестибюль,="" |="" 16-18|="" 14-20|="" 15-17|="" 13-19|н/н="" |н/н="" |="" 0,2="" |="" 0,3="" |="" |лестничная="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |клетка="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" |-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|="" |кладовые="" |="" 16-18|="" 12-22|="" 15-17|="" 11-21|н/н="" |н/н="" |н/н="" |н/н="" |="" |---------------------------------------------------------------------|="" |теплый="" период="" года="" |="" |---------------------------------------------------------------------|="" |жилая="" комната|="" 22-25|="" 20-28|="" 22-24|="" 18-27|="" 60-30|="" 65="" |="" 0,2="" |="" 0,3="" |="" -----------------------------------------------------------------------="" (*)="" не="" нормируется.="" приложение="" 2="" перечень="" наиболее="" гигиенически="" значимых="" веществ,="" загрязняющих="" воздушную="" среду="" помещений="" жилых="" зданий="" -----------------------------------------------------------------------="" |="" n="" |="" наименование="" вещества="" |="" формула="" |величина="" пдк|="" класс="" |="" |п/п|="" |="" |="" средне-="" |="" опасности|="" |="" |="" |="" |="" суточная,="" |="" |="" |="" |="" |="" |="" мг/куб.="" м="" |="" |="" |---|-----------------------------|-----------|------------|----------|="" |1="" |азот="" (iv)="" оксид="" |no2="" |="" 0,04="" |="" 2="" |="" |2="" |аммиак="" |nh3="" |="" 0,04="" |="" 4="" |="" |3="" |ацетальдегид="" |c2h4o="" |="" 0,01(**)="" |="" 3="" |="" |4="" |бензол="" |c6h6="" |="" 0,1="" |="" 2="" |="" |5="" |бутилацетат="" |c6h12o2="" |="" 0,1(**)="" |="" 4="" |="" |6="" |диметиламин="" |c2h7n="" |="" 0,0025="" |="" 2="" |="" |7="" |1,2-дихлорэтан="" |c2h4cl2="" |="" 1,0="" |="" 2="" |="" |8="" |ксилол="" |c8h10="" |="" 0,2(**)="" |="" 3="" |="" |9="" |ртуть="" |hg="" |="" 0,0003="" |="" 1="" |="" |10="" |свинец="" и="" его="" неорганические="" |pb="" |="" 0,0003="" |="" 1="" |="" |="" |соединения="" (в="" пересчете="" на="" |="" |="" |="" |="" |="" |свинец)="" |="" |="" |="" |="" |11="" |сероводород="" |h2s="" |="" 0,008(**)="" |="" 2="" |="" |12="" |стирол="" |c8h8="" |="" 0,002="" |="" 2="" |="" |13="" |толуол="" |c7h8="" |="" 0,6(**)="" |="" 3="" |="" |14="" |углерод="" оксид="" |co="" |="" 3,0="" |="" 4="" |="" |15="" |фенол="" |c6h6o="" |="" 0,003="" |="" 2="" |="" |16="" |формальдегид="" |ch2o="" |="" 0,01(*)="" |="" 2="" |="" |17="" |диметилфталат="" |c10h10o4="" |="" 0,007="" |="" 2="" |="" |18="" |этилацетат="" |c4h8o2="" |="" 0,1(**)="" |="" 4="" |="" |19="" |этилбензол="" |c8h10="" |="" 0,02(**)="" |="" 3="" |="" -----------------------------------------------------------------------="" (*)="" временный="" гигиенический="" норматив,="" установленный="" для="" воздушной="" среды="" жилых="" и="" общественных="" зданий.="" (**)="" максимальная="" разовая="" предельно="" допустимая="" концентрация="" (пдк).="">
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