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                    ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

           в соответствии со статьей 36 Закона КР

                  от 20 июля 2009 года N 241

       "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики19 марта 2004 года. Регистрационный номер 34-04                                                     Утверждены                                              постановлением Главного                                           государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                            от 20 февраля 2004 года N 9           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                          РАЗДЕЛ: ГИГИЕНА ТРУДА                           САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА            оборудования и содержания складов для хранения               сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ)                           Санитарные правила                                                       СП N 2.2.5.001-03      I.   Область применения     II.  Санитарные требования к размещению складов СДЯВ     III. Предельно допустимые количества хранящихся на складах СДЯВ     IV.  Санитарные требования к устройству,  оборудованию и          содержанию складов СДЯВ                          I. Область применения      1. Настоящие санитарные правила распространяются на все вновь про-ектируемые  и  реконструируемые  склады СДЯВ за исключением складов припромышленных предприятиях, производящих СДЯВ.     2. Склады СДЯВ подразделяются на базисные,  расходные и железнодо-рожные.     Базисные склады - предназначаются для длительного хранения большихколичеств СДЯВ и для отпуска их в расходные склады потребителей.     Расходные склады  -  предназначаются для хранения СДЯВ в количест-вах,  необходимых для производственных нужд предприятий или  непосредс-твенного применения для целей дезинсекции, протравки зерна и т.д.     Железнодорожные склады - предназначаются для  временного  храненияСДЯВ перед отгрузкой их на базисные или расходные склады.     3. По условиям хранения на складах СДЯВ распределяются на  следую-щие группы:     1. Сыпучие и твердые СДЯВ,  не летучие при температуре хранения до40 град. Цельсия.     2. Сыпучие и твердые СДЯВ летучие при температуре их  хранения  до40 град. Цельсия.     3. Жидкие летучие СДЯВ,  хранимые в емкостях под давлением (сжатыеи сжиженные газы).     4. Жидкие летучие СДЯВ, хранимые в емкостях без давления.     5. Дымящие кислоты.     IV. Перечень сильнодействующих ядовитых веществ согласно классифи-кации их хранения представлен в таблице 1.           II. Санитарные требования к размещению складов СДЯВ      4. Базисные  склады СДЯВ надлежит размещать вне населенных пунктовс подветренной стороны по отношению к поселку, на обособленных, свобод-ных от всякой застройки, открытых, хорошо проветриваемых, незатопляемыхземельных участках с уровнем стояния грунтовых вод не выше 2 м,  огоро-женных забором высотой не менее 2,4 м.     5. Базисные и расходные склады СДЯВ должны быть  обеспечены  внут-рискладскими автомобильными дорогами, связывающими склады с автодорога-ми общего пользования.                                                               Таблица 1                                ПЕРЕЧЕНЬ                  сильнодействующих ядовитых веществ -----------------------------------------------------------------------|Группа|Характеристика группы |        Типичные представители         ||------|----------------------|---------------------------------------||I     |Сыпучие и твердые     |1. Сулема                              ||      |СДЯВ, не летучие при  |2. Мышьяковистый ангидрид              ||      |температуре хранения  |3. Мышьяковый ангидрид                 ||      |до 40 град. Цельсия   |4. Фосфор желтый                       ||      |                      |5. Алкалоиды (стрихнин, бруцин,        ||      |                      |цинхонин и др.)                        ||      |                      |6. Алдрин                              ||      |                      |7. Дилдрин                             ||      |                      |8. Арсенат натрия                      ||      |                      |9. Арсенит натрия                      ||      |                      |10. Арсенит кальция                    ||      |                      |11. Арсенат кальция                    ||      |                      |12. Парижская зелень                   ||      |                      |13. Ксантогенат                        ||      |                      |14. Кремнефтористый натрий             ||      |                      |15. Сернистый натрий                   ||------|----------------------|---------------------------------------||II    |Сыпучие и твердые     |1. Фтористые соли                      ||      |СДЯВ, летучие при     |2. Соли синильной кислоты (цианистый   ||      |температуре хранения  |натрий, цианистый кальций, цианистый   ||      |до 40 град. Цельсия   |калий, цианистый барий, цианистый      ||      |                      |свинец, цианистый кадмий, цианистый    ||      |                      |цинк, цианистое серебро, цианистая и   ||      |                      |оксацианистая ртуть, цианистая медь,   ||      |                      |цианистые препараты "Цианплав",        ||      |                      |"Циклоп")                              ||      |                      |3. Гранозан                            ||      |                      |4. Этил меркурфосфат                   ||      |                      |5. Этил меркурхлорид                   ||      |                      |6. Меркурин                            ||------|----------------------|---------------------------------------||III   |Жидкие летучие СДЯВ,  |                                       ||      |хранимые в емкостях   |                                       ||      |под давлением (сжатые |                                       ||      |и сжиженные газы)     |                                       ||------|----------------------|---------------------------------------||      |Подгруппа А           |1. Аммиак                              ||      |                      |2. Окись углерода                      ||------|----------------------|---------------------------------------||      |Подгруппа Б           |1. Хлор                                ||      |                      |2. Сернистый газ                       ||      |                      |3. Сероводород                         ||      |                      |4. Фосген                              ||      |                      |5. Бромметил                           ||------|----------------------|---------------------------------------||IV    |Жидкие летучие СДЯВ,  |                                       ||      |хранимые в емкостях   |                                       ||      |без давления          |                                       ||------|----------------------|---------------------------------------||      |Подгруппа А           |1. Нитро- и аминосоединения            ||      |                      |ароматического ряда                    ||      |                      |2. Синильная кислота                   ||      |                      |3. Этиловый спирт                      ||------|----------------------|---------------------------------------||      |Подгруппа Б           |1. Нитрил акриловой кислоты            ||      |                      |2. Никотин                             ||      |                      |3. Анабазин                            ||      |                      |4. Октаметил                           ||      |                      |5. Тиофос                              ||      |                      |6. Метафос                             ||      |                      |7. Сероуглерод                         ||      |                      |8. Тетраэтилсвинец                     ||      |                      |9. Хлорная смесь (смесь сероуглерода с ||      |                      |четыреххлористым углеродом)            ||      |                      |10. Дифосген                           ||      |                      |11. Дихлорэтан                         ||      |                      |12. Хлортекрин                         ||      |                      |13. Четыреххлористый углерод           ||      |                      |14. Крезиловый и ксиленеловый аэрофлоты||      |                      |15. Эфир                               ||      |                      |16. Ртуть                              ||------|----------------------|---------------------------------------||V     |Дымящиеся кислоты     |1. Серная к-та с уд. весом 1,87 и более||      |                      |2. Азотная к-та с уд. весом 1,4 и более||      |                      |3. Соляная к-та с уд.  весом 1,15 и бо-||      |                      |лее                                    ||      |                      |4. Хлорсульфоновая к-та                ||      |                      |5. Плавиковая к-та                     ||      |                      |6. Хлорангидриды                       ||      |                      |7. Серная к-та                         ||      |                      |8. Сернистая к-та                      ||      |                      |9. Пиросернистая к-та                  |-----------------------------------------------------------------------     6. Базисные и железнодорожные склады должны быть обеспечены желез-нодорожными путями,  связывающими склады с  железными  дорогами  общегопользования.  Склады, значительно удаленные от автомобильных и железныхдорог общего пользования,  могут иметь подъездные профилированные грун-товые автомобильные дороги.     7. Базисные склады СДЯВ от жилых,  общественных и производственныхзданий  промпредприятий должны иметь следующие минимальные величины са-нитарно-защитных зон:     склады СДЯВ I группы - 300 м;     4клады СДЯВ групп 2, 3А, 4А, 5 - 500 м;     склады СДЯВ групп 3Б и 4Б - 1000 м.     8. Расходные склады СДЯВ всех групп надлежит размещать  в  отдель-ных,  закрытых, хорошо вентилируемых помещениях, на расстоянии не менее300 метров от жилых,  общественных зданий и водоемов.  При входе в ука-занные склады должны быть вывешены предупредительные знаки.     9. Допускается размещение расходных складов СДЯВ  в  изолированныхсекциях  или  пристройках  к отдельно стоящим на территории предприятияскладским зданиям, кроме складов для хранения пищевых продуктов и фура-жа.     10. Санитарно-защитная зона от расходных складов СДЯВ, располагае-мых на территории вновь проектируемых предприятий (объектов),  устанав-ливается в соответствии с классом вредности самого предприятия.     11. Санитарно-защитная  зона от расходных складов СДЯВ реконструи-руемых промышленных предприятий, не имеющих необходимого в соответствиис действующими нормативами санитарного разрыва,  устанавливается в каж-дом конкретном случае с органами санэпидслужбы.     12. Устройство  расходных складов СДЯВ всех групп в подвалах жилыхдомов,  общественных, производственных и вспомогательных зданий катего-рически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.     13. Железнодорожные склады СДЯВ надлежит располагать в тупиках, нарасстоянии  не менее 300 метров от жилых и общественных зданий.  Тупикидолжны быть снабжены устройствами (запорными) и сигнализацией,  обеспе-чивающей безопасность погрузочно-разгрузочных работ.  Территория желез-нодорожного склада СДЯВ должна быть огорожена забором высотой не  менее2,4 м и находится под охраной.     14. Выбор и утверждение площадок для строительства базисных и  же-лезнодорожных  складов  СДЯВ  производить в соответствии с "Санитарныминормами проектирования промышленных предприятий" СН 245-71.       III. Предельно допустимые количества хранящихся на складах                                 СДЯВ      15. Емкость базисных и железнодорожных складов не ограничивается.     16. Емкость расходных складов не должна превышать 100 тонн незави-симо от суточного потребления.         IV. Санитарные требования к устройству, оборудованию и                        содержанию складов СДЯВ      17. Базисные и расходные склады СДЯВ всех групп разрешается разме-щать  в  наземных и полузаглубленных зданиях.  Склады должны иметь уст-ройства, препятствующие загрязнению почвы, подземных вод и атмосферноговоздуха.     Размеры, планировка и конструктивные элементы зданий складов  СДЯВдолжны  соответствовать "Санитарным нормам проектирования промпредприя-тий" СН 245-71.     18. Хранение СДЯВ на базисных складах надлежит производить рассре-доточено, в нескольких зданиях, находящихся друг от друга на расстояниипротивопожарного разрыва и разделенных в свою очередь на полностью изо-лированные друг от друга отсеки или секции.     Емкость одного здания не должна превышать 500 тонн,  а емкость от-сека (секции) - 50 тонн СДЯВ.     19. Каждый отсек (секция) базисного и расходного склада для хране-ния СДЯВ должен иметь два входа с  противоположных  сторон  здания  дляобеспечения сквозного проветривания склада.     20. Помещения базисных и расходных складов СДЯВ всех групп  должныбыть специализированными. В каждом складском помещении допускается хра-нение только тех групп СДЯВ,  для хранения которых это помещение  пред-назначено и оборудовано.     21. Не допускается совместное хранение в одном складском помещенииСДЯВ,  могущих вступить во взаимодействие друг с другом (цианистых сое-динений и кислот,  цианистых кислот и хлорпикрина и др.). Хранение ука-занных СДЯВ разрешается только в совершенно изолированных отсеках (сек-циях) одного складского здания,  имеющих самостоятельные входы с проти-воположных сторон здания и изолированных друг от друга.     22. Использование железнодорожных цистерн в качестве емкостей  дляхранения СДЯВ на расходных и базисных складах не допускается.     23. На железнодорожных складах хранение СДЯВ надлежит  производитьв  железнодорожных цистернах или вагонах и в заводской таре (упаковке).Сооружение хранилищ в виде наземных и подземных цистерн и других емкос-тей  для  СДЯВ,  а также складских зданий на территории железнодорожныхскладов не допускается.  Срок хранения СДЯВ на железнодорожных  складахне должен превышать 2-3 дня.     Примечание: на базисные и расходные склады промышленных  предприя-тий, к которым подведены внутризаводские железнодорожные пути, требова-ния настоящего пункта не распространяются.     24. Хранение  СДЯВ  на  базисных и расходных складах под навесами,под открытым небом, а также в сырых помещениях и подвалах ЗАПРЕЩАЕТСЯ.                            Бытовые помещения      25. При базисных и расходных складах СДЯВ всех групп  должны  бытьследующие бытовые помещения:  пропускник с гардеробом,  душевыми,  умы-вальниками,  туалетом, помещением для хранения и обезвреживания рабочейодежды.  При  базисных  складах,  кроме того - помещения для обогрева иприема пищи.     26. Бытовые  помещения,  размещенные в габаритах складских зданий,должны быть изолированы от помещений для хранения и расфасовки  (розли-ва) СДЯВ и иметь самостоятельный вход через отдельный тамбур.     27. Бытовые помещения складов СДЯВ и помещения  для  расфасовки  ирозлива  сильнодействующих ядовитых веществ по своему устройству должныотвечать СН 245-71. Эти помещения во всех случаях должны быть отаплива-емыми,  иметь внутренние вводы водопровода, канализации, вытяжную побу-дительную вентиляцию и естественное освещение.     28. Необходимость отопления помещений для хранения СДЯВ всех группопределяется физико-химическими свойствами СДЯВ, климатическими услови-ями  района размещения складов и техническими требованиями потребителейСДЯВ.     29. Искусственное освещение помещений для хранения, а также расфа-совки и розлива СДЯВ должно отвечать СН 245-71.                            Отделка помещений      30. Для отделки стен,  потолков и внутренних конструкций складскихпомещений для хранения, расфасовки и розлива СДЯВ должны использоватьсяматериалы,  способные защитить конструкции от  химического  воздействияСДЯВ, не должны накапливать на своей поверхности или сорбировать пыль ипары и допускать легкую очистку и мытье поверхностей. Сопряжения стен сполом и потолком должны иметь закругленную форму.     31. Полы в складских помещениях для хранения СДЯВ всех групп долж-ны  быть ровными,  иметь гладкую и легко моющуюся поверхность,  а такжедостаточный уклон для стока вод в канализацию.     Полы в помещениях для хранения СДЯВ 3, 4 и 5 групп должны быть ус-тойчивы к воздействию химических веществ.     В местах  стока  необходимо устраивать резервуар для нейтрализациисточной жидкости, все сопряжения которого должны быть закругленной фор-мы.     32. На случай аварий в помещениях для хранения СДЯВ 1  и  2  группдолжна  быть  предусмотрена  постоянно действующая естественная приточ-но-вытяжная вентиляция с фильтрами предварительной очистки  выбрасывае-мого воздуха.                              Хранение СДЯВ      33. При хранении СДЯВ всех групп в мелкой таре (барабанах,  балло-нах, бутылях) помещения базисных и расходных складов должны быть обору-дованы удобными для обслуживания и легко доступными пристенными полкамии стеллажами с устроенными в них гнездами соответственно габаритам  та-ры, а также иметь специальные грузовые столики, перемещаемые при помощитележки, в которые устанавливаются бутыли, баллоны, барабаны.     34. Для  перемещения тяжестей (барабанов,  баллонов) во время пог-рузки и разгрузки надлежит применять ручные тачки, механические тележкиили платформы.     35. В складах СДЯВ должны быть вывешены инструкции  и  правила  пообращению с баллонами, барабанами и другой тарой.     36. Вертикальные и горизонтальные  цистерны  для  хранения  жидкихСДЯВ  на базисных и расходных складах должны быть оборудованы грязевымивыпусками для периодического освобождения их от накопившегося осадка.     При цистернах должны быть подвижные или стационарные резервуары изстойкого материала для приема и обезвреживания выпускаемых  из  цистернзагрязнений  перед спуском их в канализацию или перед вывозом на специ-ально предназначенные для этих целей места.     Примечание: обезвреженные  растворы  солей синильной кислоты могутбыть спущены в канализацию только при условии,  что  в  канализацию  неспускаются растворы, содержащие кислоты.     37. Трубопроводы для жидких СДЯВ надлежит изготовлять из  стальныхцельнотянутых  труб,  соединяемых  на  сварке с минимальным количествомфланцев.  Промывку трубопроводов необходимо производить  жидкостью,  невступающей во взаимодействие с СДЯВ.                    Отпуск, расфасовка и розлив СДЯВ      38. Отпуск, хранение СДЯВ групп 1 и 2 на базисных складах надлежитпроизводить в заводской таре (упаковке). Отпуск СДЯВ групп 3, 4 и 5 - втехнически исправную тару.     39. Расфасовка СДЯВ 2 группы на базисных складах не разрешается.     40. Расфасовку  СДЯВ  необходимо производить в специально оборудо-ванных для этой цели помещениях в вытяжном шкафу.     41. Помещения для расфасовки и розлива СДЯВ должны быть изолирова-ны от помещений их хранения.     "Расфасовочная" оборудуется  отдельными весами с разновесами,  ис-пользование которых для других целей  воспрещается.  При  расфасовочнойдолжно быть выделено помещение для обезвреживания пораженной тары.     42. Расфасовку сыпучих СДЯВ на расходных складах надлежит произво-дить  на  такие количества и в такую тару,  в которой сильнодействующиеядовитые вещества могут быть переданы  непосредственно  в  производствобез каких-либо дополнительных операций.     43. Установки для розлива жидких СДЯВ,  а также устройства для пе-рекачки  жидких  СДЯВ  из  железнодорожных  цистерн в стационарную тарудолжны отвечать всем требованиям техники безопасности.     44. Аппаратура,  работающая под давлением,  должна соответствоватьдействующему законодательству Кыргызской Республики.     Измерительные приборы  на  аппаратах  должны быть легко доступнымидля наблюдения.     45. Помещения  для  хранения и розлива СДЯВ 3,  4 и 5 групп должныбыть обеспечены постоянно действующей и аварийной механической вытяжнойвентиляцией и естественным притоком воздуха.     46. Общие и местные вентиляционные установки  должны  обеспечиватьудаление вредных газов, паров и пыли с таким расчетом, чтобы содержаниеих в воздухе складских помещений не превышало  установленных  предельнодопустимых концентраций (ПДК).     47. Выброс вентиляционного воздуха из базисных, расходных и желез-нодорожных складов СДЯВ должен производиться в соответствии с СН 245-71"Санитарные нормы проектирования промпредприятий".     48. Хвостовые газы (абгазы),  выделяющиеся при передавливании сжа-тым воздухом сжиженных СДЯВ, а также воздух, удаляемый из складских по-мещений местными механическими вытяжными установками и системой аварий-ной вентиляции, должен перед выбросом в атмосферу подвергаться очистке.     49. Помещения для хранения,  расфасовки и розлива СДЯВ должны бытьобеспечены автоматическими или простейшими индикаторными устройствами исредствами  для сигнализации о присутствии в воздухе этих помещений со-ответствующего СДЯВ.     50. Хранение  СДЯВ в небольших количествах (до 50 кг),  потребляю-щихся для нужд научно-исследовательских институтов, лабораторий, а так-же  промышленных объектов,  может производиться в специально выделеннойкомнате в габаритах их зданий, оборудованной водопроводом, канализациейи вытяжным шкафом.     51. Все базисные,  расходные и железнодорожные склады СДЯВ  должныбыть  обеспечены  средствами для обезвреживания (дегазации) ядов средс-твами личной защиты работающих (противогаз,  кислородные приборы),  ап-течкой для оказания первой помощи и телефонными аппаратами.     52. Работники,  выполняющие приемку и отпуск, разгрузку и погрузкуСДЯВ,  должны быть снабжены спецодеждой в соответствии с установленныминормативами.     53. К работе на складе СДЯВ подростки до 18 лет,  кормящие и бере-менные женщины не допускаются.     54. Работающие на складах СДЯВ должны подвергаться предварительно-му и периодическим медосмотрам не реже 1 раза в год (приказ МЗ КР N  70от 20.03.2000 г.  "О проведении обязательных предварительных и периоди-ческих медосмотров работников").     55. Обезвреживание и уничтожение СДЯВ надлежит производить в соот-ветствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.     56. На  расходных складах СДЯВ всех групп надлежит производить си-лами технического персонала предприятий (объектов)  ежемесячный  техни-ческий осмотр и проверку состояния баллонов,  цистерн и др.  тары, а наскладах СДЯВ 3 группы,  кроме того - ежедневный осмотр емкостей и аппа-ратуры.     На базисных складах СДЯВ указанные осмотры должен производить тех-нический персонал этих складов.     57. Органы госсанэпиднадзора должны проверять санитарное состояниескладов  для  хранения СДЯВ и соблюдение правил и требований производс-твенной санитарии регулярно.     58. Данные  проверки  (внешний осмотр содержания складских помеще-ний,  состояние тары и  аппаратуры,  работы  вентиляционных  устройств,обеспеченности работающих на складе средствами личной защиты, спецодеж-дой,  наличия средств для обеззараживания, медобследование персонала) ипредложения по результатам проверки належит записывать в прошнурованныйжурнал (тетрадь) и сообщать лицам,  ответственным за эксплуатацию скла-да.     59. Эксплуатация склада при нарушении условий хранения СДЯВ запре-щается до устранения всех дефектов, выявляемых при осмотре склада конт-ролирующими органами.     60. Существующие  склады  СДЯВ должны быть приведены в части внут-реннего устройства и оборудования в соответствие с настоящими "Санитар-ными  правилами"  в  сроки,  установленные  с учетом конкретных условийместными органами санэпидслужбы по согласованию с руководителями объек-тов  независимо  от форм собственности,  имеющих в своем ведении складыСДЯВ.
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