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                       ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года N 241

      "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"   Зарегистрировано  в  Министерстве юстиции Кыргызской  Республики  11ноября 2003 года. Регистрационный номер 115-03                                                            Утверждены                                             постановлением   Главного                                        государственного санитарного                                         врача Кыргызской Республики                                        от 29 октября 2003 года № 45          МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                       РАЗДЕЛ: РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА         2.6.1. Ионизирующее излучение. Радиационная безопасность              Санитарные правила по радиационной безопасности              персонала и населения при транспортировании                  радиоактивных материалов (веществ)             Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы                            СанПиН 2.6.1.001-03                         (Издание официальное)    I. Область применения  II. Общие положения  III. Гигиенические требования к радиационным упаковкам и                  транспортным упаковочным комплектам  IV. Гигиенические требования к условиям перевозки                  радиоактивных материалов (веществ)  V. Производственный радиационный контроль  VI. Действия при радиационных авариях и ликвидация                            их последствий  Приложение 1. Предельные значения активности и удельной           активности радионуклидов в материалах, на которые          не распространяется действие правил, и максимальные            активности радионуклидов в грузах, отправляемых                          почтовыми посылками  Приложение 2. Допустимые уровни радиоактивного загрязнения при                  перевозке радиоактивных материалов,                         част./(кв.см х мин.)    Санитарные  правила  предназначены для всех юридических  лиц  (далееорганизаций),  независимо  от  ведомственной  принадлежности  и   формсобственности и физических лиц, осуществляющих деятельность в  областиперевозок радиоактивных материалов, их транзитного хранения,  а  такжепринимающих   участие   в  разработке,  изготовлении,   испытании,   иэксплуатации  транспортных упаковок и средств перевозки  радиоактивныхматериалов.                           I. Область применения    1.1. Настоящие санитарные правила и нормативы "Санитарные правила порадиационной  безопасности персонала и населения при транспортированиирадиоактивных   материалов  (веществ)"  (далее  по   тексту   правила)разработаны      Департаментом     госсанэпиднадзора      Министерстваздравоохранения  Кыргызской  Республики  в  соответствии   с   ЗакономКыргызской   Республики  от  17  июня  1999   года   "О   радиационнойбезопасности   населения",   а   также  постановлением   ПравительстваКыргызской  Республики  от 14 февраля 2000 года  N  76  "О  реализацииЗакона  Кыргызской Республики "О радиационной безопасности населения","Нормами  радиационной  безопасности" НРБ-99,  "Основными  санитарнымиправилами  обеспечения радиационной безопасности" ОСПОРБ-99  и  СанПиН2.6.1.1281-03,   разработанного  специалистами  Минздрава   РоссийскойФедерации.  1.2.  Правила устанавливают гигиенические требования по  обеспечениюрадиационной  безопасности  персонала  и  населения  при  всех   видахобращения  с  радиоактивными  материалами  при  транспортировании,   сотгрузки их грузоотправителем до получения грузополучателем.  1.3.  Требования  правил  распространяются на  отгрузку,  перевозку,транзитное  хранение, разгрузку и получение радиоактивных  материалов,включая радиоактивные отходы, при всех видах транспортирования  их  навсей  территории  Кыргызской  Республики.  Они  обязательны  для  всехюридических  лиц  (далее  по  тексту  -  организаций),  независимо  отведомственной  принадлежности и форм собственности и  физических  лиц,осуществляющих   деятельность   в  области   перевозок   радиоактивныхматериалов,  их  транзитного хранения, а также принимающих  участие  вразработке,   изготовлении,  испытании,  и  эксплуатации  транспортныхупаковок и средств перевозки радиоактивных материалов.  1.4. Требования правил не распространяются на перевозку:  а)   радиоактивных   материалов,  являющихся   неотъемлемой   частьютранспортного средства;  б)  радиоактивных веществ, имплантированных или введенных в организмчеловека или животного с целью диагностики или лечения;  в)  радиоактивных  материалов, находящихся  в  составе  изделий,  накоторые  Минздравом КР выдано санитарно-эпидемиологическое  заключениеоб освобождении их от радиационного учета и контроля.  1.5.   Настоящие   правила   не   распространяются   на   все   видыпроизводственных перемещений радиоактивных материалов и  радиоактивныхотходов, осуществляемых на территории радиационных объектов.  1.6.   Транспортирование  материалов,  содержащих  только  природныерадионуклиды с эффективной удельной активностью не более  10  Бк/г,  атакже   материалов,  в  которых  удельная  или  суммарная   активностьрадионуклидов  в  грузе не превышает значений,  указанных  в  таблицахП.1.1 и П.1.2 приложения 1, осуществляется всеми видами транспорта какбезопасных грузов в радиационном отношении.  В  тех  случаях, когда мощность дозы излучения на поверхности  грузаэтих материалов превышает 1,0 мкЗв/ч, они должны помещаться в тару дляпродукции  производственно-технического  назначения,  исключающую   ихрассеяние.  Мощность  дозы  излучения на поверхности  тары  не  должнапревышать  2,5  мкЗв/ч,  а  мощность  дозы  излучения  на  поверхностиперевозящего их транспортного средства - 1,0 мкЗв/ч.  1.7. Технические требования к транспортным упаковкам и средствам,  кsqknbhl  и  порядку  перевозки радиоактивных  материалов  в  настоящихсанитарных правилах не рассматриваются.                            II. Общие положения    2.1.   Радиационную  опасность  при  транспортировании  радиационныхупаковок представляют:  -   ионизирующие  излучения,  когда  они  создают  дозу   облучения,превышающую значения, регламентируемые НРБ-99 и настоящими правилами;  -  радиоактивные  вещества,  когда они при  аварии  из  радиационныхупаковок   попадают   в   окружающую  среду,  загрязняют   поверхностиупаковочных  комплектов,  перевозимых  грузов,  транспортных  средств,помещений, а также одежду и кожные покровы людей.  2.2. Организации, осуществляющие деятельность по транспортированию ихранению  радиационных  упаковок, должны иметь специальное  разрешение(лицензию),  которое  выдается  в соответствии  с  Законом  КыргызскойРеспублики "О лицензировании" на право проведения этих работ.  2.3.  Радиационная безопасность персонала и населения при перевозкахгрузов радиоактивных материалов обеспечивается за счет:  -  использования специальных транспортных упаковочных комплектов, натехнические   условия   которых  имеется  санитарно-эпидемиологическоезаключение органов и учреждений, осуществляющих госсанэпиднадзор;  -  ограничения  активности радиоактивных материалов,  перевозимых  водной радиационной упаковке;  -    предотвращения    радиоактивного    загрязнения    поверхностейрадиационных упаковок и транспортных средств;  - ограничения уровней излучения на поверхности радиационных упаковоки транспортных средств;  - ограничения количества радиационных упаковок, перевозимых на одномтранспортном средстве;  - обеспечения необходимой маркировки груза и транспортного средства;  - выбора оптимальных маршрутов перевозки радиационных грузов;  - соблюдения персоналом требований санитарно-эпидемиологических норми правил.  2.4.  При  перевозке радиоактивных материалов количество  облучаемыхлиц,   индивидуальные  и  коллективные  дозы  облучения  персонала   инаселения  должны удерживаться на разумно достижимом низком уровне,  аиндивидуальные  дозы  не  должны  превышать  соответствующие  пределы,регламентируемые НРБ-99.  2.5.  Лица,  занятые  отгрузкой, перевозкой,  транзитным  хранением,разгрузкой и получением радиоактивных материалов, должны быть отнесенык  персоналу  группы  А  и годовые дозы их техногенного  облучения  недолжны  превышать  пределов доз для персонала группы А,  установленныхНРБ-99. Для них должен быть организован индивидуальный дозиметрическийконтроль.  Лица,  не работающие непосредственно с радиационными упаковками,  нопопадающие  на  своих рабочих местах в сферу воздействия  ионизирующихизлучений  содержащихся в упаковках радиоактивных  материалов,  должныбыть  отнесены к персоналу группы Б. К персоналу группы Б  могут  бытьотнесены   также  и  лица,  эпизодически  привлекаемые  к  работам   срадиационными упаковками. Годовые дозы техногенного облучения для этихкатегорий  персонала не должны превышать пределов  доз  для  персоналагруппы Б, установленных НРБ-99.  2.6.  Для  критической  группы населения  годовая  эффективная  дозатехногенного   облучения   за  счет  транспортирования   радиоактивныхматериалов не должна превышать 0,3 мЗв.  2.7.  К  выполнению  работ  по обращению с радиационными  упаковками(радиоактивными  материалами) допускаются лица не моложе  18  лет,  неимеющие   медицинских   противопоказаний  для  работ   с   источникамиионизирующего  излучения.  Перед допуском  к  работе  с  радиационнымиупаковками  персонал  должен пройти обучение,  инструктаж  и  проверкузнаний  правил  безопасного ведения работ и действующих в  организацииинструкций.   Результат  инструктажа  оформляется  в   соответствующемжурнале.  2.8.  При  перевозке  радиоактивных материалов следует  учитывать  иdpsche  опасные свойства перевозимых материалов и материалов упаковки,а   также   возможность  образования  продуктов,  обладающих  опаснымисвойствами,  в результате взаимодействия радиоактивных материалов  илиматериалов упаковок с атмосферой или водой.  2.9.   Радиоактивное  загрязнение  радиационных  упаковок,  защитныхконтейнеров,  транспортных  средств,  спецодежды  и  кожных   покрововперсонала  не  должно превышать уровней, приведенных в  таблице  П.2.1приложения 2.  2.10.  Материалы,  содержащие  только  природные  радионуклиды,   ихфизические  и  химические концентраты, природный или обедненный  уран,природный  торий  перевозятся  в таре для  продукции  производственно-технического назначения, исключающей их рассеяние.  Урановая  и ториевая руды могут перевозиться без тары в транспортныхсредствах,  конструкция которых исключает возможность  рассеяния  этихвеществ в окружающую среду.  2.11.   Изделия,   содержащие  закрытые   радионуклидные   источникиионизирующих   излучений  (радиационные  головки  гамма-дефектоскопов,облучательные   головки  гамма-терапевтических   аппаратов,   защитныеконтейнеры  упаковочных  комплектов, контейнеры  облучательных  гамма-установок,   транспортно-перезарядные  контейнеры,  блоки   источниковрадиоизотопных  приборов  и  т.п.),  у  которых  обеспечена   надежнаягерметизация   радиоактивных  веществ,  могут   транспортироваться   впредназначенной для них таре с другими блоками, входящими  в  комплектизделия,   если   они   перечислены   в   санитарно-эпидемиологическомзаключении  органов  госсанэпиднадзора на комплект  изделия.  Мощностьэквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки при  этом  должнасоответствовать таблице 3.1 с учетом транспортной категории упаковки.  2.12.  Порожние  транспортные упаковочные комплекты,  не  содержащиерадиоактивных   веществ   и   предметов  загрязненных   радиоактивнымивеществами   (в   том   числе  и  в  элементах  конструкции   защитныхконтейнеров)  хранятся  и  перевозятся  всеми  видами  транспорта  безограничений, если уровень радиоактивного загрязнения этих транспортныхупаковочных  комплектов не превышает значений, приведенных  в  таблицеП.2.1 приложения 2.  2.13.  На  склады  временного хранения радиационных  упаковок  и  наспециальные  транспортные средства, предназначенные для их  перевозки,оформляются   санитарно-эпидемиологические   заключения   органов    иучреждений,    осуществляющих   госсанэпиднадзор,   на    соответствиясанитарным требованиям.  2.14.   На   наружной   упаковке   (охранной   таре)   транспортногоупаковочного   комплекта  и  на  защитном  контейнере  предусматриваютустройства  для  установки пломбы таким образом, чтобы  их  невозможнобыло  вскрыть, не сорвав пломбу. Грузоотправитель пломбирует  защитныйконтейнер   и  наружную  упаковку  после  их  загрузки  радиоактивнымиматериалами.  2.15.  На  технические  условия на серийно выпускаемые  транспортныеупаковочные    комплекты    оформляется   санитарно-эпидемиологическоезаключение  федерального органа исполнительной власти, уполномоченногоосуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.               III. Гигиенические требования к радиационным            упаковкам и транспортным упаковочным комплектам    3.1. Транспортные упаковочные комплекты обеспечивают защиту людей отионизирующих излучений и механическую прочность упаковки радиоактивныхматериалов при эксплуатации.  При   нормальных   условиях   загрузки  и   перевозки   транспортныеупаковочные  комплекты  обеспечивают значения  мощности  эквивалентнойдозы излучения на поверхности упаковки не более величин, приведенных втаблице 3.1.  3.2.  Транспортные упаковочные комплекты должны предотвращать утечкуили  рассеивание  радиоактивного  содержимого,  возможность  попаданияперевозимых  в  них  радиоактивных материалов в окружающую  среду  прихранении и перевозке.  3.3.  Для  поверхности  защитных  контейнеров  и  наружных  упаковокophlem~r покрытия, хорошо поддающиеся дезактивации.  3.4. Радиационные упаковки делятся на четыре транспортных категории.Для  радиационных  упаковок  каждой из четырех  категорий  установленыограничения  мощности  эквивалентной  дозы  излучения  на  поверхностиупаковки  и  на  расстоянии  1  м от нее, численные  значения  которыхприведены в таблице 3.1.                                Таблица 3.1              Ограничения на уровни излучения от радиационных               упаковок различных транспортных категорий  ----------------------------------------------------------------------|    Транспортная     | Максимальное значение | Максимальное значение| категория упаковки  |мощности дозы излучения|мощности дозы излучения||                     |    в любой точке на   |   в любой точке на|                     | поверхности упаковки, |  расстоянии 1,0 м от|                     |         мЗв/ч         | поверхности упаковки,|                     |                       |         мЗв/ч|---------------------|-----------------------|-----------------------|          I          |           0,005       |          0,001|---------------------|-----------------------|-----------------------|         II          |           0,5         |          0,01|---------------------|-----------------------|-----------------------|         III         |           2,0         |          0,1|---------------------|-----------------------|-----------------------|IV (III - на условиях|          10,0         |           -|исключительного      |                       ||использования)       |                       |----------------------------------------------------------------------                   IV. Гигиенические требования к условиям             перевозки радиоактивных материалов (веществ)    4.1. Дозовые ограничения  4.2. Требования при грузоотправлении радиоактивных материалов  4.3. Требования при получении груза радиоактивных материалов  4.4. Требования при осуществлении перевозки  4.5. Транспортирование радиационных упаковок воздушным транспортом  4.6. Транспортирование радиационных упаковок железнодорожным                              транспортом  4.7. Транспортирование радиационных упаковок автомобильным                              транспортом  4.8. Транспортирование радиационных упаковок водным транспортом  4.9. Транспортирование радиационных упаковок почтовыми посылками    4.1. Дозовые ограничения    4.1.1.  Мощность  эквивалентной дозы  излучения  в  любой  точке  наповерхности  радиационной упаковки, предназначенной для  перевозки,  взависимости от ее транспортной категории не должна превышать  величин,приведенных в таблице 3.1.  4.1.2.    При    транспортировании    радиационных    упаковок    нанеспециализированных транспортных средствах, за исключением самолетов,мощность   эквивалентной  дозы  техногенного  облучения,  за   вычетомприродного   фона,   на  рабочих  местах  персонала,   сопровождающегоупаковки, не должна превышать 12 мкЗв/ч, если они отнесены к персоналугруппы А.  Мощность эквивалентной дозы техногенного облучения на рабочих местахперсонала перевозчика, за вычетом природного фона, не должна превышать2,5 мкЗв/ч, если они отнесены к персоналу группы Б.  Мощность  эквивалентной  дозы  техногенного  облучения,  за  вычетомприродного   фона,  на  местах  размещения  пассажиров   транспортногосредства и в каютах проживания экипажа судна не должна превышать  0,12мкЗв/ч.  4.1.3.   На   транспортных  средствах  (в  вагонах,  на   самолетах,автомобилях и т.п.), предназначенных для перевозки только радиационныхупаковок, а также в специально выделенном и оборудованном месте  суднамогут  перевозиться радиационные упаковки любых транспортных категорийв   неограниченном   количестве  при  условии   соблюдения   следующихтребований:  4.1.3.1. Радиационные упаковки размещаются и экранируются так, чтобымощность   эквивалентной  дозы  излучения  в   любой   точке   внешнейповерхности  транспортных средств (борт автомобиля или  судна,  корпуссамолета, стены вагона и т.п.) и на границах выделенных мест на  судахне превышала 2,0 мЗв/ч, а на расстоянии 2 м от этих поверхностей - 0,1мЗв/ч.  4.1.3.2.  Перевозка  пассажиров  на специализированном  транспортномсредстве,  предназначенном только для перевозки радиационных упаковок,не допускается.  4.1.4.  При  перевозке радиационных упаковок грузовыми самолетами  ипассажирскими без пассажиров мощность эквивалентной дозы излучения  отрадиационных  упаковок на рабочих местах экипажа самолета  (на  уровнепола), за вычетом природного фона, не должна превышать 20 мкЗв/ч.  Приэтом  суммарное время пребывания экипажа в кабине самолета  в  течениегода  ограничивается так, чтобы годовая эффективная доза их  облученияза   счет  перевозки  радиационных  упаковок  не  превышала  5,0   мЗв(например, при мощности дозы излучения 20 мкЗв/ч это время  не  должнопревышать 250 ч в год). Экипаж самолета в этом случае следует  отнестик персоналу группы Б.  Мощность  эквивалентной дозы, за вычетом природного фона, на  местахрасположения  пассажиров  самолета  (на  уровне  пола),   за   вычетомприродного фона, не должна превышать 2,5 мкЗв/ч.    4.2. Требования при грузоотправлении радиоактивных материалов    4.2.1.   Перед   отправкой  радиационных  упаковок  грузоотправителюнеобходимо:  -  убедиться  в  наличии  действующего санитарно-эпидемиологическогозаключения  на изделия и приборы, содержащие радионуклидные  источникиизлучения;  -  убедиться  в  том, что мощность эквивалентной дозы  излучения  наповерхности каждой упаковки соответствует ее транспортной категории;  -  убедиться  в  том, что мощность эквивалентной дозы  излучения  нарасстоянии  1  м  от  поверхности  каждой  упаковки  соответствует  еетранспортной категории;  -   убедиться   в   том,  что  величина  снимаемого   радиоактивногозагрязнения  наружной поверхности радиационной упаковки  не  превышаетзначений, приведенных в таблице П.2.1 приложения 2.  4.2.2.  Грузоотправитель сообщает грузополучателю об отправляемом  вего адрес радиационном грузе следующие сведения:  - число и классы радиационных упаковок;  - дату и время отправки;  - каким видом транспорта отправляются упаковки;  - предполагаемую дату прибытия упаковок;  - наименования и активности содержащихся в упаковках радионуклидов.    4.3. Требования при получении груза радиоактивных материалов    4.3.1.  По  прибытии  транспортных средств  с  грузом  радиоактивныхматериалов  в пункт назначения грузополучатель обеспечивает дальнейшийвывоз и размещение указанного груза.  4.3.2.  В  случае неприбытия их в установленный срок грузополучательпринимает меры в соответствии с правилами перевозок на соответствующемвиде транспорта.  4.3.3.     При    повреждении    радиационной    упаковки    (пломб)грузополучатель:  - составляет акт о повреждении радиационной упаковки (пломб);  -  проводит  измерения  мощности  эквивалентной  дозы  излучения  наповерхности  упаковки  и на расстоянии 1 м от  ее  поверхности,  чтобыубедиться, что она соответствует прилагаемым характеристикам  упаковки(с учетом радиоактивного распада);  -  проводит измерения величины снимаемого радиоактивного загрязнениянаружной  поверхности радиационной упаковки чтобы убедиться,  что  егоуровень  не превышает значений, приведенных в таблице П.2.1 приложения2.  Если   по   результатам  проведенных  измерений   установлено,   чторадиоактивных  загрязнений нет, мощность эквивалентной дозы  излучениясоответствует  паспортной  характеристике радиационной  упаковки  (чтосвидетельствует  о  наличии  в упаковке радиоактивного  материала),  изащитный  контейнер  не  имеет повреждений,  грузополучатель  получаетупаковку и использует ее по назначению.  При  загрязнении упаковок и транспортных средств выше  установленныхпределов  организуется их дезактивация и решается вопрос о пригодностигруза для использования по назначению.    4.4. Требования при осуществлении перевозки    4.4.1.  Перевозка  радиационных упаковок  осуществляется  средствамиавтомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта.  В  общественном транспорте (в трамвае, троллейбусе, автобусе, такси,метро   и  в  пассажирских  вагонах  пригородных  поездов)  перевозитьрадиационные упаковки в присутствии пассажиров не допускается.  4.4.2.  Радиационные  упаковки  не допускается  перевозить  в  одномсамолете,  вагоне, автомобиле, полуприцепе, универсальном  контейнере,отсеке судна вместе с другими опасными грузами, а также с взрывчатыми,легковоспламеняющимися    или   самовоспламеняющимися    на    воздухерадиоактивными   материалами,  которые  в  аварийной  ситуации   могутнарушить целостность радиационных упаковок.  4.4.3.   Радиационные  упаковки  при  перевозке  устанавливаются   вположение, соответствующее предупредительным знакам маркировки тары, инадежно закрепляются так, чтобы избежать самопроизвольного перемещенияи опрокидывания при поворотах, толчках, торможении и качке.  4.4.4.  Радиационные  упаковки хранятся в  специально  оборудованныхскладах,  проектирование и приемка которых производится в соответствиис  требованиями ОСПОРБ-99. Допускается временное хранение радиационныхупаковок   в  складах  общего  назначения  при  соблюдении   следующихтребований радиационной безопасности:  -  мощность эквивалентной дозы на наружной поверхности хранилища илиего   ограждения,  исключающего  доступ  посторонних  лиц,  не  должнапревышать 1,0 мкЗв/ч;  -  места  для  хранения радиационных упаковок  должны  выбираться  сучетом   максимально  возможного  их  удаления  от  мест   постоянногопребывания людей.  На  склады,  предназначенные  для  хранения  радиационных  упаковок,оформляется   санитарно-эпидемиологическое   заключение   органов    иучреждений,  осуществляющих  санитарно-эпидемиологический   надзор   осоответствии санитарным правилам. Они оборудуются системами охранной ипожарной сигнализации, а также средствами пожаротушения.  4.4.5.    Перевозчик   вправе   произвести   радиационный   контрольпринимаемых    к    перевозке   радиационных    упаковок.    Перевозкаосуществляется  при  соответствии полученных при  этом  результатов  сданными   сопроводительных   документов.   Выявленные   несоответствияоформляются в установленном порядке, информация об этом направляется ворганы и учреждения осуществляющие госсанэпиднадзор.  4.4.6.  Для  постоянных перевозок радиационных упаковок используютсяспециально оборудованные транспортные средства, которые не разрешаетсяиспользовать для перевозки пищевых продуктов и пассажиров.  Другие  грузы на этих транспортных средствах допускаются к перевозкепосле  проведения  радиационного  контроля  на  отсутствие  снимаемогорадиоактивного загрязнения.  4.4.7.   Радиационные  упаковки  III  и  IV  транспортных  категорийразрешается перевозить только на специально оборудованных транспортныхсредствах или специально выделенных местах на судах.  4.4.8.   Если   радиационная  упаковка  не  может  быть   доставленагрузополучателю,  она  размещается  в  безопасном  месте  и  об   этомоперативно   информируется  грузоотправитель,  у  которого  перевозчикзапрашивает инструкции относительно дальнейших действий.    4.5. Транспортирование радиационных упаковок воздушным транспортом    4.5.1.  Радиационные  упаковки I, II и III  транспортных  категорий,кроме   радиационных   упаковок   с  самовозгорающимися   на   воздухерадиоактивными  веществами,  могут  перевозиться  на  пассажирских   игрузовых самолетах.  4.5.2.  В  аэропортах  с  систематическим отправлением  и  прибытиемрадиоактивных   веществ   проводится   производственный   радиационныйконтроль упаковок и самолетов.  4.5.3. При перевозке радиационных упаковок на пассажирских самолетахони   размещаются  в  багажных  отсеках  самолетов  без  обязательногоотделения от других грузов.    4.6. Транспортирование радиационных упаковок железнодорожным                              транспортом    4.6.1.  Перевозка  радиационных упаковок по  железной  дороге  можетпроизводиться   грузовыми  и  пассажирскими  поездами,   в   грузовых,багажных, почтовых и пассажирских вагонах, а также в имеющих санитарно-эпидемиологическое  заключение  о  соответствии  санитарным   правиламспециально  оборудованных вагонах. Перевозка радиационных  упаковок  впоездах пригородного сообщения не допускается.  4.6.2.  При  включении в состав поезда вагонов,  заполненных  толькорадиационными  упаковками,  не  допускается  их  размещение  рядом   спассажирскими  вагонами,  вагонами, имеющими  тормозные  площадки  илизагруженными   опасными   грузами   (взрывчатыми   веществами,   легковоспламеняющимися жидкостями и газами и т.д.).  4.6.3.  При перевозке радиационных упаковок сопровождающий персонал,в  том  числе  охрана, размещается в изолированных от груза  служебныхпомещениях или в отдельных специально оборудованных для этого вагонах.  4.6.4.  На станциях погрузки и выгрузки вагоны с грузом радиационныхупаковок  размещаются на путях, удаленных от зданий, платформ  и  местстоянки пассажирских поездов.  4.6.5.  Перевозка радиационных упаковок I транспортной  категории  вотдельном   (без   других   пассажиров)  купе   пассажирского   поездаразрешается с сопровождающим, о чем ставится в известность перевозчик.При этом мощность эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковкине должна превышать 1,0 мкЗв/ч.    4.7. Транспортирование радиационных упаковок автомобильным                              транспортом    4.7.1.  Для  постоянных  внутригородских и  междугородних  перевозокрадиационных  упаковок выделяются специально оборудованные  автомобили,которые оборудуются:  - закрытым кузовом с надежным запорным устройством;  - подъемником для погрузки и разгрузки радиационных упаковок;  -  химически  стойким  покрытием внутренних  поверхностей  грузовогоотсека и кузова, устойчивым к обработке дезактивирующими растворами;  -  приспособлениями для надежного крепления упаковок,  экранирующимиустройствами   для   обеспечения   радиационной   защиты,   средствамипожаротушения;  - средствами индивидуальной защиты персонала, набором инструментов исредствами   ликвидации  последствий  возможных   аварий,   средствамирадиационного  контроля, средствами связи (при перевозке  радиационныхупаковок III и IV транспортных категорий).  На   такие   автомобили   оформляется   санитарно-эпидемиологическоезаключение   органов  и  учреждений,  осуществляющих   государственныйсанитарно-эпидемиологический   надзор   о   соответствии    санитарнымтребованиям.  Радиационные   упаковки   в   кузове   автомобиля   необходимо,   повозможности, удалять от кабины водителя.  4.7.2.  Допускается перевозка радиационных упаковок, кроме  упаковокIII  и  IV  транспортной  категории, на автомобилях  без  специальногооборудования с соблюдением требований п.4.1 настоящих правил.  4.7.3.  Допускается перевозка радиационных упаковок  I  транспортнойкатегории   в  багажнике  легкового  автомобиля  без  пассажиров   присоблюдении требований п.4.1.2.  4.7.4.  Организация, осуществляющая перевозки радиационных упаковок,обеспечивает:  -   комплектование  автомобилей,  предназначенных   для   постояннойперевозки радиационных упаковок, в соответствии с требованиями п.4.7.1настоящих правил;  -  водителей  спецавтомобилей и сопровождающий  персонал  средствамииндивидуальной защиты;  -  радиометрический  контроль за уровнем радиоактивного  загрязненияавтомобилей после каждой перевозки радиационных упаковок;  -  дозиметрический контроль облучения водителей и сопровождающих лици   учет   получаемых   ими  доз  облучения,  а   также   обязательныйиндивидуальный дозиметрический контроль для персонала группы А.  4.7.5.  Перед выездом на линию автомобилей, выделенных для перевозкирадиационных  упаковок, проводится инструктаж водителей автомобилей  омерах безопасности. Во время инструктажа каждому водителю определяетсяобязательный  маршрут движения. При этом указывается, куда  необходимообращаться в случае аварии.  4.7.6.   В   грузовом   отсеке   кузова   автомобиля,   перевозящегорадиационные упаковки, не допускается присутствие людей, в том числе исопровождающего персонала.  4.7.7.  Не  допускается  стоянка автомобиля с  грузом  радиоактивныхматериалов в местах постоянного пребывания людей.    4.8. Транспортирование радиационных упаковок водным транспортом    4.8.1. К перевозке на грузовых и грузопассажирских судах допускаютсярадиационные упаковки I, II и III транспортных категорий.  4.8.2.  Радиационные  упаковки I транспортной категории  разрешаетсяперевозить  ручной  кладью  в отдельной закрытой  каюте  пассажирскогосудна  с  сопровождающим лицом, но без других  пассажиров.  При  этом,мощность   эквивалентной  дозы  на  поверхности  упаковки  не   должнапревышать 1,0 мкЗв/ч.  Сопровождающий,   везущий  радиационные  упаковки   ручной   кладью,заблаговременно согласовывает этот вопрос с перевозчиком.  4.8.3.  Места размещения радиационных упаковок обозначаются  знакамирадиационной опасности.    4.9. Транспортирование радиационных упаковок почтовыми посылками    4.9.1.   Допускается   пересылка  почтовыми  посылками   медицинскихпреиаратов,  калибровочных  источников и проб  (образцов)  материалов,содержащих  радиоактивные  вещества  активностью  не  более   величин,приведенных в приложении 1.  4.9.2. Организации, производящие упаковку радиоактивных материалов впочтовые посылки, соблюдают следующие условия:  -   активность  радиоактивных  материалов  в  посылке  не  превышаетвеличин, приведенных в приложении 1;  -  упаковка  посылок  с радиоактивными материалами  должна  отвечатьтребованиям,   обеспечивающим  безопасность  людей  при   их   приеме,обработке,  транспортировке  и выдаче, а  также  сохранность  вложенийдругих почтовых отправлений;  -  мощность  эквивалентной дозы излучения  на  наружной  поверхностипосылки с радиационной упаковкой не должна превышать 1,0 мкЗв/ч;  -  упаковочный  комплект  обеспечивает герметичность  радиоактивногосодержимого  и  его сохранность при допустимых при перевозке  почтовыхпосылок повреждениях внешней упаковки;  -  на внутренней поверхности крышки ящика почтовой посылки наноситсязнак радиационной опасности.  4.9.3.  В  каждую  посылку с радиационной упаковкой грузоотправительвкладывает пакет с сопроводительной документацией.                 V. Производственный радиационный контроль    5.1.  Производственный  радиационный контроль при  транспортированиирадиоактивных материалов осуществляется:  -  грузоотправителем  при подготовке груза радиационных  упаковок  кперевозке и погрузке, а также в пути следования в случае сопровождениягруза;  -  перевозчиком  при погрузке, временном хранении и разгрузке  грузарадиационных упаковок;  - грузополучателем при приемке и разгрузке груза.  5.2.   В   зависимости   от  объема  и  характера   работ   контрольосуществляется   службой  радиационной  безопасности  или   специальновыделенным   лицом,   ответственным  за   радиационную   безопасность.Численность  службы  устанавливается таким образом,  чтобы  обеспечитьрадиационный контроль при всех радиационно-опасных работах.  5.3.    Программа   производственного   контроля   за   радиационнойбезопасностью    разрабатывается    администрацией    организации    исогласовывается    с    главным   врачом   центра   госсанэпиднадзора,осуществляющего госсанэпиднадзор за деятельностью организации, или егозаместителем.  5.4.  Персонал службы радиационной безопасности назначается из числасотрудников,  отнесенных к персоналу группы А и прошедших  специальнуюподготовку.  5.5.  В  зависимости от транспортируемых радиоактивных материалов  ихарактера выполняемых работ радиационный контроль включает:  -  контроль  за  мощностью эквивалентной дозы нейтронного  и  гамма-излучений  на  поверхности  упаковок  и  транспортных  средств  и   нарасстоянии 1,0 м от них;  -  контроль  за  мощностью эквивалентной дозы нейтронного  и  гамма-излучений на рабочих местах, в смежных помещениях, в местах пребыванияпассажиров, на прилегающей территории;  -   контроль   за   уровнем  радиоактивного  загрязнения   упаковок,транспортных     средств,     погрузочно-разгрузочных      механизмов,оборудования,  рабочих  и складских помещений,  совместно  перевозимыхгрузов, кожных покровов и одежды работающих;  - индивидуальный дозиметрический контроль персонала.  5.6.  Грузоотправитель,  возвращающий упаковочные  комплекты  из-подрадиоактивных   материалов,  документально   удостоверяет   отсутствиерадиоактивного загрязнения внешней поверхности защитного контейнера  ивнешней  поверхности  наружной упаковки выше  уровня,  приведенного  втаблице П.2.1 приложения 2.                   VI. Действия при радиационных авариях                      и ликвидация их последствий    6.1.  В  случае аварии транспортного средства радиационная опасностьможет  возникнуть  в  результате  полного  или  частичного  разрушениязащитного контейнера и выпадения из него первичной емкости, при этом взоне   аварии  может  произойти  повышение  мощности  дозы  гамма-   инейтронного излучения, а при разрушении первичной емкости, кроме того,и попадание радиоактивных веществ в окружающую среду.  В  случае утраты радионуклидного источника или радиационной упаковкипринимаются  меры по поиску источника, обнаружению лиц, которые  моглиподвергнуться  аварийному облучению, возможных участков радиоактивногозагрязнения.  Во   всех  случаях  установления  факта  радиационной  аварии  лицо,уполномоченное  руководить  действиями  на  месте  аварии,  организуетследующие мероприятия:  - оценку радиационной обстановки в зоне аварии;  -  удаление людей из возможно опасной зоны на расстояние не менее 50м;  - принятие мер к нераспространению радиоактивного загрязнения;  -  информирование  федеральных  органов  исполнительной  власти  (ихтерриториальных  органов),  осуществляющих  государственный  надзор  иконтроль  в области обеспечения радиационной безопасности,  и  органовместного самоуправления;  -  ограждение зоны радиусом не менее 10 м от места аварии подручнымисредствами  с  целью исключения возможности доступа в нее  постороннихлиц.  6.2.  При наличии радиационной опасности специалисты, прибывшие  дляликвидации  аварии,  в  возможно  короткий  срок  проводят   следующиепервоочередные мероприятия:  -  оценку радиационной обстановки, установление границы радиационно-опасной  зоны  и  ограждение ее предупредительными  знаками,  а  такжеопределение уровней радиоактивного загрязнения местности, транспортныхсредств, грузов и т.п.;  -  выявление людей, подвергшихся облучению дозами выше установленныхпределов доз или радиоактивному загрязнению;  -  направление  лиц, облученных дозой более 200 мЗв, на  медицинскоеобследование; лиц, имеющих загрязнение радиоактивными веществами, - насанобработку, а их одежды, обуви и личных вещей - на дезактивацию  илизахоронение;  -   уточнение   плана   ликвидации   радиационной   аварии   и   егоосуществление.  Порядок  проводимого при этом радиационного контроля определяется  сучетом особенностей радиационной аварии и сложившихся условий.  6.3.  Радиационные  упаковки,  имеющие  повреждения,  помещаются   вдополнительную   герметичную  защитную  тару  (при   необходимости   споглощающим  материалом)  и отправляются в  установленном  порядке  назахоронение или возвращаются грузоотправителю.  6.4.  К работам по ликвидации радиационных аварий могут привлекатьсяспециализированные  организации, имеющие  санитарно-эпидемиологическоезаключение  органов  и учреждений, осуществляющих госсанэпиднадзор,  осоответствии  условий  работы  с источниками  ионизирующего  излучениясанитарным  правилам.  Работы  проводятся  при  соблюдении  требованийрадиационной безопасности согласно НРБ-99 и ОСПОРБ-99.  6.5.   На   месте   радиационной  аварии   производят   дезактивациюзагрязненных участков территории, дорог, крупногабаритных предметов  итранспортных средств. Остальные загрязненные радиоактивными веществамипредметы,  вещи,  оборудование, а также отходы дезактивационных  работотправляются в пункты дезактивации или захоронения.  6.6.  При  проведении  работ по ликвидации последствий  радиационныхаварий  необходимо  проводить индивидуальный дозиметрический  контрольперсонала.    (***) На тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиямитруда запрещается применение труда женщин и лиц в возрасте до 18  лет,а также тех лиц, кому эти работы противопоказаны по состоянию здоровья(Трудовой кодекс Кыргызской Республики, статья 285).                                 Приложение 1                            ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ            активности и удельной активности радионуклидов         в материалах, на которые не распространяется действие            правил, и максимальные активности радионуклидов              в грузах, отправляемых почтовыми посылками                               Таблица П.1.1                           МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ        активности и удельной активности радионуклидов в грузах  ----------------------------------------------------------------------|  Радионуклид   |    Максимальная    |  Максимальная  | Максимальная|                |удельная активность |   активность   |  активность|                |   радионуклидов в  | радионуклидов в|радионуклидов|                |   материалах, на   |   грузах, на   |  в грузах,|                |     которые не     |   которые не   | отправляемых|                |  распространяются  |распространяются|   почтовыми|                |    правила, Бк/г   |   правила, Бк  | посылками,Бк||----------------|--------------------|----------------|--------------|Ac-225 (а)      |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |6 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ac-227 (а)      |1 х 10(-1)          |1 х 10(3)       |9 х 10(3)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ac-228          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ag-105          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ag-108m (а)     |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(6) (б)   |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ag-110m (а)     |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ag-111          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Al-26           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |1 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Am-241          |1 х 10(0)           |1 х 10(4)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Am-242m (а)     |1 х 10(0) (б)       |1 х 10(4) (б)   |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Am-243 (а)      |1 х 10(0) (б)       |1 х 10(3) (б)   |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ar-37           |1 х 10(6)           |1 х 10(8)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ar-39           |1 х 10(7)           |1 х 10(4)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ar-41           |1 х 10(2)           |1 х 10(9)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|As-72           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|As-73           |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|As-74           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |9 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|As-76           |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|As-77           |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|At-211 (а)      |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Au-193          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Au-194          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Au-195          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |6 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Au-198          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Au-199          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ba-131 (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ba-133          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ba-133m         |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ba-140 (а)      |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(5) (б)   |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Be-7            |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |2 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Be-10           |1 х 10(4)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Bi-205          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Bi-206          |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Bi-207          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Bi-210          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Bi-210m (а)     |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Bi-212 (а)      |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(5) (б)   |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Bk-247          |1 х 10(0)           |1 х 10(4)       |8 х 10(4)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Bk-249 (а)      |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Br-76           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Br-77           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Br-82           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|C-11            |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|C-14            |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ca-41           |1 х 10(5)           |1 х 10(7)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ca-45           |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ca-47 (а)       |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cd-109          |1 х 10(4)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cd-113m         |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cd-115 (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cd-115m         |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ce-139          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ce-141          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ce-143          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ce-144 (а)      |1 х 10(2) (б)       |1 х 10(5) (б)   |2 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cf-248          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |6 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cf-249          |1 х 10(0)           |1 х 10(3)       |8 х 10(4)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cf-250          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |2 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cf-251          |1 х 10(0)           |1 х 10(3)       |7 х 10(4)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cf-252          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |3 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cf-253 (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |4 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cf-254          |1 х 10(0)           |1 х 10(3)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cl-36           |1 х 10(4)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cl-38           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |2 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cm-240          |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |2 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cm-241          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cm-242          |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |1 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cm-243          |1 х 10(0)           |1 х 10(4)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cm-244          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |2 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cm-245          |1 х 10(0)           |1 х 10(3)       |9 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cm-246          |1 х 10(0)           |1 х 10(3)       |9 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cm-247 (а)      |1 х 10(0)           |1 х 10(4)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cm-248          |1 х 10(0)           |1 х 10(3)       |3 х 10(4)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Co-55           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Co-56           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Co-57           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Co-58           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Co-58m          |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Co-60           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cr-51           |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |3 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cs-129          |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |4 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cs-131          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |3 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cs-132          |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cs-134          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cs-134m         |1 х 10(3)           |1 х 10(5)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cs-135          |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cs-136          |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cs-137 (а)      |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(4) (б)   |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cu-64           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Cu-67           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Dy-159          |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Dy-165          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Dy-166 (а)      |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Er-169          |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Er-171          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Eu-147          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Eu-148          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Eu-149          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |2 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Eu-150          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|(короткоживущий)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|Eu-150          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|(долгоживущий)  |                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|Eu-152          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Eu-152m         |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |8 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Eu-154          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Eu-155          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Eu-156          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|F-18            |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Fe-52 (а)       |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Fe-55           |1 х 10(4)           |1 х 10(6)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Fe-59           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |9 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Fe-60 (а)       |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |2 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ga-67           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ga-68           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ga-72           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Gd-146 (а)      |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Gd-148          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |2 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Gd-153          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |9 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Gd-159          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ge-68 (а)       |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ge-71           |1 х 10(4)           |1 х 10(8)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ge-77           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Hf-172 (а)      |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Hf-175          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Hf-181          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Hf-182          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Hg-194 (а)      |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Hg-195m (а)     |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Hg-197          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Hg-197m         |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Hg-203          |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ho-166          |1 х 10(3)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Но-166m         |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|I-123           |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|I-124           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|I-125           |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|I-126           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|I-129           |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |1 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|I-131           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|I-132           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|I-133           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|I-134           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|I-135 (а)       |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|In-111          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|In-113m         |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|In-114m (а)     |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|In-115m         |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ir-189 (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ir-190          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ir-192          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ir-194          |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|K-40            |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |9 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|K-42            |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|K-43            |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Kr-81           |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Kr-85           |1 х 10(5)           |1 х 10(4)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Kr-85m          |1 х 10(3)           |1 х 10(10)      |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Kr-87           |1 х 10(2)           |1 х 10(9)       |2 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|La-137          |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |6 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|La-140          |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Lu-172          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Lu-173          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |8 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Lu-174          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |9 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Lu-174m         |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Lu-177          |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Mg-28 (а)       |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Mn-52           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Mn-53           |1 х 10(4)           |1 х 10(9)       |1 х 10(11)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Mn-54           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Mn-56           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Mo-93           |1 х 10(3)           |1 х 10(8)       |2 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Mo-99 (а)       |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|N-13            |1 х 10(2)           |1 х 10(9)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Na-22           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Na-24           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |2 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Nb-93m          |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |3 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Nb-94           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Nb-95           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Nb-97           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Nd-147          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Nd-149          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ni-59           |1 х 10(4)           |1 х 10(8)       |1 х 10(10)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ni-63           |1 х 10(5)           |1 х 10(8)       |3 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ni-65           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Np-235          |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Np-236          |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |2 х 10(8)|(короткоживущий)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|Np-236          |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |2 х 10(6)|(долгоживущий)  |                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|Np-237          |1 х 10(0) (б)       |1 х 10(3) (б)   |2 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Np-239          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Os-185          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Os-191          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Os-191m         |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |3 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Os-193          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Os-194 (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|P-32            |1 х 10(3)           |1 х 10(5)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|P-33            |1 х 10(5)           |1 х 10(8)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pa-230 (а)      |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |7 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pa-231          |1 х 10(0)           |1 х 10(3)       |4 х 10(4)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pa-233          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pb-202          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |2 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pb-203          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pb-205          |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pb-210 (а)      |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(4) (б)   |5 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pb-212 (а)      |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(5) (б)   |2 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pd-103 (а)      |1 х 10(3)           |1 х 10(8)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pd-107          |1 х 10(5)           |1 х 10(8)       |1 х 10(10)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pd-109          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pm-143          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pm-144          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pm-145          |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pm-147          |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pm-148m (а)     |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pm-149          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pm-151          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Po-210          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |2 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pr-142          |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pr-143          |1 х 10(4)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pt-188 (а)      |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |8 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pt-191          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pt-193          |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pt-193m         |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pt-195m         |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pt-197          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pt-197m         |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pu-236          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |3 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pu-237          |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |2 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pu-238          |1 х 10(0)           |1 х 10(4)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pu-239          |1 х 10(0)           |1 х 10(4)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pu-240          |1 х 10(0)           |1 х 10(3)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pu-241 (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |6 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pu-242          |1 х 10(0)           |1 х 10(4)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Pu-244 (а)      |1 х 10(0)           |1 х 10(4)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ra-223 (а)      |1 х 10(2) (б)       |1 х 10(5) (б)   |7 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ra-224 (а)      |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(5) (б)   |2 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ra-225 (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |4 х 10(5|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ra-226 (а)      |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(4) (б)   |3 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ra-228 (а)      |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(5) (б)   |2 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rb-81           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |8 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rb-83 (а)       |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rb-84           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rb-86           |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rb-87           |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rb (природный)  |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Re-184          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Re-184m         |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Re-186          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Re-187          |1 х 10(6)           |1 х 10(9)       |1 х 10(11)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Re-188          |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Re-189 (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Re (природный)  |1 х 10(6)           |1 х 10(9)       |1 х 10(11)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rh-99           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rh-101          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rh-102          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rh-102m         |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rh-103m         |1 х 10(4)           |1 х 10(8)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rh-105          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |8 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Rn-222 (а)      |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(8) (б)   |4 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ru-97           |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |5 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ru-103 (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ru-105          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ru-106 (а)      |1 х 10(2) (б)       |1 х 10(5) (б)   |2 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|S-35            |1 х 10(5)           |1 х 10(8)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sb-122          |1 х 10(2)           |1 х 10(4)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sb-124          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sb-125          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sb-126          |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sc-44           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sc-46           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sc-47           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sc-48           |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Se-75           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Se-79           |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |2 х 10(8|----------------|--------------------|----------------|--------------|Si-31           |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Si-32           |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sm-145          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sm-147          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |1 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sm-151          |1 х 10(4)           |1 х 10(8)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sm-153          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sn-113 (а)      |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sn-117m         |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sn-119m         |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |3 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sn-121m (а)     |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |9 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sn-123          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sn-125          |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sn-126 (а)      |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sr-82 (а)       |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |2 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sr-85           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sr-85m          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |5 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sr-87m          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sr-89           |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sr-90 (а)       |1 х 10(2) (б)       |1 х 10(4) (б)   |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sr-91 (а)       |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7|----------------|--------------------|----------------|--------------|Sr-92 (а)       |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|T(H-3)          |1 х 10(6)           |1 х 10(9)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ta-178          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |8 х 10(7)|(долгоживущий)  |                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|Ta-179          |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |3 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Та-182          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tb-157          |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tb-158          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tb-160          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tc-95m (а)      |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tc-96           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tc-96m (а)      |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tc-97           |1 х 10(3)           |1 х 10(8)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tc-97m          |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tc-98           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tc-99           |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |9 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tc-99m          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |4 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Te-121          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Te-121m         |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Те-123m         |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Те-125m         |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |9 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Те-127          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Те-127m (а)     |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Te-129          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Те-129m (а)     |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Те-131m (а)     |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |5 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Те-132 (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Th-227          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |5 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Th-228 (а)      |1 х 10(0) (б)       |1 х 10(4) (б)   |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Th-229          |1 х 10(0) (б)       |1 х 10(3) (б)   |5 х 10(4)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Th-230          |1 х 10(0)           |1 х 10(4)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Th-231          |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |2 х 10(6)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Th-232          |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|-------------|Th-234 (а)      |1 х 10(3) (б)       |1 х 10(5) (б)   |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Ti-44 (а)       |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tl-200          |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |9 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tl-201          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |4 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tl-202          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tl-204          |1 х 10(4)           |1 х 10(4)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tm-167          |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |8 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tm-170          |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Tm-171          |1 х 10(4)           |1 х 10(8)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|-------------|U-230 (быстрое  |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(5) (б)   |1 х 10(7)|легочное        |                    |                ||поглощение),    |                    |                ||(а), (в)        |                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-230 (среднее  |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |4 х 10(5)|легочное        |                    |                ||поглощение),    |                    |                ||(а), (г)        |                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-230 (медленное|1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |3 х 10(5)|легочное        |                    |                ||поглощение),    |                    |                ||(а), (д)        |                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-232 (быстрое  |1 х 10(0) (б)       |1 х 10(3) (б)   |1 х 10(6)|легочное        |                    |                ||поглощение), (в)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-232 (среднее  |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |7 х 10(5)|легочное        |                    |                ||поглощение), (г)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-232 (медленное|1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |1 х 10(5)|легочное        |                    |                ||поглощение), (д)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-233 (быстрое  |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |9 х 10(6)|легочное        |                    |                ||поглощение), (в)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-233 (среднее  |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |2 х 10(6)|легочное        |                    |                ||поглощение), (г)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-233 (медленное|1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |6 х 10(5)|легочное        |                    |                ||поглощение), (д)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-234 (быстрое  |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |9 х 10(6)|легочное        |                    |                ||поглощение), (в)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-234 (среднее  |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |2 х 10(6)|легочное        |                    |                ||поглощение), (г)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-234 (медленное|1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |6 х 10(5)|легочное        |                    |                ||поглощение), (д)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-235 (все типы |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(4) (б)   |1 х 10(6)|легочного       |                    |                ||поглощения),    |                    |                ||(а), (в), (г),  |                    |                ||(д)             |                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-236 (быстрое  |1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |1 х 10(6)|легочное        |                    |                ||поглощение), (в)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-236 (среднее  |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |2 х 10(6)|легочное        |                    |                ||поглощение), (г)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-236 (медленное|1 х 10(1)           |1 х 10(4)       |6 х 10(5)|легочное        |                    |                ||поглощение), (д)|                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U-238 (все типы |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(4) (б)   |1 х 10(6)|легочного       |                    |                ||поглощения),    |                    |                ||(в), (г), (д)   |                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U (обогащенный  |1 х 10(0)           |1 х 10(3)       |1 х 10(5)|до 20% или      |                    |                ||менее), (е)     |                    |                ||----------------|--------------------|----------------|--------------|U (обедненный)  |1 х 10(0)           |1 х 10(3)       |1 х 10(5)|----------------|--------------------|----------------|--------------|V-48            |1 х 10(1)           |1 х 10(5)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|V-49            |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|W-178 (а)       |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |5 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|W-181           |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |3 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|W-185           |1 х 10(4)           |1 х 10(7)       |8 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|W-187           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|W-188 (а)       |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Xe-122 (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(9)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Xe-123          |1 х 10(2)           |1 х 10(9)       |7 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Xe-127          |1 х 10(3)           |1 х 10(5)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Xe-131m         |1 х 10(4)           |1 х 10(4)       |4 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Xe-133          |1 х 10(3)           |1 х 10(4)       |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Xe-135          |1 х 10(3)           |1 х 10(10)      |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Y-87 (а)        |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Y-88            |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |4 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Y-90            |1 х 10(3)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Y-91            |1 х 10(3)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Y-91m           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Y-92            |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |2 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Y-93            |1 х 10(2)           |1 х 10(5)       |3 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Yb-169          |1 х 10(2)           |1 х 10(7)       |1 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Yb-175          |1 х 10(3)           |1 х 10(7)       |9 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Zn-65           |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |2 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Zn-69           |1 х 10(4)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Zn-69m (а)      |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |6 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Zr-88           |1 х 10(2)           |1 х 10(6)       |3 х 10(8)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Zr-93           |1 х 10(3) (б)       |1 х 10(7) (б)   |1 х 10(9)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Zr-95 (а)       |1 х 10(1)           |1 х 10(6)       |8 х 10(7)|----------------|--------------------|----------------|--------------|Zr-97 (а)       |1 х 10(1) (б)       |1 х 10(5) (б)   |4 х 10(7)----------------------------------------------------------------------   (а)  Значения  включают вклад от дочерних радионуклидов  с  периодомполураспада менее 10 дней.  (б)  Значения  включают вклад дочерних радионуклидов,  перечисленныхниже:  Sr-90 Y-90  Zr-93 Nb-93m  Zr-97 Nb-97  Ru-106 Rh-106  Cs-137 Ba-137m  Ce-134 La-134  Ce-144 Pr-144  Ba-140 La-140  Bi-212 Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)  Pb-210 Bi-210, Po-210  Pb-212 Bi-212, TI-208 (0.36), Po-212 (0.64)  Rn-220 Po-216  Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214  Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207  Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212  (0.64)  Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210,  Po-210  Ra-228 Ac-228  Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214  Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36),  Po-212 (0.64)  Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209  Th-234 Pa-234m  U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214  U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208  (0.36), Po-212 (0.64)  U-235 Th-231  U-238 Th-234, Pa-234m  U-240 Np-240m  Np-237 Pa-233  Am-242m Am-242  Am-243 Np-239  (в) Эти значения применяются только к соединениям урана, принимающимхимическую формулу UF6, UO2F2 и UO2(NO3)2, как при нормальных,  так  ипри аварийных условиях перевозки.  (г) Эти значения применяются только к соединениям урана, принимающимхимическую формулу UO3, UF4, UCl4, и к шестивалентным соединениям  какпри нормальных, так и при аварийных условиях перевозки.  (д)  Эти значения применяются ко всем соединениям урана, кроме  тех,которые указаны в пунктах (в), (г).  (е) Эти значения применяются только к необлученному урану.                               Таблица П.1.2                           МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ         суммарной активности и удельной суммарной активности           материалов с неизвестным радионуклидным составом  ----------------------------------------------------------------------|  Радионуклид   |  Максимальные  |    Максимальные   | Максимальные|                |    удельные    |     суммарные     |   суммарные|                |   активности   |     активности    |  активности|                |  радионуклидов |  радионуклидов в  |радионуклидов в||                |  в материалах, |грузах, на которые |    грузах,|                |  на которые не |не распространяются| отправляемых|                |распространяются|     правила, Бк   |   почтовыми|                |  правила, Бк/г |                   | посылками, Бк|----------------|----------------|-------------------|---------------|Известно, что   |1 х 10(-1)      |1 х 10(4)          |2 х 10(6)|присутствуют    |                |                   ||только бета-    |                |                   ||или             |                |                   ||гамма-излучатели|                |                   ||----------------|----------------|-------------------|---------------|Известно, что   |1 х 10(-1)      |1 х 10(3)          |9 х 10(3)|присутствуют    |                |                   ||альфа-излучатели|                |                   ||----------------|----------------|-------------------|---------------|Нет             |1 х 10(1)       |1 х 10(3)          |9 х 10(3)|соответствующих |                |                   ||данных          |                |                   ----------------------------------------------------------------------                                  Приложение 2                               Таблица П.2.1               Допустимые уровни радиоактивного загрязнения                при перевозке радиоактивных материалов,                         част./(кв.см х мин.)  ---------------------------------------------------------------------- |        Объект загрязнения        |  Виды радиоактивного загрязнения                                  |-----------------------------------|                                  |     Снимаемое (нефиксированное)|                                  |----------------------------------|                                  |альфа-излу-|альфа-излу-|бета-излу-|                                  |   чатели  |   чатели  |  чатели|                                  |   низкой  |   низкой  ||                                  |токсичности|токсичности||                                  |           | остальные ||                                  |           |альфа-излу-||                                  |           |   чатели  ||----------------------------------|-----------|-----------|----------|                1                 |      2    |      3    |     4|----------------------------------|-----------|-----------|----------|Наружная поверхность транспортного|     10    |      1    |     10|средства и транспортного          |           |           ||упаковочного комплекта            |           |           ||----------------------------------|-----------|-----------|----------|Наружная поверхность транспортного|     10    |      1    |    100|средства и транспортного          |           |           ||упаковочного комплекта. Внутренняя|           |           ||поверхность охранной тары(**) и   |           |           ||наружная поверхность транспортного|           |           ||контейнера                        |           |           ||----------------------------------|-----------|-----------|----------|Неповрежденная кожа, внутренняя   |      -    |      -    |     -|поверхность спецбелья, полотенца, |           |           ||лицевых частей средств            |           |           ||индивидуальной защиты             |           |           ||----------------------------------|-----------|-----------|----------|Неповрежденная кожа, внутренняя   |      -    |      -    |     -|поверхность спецбелья, полотенца, |           |           ||лицевых частей средств            |           |           ||индивидуальной защиты. Основная   |           |           ||спецодежда, наружная поверхность  |           |           ||спецобуви                         |           |           ||----------------------------------|-----------|-----------|----------|Поверхности помещений постоянного |     20    |      5    |     -|пребывания персонала и            |           |           ||находящегося в них оборудования   |           |           ||----------------------------------|-----------|-----------|----------|Поверхности помещений             |    200    |     50    |     -|периодического пребывания         |           |           ||персонала и находящегося в них    |           |           ||оборудования                      |           |           |---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------|   Не снимаемое (фиксированное)   |            Суммарное|----------------------------------|----------------------------------|альфа-излу-|альфа-излу-|бета-излу-|альфа-излу-|альфа-излу-|бета-излу-|   чатели  |   чатели  |  чатели  |   чатели  |   чатели  |  чатели|   низкой  |   низкой  |          |   низкой  |   низкой  ||токсичности|токсичности|          |токсичности|токсичности||           | остальные |          |           | остальные ||           |альфа-излу-|          |           |альфа-излу-||           |   чатели  |          |           |   чатели  ||-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|      5    |      6    |     7    |     8     |      9    |    10|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|    -(***) |      -    |    200   |     -     |      -    |     -|           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|    -      |      -    |   2000   |     -     |      -    |     -|           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|    -      |      -    |     -    |     2     |      2    |   200|           |           |          |           |           |(40)(*)||           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|    -      |      -    |     -    |    20     |      5    |  2000|           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|    -      |      -    |     -    |     -     |      -    |  2000|           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|    -      |      -    |     -    |     -     |      -    | 10000|           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           ||           |           |          |           |           |----------------------------------------------------------------------  (*)   Для   загрязнения  Sr-90  установлен  допустимый  уровень   40част./(кв.см х мин.). Поэтому при загрязнении указанных объектов Sr-90или  при  отсутствии  информации о радионуклидном составе  загрязненияследует  использовать в качестве допустимого уровня эту величину.  Приналичии информации о радионуклидном составе загрязнения, включающем Sr-90, допустимый уровень (N_д) определяют из следующего соотношения:                             40 x N + 200 x N                                Sr ост  N = -------------------, где:  д N + N                                Sr ост    N и N - уровни загрязнения Sr-90 и остальными радионуклидами,  sr ост соответственно.  (**)  Охранная тара - часть транспортного упаковочного комплекта,  вкоторую   помещается   защитный  контейнер,  предохраняющая   его   отповреждений  при  нештатных ситуациях (падение,  пожар,  затопление  ит.п.).  (***)   Прочерк   означает,   что   соответствующая   величина    нерегламентируется.  
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