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                       ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

             в соответствии со статьей 36 Закона КР

                  от 20 июля 2009 года N 241

      "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"    Зарегистрировано  в  Министерстве юстиции Кыргызской  Республики  11ноября 2003 года. Регистрационный номер 115-03                                                              Утверждены                                               постановлением Главного                                          государственного санитарного                                           врача Кыргызской Республики                                          от 29 октября 2003 года № 45            МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                           РАЗДЕЛ: ГИГИЕНА ТРУДА             2.2.4. Физические факторы производственной среды          "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха              производственных и общественных помещений"             Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы                            СанПиН 2.2.4.006-03                         (Издание официальное)    I. Общие положения и область применения  II. Нормируемые показатели аэроионного состава воздуха  III. Требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха  IV.  Требования  к  способам  и средствам  нормализации  аэроионногосостава воздуха    Санитарные  правила предназначаются для юридических  лиц  всех  формсобственности, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также  дляорганов   и  учреждений  государственной  санитарно-эпидемиологическойслужбы Кыргызской Республики.                  I. Общие положения и область применения    1.1.  Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические правилаи    нормативы    (Санитарные   правила)   разработаны   Департаментомгоссанэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики всоответствии   с   Законом   Кыргызской   Республики   "О   санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения" от 26  июня  2001  года  иПоложением      о     государственном     санитарно-эпидемиологическомнормировании,  утвержденный  постановлением  Правительства  КыргызскойРеспублики  от 10 декабря 2001 года № 778, с учетом СанПин 2.2.4.1294-03, разработанного специалистами Минздрава Российской Федерации.  1.2.  Санитарные  правила  действуют на всей  территории  КыргызскойРеспублики и устанавливают санитарные требования к аэроионному составувоздуха  производственных и общественных помещений,  где  может  иметьместо аэроионная недостаточность или избыток аэроионов, включая:  - гермозамкнутые помещения с искусственной средой обитания;  -  помещения,  в  отделке  и (или) меблировке  которых  используютсясинтетические   материалы   или   покрытия,   способные    накапливатьэлектростатический заряд;  -  помещения,  в  которых  эксплуатируется  оборудование,  способноесоздавать электростатические поля, включая видеодисплейные терминалы ипрочие виды оргтехники;  -   помещения,   оснащенные  системами  (включая   централизованные)принудительной вентиляции, очистки и (или) кондиционирования воздуха;  -    помещения,   в   которых   эксплуатируются   аэроионизаторы   идеионизаторы;  -  помещения,  в  которых  осуществляются технологические  процессы,предусматривающие плавку или сварку металлов.  1.3.  Требования  Санитарных  правил  направлены  на  предотвращениенеблагоприятного    влияния    на   здоровье    человека    аэроионнойнедостаточности  и  избыточного  содержания  аэроионов  в  воздухе  нарабочих местах.  1.4.   Требования   Санитарных   правил   не   распространяются   напроизводственные   помещения,   в  воздушной   среде   которых   могутприсутствовать   аэрозоли,  газы  и  (или)  пары  химических   веществ(соединений).  1.5.  Санитарные  правила предназначаются для юридических  лиц  всехформ собственности, индивидуальных предпринимателей и граждан, а такжедля  органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологическойслужбы Российской Федерации.  1.6.  Соблюдение требований Санитарных правил является  обязательнымдля   юридических   лиц   всех   форм  собственности,   индивидуальныхпредпринимателей и граждан.                  II. Нормируемые показатели аэроионного                            состава воздуха    2.1.  Аэроионный  состав воздуха устанавливается  в  зависимости  отпроцессов ионизации и деионизации.  2.2.   Нормируемыми   показателями   аэроионного   состава   воздухапроизводственных и общественных помещений являются:  -   концентрации  аэроионов  (минимально  допустимая  и  максимальнодопустимая)  обеих полярностей ро+, ро-, определяемые  как  количествоаэроионов в одном кубическом сантиметре воздуха (ион/куб.см);  -  коэффициент униполярности У (минимально допустимый и  максимальнодопустимый),   определяемый,  как  отношение  концентрации   аэроионовположительной   полярности  к  концентрации  аэроионов   отрицательнойполярности.  2.3.   Минимально  и  максимально  допустимые  значения  нормируемыхпоказателей   определяют   диапазоны  концентраций   аэроионов   обеихполярностей и коэффициента униполярности, отклонения от которых  могутпривести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека.  2.4.  Значения  нормируемых  показателей  концентраций  аэроионов  икоэффициента униполярности приведены в таблице.                                  Таблица  ----------------------------------------------------------------------|     Нормируемые     |  Концентрации аэроионов,   |   Коэффициент|      показатели     |       ро ион/куб.см)       | униполярности, У|                     |----------------------------||                     |положительной|отрицательной ||                     | полярности  | полярности   ||---------------------|-------------|--------------|------------------|Минимально           |po(+) >= 400 |po(-) > 600   |0,4 <= у="">< 1,0="" |допустимые="" |="" |="" |="" |---------------------|-------------|--------------|="" |максимально="" |po(+)="">< 50000|po(-)=""><= 50000|="" |допустимые="" |="" |="" |="" ----------------------------------------------------------------------="" 2.5.="" в="" зонах="" дыхания="" персонала="" на="" рабочих="" местах,="" где="" имеются="" источники="" электростатических="" полей="" (видеодисплейные="" терминалы="" или="" другие="" виды="" оргтехники)="" допускается="" отсутствие="" аэроионов="" положительной="" полярности.="" 2.6.="" степени="" вредности="" отклонений="" от="" означенных="" диапазонов="" концентрации="" аэроионов="" и="" коэффициента="" униполярности="" определяются="" в="" соответствии="" с="" классификацией="" условий="" труда="" по="" аэроионному="" составу="" воздуха.="" 2.7.="" в="" лечебных="" целях="" могут="" применяться="" другие="" показатели="" аэроионного="" состава="" воздуха,="" если="" это="" предусмотрено="" утвержденными="" в="" установленном="" порядке="" методиками="" лечения="" или="" применения="" аэроионизаторов.="" iii.="" требования="" к="" проведению="" контроля="" аэроионного="" состава="" воздуха="" 3.1.="" контроль="" аэроионного="" состава="" воздуха="" осуществляется="" в="" следующих="" случаях:="" -="" в="" порядке="" планового="" контроля="" не="" реже="" одного="" раза="" в="" год;="" -="" при="" аттестации="" рабочих="" мест;="" -="" при="" вводе="" в="" эксплуатацию="" рабочих="" мест="" в="" помещениях,="" перечисленных="" в="" пункте="" 1.2="" санитарных="" правил;="" -="" при="" вводе="" в="" эксплуатацию="" оборудования="" либо="" материалов,="" способных="" создавать="" или="" накапливать="" электростатический="" заряд="" (включая="" видеодисплейные="" терминалы="" и="" прочие="" виды="" оргтехники);="" -="" при="" оснащении="" рабочих="" мест="" аэроионизаторами="" или="" деионизаторами.="" 3.2.="" проведение="" контроля="" аэроионного="" состава="" воздуха="" помещений="" следует="" осуществлять="" непосредственно="" на="" рабочих="" местах="" в="" зонах="" дыхания="" персонала="" и="" в="" соответствии="" с="" утвержденными="" в="" установленном="" порядке="" методиками="" контроля.="" iv.="" требования="" к="" способам="" и="" средствам="" нормализации="" аэроионного="" состава="" воздуха="" 4.1.="" если="" в="" результате="" контроля="" аэроионного="" состава="" воздуха="" выявляется="" его="" несоответствие="" нормированным="" показателям,="" рекомендуется="" осуществление="" его="" нормализации.="" 4.2.="" осуществление="" нормализации="" аэроионного="" состава="" воздуха="" рекомендуется="" производить="" на="" протяжении="" всего="" времени="" пребывания="" человека="" на="" рабочем="" месте.="" 4.3.="" для="" нормализации="" аэроионного="" состава="" воздуха="" следует="" применять="" соответствующие,="" прошедшие="" санитарно-эпидемиологическую="" оценку="" и="" имеющие="" действующее="" санитарно-эпидемиологическое="" заключение="" аэроионизаторы="" или="" деионизаторы,="" предназначенные="" для="" использования="" в="" санитарно-гигиенических="" целях.="" 4.4.="" санитарно-эпидемиологическая="" оценка="" и="" эксплуатация="" аэроионизаторов="" и="" деионизаторов="" осуществляются="" в="" установленном="" порядке.="">
Источник: dalil.kg/document/31067
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
8de64316e95979c063c17bcd5380dc052a2594e9.png
7]

//

\\$4
W

e




