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                      ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

               в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года № 241

        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики8 февраля 2005 года. Регистрационный номер 27-05                                                            Утверждена                                      приказом Министерства экологии и                                              чрезвычайных ситуаций КР                                            от 5 января 2005 года № с6                              ИНСТРУКЦИЯ           по определению предельного количества накопления       токсичных промышленных отходов на территории предприятия      Инструкция   по   определению  предельного  количества   накоплениятоксичных  промышленных  отходов  на  территории  предприятия   (далееИнструкция)   содержит  гигиенические  рекомендации   к   установлениюпредельного  количества  накопления  токсичных  промышленных   отходов(далее отходов) на территории предприятия, гигиенические требования  квремени  и  способу хранения отходов на территории  и  к  контролю  ихпредельного   удержания  в  воздухе  производственных  помещений,   напромышленной  площадке,  в  водных  объектах  и  почве  на  территориипредприятия (организации).   Инструкция   не  распространяется  на  нетоксичные  отходы,   нормынакопления  которых  регламентируются  соответствующими  санитарно   -гигиеническими правилами.   1.  Предельное количество отходов на территории предприятия  -  этоколичество   отходов,  которое  допускается  размещать  на  территориипромышленной  площадки  в  закрытом  или  открытом  виде  при  условиивозможного  выделения  вредных веществ в  воздушную  среду  территориипредприятия  в  концентрациях, не превышающих 30% предельно-допустимойконцентрации  (ПДК)  воздуха  рабочей зоны  и  отсутствия  загрязненияпочвы,   водных  объектов  в  количествах,  приводящих  к   превышениюсанитарных норм. При этом нормы предельного содержания вредных веществв воде на территории предприятия относятся и к подземным водам.   2.   Предельное  количество  отходов  на  территории   определяетсяпредприятием по согласованию с санитарно - эпидемиологической  службойи органами охраны окружающей среды на основе классификации отходов по:   - классу опасности веществ-компонентов отходов;   - физико-химическим свойствам;   - агрегатному состоянию;   - летучести;   - возможности химических реакций;   -  направленности  биологического  действия  с  учетом  возможностикомбинированного воздействия.   3.   Накопление  и  хранение  отходов  на  территории   предприятиядопускается временно, как исключение, в следующих случаях:   3.1.  При использовании отходов в последующем технологическом циклес целью их полной утилизации.   3.2.  При временном отсутствии полигонов для захоронения, тары  дляхранения  отходов, транспортных средств для вывоза отходов на полигоныобезвреживания и захоронения.   В   зависимости   от  токсикологической  и  физико   -   химическойхарактеристики  отходов и их компонентов отходы  допускается  временнохранить:   -  в  производственном  (цех, участок) или вспомогательном  (склад,кладовая) помещении;   - во временном нестационарном складе;   - на открытой площадке.   4.   Способ   временного  хранения  отходов  определяется   классомопасности веществ-компонентов отходов:   -  вещества  1  класса опасности хранятся в герметизированной  таре(контейнеры, бочки);   -  вещества  2 класса опасности хранятся в закрытой таре  (закрытыеящики, пластиковые пакеты, мешки);   -  вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах,в хлопчатобумажных тканевых мешках;   - вещества 4, 5 класса опасности могут храниться открыто - навалом,насыпью.   При  наличии в составе отходов веществ различного класса опасности,предельное количество накопления, время и способ хранения определяютсяналичием наиболее опасных веществ.   Распределение   отходов  по  классу  токсичности   производится   всоответствии с Инструкцией по определению критериев отнесения  опасныхотходов к классу опасности для окружающей природной среды.   5. Предельное количество отходов не нормируется:   -  для  отходов, содержащих вещества 1 класса опасности,  в  случаехранения  в  герметизированной таре, а  также  отходов  в  жидком  илигазообразном состоянии, хранимых также в герметизированной  таре.  Этиотходы,  а  также  токсичные  отходы  очистных  сооружений  необходимоудалять с территории в течение суток;   -  для  отходов  в  твердом виде, в том числе в сыпучем  состоянии,которые  хранятся в контейнерах, в пластиковых, бумажных  пакетах  илимешках (если условия хранения соответствуют требованиям пункта 7). Этиотходы необходимо удалять с территории в течение двух суток.   В   указанных  случаях  предельное  количество  отходов,   временнохранимых  на  территории, устанавливается исходя из  общих  требованийбезопасности  (пожаровзрывоопасность, возможность аварийной  ситуаций,химических реакций).   6.  В случае временного хранения отходов в стационарных складах илив   производственных  помещениях  должны  быть  обеспечены  требованиягосударственных   стандартов  (ГОСТ).  Воздух  рабочей   зоны.   Общиесанитарно  - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны  в  частиПДК    вредных    веществ    (утверждены    постановлением    главногоГосударственного санитарного врача Кыргызской Республики от 28.05.2004года  №  20,  регистрационный номер в Министерстве юстиции  КыргызскойРеспублики от 10.06.2004 года № 64-04).   Хранение отходов в открытом виде в помещениях не допускается.   7.  При  временном  хранении  отходов  в  нестационарных  временныхскладах  и  на  площадках на территории предприятия  в  открытом  виде(навалом,  насыпью)  или в негерметизированной, открытой  таре  должныбыть обеспечены следующие условия:   - в воздухе промышленной площадки на высоте до 2,0 м от поверхностиземли  содержание  вредных веществ не должно  превышать  30%  ПДК  длярабочей зоны;   -  содержание вредных веществ в подземных и поверхностных водах и впочве на территории предприятия не должно превышать ПДК этих веществ исоответствовать требованиям государственных стандартов и Правил охраныповерхностных  вод, утвержденных государственным комитетом  по  охранеприроды  Кыргызской  Республики в 1993  году  и  зарегистрированных  вМинистерстве  юстиции Кыргызской Республики инд. № 136  от  13.10.1993г.;   -  предельное  количество  отходов в указанном  случае  может  бытьопределено в соответствии с ориентировочным расчетом (Приложение 1). Вслучае превышения предельного количества отходы должны быть немедленновывезены;   - площадка для хранения отходов должна располагаться в подветреннойзоне  территории, покрыта неразрушаемым и непроницаемым для  токсичныхвеществ   материалом   (керамзитобетон,   полимербетон,   плитка)    савтономными ливнестоками и уклонами в сторону очистных сооружений. Приэтом,  попадание  поверхностного стока с площадок  в  общий  ливнестокдолжно  быть  исключено  за счет обваловки и других  мероприятий.  Дляуказанного   поверхностного  стока  необходимы  специальные   очистныесооружения,  обеспечивающие улавливание токсичных веществ,  очистку  иобезвреживание этого стока.   Должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействияатмосферных осадков и ветра.   В  местах  хранения  должны  быть  предусмотрены  стационарные  илипередвижные погрузочно-разгрузочные механизмы, для перемещения отходови   приемников,  их  погрузки  для  вывоза  на  полигоны.  Конструкцияприемников должна обеспечивать возможность перевозки автотранспортом.   8.  Мониторинг  состояния  окружающей среды  на  участках  храненияотходов   осуществляется   лабораториями  промышленного   предприятия,санитарно  -  эпидемиологической службы,  органами  охраны  окружающейсреды и водного надзора в части охраны вод.   Периодичность  контроля,  точки  замеров  и  перечень  определяемыхвредных     веществ    согласовывается    с    органами     санитарно-эпидемиологической службы и органами охраны окружающей среды.                                                          Приложение 1                                                Ориентировочный метод определения предельного               количества твердых отходов на территории                       предприятия (организации)      Предельное  количество отходов при их открытом хранении может  бытьустановлено  эмпирически по мере накопления массы  отходов.  В  точкахзамеров  определяются  концентрации всех вредных  веществ,  подлежащихконтролю, с последующим построением линии регрессии У (М), где:  Уi  -сумма  отношений  концентраций вредных веществ  Ci  к  соответствующимПДКi:СiУi = Е ___ПДКСi - концентрация вредных веществ;   М  -  масса  отходов,  определяемая по  графику  продолжения  линиирегрессии  до  ее  пересечения с прямой, параллельной  оси  абсцисс  ипроходящей через точку У = 0,3.   Найденная  эмпирическая зависимость позволяет  осуществить  прогнозвыделения  вредных  веществ  в воздух и  ограничить  М  величиной  Мх,соответствующей пересечению линии регрессии с прямой, параллельной осиабсцисс:   Пример  расчета: На территории предприятия, на площадке  временногохранения  находятся твердые отходы цеха гальванопокрытий в  количестве60   кг,  содержащие  этилендиамин.  Требуется  определить  предельноеколичество отходов, допустимое для временного хранения.   Расчет: ПДК этилендиамина в воздухе рабочей зоны равна 2 мг/куб.м х0,3 ПДК = 0,6 мг/куб.м.   Результаты  анализа воздуха на высоте до 2,0 м над массой  отходов,мг/м 3 : 0,4 : 0,6 : 1,0 : 0,2 : 1 : 0.Средневзвешенная величина Ci = 0,64Сi           0,64Уi = ____ = ____ПДКi   0,60   Таким  образом, хранимое количество отходов является  предельным  иподлежит немедленному вывозу.
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