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                        ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года N 241

      "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики19 марта 2004 года. Регистрационный номер 37-04                                                     Утверждены                                              постановлением Главного                                           Государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                           от 20 февраля 2004 года № 10               МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ          2.2.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,                СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ, ТРАНСПОРТА            Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами                       Санитарные правила и нормы                                                     СанПиН 2.2.3.013-03                                Закон Кыргызской Республики             "О санитарно-эпидемиологическом благополучии                     населения" от 26 июня 2001 г.      "Государственные санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы(далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливаю-щие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безо-пасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, ги-гиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жиз-ни или здоровью человека,  а также угрозу возникновения и распростране-ния заболеваний" (статья 1).     "Соблюдение санитарных правил является обязательным  для  граждан,физических и юридических лиц" (статья 35).     "За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисцип-линарная,  административная и уголовная ответственность, в соответствиис законодательством Кыргызской Республики" (статья 52).                 1. Область применения и общие положения      1.1. Настоящие санитарные правила переработаны Департаментом  гос-санэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в со-ответствии с Законом Кыргызской Республики  "О  санитарно-эпидемиологи-ческом благополучии населения", Законом Кыргызской Республики "О радиа-ционной безопасности населения", Положением "О государственной санитар-но-эпидемиологической службе Кыргызской Республики",  Положением "О го-сударственном санитарно-эпидемиологическом нормировании",  утвержденныхпостановлением  Правительства Кыргызской Республики от 10.12.2001 г.  N778, с учетом СанПиН 2.2.3.757-99, разработанных ведущими научно-иссле-довательскими институтами Российской Федерации.     Введены взамен  "Санитарных  правил  при  работах  с  асбестом"  N5808-91 от 31.07.1991 г.,  "Санитарных правил при работе с асбестсодер-жащим балластом при  строительстве  и  ремонте  железнодорожных  путей"ЦУВСС-7-98 от 12.01.93 г.     1.2. Правила являются обязательными для всех видов работ,  связан-ных с выделением асбестсодержащей пыли, и распространяются на:     - добычу и обогащение асбестсодержащих минералов;     - изготовление материалов и изделий, содержащих асбест;     - использование и применение асбестсодержащих изделий и материаловдля технических нужд;     - новое строительство,  расширение, реконструкцию, техническое пе-ревооружение, ремонт, консервацию и снос зданий, построенных с примене-нием асбестсодержащих материалов;     - транспортирование и хранение асбеста,  асбестсодержащих материа-лов и изделий;     - производство  и применение строительных и дорожных материалов наоснове побочных продуктов, образующихся при добыче и обогащении асбест-содержащего сырья;     - технологические процессы погрузки,  выгрузки, укладки балласта идругие  работы,  выполняемые  на асбестсодержащем балласте при ремонте,текущем содержании,  строительстве железнодорожных путей  (вторые  путиили новые железнодорожные линии),  условия его хранения и транспортиро-вания.     1.3. Выполнение требований настоящих правил обязательно для юриди-ческих лиц, физических лиц и граждан, осуществляющих:     - добычу, обогащение, переработку и применение асбеста;     - разработку и выпуск проектов строительства,  машин, механизмов иоборудования для производства асбеста и изделий из него;     - строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, а так-же ремонт, консервацию и снос зданий, сооружений, установок, железных иавтомобильных дорог и других сооружений специального назначения  с  ис-пользованием асбестсодержащих материалов;     - медицинское обслуживание контингентов работающих, имеющих произ-водственный контакт с асбестом и асбестсодержащими материалами.     1.4. Настоящие правила должны рассматриваться в качестве  основныхтребований  к  защите  здоровья работников и населения от вредного воз-действия асбестсодержащей пыли.     1.5. Действующие  отраслевые  правила  безопасности,  инструкции идругие документы, включающие санитарно-гигиенические требования, должныбыть приведены в соответствие с настоящими правилами.     1.6. Работодатель несет ответственность за выполнение  требований,изложенных в настоящих правилах.     1.7. Работодатель обязан постоянно поддерживать такие условия тру-да и обеспечение средствами индивидуальной защиты,  которые способство-вали бы сохранению здоровья работающих.  При  невозможности  соблюдениясреднесменных  предельно допустимых концентраций асбестсодержащих пылейв воздухе рабочей зоны на отдельных рабочих местах, работодатель долженруководствоваться принципом "защиты временем" с использованием информа-ции об индивидуальных пылевых нагрузках на органы  дыхания  работающих,сравнивая их с контрольными величинами пылевых нагрузок.     1.8. Работодатель обязан обеспечить соблюдение контрольного уровняпылевой  нагрузки  (экспозиции)  на органы дыхания работающих.  Пылеваянагрузка рассчитывается в соответствии с требованиями руководства  "Ги-гиенические  критерии оценки и классификация условий труда по показате-лям вредности и опасности факторов производственной  среды,  тяжести  инапряженности трудового процесса".     1.9. Все работающие в производстве  и  применении  асбеста  должныбыть информированы об опасных свойствах асбеста для здоровья.     1.10. Работники, состоящие с работодателями в трудовых отношениях,обязаны соблюдать предписания настоящих правил, касающиеся методов пре-дупреждения и средств контроля и защиты от воздействия  вредных  произ-водственных факторов.     1.11. Государственный контроль соблюдения  настоящих  правил  осу-ществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемио-логической службы.     1.12. Выполнение  предусмотренных настоящими правилами требований,связанных с необходимостью проведения  технического  перевооружения  надействующих предприятиях,  должно осуществляться по планам, согласован-ным с территориальными центрами государственного  санитарно-эпидемиоло-гического надзора.     1.13. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и объектахокружающей  среды  (атмосферном  воздухе  и  воде  водоемов хозяйствен-но-питьевого водоснабжения) не должно превышать  действующих  предельнодопустимых  концентраций,  утвержденных  Министерством  здравоохраненияКыргызской Республики.     1.14. Не допускается ввод в действие технологического оборудованиядо пуска в эксплуатацию газоочистных установок и сооружений по  очисткесточных вод.     1.15. Не допускается добыча, обогащение и использование в материа-лах и изделиях гражданского назначения асбеста амфиболовой группы (кро-кидолит, тремолит и др.).     1.16. Работодатель  в соответствии с действующим законодательствомдолжен:     - обеспечить  соблюдение  требований  санитарных правил в процессепроизводства;     - обеспечить  организацию  контроля за состоянием условий труда попоказателям вредности и опасности факторов производственной среды,  тя-жести и напряженности трудового процесса;     - разработать и проводить профилактические мероприятия по  предуп-реждению воздействия вредных факторов производственной среды и трудово-го процесса на здоровье работников с обеспечением производственного ла-бораторного контроля.     1.17. Обязательные  гигиенические  требования  к  производственнымпроцессам,  оборудованию,  основным рабочим местам, трудовому процессу,производственной среде и санитарно-бытовому обеспечению работающих жен-щин определяются "Гигиеническими требованиями к условиям труда женщин".     1.18. Не допускается применение в производстве заменителей асбестаи  материалов на их основе,  для которых не была проведена токсикологи-ческая (санитарно-гигиеническая) оценка и не разработаны критерии безо-пасности и (или) безвредности, а также методики контроля в объектах ок-ружающей среды.     1.19. При  переходе  на  заменители  асбеста следует учитывать всеопасности для  здоровья,  связанные  с  изготовлением,  использованием,транспортированием, хранением и удалением предлагаемых материалов.     1.20. Работники или их представители должны иметь доступ к  инфор-мации  о  результатах контроля производственной среды и воздействия ас-беста на работников.                   2. Основные понятия и определения,                       используемые в документе      2.1. Асбест  -  собирательное название волокнистых минералов группсерпентинитов (хризотил-асбест) и амфиболов (актинолит,  амозит,  анто-филлит,  крокидолит,  тремолит и др.), встречающихся в природе изолиро-ванно или в виде их различных смесей.     2.2. Асбестсодержащая  пыль  -  взвешенная  в  воздухе или осевшаяпыль,  в которой волокна асбеста находятся в  свободном  или  связанномсостоянии.     2.3. Асбестсодержащие отходы - отходы добычи,  обогащения, перера-ботки и использования асбестсодержащих материалов.     2.4. Вредное воздействие на человека - воздействие факторов  средыобитания,  создающее угрозу жизни и здоровью человека либо угрозу жизниили здоровью будущих поколений.     2.5. Воздействие  асбеста  - воздействие находящихся в воздухе ас-бестовых волокон или  асбестсодержащей  пыли.  Результатом  длительноговоздействия  повышенных концентраций асбеста может быть развитие специ-фической формы пневмокониоза (асбестоз) и ряда злокачественных  новооб-разований (рак легких, желудка, мезотелиома плевры и др.).     2.6. Волокно - частица с соотношением длины к  диаметру  не  менеечем 3:1. Респирабельное волокно - волокно длиннее 5 мкм и тоньше 3 мкм.     2.7. Вредный фактор производственной среды и трудового процесса  -фактор,  воздействие  которого на работающего при определенных условияхможет вызывать профессиональную патологию, временное или стойкое сниже-ние работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных за-болеваний, привести к нарушению здоровья потомства.     2.8. Гигиенический  норматив - установленное исследованиями допус-тимое максимальное или минимальное количественное и (или)  качественноезначение показателя,  характеризующего тот или иной фактор среды обита-ния с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека.     2.9. Защита  временем - уменьшение вредного действия неблагоприят-ных факторов производственной среды и трудового процесса на  работающихза счет снижения времени их действия: введение внутрисменных перерывов,сокращение рабочего дня,  увеличение продолжительности отпуска, ограни-чение стажа работы в данных условиях.     2.10. Контрольный уровень пылевой  нагрузки  -  пылевая  нагрузка,сформировавшаяся при условии соблюдения средне-сменной ПДК пыли в тече-ние всего периода профессионального контакта с фактором.     2.11. Побочный продукт - продукт, являющийся неизбежным следствиемконкретного технологического процесса получения целевого продукта.     2.12. Программа организации лабораторных и инструментальных иссле-дований - документ, на основании которого осуществляется производствен-ный контроль условий труда,  представляет собой перечень точек контроляс указанием вредных производственных факторов,  их ПДК (ПДУ), периодич-ность  отбора,  количество проб (исследований).  Программа исследованийсоставляется на основании гигиенической оценки факторов  производствен-ной среды и трудового процесса, нормативной и технической документации,а также на основании гигиенической оценки выпускаемой продукции.     2.13. Профессиональные  заболевания - хронические или острые забо-левания,  в возникновении которых решающая роль принадлежит воздействиюнеблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса.     2.14. Пылевая нагрузка -  реальная  или  прогностическая  величинасуммарной  экспозиционной  дозы пыли,  воздействующей на органы дыханияработающего,  выражающая общую массу пыли, определяемую величиной сред-несменной концентрации пыли,  которую работающий вдыхает за весь периодфактического или предполагаемого контакта с фактором.     2.15. Средства  индивидуальной  и  коллективной защиты - средства,используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на  работни-ков опасных и (или) вредных производственных факторов,  а также от заг-рязнения.     2.16. Экспозиция  -  количественная характеристика интенсивности ипродолжительности действия вредного фактора.            3. Общие требования к предприятиям, производящим           и использующим асбестсодержащее сырье и материалы      3.1. Размещение промышленных предприятий, зданий, сооружений          и содержание территории      3.1.1. Выбор промышленной площадки для  строительства  предприятийпо добыче,  обогащению и переработке асбеста, размещение производствен-ных зданий,  оборудования,  а также благоустройство территории и  выборвеличины санитарно-защитной зоны должны соответствовать СНиП "Генераль-ные планы промышленных предприятий",  "Санитарным нормам проектированияпромышленных предприятий".     3.1.2. Все принципиальные вопросы хозяйственно-питьевого, горячегои промышленного водоснабжения,  условий отведения и обезвреживания про-мышленных выбросов в атмосферу,  сбросов производственных и хозяйствен-но-бытовых сточных вод в водоемы,  захоронения и обезвреживания твердыхотходов должны решаться на стадии отвода и выбора площадки под  промыш-ленное  строительство объектов в соответствии с санитарными правилами инормами.     3.1.3. Разработка  проектно-сметной документации,  строительство иввод в эксплуатацию объектов по добыче, переработке и применению асбес-та проводятся в соответствии с общими санитарно-гигиеническими требова-ниями и правилами, действующими санитарным, земельным, водным и другимизаконодательствами  и  утвержденной в установленном порядке градострои-тельной документацией (генеральными планами городов и поселков, схемамии проектами планировки и застройки территории и др.).     3.1.4. Производственные корпуса должны располагаться с учетом розыветров  с  подветренной  стороны по отношению к административно-хозяйс-твенным зданиям.     3.1.5. При решении схемы предприятий следует предусматривать мини-мальное количество перегрузочных узлов и сокращение до  минимума  путейперемещения асбеста и асбестсодержащих материалов.     3.1.6. Территория предприятия,  свободная от застройки  и  хозяйс-твенных площадок, должна быть озеленена, проезды и пешеходные дорожки -иметь твердое покрытие.  Необходимо предусматривать возможность влажнойуборки территории и устройство ливневой канализации.     3.1.7. Не допускается размещать предприятия по добыче, переработкеи  применению асбеста,  являющиеся источниками загрязнения атмосферноговоздуха асбестсодержащей пылью,  на территориях с уровнями загрязнения,превышающими установленные нормативы.     3.1.8. Не допускается размещение предприятий по добыче, переработ-ке и применению асбеста, а также отвалов асбестсодержащих отходов:     - в селитебных зонах населенных пунктов;     - в зонах питания подземных вод;     - на нижних речных террасах;     - на сильно трещиноватых участках;     - в водозаборных зонах  источников  централизованного  хозяйствен-но-бытового водоснабжения;     - в водозаборных зонах источников минеральных вод;     - в зонах рекреации.     3.1.9. При выборе площадок под промышленное строительство  следуетучитывать уровень грунтовых вод. Допустимым уровнем грунтовых вод явля-ется 2 м от поверхности почвы,  расстояние от уровня грунтовой воды  доподошвы фундаментов зданий должно быть не менее 0,3 м.  В случае отводаплощадки под предприятия с более высоким стоянием грунтовых вод необхо-димо  предусматривать  мероприятия  по  снижению уровня грунтовых вод ивертикальной гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений зданий.     3.1.10. При проектировании,  строительстве новых,  расширении, ре-конструкции и техническом перевооружении действующих объектов необходи-мо  разрабатывать  в  установленном  порядке нормы предельно допустимыхвыбросов асбестсодержащей пыли в атмосферный воздух.     3.1.11. Санитарно-эпидемиологический надзор,  разработка норм вре-менно согласованных и предельно  допустимых  выбросов  должны  осущест-вляться с использованием утвержденной ПДК асбестсодержащей пыли.     3.1.12. Определение  фоновых  концентраций  асбестсодержащей  пылидолжно производится на основании данных наблюдений за загрязнениями ат-мосферы по утвержденной методике  аттестованными  или  аккредитованнымилабораториями.     3.1.13. Санитарно-защитные зоны  предприятий  асбестодобывающей  иперерабатывающей  промышленности организуются в соответствии с требова-ниями санитарных правил и норм "Санитарно-защитные  зоны  и  санитарнаяклассификация предприятий, сооружений и иных объектов".     3.1.14. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны  должна  бытьподтверждена  расчетами прогнозируемых уровней загрязнения атмосферноговоздуха асбестсодержащей пылью в соответствии с действующими указаниямипо расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере, а также результата-ми лабораторных исследований атмосферного воздуха в районах  размещенияаналогичных действующих объектов.     3.1.15. Использование земель,  отведенных  под  санитарно-защитнуюзону,  допускается только в соответствии с требованиями санитарных пра-вил и норм "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-ятий, сооружений и иных объектов".     3.1.16. Санитарно-защитная зона или ее часть не  могут  рассматри-ваться как резервная территория объекта и использоваться для расширенияпромышленной или селитебной территории.      3.2. Основные и вспомогательные производственные здания,          помещения и сооружения      3.2.1. Объемно-планировочные  и  конструктивные решения производс-твенных зданий,  помещений и сооружений должны соответствовать требова-ниям СНиП "Производственные здания промышленных предприятий", "Санитар-ных норм проектирования промышленных предприятий" и настоящих правил.     3.2.2. Объемно-планировочные  и конструктивные решения должны пре-дусматривать максимальное сокращение пути транспортирования  асбеста  иасбестсодержащих продуктов.     3.2.3. Размещение технологических участков (цехов)  внутри  зданийдолжно осуществляться с учетом необходимости предотвращения поступленияи распространения асбестсодержащей пыли и  прочих  вредных  веществ  надругие участки, не имеющие источников их образования.     3.2.4. Пульты управления,  являющиеся постоянным  рабочим  местом,должны располагаться в изолированных помещениях в соответствии с "Гиги-еническими требованиями к микроклимату производственных помещений".     3.2.5. Поставка асбеста на предприятия должна производиться в меш-ках. Вскрытие и опорожнение их следует производить при помощи растароч-ной машины под разрежением или в специальном месте, оборудованном аспи-рацией.     3.2.6. Склады асбеста, заготовительные отделения с узлами дозиров-ки асбеста должны размещаться в отдельно стоящих зданиях  или  изолиро-ванных помещениях.     3.2.7. Места погрузки и разгрузки асбеста, пути перемещения асбес-та по территории предприятия, склады асбеста, места растаривания, дози-рования и смешивания сухого асбеста с другими компонентами,  механичес-кой обработки асбестсодержащих материалов, нанесения, удаления и ремон-та тепло- и звукоизоляционных  асбестсодержащих  покрытий  должны  бытьобозначены предупредительными знаками и надписями, ограничивающими дос-туп лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым работам.     3.2.8. Производственные  здания и сооружения,  предназначенные дляработ с асбестом и асбестсодержащими материалами, должны быть обеспече-ны  оборудованием для уборки осевшей пыли.  Очистка от асбестсодержащейпыли производственных помещений,  подвесных конструкций, машин и обору-дования должна производиться беспылевыми методами (пневмоуборка,  влаж-ная уборка и др.).     3.2.9. Очистку  от  пыли оборудования,  снабженного аспирационнымисистемами, необходимо производить при включенной аспирации.     3.2.10. Если  уборка беспылевым методом практически неосуществима,то рабочие,  занятые очисткой,  должны быть обеспечены  соответствующейзащитной одеждой и респираторами. Такая уборка должна проводиться в от-сутствие других работающих. Если присутствие других работающих неизбеж-но, они также должны пользоваться защитной одеждой и респираторами.     3.2.11. Поверхности стен зданий  и  подвесных  конструкций  должныбыть гладкими и не иметь неровностей, способствующих скоплению пыли.     3.2.12. Внутренние поверхности зданий,  конструкций  и  производс-твенного  оборудования  следует окрашивать в соответствии с "Указаниямипо проектированию цветовой отделки интерьеров  производственных  зданийпромышленных предприятий".     3.2.13. Поверхности пола должны поддерживаться в исправном состоя-нии и легко очищаться от пыли.     3.2.14. Устройство внутреннего водопровода  и  канализации  должноотвечать  требованиям  действующих  норм проектирования и строительствапромышленных предприятий.     3.2.15. Производственное  водоснабжение  должно  осуществляться  смаксимальным оборотом воды. Использование свежей воды на производствен-ные нужды допускается только в исключительных случаях, когда невозможноприменение оборотного водоснабжения.     3.2.16. Качество питьевой воды,  подаваемой на предприятия, регла-ментируется санитарными правилами и нормами "Питьевая вода. Гигиеничес-кие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водос-набжения. Контроль качества" и методическими указаниями по их внедрениюи применению.     3.2.17. Соединение сетей хозяйственно-питьевого и горячего  водос-набжения с сетями водопроводов, подающими воду для производственных це-лей непитьевого качества,  не допускается,  кроме случаев использованияводы из скважин.     3.2.18. Влажная уборка  производственных  и  подсобных  помещений,оборудования от асбестсодержащей пыли должна осуществляться водой пить-евого качества.     3.2.19. Не  допускается использование питьевой воды для технологи-ческих нужд.     3.2.20. К  выпуску  в  водоемы не должны допускаться сточные воды,которые могут быть использованы в оборотных системах водоснабжения.     3.2.21. Отведение хозяйственно-бытовых,  производственных и ливне-вых сточных вод должно регламентироваться "Санитарными правилами и нор-мами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".  Проектыреконструкции,  наращивания мощностей предприятий должны приниматься  квыполнению,  если условия отведенных сточных вод соответствуют требова-ниям настоящих правил.     3.2.22. Проектирование, реконструкция и эксплуатация осветительныхустановок должны проводиться в соответствии с требованиями  главы  СНиПпо  проектированию  естественного  и искусственного освещения,  "Правилустройства электроустановок", "Правил технической эксплуатации электро-установок потребителей", "Инструкции по проектированию силового и осве-тительного электрооборудования промышленных предприятий".     3.2.23. Искусственное освещение должно быть во всех производствен-ных помещениях.     3.2.24. Для общего освещения следует применять, как правило, газо-разрядные лампы.  Лампы накаливания для общего освещения могут быть ис-пользованы:     - в помещениях,  в которых производятся работы  малой  точности  итребующие общего наблюдения за ходом производственного процесса;     - для освещения технологических площадок,  мостиков,  переходов  ит.п., если установка здесь других источников света технически невозмож-на;     - во вспомогательных и бытовых помещениях.     3.2.25. В карьерах и на отвалах предприятий по добыче и обогащениюасбестовых руд искусственному освещению подлежат:     - территория в районе ведения горных и буровых работ;     - места погрузки, перегрузки и разгрузки транспортных средств;     - места производства ручных работ;     - спуски с уступа на уступ и постоянные пути движения работающих;     - санитарно-бытовые помещения для работающих.     3.2.26. Величина искусственного освещения в указанных местах долж-на соответствовать требованиям "Единых правил безопасности  при  разра-ботке месторождений полезных ископаемых открытым способом".     3.2.27. Контроль освещенности следует проводить не реже одного ра-за в год, а также при вводе в эксплуатацию осветительной установки пос-ле ее ремонта или реконструкции в соответствии с методическими указани-ями "Оценка освещения рабочих мест".     3.2.28. Для обслуживания световых проемов и светильников в  произ-водственных помещениях должны быть предусмотрены специальные приспособ-ления (передвижные вышки,  лестницы,  площадки, устройства для подвескилюлек и др.).      3.3. Технологические процессы и производственное оборудование      3.3.1. Технологические процессы,  машины, механизмы и оборудованиедолжны соответствовать требованиям "Санитарных правил организации  тех-нологических  процессов  и гигиенических требований к производственномуоборудованию",  санитарных норм и правил,  стандартов системы ССБТ  дляотдельных  производственных факторов (шум,  вибрация,  электромагнитныеколебания и др.),  оборудования, процессов и др., ГОСТов "Рабочее местопри выполнении работ стоя.  Общие эргономические требования",  "Рабочееместо при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования".     3.3.2. Новые  технологические  процессы,  оборудование,  материалыдолжны получить санитарно-эпидемиологическое заключение  органов  госу-дарственного  санитарно-эпидемиологического  надзора установленного об-разца на стадиях проектирования,  постановки на производство и  промыш-ленного производства.     3.3.3. Проектирование,  организация и  проведение  технологическихпроцессов  при  производстве  и переработке асбеста и асбестосодержащихматериалов должны предусматривать:     - максимальное  устранение непосредственного контакта работающих сасбестом;     - комплексную механизацию, автоматизацию, применение дистанционно-го управления технологическими процессами и операциями;     - предпочтительность  выбора  и обеспечения безотходных технологи-ческих процессов;     - систему контроля и управления технологическим процессом, обеспе-чивающую защиту работающих  и  аварийное  отключение  производственногооборудования.     3.3.4. Следует придерживаться технологически рациональных способовиспользования  материалов  и  процессов,  способных вызвать загрязнениепроизводственной среды асбестсодержащей пылью. К ним относятся:     - использование и обслуживание механизмов,  установок,  оборудова-ния, инструментов, вентиляционных систем в соответствии с инструкциями;     - увлажнение  асбестовых изделий и материалов,  где это технологи-чески возможно, на рабочих местах перед распаковкой, переработкой, пог-рузочно-разгрузочными работами,  использованием,  механической обработ-кой, очисткой, обдиркой и удалением;     - товарная продукция,  там, где это возможно, должна поступать дляпотребления без необходимости дальнейшей механической обработки;     - правильное использование средств индивидуальной защиты.     3.3.5. Изготовители  вновь  разрабатываемого   специализированногооборудования для асбестовой промышленности должны представлять потреби-телям информацию об уровнях ожидаемого  выделения  асбестовой  пыли,  атакже предусмотренных средствах борьбы с пылью.     3.3.6. Конвейеры для транспортирования асбеста или смесей  асбестас другими материалами должны быть укрыты и оснащены аспирационными сис-темами в соответствии с требованиями ГОСТа "Конвейеры. Общие требованиябезопасности".     3.3.7. Конструкция и рабочий процесс пневмотранспортных  установокдолжны   соответствовать  требованиям  стандарта  "Механизмы  погрузоч-но-разгрузочные непрерывного действия для сыпучих материалов.  Пневмот-ранспортные установки. Правила по технике безопасности".     3.3.8. Все виды проектируемых,  изготавливаемых, а также выходящихиз ремонта тракторов,  самоходных, прицепных, навесных и других машин имеханизмов должны соответствовать  требованиям  "Санитарных  правил  поустройству тракторов и сельскохозяйственных машин", ГОСТа "Машины и ме-ханизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных место-рождений  полезных ископаемых.  Общие гигиенические требования и методыоценки", "Санитарных правил по устройству и оборудованию кабин машинис-тов  кранов",  "Санитарных  правил по гигиене труда водителей автомоби-лей".     3.3.9. Транспортные  средства  с  двигателями внутреннего сгораниядолжны быть оборудованы каталитическими  нейтрализаторами  отработавшихгазов.     3.3.10. Тяжесть и напряженность трудового процесса работающих сле-дует  оценивать  в  соответствии с Руководством "Гигиенические критерииоценки и классификация условий труда по показателям вредности  и  опас-ности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудово-го процесса".     3.3.11. Защита  от  шума  должна соответствовать требованиям главыСНиП по проектированию защиты от шума.     3.3.12. Коллективная  защита  от  воздействия шума должна осущест-вляться:     - устройством кабин наблюдения и дистанционного управления по ГОС-Ту "Кабины звукоизолирующие. Общие требования" в производственных поме-щениях с повышенными уровнями звукового давления;     - применением дистанционного управления технологическими операция-ми,  создающими повышенные уровни звукового давления (дробление, грохо-чение и т.п.).     3.3.13. Коллективная  защита  от  воздействия вибрации должна осу-ществляться в соответствии с требованиями ГОСТа "Вибрационная  безопас-ность". Вентиляторы, вертикальные молотковые дробилки и другое оборудо-вание,  являющееся источником повышенной вибрации, должно быть установ-лено на виброизоляторах.     3.3.14. Коллективная защита от ионизирующих излучений должна  осу-ществляться:     - размещением источников излучения радиоизотопных приборов в  кон-тейнерах;     - применением дистанционного управления радиоактивными  источника-ми;     - установкой знаков радиационной опасности по ГОСТу "Знаки  радиа-ционной безопасности".     3.3.15. Устройство,  содержание,  техническое обслуживание, ремонтрадиоизотопных приборов, а также организацию и осуществление радиацион-ного контроля использования радиоизотопных приборов следует проводить всоответствии  с требованиями "Санитарных правил устройства и эксплуата-ции радиоизотопных приборов".     3.3.16. Профилактика  неблагоприятного  влияния  условий  труда насостояние здоровья работников  вычислительных  центров  (программистов,операторов,  инженеров), обслуживающих ЭВМ и подвергающихся воздействиювредных факторов производственной среды (электромагнитные  поля  радио-частот, статическое электричество, недостаточная освещенность и психоэ-моциональное напряжение), должна осуществляться в соответствии с требо-ваниями санитарных правил и норм "Гигиенические требования к видеодисп-лейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и ор-ганизации работ",  ГОСТа "Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эрго-номические требования и требования к производственной среде. Методы из-мерения", "Средства отображения информации индивидуального пользования.Общие эргономические требования и требования безопасности".      3.4. Упаковка, складирование, транспортирование и          погрузочно-разгрузочные работы      3.4.1. Асбестовые руды, концентраты, промежуточные продукты обога-щения,  неупакованная готовая продукция на асбестообогатительных фабри-ках должны храниться в закрытых складах и бункерах.     3.4.2. Асбест должен упаковываться в прочные,  герметичные,  пыле-непроницаемые мешки, маркированные в соответствии с ГОСТом "Грузы опас-ные.  Классификация и маркировка" и снабжаться памяткой по безопасностиили аннотацией, содержащей следующие сведения:     - наименование продукции на лицевой и обратной сторонах;     - адрес предприятия-изготовителя продукции;     - химическое обозначение или общепринятое название всех составляю-щих компонентов продукции, содержащей асбест;     - процентное содержание асбеста в смеси;     - данные об опасных свойствах асбеста для здоровья;     - указания относительно средств индивидуальной защиты  (респирато-ров, спецодежды и т.д.);     - другие пояснения, касающиеся способов обращения с асбестсодержа-щей продукцией.     3.4.3. Устья мешков должны герметически закрываться с помощью тер-мосварочного шва или прострачиваться нитью.     3.4.4. При повреждении мешков их следует поместить в  дополнитель-ные непроницаемые мешки,  запечатать и промаркировать. Перед этим местоповреждения закрывается липкой лентой.     3.4.5. Хранить  мешки с асбестом необходимо в крытых сухих складахна поддонах.     3.4.6. При условии временного хранения асбеста навалом без упаков-ки и поддонов с мешками вне здания, их следует покрыть брезентом, рези-новыми или пластиковыми листами.     3.4.7. Не допускается транспортирование неупакованного  асбеста  воткрытых кузовах автомашин и на железнодорожных платформах.     3.4.8. Транспортирование небольших партий асбеста может проводить-ся  без упаковки (навалом) в специальном автотранспорте или упакованныхв резинокардные контейнеры (крупные мешки).     3.4.9. Транспортирование  асбеста должно осуществляться при водныхперевозках в закрытых трюмах или контейнерах, при сухопутных - в крытыхжелезнодорожных вагонах или автотранспортных средствах.     3.4.10. При использовании контейнеров должно быть  обеспечено  ог-раждение экранами всех выступающих частей внутри контейнера.     3.4.11. При морских перевозках следует использовать морские  стро-пы, прикрепленные к донному листу.     3.4.12. Неустойчивые штабели мешков следует закрепить перед  подъ-емом и только после этого укладывать в трюм.     3.4.13. Мешки укладываются в железнодорожные вагоны или трюмы  су-дов  с  помощью погрузчиков с вилочным захватом.  Унифицированные блокигрузов могут перемещаться в трюме (вагоне) с помощью автопогрузчиков.     3.4.14. При  производстве погрузочно-разгрузочных работ должны вы-полняться требования ГОСТа "Работы погрузочно-разгрузочные.  Общие тре-бования безопасности". Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнятьтолько механизированным способом при помощи подъемно-транспортного обо-рудования и средств малой механизации. При подъеме и перемещении грузоввручную необходимо соблюдать требования,  установленные действующим за-конодательством.     3.4.15. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается исполь-зование крюков и других острых приспособлений.     3.4.16. Погрузочно-разгрузочные работы  со  стандартными  партиямимешков на поддонах должны проводиться с помощью контейнеровозов,  авто-погрузчиков, подъемников или другого аналогичного оборудования.     3.4.17. Вес подъемно-транспортные средства,  используемые для пог-рузки и перевозки асбеста, корабельные трюмы, палубы, складские помеще-ния  должны  после  разгрузки тщательно очищаться при помощи устройств,снабженных пылеуловителями. Допускается очистка влажным способом.     3.4.18. В  местах погрузки-разгрузки следует предусмотреть промыш-ленные пылесосы достаточной мощности. Кроме того, следует иметь при се-бе запас липкой ленты для быстрой ликвидации повреждений.      3.5. Сбор, хранение и утилизация асбестсодержащих промышленных          и бытовых отходов      3.5.1. При проектировании предприятий должны быть представлены ма-териалы,  содержащие данные о количестве,  качестве и классам опасностипредполагаемых промышленных отходов  в  соответствии  с  прогнозируемымобъемом развития производств и мероприятия по санитарной охране окружа-ющей среды.     3.5.2. При отсутствии технической возможности введения безотходнойтехнологии проектом  должен  быть  предусмотрен  комплекс  мероприятий,обеспечивающих максимальное использование отходов в качестве вторичногосырья.     3.5.3. По общим вопросам,  связанным с предупреждением загрязненияводоемов и почвы,  следует руководствоваться  действующими  санитарныминормами,  а также соответствующими главами "Правил охраны поверхностныхвод от загрязнения сточными водами".     3.5.4. Жидкие асбестсодержащие отходы должны храниться в специаль-ных емкостях или контейнерах, исключающих возможность перелива шлама.     3.5.5. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатацияшламохранилищ должно осуществляться в соответствии с требованиями "Пра-вил  безопасной  эксплуатации хвостовых,  шламовых и гидроотвальных хо-зяйств" и настоящих правил.     3.5.6. Необходимо  осуществлять  систематическую обработку поверх-ности отвалов отходов обогащения специальными связующими  растворами  споследующей рекультивацией отвалов (озеленением и пр.).     3.5.7. Сбор и упаковка освобожденных от асбеста мешков в  пыленеп-роницаемую тару должны проводиться в укрытии,  обозначенном предупреди-тельными знаками и надписями и подсоединенном к аспирационной системе.     3.5.8. Не допускается повторное использование освобожденных от ас-беста мешков в качестве макулатуры,  тары  для  каких-либо  материалов.Возможно  применение  их в качестве вторичного сырья в производстве ас-бестоцементных изделий.     3.5.9. Измельчение  отходов для последующей утилизации должно про-изводиться в закрытом дробильном и помольном  оборудовании,  оснащенномаспирацией.  Асбестсодержащие  отходы следует передавать в производствоспособами, исключающими выделение пыли.     3.5.10. При  проведении строительных работ с асбестсодержащими ма-териалами необходимо обеспечить утилизацию пришедшего в негодность  ас-бестсодержащего строительного и бытового мусора по согласованию с орга-нами государственной санитарно-эпидемиологической службы.     3.5.11. Накапливать  и  хранить  асбестсодержащий  мусор следует вспециальных закрытых контейнерах.     3.5.12. В  случае непредвиденного выброса пыли при транспортирова-нии немедленно должны быть приняты меры,  соответствующие объему рассы-панного материала. При небольшом количестве рассыпанных отходов необхо-димо собрать асбестовые отходы обратно в емкость. В случае значительныхпотерь, особенно, если это касается пылящих отходов, следует немедленносмочить и укрыть высыпавшийся материал.     3.5.13. После разгрузки на полигоне отходы следует покрывать свер-ху слоем земли толщиной не менее 25 см.  Отходы нельзя оставлять откры-тыми к концу рабочего дня.     3.5.14. Толщина последнего слоя,  покрывающего асбестовые  отходы,должна быть не менее 2 м.     3.5.15. Колодцы или шахты могут использоваться только для  склади-рования асбестсодержащих кусковых отходов.     3.5.16. При выгрузке асбестовых отходов большой плотности на  отк-рытой площадке для хранения следует предусмотреть объезд этого места.     3.5.17. Попутные продукты, получаемые в процессе обогащения асбес-та  (смеси  песчано-щебеночные из отсевов дробления серпентинита и сер-пентинизированных пород, породы дробленые серпентинитовые, камень стро-ительный, плиты и блоки из природного камня и др.) могут применяться вовсех видах строительства по 1 классу, использоваться в производстве до-рожностроительных материалов,  различных марок асфальтобетонов, а такжев качестве наполнителя для бетонных смесей во всех видах строительства.     3.5.18. Влажные отходы асбестоцементного производства (асбестит) иасбестсодержащих теплоизоляционных  материалов  должны  возвращаться  впроизводство и/или могут использоваться в производстве строительных ма-териалов (асбеститоцементные, асбеститоперлитовые блоки и т.п.).     3.5.19. Асбестсодержащие отходы не используются для подсыпки грун-товых дорог в связи с их опасностью для здоровья человека.      3.6. Вентиляция и отопление      3.6.1. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха впроизводственных  и  вспомогательных  помещениях должны соответствоватьтребованиям главы СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Нор-мы  проектирования",  "Санитарным  нормам  проектирования  промышленныхпредприятий", ГОСТу "Системы вентиляционные. Общие требования".     3.6.2. Перед выбросом в атмосферу воздух, удаляемый вентиляционны-ми установками и содержащий  вредные  вещества,  должен  предварительноочищаться так,  чтобы концентрации этих веществ в атмосферном и приточ-ном воздухе не превышали предельно допустимые.     3.6.3. Внутри производственных помещений в местах постоянного пре-бывания рабочих микроклиматические условия должны соответствовать сани-тарным  правилам и нормам "Гигиенические требования к микроклимату про-изводственных помещений".     3.6.4. Нормируемые параметры микроклимата и чистоты воздуха должныдостигаться,  в первую очередь, технологическими и строительными мероп-риятиями:  применением совершенной технологии, герметизацией оборудова-ния и оснащением его встроенными отсосами, подавлением пыли водой и пе-ной в местах ее образования.     3.6.5. Аспирация должна использоваться при таких операциях, как:     - подача или передача материала по транспортеру,  дробление,  раз-мол,  грохочение, сепарация, смешение и упаковка асбестсодержащих мате-риалов;     - кардное чесание,  прядение, ткачество, сшивание и резка асбесто-текстильных изделий;     - резка,  штамповка,  сверление,  распиловка,  дробление или любаядругая механическая обработка асбестоцементных, фрикционных и асбестсо-держащих тепло- звукоизоляционных материалов и изделий.     3.6.6. Потери  и подсосы воздуха через неплотности воздуховодов недолжны превышать величин, указанных в таблице 1 СНиП "Отопление, венти-ляция и кондиционирование".  Производительность аспирационных установокследует рассчитывать на одновременную работу всех присоединенных к  нимместных отсосов.     3.6.7. Аспирационные системы должны быть сблокированы с производс-твенным оборудованием таким образом,  чтобы исключить работу последнегопри отключенной вентиляции.     3.6.8. Аспирационные   системы  и  газопылеулавливающие  установкидолжны отключаться не ранее, чем через 20 мин. после остановки оборудо-вания для обогащения асбестовых руд.     3.6.9. Вентиляторы  и  рукавные  фильтры  централизованных  системпневмотранспорта  и  аспирации  должны  быть размещены в соответствии стребованиями СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование".     3.6.10. Уровень шума, генерируемый системами вентиляции и пневмот-ранспорта в них, должен соответствовать требованиям санитарных правил инорм "Шум на рабочих местах,  в помещениях жилых, общественных зданий ина территории жилой застройки".     3.6.11. Отопление  производственных помещений следует предусматри-вать комбинированное:  воздушное,  совмещенное с приточной  вентиляциейили  водяное.  Местные  нагревательные приборы должны иметь гладкую по-верхность.     3.6.12. Способ подачи приточного воздуха и подвижность его в рабо-чей зоне должны исключать вторичное пылеобразование.  Приточный  воздухдолжен подаваться в зоны с меньшим загрязнением. Выпуск приточного воз-духа необходимо осуществлять через устройства, обеспечивающие равномер-ное  распределение воздуха в рабочей зоне.  Скорость движения воздуха врабочей зоне должна быть в пределах 0,1-0,6 м/с.     3.6.13. Для обогрева зданий и сооружений должны быть предусмотренысистемы,  приборы и теплоносители,  не создающие дополнительных  произ-водственных вредностей.     3.6.14. Размещение приточного отопительно-вентиляционного оборудо-вания, кондиционеров, обслуживающих помещения, в которых не допускаетсярециркуляции воздуха, следует предусматривать в изолированных помещени-ях.     3.6.15. В неотапливаемых цехах должны быть  оборудованы  помещениядля обогрева работающих.     3.6.16. Помещения пультов управления необходимо отделять от произ-водственных  тамбуром-шлюзом,  в  котором  должен поддерживаться подпорвоздуха, или оборудовать самостоятельным выходом в коридор.     3.6.17. Воздуховоды  приточных систем,  проходящие вблизи горячеготехнологического оборудования и других источников тепловыделений, долж-ны иметь тепловую изоляцию.     3.6.18. На постоянных рабочих местах в  помещениях  с  избыточнымитепловыделениями следует предусматривать воздушное душирование.  Темпе-ратура и скорость движения воздуха при этом должны соответствовать тре-бованиям санитарных норм.     3.6.19. Воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:     - у  технологических  проемов  в  наружных стенах или стенах междуотапливаемыми и неотапливаемыми помещениями;     - у ворот, открывающихся чаще 5 раз или не менее, чем на 40 мин. всмену;     - в помещениях со значительными влаговыделениями.     3.6.20. Кабины крановщиков мостовых кранов должны быть оборудованыкондиционерами.     3.6.21. В кабинах автомобилей оптимальные  параметры  микроклиматадолжны  поддерживаться санитарно-техническими средствами в соответствиис требованиями "Санитарных правил по гигиене труда водителей  автомоби-лей".     3.6.22. Все вентиляционные установки как вновь смонтированные, таки вводимые в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта,должны быть испытаны с целью определения их эффективности. По результа-там  испытаний  и  наладки на каждую вентиляционную систему должен бытьсоставлен паспорт.     3.6.23. Вентиляционные  установки  должны быть оборудованы приспо-соблениями (лючки,  штуцера и т.п.) для контроля и измерения  скорости,температуры и т.д. в воздуховодах, регулирования объемов воздуха.     3.6.24. Испытание, регулировку и наладку систем вентиляции следуетпроводить  в  соответствии  с  требованиями СНиП "Санитарно-техническоеоборудование зданий и сооружений" и ГОСТа "Системы вентиляционные.  Ме-тоды аэродинамических испытаний".     3.6.25. Контроль работы вентиляционных систем и пылеочистного обо-рудования  должен  проводиться  регулярно в соответствии с требованиями"Инструкции по санитарно-гигиеническому контролю систем вентиляции про-изводственных помещений",  методических указаний "Санитарно-гигиеничес-кий контроль систем вентиляции  производственных  помещений"  и  ГОСТом"Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газо-пылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения".     3.6.26. Для  обеспечения бесперебойной и эффективной работы венти-ляционных систем и установок должен быть предусмотрен  штат  работниковвентиляционной службы, обеспеченной необходимой аппаратурой и помещени-ем.      3.7. Санитарный контроль за содержанием асбестсодержащей пыли          в объектах производственной и окружающей среды      3.7.1. Воздух рабочей зоны      3.7.1.1. Санитарный  контроль  запыленности  воздуха  рабочей зоныдолжен производиться на рабочих местах при добыче,  обогащении, перера-ботке и использовании асбеста. При идентичности оборудования и техноло-гических операций допускается выборочный контроль на отдельных  рабочихместах или участках.     3.7.1.2. Производственный лабораторный контроль состояния  воздухарабочей зоны должен проводиться аккредитованными в установленном поряд-ке лабораториями в соответствии с областью их аккредитации и  номенкла-турой факторов производственной среды и трудового процесса,  программойпо организации производственного лабораторного контроля  условий  трудаработающих, согласованной с центрами государственной санитарно-эпидеми-ологической службы.  Предприятия, осуществляющие контроль воздуха рабо-чей зоны,  должны пользоваться сертифицированными методиками и оборудо-ванием.     3.7.1.3. Контроль содержания асбестсодержащей пыли в воздухе рабо-чей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативов"Предельно  допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе ра-бочей зоны",  "Воздух рабочей зоны.  Требования к  методикам  измеренияконцентраций  вредных  веществ" и методических указаний "Измерение кон-центраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия".     3.7.1.4. Кратность  и периодичность планового санитарного контроляустанавливается в зависимости от класса опасности выделяющихся  вредныхвеществ. При поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ 2 класса- не реже одного раза в месяц,  3 класса опасности - не реже 1  раза  вквартал.     3.7.1.5. Величина максимально разовых и среднесменных ПДК  асбест-содержащих  пылей  для воздуха рабочей зоны выбирается в зависимости отпроцентного содержания асбеста в составе витающей  пыли.  Величины  ПДКприведены в ГН "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществв воздухе рабочей зоны" (прилож. 1).     3.7.1.6. Все полученные результаты замеров должны регистрироватьсяв специальных журналах и храниться на предприятиях в соответствии с ар-хивными требованиями.     3.7.1.7. Ведомственные службы должны ежегодно обобщать  результатыисследований, проводить анализ динамики загрязнения за последние 3 годаи разрабатывать планы мероприятий по снижению загрязнения воздуха рабо-чей зоны с конкретными сроками их выполнения.  Планы мероприятий должныбыть согласованы с органами государственной  санитарно-эпидемиологичес-кой службы.     3.7.1.8. Результаты ведомственного  контроля  загрязнения  воздухарабочих зон должны представляться в учреждения государственной санитар-но-эпидемиологической службы по согласованной форме.      3.7.2. Атмосферный воздух      3.7.2.1. Каждое предприятие по добыче,  обогащению  и  переработкеасбеста  должно  обеспечить  систему лабораторного контроля загрязненияатмосферного воздуха. Схема контроля должна быть согласована с органамигосударственной санитарно-эпидемиологической службы.     3.7.2.2. Лабораторный контроль должен проводиться  квалифицирован-ным  персоналом аккредитованных в установленном порядке лабораторий илиучреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.     3.7.2.3. Система  контроля загрязнения атмосферного воздуха должнаохватывать селитебную территорию в зоне влияния выбросов асбестсодержа-щих аэрозолей.     3.7.2.4. Радиус зоны контроля должен определяться  при  разработкенормативов  предельно  допустимых выбросов и вместе с обоснованием вхо-дить в сводный том этого документа.     3.7.2.5. На селитебной территории должны быть размещены стационар-ные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха,  включая ас-бестсодержащую пыль, в соответствии с требованиями ГОСТа "Правила конт-роля качества воздуха населенных мест" и "Руководства по контролю  заг-рязнения атмосферы населенных пунктов".     3.7.2.6. Государственный   санитарно-эпидемиологический   контрользагрязнения  атмосферного воздуха осуществляется с использованием дейс-твующей ПДК асбестсодержащей пыли.     3.7.2.7. В  качестве ПДК пыли асбеста для воздуха закрытых помеще-ний,  не связанных непосредственно с производством, принимается ПДК ас-бестсодержащей пыли для атмосферного воздуха.     3.7.2.8. Государственный санитарно-эпидемиологический контроль  закачеством  атмосферного воздуха при загрязнении смешанными асбестсодер-жащими пылями со специфичными техническими компонентами, в т.ч. органи-ческими,  пылью  цемента,  должен осуществляться также в соответствии сгигиеническими регламентами этих компонентов.     3.7.2.9. Отбор,  подготовка  и анализ проб для определения счетныхконцентраций волокон асбеста должен производиться в соответствии с "Ме-тодикой выполнения измерений концентраций волокон асбеста в атмосферномвоздухе населенных пунктов".     3.7.2.10. В  соответствии с требованиями ГОСТа "Правила установле-ния допустимых выбросов вредных  веществ  промышленными  предприятиями"ПДВ (ВСВ) должны пересматриваться не реже одного раза в 5 лет.     3.7.2.11. Ведомственные службы должны ежегодно обобщать результатыисследований атмосферного воздуха, делать анализ причин изменения дина-мики загрязнения за последние 3 года и разрабатывать планы  мероприятийпо  снижению загрязнения атмосферы с конкретными сроками их выполнения.Планы природоохранных мероприятий должны согласовываться с учреждениямигосударственной  санитарно-эпидемиологической службы и природоохраннымиорганами.      3.8. Средства индивидуальной защиты      3.8.1. Работники должны быть обеспечены средствами  индивидуальнойзащиты в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачиспециальной одежды,  специальной обуви и других средств  индивидуальнойзащиты рабочих и служащих",  "Инструкцией о порядке обеспечения рабочихи служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствамииндивидуальной  защиты" и "Нормами бесплатной выдачи рабочим и служащимтеплой спецодежды и спецобуви по климатическим поясам".     3.8.2. Средства  индивидуальной  защиты следует применять с учетомпрофессиональных особенностей в соответствии с "Каталогом моделей  спе-цодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты". Рабочие, необеспеченные необходимыми средствами индивидуальной защиты или  имеющиеих в неисправном состоянии, не должны допускаться к работе.     3.8.3. Все работающие с асбестом и  асбестсодержащими  материаламидолжны быть обеспечены респираторами.  Разрешается пользование респира-торами только тех типов,  которые согласованы с  Минздравом  КыргызскойРеспублики.     3.8.4. При входе в рабочие помещения,  зоны или участки  работ,  вкоторых  концентрации взвешенной в воздухе асбестсодержащей пыли превы-шают или могут превысить установленные  ПДК,  должны  быть  установленызнаки  безопасности  по ГОСТу "Цвета сигнальные и знаки безопасности" споясняющей надписью: "Работать с применением средств защиты органов ды-хания".     3.8.5. Работодателем должны быть определены  типы  респираторов  сучетом наибольшей концентрации пыли, когда-либо установленной на данномрабочем месте.     3.8.6. На рабочем месте всегда должно находиться достаточное коли-чество соответствующих средств индивидуальной защиты.     3.8.7. Работники,  обязанные  пользоваться  респираторами,  должныбыть обучены правилам их применения.  Программы обучения и  инструктажапо охране труда работающих,  занятых производством и использованием ас-беста, должны включать следующие вопросы:     - обстоятельства,  при  которых необходимо пользоваться респирато-ром, и способ определения этих обстоятельств;     - способы применения и проверки плотности прилегания к лицу;     - способы проверки правильного функционирования респиратора и  со-держания его в исправности.     3.8.8. Работодатель должен обеспечить  контроль  за  правильным  иобязательным использованием средств индивидуальной защиты, их чисткой ихранением.  Вне пользования респираторы должны храниться  в  специальнооборудованном помещении.     3.8.9. При наличии нескольких видов равноэффективных  респираторовработники  пользуются  правом выбора респиратора,  наиболее приемлемогодля них с точки зрения защиты и комфорта.     3.8.10. При отсутствии полного прилегания к лицу работнику следуетпользоваться респиратором с положительным давлением.     3.8.11. Респираторы,  выданные работникам,  должны находиться в ихиндивидуальном пользовании.     3.8.12. Перед  повторной выдачей респираторы должны очищаться спе-циально обученным персоналом.  Чистка респираторов должна проводиться 1раз в неделю или чаще.  Предфильтры фильтрующих респираторов должны за-меняться, а фильтры проверяться в каждом случае.     3.8.13. Работающие  в  условиях  воздействия  шума и вибрации вышепредельно допустимых уровней должны обеспечиваться средствами индивиду-альной  защиты  по ГОСТам "Средства индивидуальной защиты органа слуха.Общие технические условия" и "Средства  индивидуальной  защиты  рук  отвибрации. Общие требования".     3.8.14. Для зашиты глаз и лица работники  должны  быть  обеспеченыиндивидуальными защитными приспособлениями (очки,  щитки, маски), выборкоторых зависит от конкретных условий производственного процесса.     3.8.15. Всюду, где необходимо пользоваться респираторами, работаю-щие должны быть обеспечены также и защитной одеждой.     3.8.16. Защитная одежда должна полностью закрывать личную одежду ине пропускать пыли. Необходимо предусмотреть защиту головы.     3.8.17. Загрязненная спецодежда должна подвергаться периодическому(не реже двух раз в месяц) обеспыливанию и стирке в соответствии с "Са-нитарными  нормами для промышленных и городских специализированных пра-чечных по дезактивации спецодежды и дополнительных средств индивидуаль-ной  защиты"  и  "Инструкцией  о порядке обеспечения рабочих и служащихспециальной одеждой,  специальной обувью и другими средствами индивиду-альной защиты".     3.8.18. Обдув спецодежды сжатым воздухом категорически  запрещает-ся.     3.8.19. При возможности контакта с сырой  асбестоцементной  массойкожу открытых частей тела работающих необходимо защитить мазями, паста-ми,  силиконовым кремом или вазелином. Для мытья рук в туалетных комна-тах следует обеспечить подачу подкисленной воды (0,1%-ный раствор соля-ной кислоты).  После окончания смены руки следует обработать ожиряющимимазями.     3.8.20. Все средства индивидуальной защиты должны выдаваться рабо-тающим бесплатно и содержаться в исправности за счет работодателя.  Не-исправные детали СИЗ заменяются на новые сразу при их обнаружении.      3.9. Санитарно-бытовые помещения      3.9.1. Санитарно-бытовое обеспечение, специальное и лечебно-профи-лактическое  питание работников должны быть организованы в соответствиис требованиями глав СНиП "Вспомогательные здания и помещения промышлен-ных предприятий",  "Административные и бытовые здания", постановлениями"О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых про-дуктов рабочим и служащим,  занятым на работе с вредными условиями тру-да",  "Медицинские показания для бесплатной выдачи молока и других рав-ноценных пищевых продуктов рабочим и служащим,  непосредственно занятымна работах с вредными условиями труда" и "Об утверждении перечня произ-водств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплат-ное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредны-ми условиями труда,  рационов этого питания, норм бесплатной выдачи ви-таминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактическо-го питания".     3.9.2. Здания и помещения санитарно-бытового  назначения,  общест-венного  питания,  здравоохранения,  управлений,  конструкторских бюро,учебных занятий и общественных организаций должны соответствовать  тре-бованиям  главы СНиП по проектированию вспомогательных зданий и помеще-ний промышленных предприятий.     3.9.3. Состав  санитарно-бытовых  помещений необходимо определять,исходя из группы производственных процессов (прилож. 2).     3.9.4. В  составе  санитарно-бытовых помещений должны быть предус-мотрены отдельные гардеробные для загрязненной и личной одежды, а такжереспираторные.     3.9.5. У входа в гардеробную для загрязненной одежды следует  пре-дусмотреть  промышленные  пылесосы для предварительной очистки защитнойодежды до ее снятия.     3.9.6. Снимать, убирать и вновь надевать свою личную одежду разре-шается только в гардеробной для чистой одежды.     3.9.7. Защитная  одежда  не  должна  уноситься  из гардеробной длягрязной одежды.     3.9.8. Обеспыливание  спецодежды работающих с асбестом должно про-изводиться до транспортирования и стирки при помощи устройств, снабжен-ных пылеуловителями.     3.9.9. Транспортирование спецодежды, загрязненной асбестсодержащейпылью, должно осуществляться в плотно завязанных полиэтиленовых мешках,снабженных предупредительной надписью;  "Загрязненная  асбестсодержащейпылью спецодежда".     3.9.10. Работники,  занятые укладкой, транспортированием и стиркой(чисткой) спецодежды,  загрязненной асбестсодержащей пылью, должны бытьспециально обучены мерам безопасности при работе с асбестом и обеспече-ны респираторами.     3.9.11. Душевые комнаты должны быть  размещены  между  гардеробнойдля загрязненной одежды и гардеробной для чистой одежды.     3.9.12. Контроль содержания пыли в воздухе гардеробной для  спецо-дежды,  а также удаление осевшей пыли должны проводиться регулярно,  пографику, согласованному с учреждениями государственной санитарно-эпиде-миологической службы.     3.9.13. Полы,  стены,  оборудование гардеробных,  душевых, а такженожные ванны должны подвергаться дезинфекции после каждой смены.     3.9.14. В преддушевых должны быть ванночки с  раствором  формалинадля  дезинфекции ног и оборудовано специальное помещение для просушива-ния рабочей обуви.     3.9.15. Для работающих на предприятиях,  производящих и использую-щих асбестсодержащие материалы и изделия, должны быть предусмотрены по-мещения для отдыха, приема пищи, обогрева, а также для защиты от атмос-ферных осадков при ожидании транспорта с оптимальными параметрами  мик-роклимата, оборудованные удобной легко поддающейся очистке мебелью.     3.9.16. Питьевая вода должна поступать через сатураторные установ-ки  или питьевые фонтанчики.  При отсутствии хозяйственно-питьевого во-допровода необходимо привозную воду раздавать через  зачехленные  пить-евые бачки с фонтанирующими насадками. Температура питьевой воды должнабыть от 8 до 20 град. Цельсия.     3.9.17. Питьевые  бачки  должны изготовляться из легко очищаемых идезинфицируемых материалов,  не влияющих на качество питьевой  воды,  иплотно  закрываться  запирающимися на замок крышками.  Насадки питьевыхбачков и фонтанчики питьевого водопровода должны располагаться на высо-те 1 м от пола.      3.10. Медико-профилактическое обеспечение работающих и организация           мониторинга здоровья населения      3.10.1. Все работающие с асбестом должны проходить предварительные(при  поступлении на работу) и периодические профилактические медицинс-кие осмотры в соответствии со ст.31 Закона Кыргызской Республики "О са-нитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в порядке, определя-емом Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.     3.10.2. При проведении предварительных и периодических профилакти-ческих медицинских осмотров необходимо учитывать  возможность  воздейс-твия на работников,  помимо асбеста,  других неблагоприятных производс-твенных факторов: шума, общей и локальной вибрации, охлаждающего и наг-ревающего микроклимата и т.д.     3.10.3. Во время проведения предварительных  (при  поступлении  наработу)  медицинских  осмотров обращается внимание на определение соот-ветствия состояния здоровья работников поручаемой им работе.     3.10.4. Периодические  профилактические  медицинские  осмотры осу-ществляются для динамического наблюдения за состоянием здоровья  работ-ников  в условиях действия вредных и опасных производственных факторов:профилактики и своевременного установления начальных признаков  профес-сиональных  заболеваний;  выявления  общих заболеваний,  препятствующихпродолжению работы с вредными и опасными  производственными  факторами;предупреждения несчастных случаев.     3.10.5. Работники,  отказывающиеся от прохождения профилактическихмедицинских осмотров, не допускаются к работе.     3.10.6. После проведения  периодического  профилактического  меди-цинского  осмотра  целесообразно  выделение групп диспансерного учета всоответствии с комплексом воздействующих неблагоприятных производствен-ных факторов.     3.10.7. Для работников пылевых профессий  целесообразно  выделениеследующих групп диспансерного учета:     - 1 группа - здоровые лица с индивидуальными пылевыми  нагрузками,не превышающими контрольного уровня;     - 2 группа - работающие,  у которых имеются отдельные функциональ-ные отклонения: длительно кашляющие, часто болеющие острыми респиратор-ными заболеваниями,  имеющие отклонения отдельных  показателей  функциивнешнего дыхания,  изменения на рентгенограммах грудной клетки, а такжелица, достигшие и превысившие контрольные уровни пылевой экспозиции;     - 3 группа - больные профессиональными заболеваниями;     - 4 группа - больные общими хроническими заболеваниями, нуждающие-ся  в  решении  экспертных вопросов о возможности продолжения работы вовредных условиях, с учетом уровня индивидуальных пылевых нагрузок.     3.10.8. Особое  внимание  следует обращать на лиц 2 группы диспан-серного наблюдения - т.н.  группу "риска" развития той или  иной  формыпрофессионального  заболевания,  с учетом уровня индивидуальной пылевойнагрузки, требующих детального обследования в профцентре и решения экс-пертных вопросов.     3.10.9. Все работавшие с асбестом и асбестсодержащими  материаламиостаются пожизненно на диспансерном учете.     3.10.10. Всем работникам предприятий по добыче, обогащению и пере-работке асбеста следует назначать адаптогены,  поливитамины, рациональ-ное питание,  физические процедуры (ингаляции,  физическое закаливание,общее ультрафиолетовое облучение).     3.10.11. Производственные участки обеспечиваются аптечками,  а всеработники обучаются приемам оказания первой медицинской помощи.     3.10.12. В районах размещения предприятий, организуется проведениесоциально-гигиенического мониторинга.     3.10.13. Служба социально-гигиенического мониторинга создается  набазе  территориальных  центров государственного санитарно-эпидемиологи-ческого надзора.     3.10.14. Социально-гигиенический  мониторинг должен включать такжеанализ заболеваемости органов дыхания,  сердечнососудистой системы, же-лудочно-кишечного тракта и онкологических заболеваний.     3.10.15. Результатом проведения  социально-гигиенического  монито-ринга в целях определения целесообразности,  приоритетности и эффектив-ности санитарно-гигиенических и природоохранных мероприятий должна бытьоценка риска воздействия асбестсодержащей пыли на здоровье работающих инаселения.     3.10.16. Исследования по оценке риска здоровью осуществляются спе-циалистами организаций,  аккредитованных в установленном порядке, в со-ответствии с утвержденной методологией.           4. Специальные требования к отдельным производствам      4.1. Добыча асбестсодержащего сырья открытым способом      4.1.1. При проектировании,  организации и выполнении технологичес-ких процессов по добыче асбестсодержащего сырья открытым способом долж-ны быть обеспечены:     - комплексная механизация бурения и зарядки взрывных скважин, пог-рузки,  транспортирования,  разгрузки горной массы и отходов производс-тва;     - комплексное  обеспыливание,  включающее  пылеулавливание и (или)пылеподавление при бурении  взрывных  скважин,  погрузочно-разгрузочныхработах и транспортировании асбестовых руд.     4.1.2. Основными мероприятиями по борьбе с пылью при добыче асбес-товых руд механизированным способом являются:     - уплотнение кабин буровых станков,  экскаваторов,  электровозов исамосвалов с установкой кондиционеров;     - орошение забоев при погрузочно-разгрузочных работах  на  автомо-бильно-железнодорожных перевалочных базах;     - увлажнение твердых покрытий дорог путем полива  водой,  сульфид-но-спиртовой бардой и т.п. в целях подавления пыли при движении автоса-мосвалов, периодичность увлажнения выбирается с учетом погодно-сезонныхусловий;     - естественное проветривание карьеров за счет  своевременной  раз-носки  и  расконсервации  бортов,  планомерного ведения горных работ посхеме,  учитывающей розу ветров и направление вероятного  распределенияпылегазового облака от основных источников выделения пыли;     - использование для частичного проветривания застойных забоев  са-моходных вентиляционно-оросительных установок с дальностью струи до 350м.     4.1.3. Применение в карьерах автомобилей, бульдозеров, тракторов идругих машин с двигателями внутреннего сгорания допускается только  приналичии каталитических нейтрализаторов отработавших газов.     4.1.4. Дробление негабаритов должно проводиться  механизированнымиспособами,  которые должны сопровождаться адекватными мерами пылеподав-ления.     4.1.5. Буровые установки должны быть оснащены устройствами пылепо-давления.     4.1.6. Рекультивация  земель  является составной частью технологи-ческих процессов, связанных с разработкой месторождений асбеста. Проек-тная  документация  на  промышленную  разработку месторождений асбеста,включая технологический процесс, консервацию и ликвидацию промышленногообъекта,  должна иметь гигиеническое заключение территориальных органовгосударственного санитарно-эпидемиологического надзора.     4.1.7. Перед  разработкой  территории плодородный слой должен бытьснят и складирован на хранение или перенесен  на  рекультивируемые  по-верхности.     4.1.8. Рекультивация земель при разработке  месторождений  асбестадолжна осуществляться в два этапа: технический и биологический.     4.1.9. Отвалы на период извлечения асбестсодержащих  пород  должныпредохраняться от выветривания.     4.1.10. Карьеры к другие горные выработки,  возникшие  при  добычеасбеста,  не должны использоваться для хозяйственно-питьевого и рекреа-ционного водопользования.      4.2. Обогащение асбестсодержащего сырья      4.2.1. Основными мероприятиями по борьбе с  пылью  при  обогащенииасбестовых руд кроме общих требований,  изложенных в разделе 4.6, явля-ются:     - изоляция  отделения  упаковочных машин от склада асбестового во-локна стеной с проемами для прохождения транспортерных лент;     - применение  для  транспортирования  сыпучих  пылящих  материаловвнутри производственных процессов герметично закрытых ленточных  конве-йеров или пневмотранспорта;     - оборудование в  помещениях  с  пылевыделениями  централизованнойсистемы пневмоуборки или разводки водопровода,  в последнем случае полыв этих помещениях должны выполняться из  водонепроницаемых  материалов,иметь уклон и трап для спуска воды и шлама в канализацию;     - складирование асбеста в бункеры с отвесными стенками, снабженныевибраторами и питателями-дозаторами;     - смешивание отдельных сортов асбеста при приготовлении партии во-локна следует производить в закрытых смесительных бункерах.     4.2.2. Длина укрытий с каждой стороны перегородки, отделяющих кон-вейерные галереи от производственных помещений,  должна быть не менее 2м. Для прохода людей необходимо оборудовать тамбур-шлюзы.     4.2.3. При  дроблении  и грохочении вытяжной вентиляционный воздухдолжен подвергаться очистке.  Виброгрохоты, соединенные упругими соеди-нениями  с  течкой от питателя,  должны быть полностью герметизированы.Течки должны быть установлены под углом.     4.2.4. Во  время работы сушилок их топки и шахты должны находитьсяпод разрежением.     4.2.5. Газоходы, циклоны и фильтры сушилок должны быть теплоизоли-рованы. Температура поверхностей их теплоизоляции, а также топок и шахтне должна превышать 29 град. Цельсия.     4.2.6. Желоба самотечного и воздуховоды пневматического транспортадолжны быть герметичными.     4.2.7. Внутренние поверхности желобов и воздуховодов  должны  бытьгладкими и не иметь выступов в местах стыковок.     4.2.8. Присоединение желобов и воздуховодов к оборудованию, созда-ющему  вибрацию,  должно  быть осуществлено при помощи гибких переходов(мягких вставок).     4.2.9. Стенки  желобов  для  транспортирования упакованной готовойпродукции не должны иметь острых и рваных бортов. При длине желоба свы-ше 1 м и угле наклона более 45 град.  в них должны быть установлены га-сители скорости транспортируемых упаковок.     4.2.10. Сухие  пылеуловители  вентиляционных  систем  должны  бытьснабжены бункерами с герметичными затворами,  допускающими  механизациюработ по опорожнению бункеров и беспыльную погрузку уловленных материа-лов на транспортные средства.     4.2.11. Пылеосадительные  камеры  и коллекторы запыленного воздухадолжны быть герметизированы.     4.2.12. Помещения  рукавных фильтров должны быть герметизированны-ми, двери тамбуров-шлюзов оборудованы устройствами для выравнивания пе-репадов давления воздуха.      4.3. Производство асбестоцементных изделий      4.3.1. Растарочные машины или загрузочные воронки конвейеров долж-ны устанавливаться на минимальном расстоянии  от  емкостей-накопителей,дозаторов  и бегунов,  узлы пересыпки асбеста необходимо располагать наминимально возможной высоте от приемного устройства.     4.3.2. Выгруженный  из  мешков  асбест  должен  храниться в емкос-тях-накопителях. При отсутствии емкостей асбест подается непосредствен-но в дозаторы перед бегунами.     4.3.3. Желоб емкости-накопителя и горловина дозатора  должны  бытьсоединены  между  собой или с транспортирующим оборудованием рукавом избрезента или другого пыленепроницаемого материала.     4.3.4. Обработка асбеста в бегунах без его увлажнения запрещается.     4.3.5. Подача увлажненного  асбеста  в  голендор  и  гидропушительдолжна производиться механизированным способом.     4.3.6. Места подачи цемента и пигментов в турбосмеситель  или  го-лендер  должны  быть подключены к аспирационной системе с аппаратами поочистке воздуха от пыли.     4.3.7. Содержание  минерального  красителя MnOz в асбестоцементноймассе не должно превышать 5% объема, Cr2O3 - 7%, а Fe3O4 - 10%.     4.3.8. Обрезку  асбоцементных  изделий  необходимо  производить наэтапах технологического процесса, предшествующих затвердеванию изделий.     4.3.9. Пилы,  сверлильные, шлифовальные и фрезеровальные станки наотделочных операциях должны быть оборудованы укрытиями с аспирацией.     4.3.10. Резка  асбестоцементных изделий при помощи абразивных кру-гов не допускается.     4.3.11. Удаление обрезков и стружки от станков должно быть механи-зировано.  Конвейеры для транспортирования обрезков  и  стружки  должныбыть закрытыми.     4.3.12. Готовые изделия после вакуумного пылеудаления на  перебор-щике  и увлажнения должны храниться на складах готовой продукции в сто-пах, штабелях, пирамидах или в контейнерах при соблюдении условий, иск-лючающих  падение  и повреждение изделий.  Настил должен обрабатыватьсяпылеподавляющей жидкостью.     4.3.13. На  складе готовой продукции места разборки стоп,  затвер-девших листов шифера должны быть оборудованы укрытиями, подключенными каспирационной  системе с аппаратами по очистке воздуха,  или иметь про-мышленные пылесосы.     4.3.14. Некондиционные асбестоцементные изделия,  лом,  асбестоце-ментная пыль и стружка,  образующиеся при механической обработке  изде-лий, должны собираться в закрывающихся контейнерах.     4.3.15. Освобожденные от асбеста мешки могут использоваться  послеразмола в гидроразбивателе в качестве вторичного сырья при производствеасбестоцементных листов.     4.3.16. Переполнение отстойников асбестоцементным шламом и загряз-нение бортов не допускается.      4.4. Производство и использование асбестотекстильных материалов          и изделий      4.4.1. Подача асбеста из бункера к машине для распушивания волокнадолжна производиться по закрытым конвейерам.     4.4.2. Смешивание  асбеста  с хлопком или искусственными волокнамидолжно производится в закрытой камере, а управление загрузкой и выгруз-кой осуществляться автоматически.     4.4.3. В производственных помещениях,  где это технологически воз-можно, должно проводиться увлажнение воздуха.     4.4.4. Перед подачей на чесальный аппарат асбестовая смесь  должнаувлажняться эмульсией из пастола (кожевенной пасты),  нашатырного спир-та, кальцинированной соды и воды.     4.4.5. Подача  асбестовой  смеси на кардочесальные аппараты должнаосуществляться автоматически по укрытому транспортеру или  пневмотранс-портом.  При использовании конвейера во избежание взвихривания пыли егоопорожняют в кардочесальную машину, присоединив спускной вывод конвейе-ра к загрузочному отверстию бункера.     4.4.6. Чесальные аппараты должны быть оборудованы аспирацией, соз-дающей отрицательный баланс внутри укрытия кардного аппарата.     4.4.7. В производстве асбестовой ровницы рабочие,  занятые на опе-рации удаления ровницы с карды, должны быть защищены от пыли путем нап-равления вентиляционной струи от рабочего под  укрытие  кардочесальногоаппарата. Отходы от ровницы должны удаляться под аспирируемое укрытие.     4.4.8. Не допускается проведение съема асбестовой ровницы с  кардывручную. Щетка для очесывания кард должна быть присоединена к аспираци-онному устройству.     4.4.9. Очистку  валиков  от остатков ровницы следует проводить подвытяжкой.     4.4.10. Очистка  игольчатой  и  пильчатой лент чесальных аппаратовдолжна проводиться под аспирационным укрытием.     4.4.11. Чистка  и  заточка рабочих и съемных валиков должны прово-диться в специально оборудованном помещении.     4.4.12. При  изготовлении асбестовых тканей и лент необходимо осу-ществлять смачивание нити, которое производится путем:     - увлажнения катушек;     - смачивания концов ровницы пропусканием ее через воду  в  момент,когда она насаживается на прядильную машину.     4.4.13. Целесообразно применение  безбаллонных  прядильных  машин.Объем воздуха, удаляемого от прядильной машины, должен быть не менее 40куб.м/ч на одно веретено.     4.4.14. При мокром ткачестве укрытия шпульного участка капсулой изорганического стекла должны снабжаться аспирационным отсосом. При сухомткачестве укрытию подлежат также и сами ткацкие станки с отсосом возду-ха из верхней и нижней части ремизок.     4.4.15. При  установке  основы на ткацком станке следует применятьвлажные катушки.  Когда операция проводится с сухим материалом, шпуляр-ники должны частично зашториваться экраном.     4.4.16. Плетельные, оплеточные, шнурокрутильные машины должны обо-рудоваться укрытием зоны плетения с местным отсосом воздуха.     4.4.17. Готовая продукция (пряжа, снасть, ровница, рулоны асбесто-вой ткани и катушки асбестовой ленты) должны упаковываться в пыленепро-ницаемый материал.     4.4.18. Все рабочие поверхности,  на которых производятся операциис тканями (резка,  шитье), должны быть гладкими во избежание вторичногопылеобразования.     4.4.19. После освобождения рулонов ткани от  упаковки  в  процессеподготовки к работе в центр рулона вводится стержень для удобства рабо-ты с рулоном.  Стержень с рулоном ткани закрепляется  на  обоих  концахстола для резки, и рулон раскручивается, начиная с верхнего конца. Зап-рещается раскручивать ткань с рулона, просто положенного на стол.     4.4.20. Асбестовую  ткань не разрешается отрывать или расщипывать.Она должна разрезаться специальными машинами или механическими режущимиинструментами, оснащенными аспирацией.     4.4.21. При резке или шитье асбестовых тканей необходимо тщательносмачивать верхнюю сторону ткани.     4.4.22. Начатые рулоны и обрезки ткани,  оставленные для последую-щего использования, должны храниться в закрытых контейнерах.     4.4.23. При изготовлении асбестовых  матов,  оплеток,  матрасов  иизоляционных  покрытий материал должен быть увлажнен или обработан фик-сатором.     4.4.24. Подготовка асбестового волокна,  идущего на набивку матра-сов, подача его на рабочее место и изготовление матов и оплеток, должныпроводиться под укрытием, подсоединенным к аспирационной системе.     4.4.25. Готовая продукция перед отправкой должна  упаковываться  вгерметичную пыленепроницаемую упаковку,  маркированную в соответствии стребованиями п.4.4 настоящих правил.     4.4.26. При   теплоизоляционных  работах  необходимо  использоватьтолько специально обработанную фиксатором скрученную ровницу.     4.4.27. После  разматывания с катушки конец ровницы на бобине дол-жен быть заделан заново.     4.4.28. Катушки  с  не полностью израсходованной крученой ровницейдолжны снова помещаться в пыленепроницаемую  упаковку  (мешок),  плотнозакрывающуюся до следующего востребования.      4.5. Производство фрикционных изделий, работа с тормозами          и муфтами сцепления при ремонте транспортных средств      4.5.1. Из подготовительного отделения на  прессование  формовочныесмеси должны отправляться в закрытом транспорте.     4.5.2. Дозирующие устройства брикетирующих агрегатов и прессов хо-лодного формования должны быть оборудованы местными отсосами.     4.5.3. После выгрузки из вулканизационной печи изделия должны  ох-лаждаться в закрытом тоннеле или под вытяжкой.     4.5.4. Конструкция прессформ должна сводить к минимуму последующуюобрезку заусениц и механическую обработку изделий на шлифовальных стан-ках.     4.5.5. Станки для механической обработки фрикционных изделий долж-ны иметь укрытия зоны обработки и местные отсосы или аэрозольные распы-лители воды.     4.5.6. Удаление пыли после механической обработки  с  тормозных  ифрикционных изделий следует проводить аспирационным методом или смывом.Категорически запрещается удаление пыли  вручную  или  обдувка  изделийвоздухом.     4.5.7. Готовые изделия должны проходить  технический  контроль  настолах, оснащенных аспирацией.     4.5.8. Требования к оборудованию рекуперации аналогичны требовани-ям к основному производственному оборудованию.  Оно должно работать подразряжением, создаваемым аспирацией.     4.5.9. Материалы,  получаемые при рекуперации, должны возвращатьсяв производство в автоматической укрытой системе или в  герметичных  ем-костях.     4.5.10. При замене изношенных фрикционных деталей запрещается про-водить  очистку  от  пыли тормозов и муфт сцепления сжатым воздухом илисухой щеткой, за исключением случаев, когда эти детали помещаются в вы-тяжкой шкаф, оборудованный вентиляцией.     4.5.11. Обеспыливание должно проводиться с помощью пылесоса, снаб-женного фильтром с высокой степенью очистки,  а при отсутствии пылесоса- влажным способом.     4.5.12. При  фиксированных  операциях по ремонту тормозных изделийследует пользоваться ручным низкоскоростным инструментом, оборудованнымаспирацией, обеспечивающей высокую скорость при малом ее объеме.     4.5.13. При работе с тканными тормозными изделиями  их  необходимоувлажнять мокрой тряпкой или минеральным маслом.     4.5.14. Изношенные фрикционные детали,  стружка, пыль, собранные срабочих мест,  должны помещаться в пыленепроницаемый, герметично закры-вающийся контейнер.     4.5.15. Контейнер для временного хранения асбестсодержащих отходовдолжен иметь соответствующую маркировку.     4.5.16. Обезвреживание  отходов осуществляется согласно п.4.5 нас-тоящих правил.     4.5.17. Закрытые емкости разгружаются в специально выделенном мес-те,  согласованном с учреждениями государственной санитарно-эпидемиоло-гической службы.      4.6. Производство асбестсодержащих теплоизоляционных материалов      4.6.1. Предприятия  по производству асбестсодержащих теплоизоляци-онных материалов следует размещать  в  одноэтажных  зданиях.  Помещениядолжны  проектироваться так,  чтобы обеспечить эффективное удаление из-бытков тепла и влаги.     4.6.2. Помещения  сушки должны быть оборудованы аэрационными фона-рями с дистанционным управлением и ветроотбойными щитами.     4.6.3. Закрытые  склады для хранения неупакованного асбеста должныбыть снабжены уплотненными дверями и воротами.     4.6.4. Нахождение в помещении закрытого склада посторонних лиц приработе грейферного крана не допускается.     4.6.5. Трудовые операции, связанные с повышенным пылеобразованием,тяжелым физическим трудом и неблагоприятным производственным  микрокли-матом (дозировка асбеста, приготовление формовочной массы, механическаяобработка,  раскладка, сортировка и упаковка изделий) должны быть меха-низированы и исключать выделение асбестсодержащей пыли в воздух рабочейзоны.     4.6.6. Баковое оборудование для приготовления, разбавления и пере-мешивания асбестовой массы должно быть оборудовано  указателями  уровнязаполнения.     4.6.7. Указатели уровня заполнения емкости должны быть сблокирова-ны  с  приводом  так,  чтобы при заполнении бакового оборудования свыше60-70% его объема привод автоматически отключался.     4.6.8. Обработка  асбеста в бегунах должна осуществляться с увлаж-нением.     4.6.9. Кожух  и крышки смотровых люков бегунов должны быть сблоки-рованы с приводом так,  чтобы при неправильной установке  или  неполномзакрывании их включение привода было невозможно.     4.6.10. Устройство прессов для уплотнения и обезвоживания  теплои-золяционных материалов должно соответствовать требованиям ГОСТа "Прессыгидравлические.  Требования безопасности" и быть оборудовано сборникамиводы.     4.6.11. Загрузочные отверстия сушильных печей должны быть оборудо-ваны  зонтами  для  предупреждения выбивания горячего воздуха из проемапечи.     4.6.12. Подача  теплоизоляционных материалов на автоклавирование исушку должна производиться механизированным способом.     4.6.13. Навешивание  и съем листов асбестового картона должны про-изводиться за пределами канала сушильной печи на специальных  площадкахперед  входом  в канал печи и после выхода из него.  Навешивание и съемлистов асбестового картона в каналах сушильной печи не допускается.     4.6.14. Рабочее место резчика асбестового картона на форматы долж-но иметь аспирационный отсос.     4.6.15. Аспирационный воздух,  удаляемый от источников пылеобразо-вания,  должен подвергаться очистке.  Уловленная пыль должна  использо-ваться в виде вторичного сырья.     4.6.16. Готовые изделия должны храниться в сухом закрытом складе встопах при соблюдении условий,  исключающих падение и повреждение изде-лий.     4.6.17. Выгрузка шлама из водосборника сточных вод должна произво-диться механизированным способом.      4.7. Новое строительство, расширение, реконструкция, техническое          перевооружение, ремонт, консервация и снос зданий          с использованием асбестсодержащих теплоизоляционных          материалов      4.7.1. Торкретирование асбеста,  кроме специально оговоренных слу-чаев, запрещается.     4.7.2. Асбестсодержащие плиты и перегородки,  используемые для от-делки внутренних помещений, должны иметь дву- или трехкратное покрытие,исключающее  возможность образования и распространения асбестсодержащейпыли.     4.7.3. Не  допускается использование асбестсодержащих строительныхматериалов в промышленном и гражданском строительстве без гигиеническихзаключений.     4.7.4. В лечебно-профилактических и других учреждениях, где требу-ется проведение влажной систематической уборки и дезинфекции,  покрытиядолжны выдерживать действие воды и дезинфицирующих растворов.     4.7.5. Не  допускается  использование  асбестсодержащих материаловдля устройства вентиляционных коробов в системах механической  вентиля-ции.     4.7.6. При большом объеме планируемых  работ  с  асбестсодержащимиматериалами  для  их хранения на стройплощадке должно быть выделено от-дельное помещение или часть здания.  Количество необходимых для  работыстроительных материалов и изделий на рабочих местах не должно превышатьсменной потребности.     4.7.7. Если рабочая зона, предполагаемая для выполнения работ, за-нимает все здание или часть здания, она должна быть изолирована от дру-гих  зданий  или  помещений временными перегородками для предотвращенияраспространения асбестсодержащей пыли.     4.7.8. В зоне проведения работ запрещено нахождение людей,  непос-редственно не связанных с выполнением работ.     4.7.9. Все отверстия (для трубопроводов,  электропроводки), двери,окна и т.д. в рабочей зоне должны быть герметично закрыты. Полы и стеныдолжны иметь съемные покрытия,  обеспечивающие легкий сбор осевшего ас-беста и окончательную уборку.     4.7.10. Повторное  использование пластикового покрытия должно бытьзапрещено.  Использованное покрытие утилизируется как  асбестсодержащиеотходы.     4.7.11. Вход (выход) в рабочую зону должен быть оборудован  тамбу-ром  (шлюзом) и предупреждающими знаками и надписями,  запрещающими на-хождение в зоне работ без спецодежды и средств  индивидуальной  защиты,соответствующих требованиям настоящих правил.     4.7.12. Помещение должно быть  оборудовано  вытяжной  вентиляцией,создающей отрицательный воздушный баланс в рабочей зоне, с очисткой от-ходящего воздуха от асбестсодержащей пыли перед выбросом  в  атмосферу.Вытяжные  вентиляционные  установки  должны  выключаться спустя 20 мин.после прекращения работ.     4.7.13. До  начала  работ  все переносное оборудование должно бытьочищено от пыли и удалено из рабочей зоны,  а  стационарное  герметичноукрыто.     4.7.14. В проектах организации строительства и производства  работследует предусмотреть:     - максимальное перенесение производственных процессов и изготовле-ния деталей и конструкций в заводские условия;     - комплектность доставки деталей  и  конструкций  на  строительнуюплощадку;     - максимальное перенесение выполнения операций по  монтажу  строи-тельных конструкций и деталей с высоты в наземные условия.     4.7.15. При подготовке к  выполнению  изоляционных  работ  следуетмаксимально  предусмотреть  возможность применения индустриальных конс-трукций изоляции в виде матов, скорлуп и т.д.     4.7.16. Подгонка блоков и скорлуп к поверхности оборудования долж-на производиться до их окончательной установки на место.     4.7.17. Для доводки и очистки изделий из теплоизоляционных матери-алов запрещается использовать инструменты с абразивным диском.     4.7.18. Обработку  пылящих  поверхностей  в теплый период года принизкой влажности целесообразно проводить с применением  влагоудерживаю-щих добавок: хлористого кальция, сульфоната, лигнина.     4.7.19. Приготовление всех необходимых материалов и  их  нанесениена  изолируемые поверхности следует производить двумя звеньями работаю-щих с обязательным чередованием этих операций в течение рабочей недели.     4.7.20. Приготовление  огнезащитных составов следует производить впередвижных станциях с полным комплектом оборудования. При проектирова-нии  передвижных  станций  и  их эксплуатации следует руководствоватьсятребованиями ГОСТа "Оборудование производственное. Общие требования бе-зопасности".     4.7.21. Для приготовления составов на передвижной станции  следуетиспользовать растворомешалки с автоматической подачей и дозировкой ком-понентов. При их обслуживании необходимо следить за бесперебойной рабо-той  системы вентиляции и периодически проверять скорость движения воз-духа в приемном отверстии зонта.     4.7.22. Приготовление асбестсодержащих растворов и мастик в местахпроведения работ не допускается.     4.7.23. На  объектах  строительства,  расположенных  на территориидействующих предприятий, должны быть разработаны специальные инструкциипо  мерам  безопасности для всех категорий работающих при возникновенииопасного уровня загрязнения воздуха и внедрена система экстренного опо-вещения.     Демонтажные работы по сносу зданий и сооружений следует  проводитьв безветренную погоду или при направлении ветра в нежилую сторону.     4.7.24. Специальную кладку для технологического оборудования в це-хе действующего предприятия следует осуществлять блочным способом.     4.7.25. При производстве строительных работ в условиях действующе-го производства,  цеха,  установки,  рабочие места строительных рабочихдолжны быть подготовлены следующим образом:     - на всех аппаратах, трубопроводах, насосах и т.д. должны быть пе-рекрыты задвижки на всех линиях входа и выхода продукта  и  произведеноего полное дренирование;     - все оборудование,  в котором будут  проводиться  работы,  должнобыть пропарено, промыто и проветрено, в зависимости от срока работы ус-тановки, продукта и предполагаемого вида работ.     4.7.26. При выполнении работ на действующих предприятиях с вредны-ми и опасными условиями труда выдача,  хранение и использование  спецо-дежды,  спецобуви  и средств индивидуальной защиты должны проводиться сучетом особенностей вредных производственных факторов объекта.     4.7.27. До  начала  работ по ремонту или замене теплозвукоизоляциидолжно быть точно определено наличие в ней асбеста.     4.7.28. Перед  проведением демонтажных работ необходимо произвестидератизационные работы.     4.7.29. Строительный мусор с рабочих мест,  расположенных на высо-те,  следует опускать в закрытых контейнерах или по  закрытым  желобам.Нижний  конец  желоба должен находиться не выше 1 м над землей или вхо-дить в бункер.     4.7.30. На  ремонтно-строительной  территории выделяются отдельныеплощадки для сбора мусора от демонтажных работ. Эти площадки необходимоасфальтировать, ограждать, оборудовать подъездными путями.     4.7.31. В процессе разборки необходимо производить полив  демонти-руемых конструкций.  Пылевидные отходы должны быть помещены в увлажнен-ные герметичные контейнеры.     4.7.32. При работе отбойными молотками,  погрузке мусора в контей-нер необходимо оборудовать местную вытяжную вентиляцию в виде портатив-ных отсосов.     4.7.33. При выполнении фасадных пескоструйных работ,  а также сня-тии  старой  штукатурки  запрещается одновременно проводить другие видыстроительных работ.     4.7.34. Снятие  старой штукатурки следует проводить механизирован-ным способом после смачивания ее водой с  добавлением  поверхностно-ак-тивных веществ.     4.7.35. Сухую обдирку  старой  изоляции  разрешается  использоватьтолько в тех случаях,  когда применение воды может оказаться опасным, вчастности, когда невозможно обеспечить надежное укрытие высоковольтногоэлектрооборудования.     4.7.36. При влажном способе до  начала  удаления  изоляции  должныбыть приняты меры по насыщению асбестсодержащего материала водой.     4.7.37. Если для доступа к асбестсодержащему  материалу  требуетсяудаление покрытия,  то вначале необходимо, проколов покрытие, увлажнитьасбестсодержащий материал,  а только затем удалить покрытие и  все  по-верхности  оросить  водой.  После  этого водонасыщенный материал долженудаляться по частям в герметичные,  маркированные соответствующим обра-зом емкости или контейнеры.     4.7.38. Гидроуборка под давлением может выполняться только  специ-ально обученными рабочими,  имеющими допуск к работам с гидроуборочнымимеханизмами, действующими под высоким давлением.     4.7.39. После окончания работ участок и временные ограждения долж-ны быть тщательно убраны влажным способом.      4.8. Работа с асбестсодержащим балластом при строительстве          и ремонте железнодорожных путей      4.8.1. Допускается использование в железнодорожном путевом хозяйс-тве песчано-щебеночной смеси из отходов обогащения асбестового сырья  ссодержанием свободного асбеста не более 0,5%.  Балластный состав долженсопровождаться документацией (сертификатом), в которой указывается наи-менование продукции,  завод-изготовитель и его адрес, процентное содер-жание свободных асбестовых волокон в смеси.     4.8.2. Кабины экскаваторов, используемых при отгрузке асбестсодер-жащего балласта,  должны быть  оборудованы  системой  кондиционированиявоздуха  с избыточным давлением и системой очистки поступающего приточ-ного воздуха через фильтры.     4.8.3. Путевые машины должны быть оснащены опрыскивающими установ-ками, обеспечивающими в засушливые периоды года (при влажности балластаменее  5%)  увлажнение  поверхности балласта,  загруженного в вагон,  сцелью создания защитной корки для предотвращения выдувания пылевых час-тиц в пути следования.     4.8.4. До начала работ по балластировке,  рихтовке и подбивке путиследует использовать опрыскиватели. В ходе работ окна кабин должны бытьзакрыты.     4.8.5. Замена  асбестсодержащего балласта допускается только путемсрезки всего слоя и сдвижки его за пределы балластной призмы с  предва-рительным увлажнением балласта.  Проведение щебнеочистки при многослой-ной призме допускается только после удаления асбестсодержащего  слоя  иповторного увлажнения.     4.8.6. На период выполнения операций, связанных с пылением асбест-содержащего балласта,  необходимо удалить из рабочей зоны всех лиц,  несвязанных с производственным процессом.     4.8.7. При  работе  с асбестсодержащим балластом необходимо макси-мально сократить количество погрузочно-разгрузочных операций.  Выполне-ние этих операций вручную не допускается.     4.8.8. Укладка асбестсодержащего балласта в тоннелях  запрещается.При  выполнении  ремонтных работ в пределах мостов и вблизи водоемов недопускается поступление асбестсодержащего балласта в воду.  Если техно-логия работ не обеспечивает эти требования,  для укладки должны предус-матриваться другие виды балласта.     4.8.9. Необходимо дополнительное увлажнение асбестсодержащего бал-ласта после укладки его на территории вокзалов  и  примыкающих  районовпри приближении селитебной зоны до 300 м.     4.8.10. При переводе пути на новый асбестсодержащий балласт  необ-ходимо произвести срезку старого балласта и сдвижку его за пределы зем-ляного полотна.  Отработанный асбестсодержащий балласт может  быть  ис-пользован для формирования или ремонта прирельсовой автодороги с обяза-тельным последующим покрытием асбестсодержащего балласта дополнительнымслоем грунта (до 500 мм).     4.8.11. Размеры санитарно-защитной зоны балластного  карьера,  не-посредственно принимающего отходы обогатительной фабрики и отгружающегоих потребителю,  должны определяться по расчетам и составлять не  менее300 м,  а промежуточные базы складирования асбестсодержащего балласта -не менее 50 м.  Ранее построенные базы с меньшей санитарно-защитной зо-ной должны реконструироваться в плановом порядке.     4.8.12. Бытовые вагоны, придаваемые к путевым машинам, должны бытьоборудованы умывальниками и душами, помещениями для хранения спецодежды(отдельно от личной) и средств индивидуальной защиты.     4.8.13. На  территории дистанций пути и в составе путевых машинныхстанций должны быть предусмотрены санитарно-бытовые  помещения:  гарде-робные  с  раздельным хранением личной и специальной одежды,  душевые иумывальные для монтеров пути.     4.8.14. Предельно  допустимая  концентрация пыли асбестсодержащегобалласта на рабочих местах машинистов путевых машин,  монтеров  пути  ииного персонала не должна,  как и для других существующих видов баллас-та,  превышать 6 мг/куб.м (максимально разовая) и 4 мг/куб.м  (среднес-менная).     4.8.15. С учетом сезонности выполняемых работ с  балластом  перио-дичность  контроля состояния воздушной среды в рабочих зонах устанавли-вается 1 раз в месяц.     4.8.16. Руководство  путевых  машинных  станций  и  дистанций путидолжно обеспечивать инструктаж и обучение работающих с асбестсодержащимбалластом  о характере вредного действия асбеста и профилактических ме-роприятий, привлекая к этому врачебно-санитарные службы дорог.                                                            Приложение 1                                                         (обязательное)                 Предельно допустимые концентрации (ПДК)                   асбестсодержащих пылей в воздухе                             рабочей зоны -----------------------------------------------------------------------|Наименование вещества |  Величина |  Преимуще- |  Класс  |Особенности||                      |ПДК (мг/м^)|  ственное  |опасности|действия на||                      |           | агрегатное |         | организм  ||                      |           |состояние в |         |           ||                      |           | воздухе в  |         |           ||                      |           |  условиях  |         |           ||                      |           |производства|         |           ||----------------------|-----------|------------|---------|-----------||1647.                 |           |            |         |           ||Силикатсодержащие     |           |            |         |           ||пыли, силикаты,       |           |            |         |           ||алюмосиликаты:        |           |            |         |           ||а) асбесты природные  |    2/0,5  |      а     |    3    |     Ф, К  ||   (хриютил,          |           |            |         |           ||   антофиллит,        |           |            |         |           ||   актинолит,         |           |            |         |           ||   тремолит,          |           |            |         |           ||   мягнезиарфведсоннт)|           |            |         |           ||   и синтетические    |           |            |         |           ||   асбесты, а также   |           |            |         |           ||   смешанные асбесто  |           |            |         |           ||   породные пыли при  |           |            |         |           ||   содержании в них   |           |            |         |           ||   асбеста более      |           |            |         |           ||   20%;               |           |            |         |           ||----------------------|-----------|------------|---------|-----------||b) асбестопородные    |    2/1    |      а     |    3    |     Ф, К  ||   пыли при содержании|           |            |         |           ||   в них асбеста от 10|           |            |         |           ||   до 20%;            |           |            |         |           ||----------------------|-----------|------------|---------|-----------||с) асбестопородные    |    4/2    |      а     |    3    |     Ф, К  ||   пыли при содержании|           |            |         |           ||   в них асбеста менее|           |            |         |           ||   10%;               |           |            |         |           ||----------------------|-----------|------------|---------|-----------||d) асбестоцемент      |    6/4    |      а     |    4    |     Ф, К  ||   неокрашенный и     |           |            |         |           ||   цветной при        |           |            |         |           ||   содержании в нем   |           |            |         |           ||   диоксида марганца  |           |            |         |           ||   не более 5%, оксида|           |            |         |           ||   хрома - не более   |           |            |         |           ||   7%, оксида железа -|           |            |         |           ||   не более 10%;      |           |            |         |           ||----------------------|-----------|------------|---------|-----------||е) асбестобакелит,    |   10/4    |      а     |    3    |     Ф     ||   асбесторезина      |           |            |         |           ||---------------------------------------------------------------------||Примечание:                                                          ||а - аэрозоль, К - канцерогены, Ф - аэрозоли преимущественно фиброген-||ного действия. В числителе - максимально разовая, а  в  знаменателе -||средне-сменная ПДК.                                                  |-----------------------------------------------------------------------                                                            Приложение 2                                                         (обязательное)                                 СОСТАВ                      санитарно-бытовых помещений -----------------------------------------------------------------------|№|Группы производственных процессов|Основные профессиональные группы ||-|---------------------------------|---------------------------------||1|Открытые разработки (карьеры) -  |Работники, занятые на горных     || |2 г                              |работах и транспортных средствах,|| |                                 |взрывники, работники             || |                                 |вспомогательных профессий        ||-|---------------------------------|---------------------------------||2|Обогатительные фабрики - 2 г     |Работники                        || |                                 |дробильно-сортировочных, сухого  || |                                 |обогащения и транспортных цехов  ||-|---------------------------------|---------------------------------||3|Производство асбесто-цементных   |Дозировщики асбеста, бегунщики,  || |изделий - 1 б                    |голлендорщики, токари            || |                                 |асбестоцементных изделий,        || |                                 |бункеровщики, рекуператорщики,   || |                                 |машинисты листоформовочных и     || |                                 |трубных машин, переборщики,      || |                                 |разборщики, съемщики продукции,  || |                                 |обкатчики, конвейерщики,         || |                                 |гидротермисты, контролеры        ||-|---------------------------------|---------------------------------||4|Производство асбесто-текстильных |Заготовщики асбестовой смеси,    || |изделий - 16, 2 а                |операторы чесального и           || |                                 |крутильного оборудования, ткачи, || |                                 |прядильщики, изготовители набивок||-|---------------------------------|---------------------------------||5|Производство фрикционных изделий |Дозировщики асбеста, машинисты   || |- 1 б, 2 а                       |резиносмесителя, прессовщики,    || |                                 |шлифовщики, транспортировщики,   || |                                 |брикетировщики, навесчики,       || |                                 |составители                      ||-|---------------------------------|---------------------------------||6|Производство асбестсодержащих    |Дозировщики асбеста, машинисты   || |теплоизоляционных материалов -   |листоформовочных машин,          || |2 в                              |сушильщики, резчики-штамповщики, || |                                 |укладчики-упаковщики, прессовщики||-|---------------------------------|---------------------------------||7|Работа с тормозами и муфтами     |Слесари-ремонтники               || |сцепления в автомастерских - 1 б |                                 ||-|---------------------------------|---------------------------------||8|Нанесение, удаление и ремонт     |Изолировщики, работники          || |тепло- и звукоизоляции - 1 б     |строительных профессий           |-----------------------------------------------------------------------                                                                 Приложение 3                                                           (справочное)                        Библиографические данные      1. "Временный классификатор токсичных промышленных отходов и Мето-дические рекомендации по определению  класса  токсичности  промышленныхотходов" N 4286-87.     2. ГН 1.1.701-98 "Гигиенические критерии для обоснования необходи-мости разработки ПДК (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны,  ат-мосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов".     3. ГН  1.1.725-98 "Перечень веществ,  продуктов,  производственныхпроцессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека".     4. ГН  2.1.6.695-98  "Предельно допустимые концентрации (ПДК) заг-рязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".     5. ГН  2.2.4/2.1.8.583-96  "Гигиенические  нормативы инфразвука нарабочих местах,  в жилых и общественных зданиях и на  территории  жилойзастройки".     6. ГН 2.2.5.563-96 "Предельно допустимые уровни (ПДУ)  загрязнениякожных покровов вредными веществами".     7. ГН 2.2.5.686-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК)  вред-ных веществ в воздухе рабочей зоны".     8. ГН 2.2.5.687-98 "Ориентировочные безопасные уровни  воздействия(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".     9. ГН 2.6.1.054-96 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-96)".     10. ГОСТ 12.1.009-76 "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо-вания безопасности".     11. ГОСТ 12.2.022-80 "Конвейеры. Общие требования безопасности".     12. ГОСТ 12.2.032-78 "Рабочее место при выполнении работ сидя. Об-щие эргономические требования".     13. ГОСТ 12.2.033-78 "Рабочее место при выполнении работ стоя. Об-щие эргономические требования".     14. ГОСТ 12.2.049-80 "Оборудование производственное. Общие эргоно-мические требования".     15. ГОСТ 12.2.098-84 "Кабины звукоизолирующие. Общие требования".     16. ГОСТ 12.2.105-84 "Оборудование обогатительное.  Общие требова-ния безопасности".     17. ГОСТ  12.2.106-85 "Машины и механизмы,  применяемые при разра-ботке рудных,  нерудных и россыпных месторождений полезных  ископаемых.Общие гигиенические требования и методы оценки".     18. ГОСТ 12.2.117-88 "Прессы гидравлические.  Требования  безопас-ности".     19. ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные.  Общие требованиябезопасности".     20. ГОСТ 12.3.018-79 "Системы вентиляционные.  Методы  аэродинами-ческих испытаний".     21. ГОСТ 12.3.020-80 "Процессы перемещения грузов на предприятиях.Общие требования безопасности".     22. ГОСТ 12.4.026-76 "Цвета сигнальные и знаки безопасности".     23. ГОСТ 12.4.029-76 "Фартуки специальные. Технические условия".     24. ГОСТ 12.4.072-79 "Сапоги специальные резиновые формовые, защи-щающие от воды,  нефтяных масел и механических воздействий. Техническиеусловия".     25. ГОСТ 12.4.133-83 "Средства индивидуальной защиты рук. Перчаткикамерные. Общие требования".     26. ГОСТ  17.1.5.02-80 "Гигиенические требования к зонам рекреацииводных объектов".     27. ГОСТ  17.2.3.01-86 "Правила контроля качества воздуха населен-ных мест".     28. ГОСТ  17.2.3.02-78  "Правила  установления допустимых выбросоввредных веществ промышленными предприятиями".     29. ГОСТ 18.2.4.06-90 "Методы определения скорости и расхода газо-пылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения".     30. ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".     31. ГОСТ 26842-86 "Здания и сооружения.  Методы определения яркос-ти".     32. ГОСТ Р 50923-96 "Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эрго-номические требования и требования к производственной среде. Методы из-мерения".     33. ГОСТ  Р.50948-96 "Средства отображения информации индивидуаль-ного пользования. Общие эргономические требования и требования безопас-ности".     34. "Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпи-демиологической службы по контролю за реализацией мероприятий,  направ-ленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнений твердыми  ижидкими токсичными отходами промышленных предприятий" № 3912-85.     35. "Методические указания по внедрению  и  применению  санитарныхправил  и норм 2.1.4.559-96 "Питьевая вода.  Гигиенические требования ккачеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контролькачества" № 2.1.4.682-97.     36. "Методические указания по проведению государственного санитар-но-эпидемиологического  надзора за устройством и содержанием жилых зда-ний" № 2295-81.     37. "Механизмы  погрузочно-разгрузочные  непрерывного действия длясыпучих материалов.  Пневмотранспортные установки.  Правила по  техникебезопасности" ИСО 5028-1977.     38. МР № 5190 "Оценка теплового состояния человека с целью обосно-вания гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мер профи-лактики охлаждения и нагревания".     39. МУ  3.1.688-98 "Организация и проведение санитарно-гигиеничес-кой паспортизации канцерогеноопасных производств".     40. МУ  2.1.674-97 "Санитарно-гигиеническая оценка стройматериаловс добавлением промотходов".     41. МУ  2.2.4.706-98/МУ  ОТ  РМ  01-98  "Оценка  освещения рабочихмест".     42. МУ № 95/235 "Классификация пневмокониозов".     43. МУ № 4425-87 "Санитарно-гигиенический контроль систем вентиля-ции производственных помещений".     44. МУК 4.1.591-4.1.645-96,  4.1.662-97,  4.1.666-97  "Определениеконцентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе".     45. МУК 4.1.666-97 "Методические указания по измерению  концентра-ций волокон асбеста в атмосферном воздухе населенных мест".     46. ОНД-86 Госкомгидромет от 04.08.86 № 192 "Методика расчета кон-центраций в атмосферном воздухе вредных веществ,  содержащихся в выбро-сах предприятий".     47. ОСП-72/87 "Основные санитарные правила работы с радиоактивнымивеществами и другими источниками ионизирующих излучений".     48. ОСТ  21.112.2.005-85  "Оборудование  для производства асбеста.Требования безопасности при эксплуатации".     49. ОСТ 21.112.3.006-85 "Производство асбеста. Требования безопас-ности".     50. ПДУ  № 5803-91 "Предельно допустимые уровни воздействия элект-ромагнитных полей диапазона частот 10-60 кГц".     51. "Перечень  химических веществ,  при работе с которыми в профи-лактических целях рекомендуется употребление молока или  других  равно-ценных пищевых продуктов", № 4430-87.     52. "Положение о социально-гигиеническом мониторинге" от  06.10.94№ 1146.     53. Р 2.2.755-99 "Гигиенические критерии  оценки  и  классификацияусловий  труда по показателям вредности и опасности факторов производс-твенной среды, тяжести и напряженности трудового процесса".     54. РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферынаселенных пунктов".     55. "Рекомендации  по эксплуатации осветительных установок промыш-ленных предприятий".     56. "Санитарно-гигиенические  нормы  допустимых  уровней ионизациивоздуха производственных и общественных помещений" № 2152-80.     57. "Санитарные  правила  для  предприятий  по добыче и обогащениюрудных,  нерудных и  россыпных  месторождений  полезных  ископаемых"  №3905-85.     58. "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод  от  заг-рязнения" № 4630-88.     59. "Санитарные правила организации  технологических  процессов  игигиенические требования к производственному оборудованию" № 1115-73.     60. "Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей"  №4616-88.     61. "Санитарные правила по устройству и оборудованию  кабин  маши-нистов кранов" № 1204-74.     62. "Санитарные правила по устройству тракторов  и  сельскохозяйс-твенных машин" № 4282-87.     63. "Санитарные правила при работах с асбестом" N 5808.     64. "Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуата-ции  полигонов  захоронения  неутилизируемых  промышленных  отходов"  №1746-77.     65. "Санитарные правила  устройства  и  содержания  полигонов  длятвердых бытовых отходов" N 2811-83. СанПиН 2.2.3.757-99.     66. СанПиН 2.1.4.027-95 "Зоны санитарной охраны источников  водос-набжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения".     67. СанПиН 2.1.4.559-96 "Гигиенические требования к качеству  водыцентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".     68. СанПиН 2.1.6.574-96 "Гигиенические требования к охране  атмос-ферного воздуха населенных мест".     69. СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям трудаженщин".     70. СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 "Санитарно-защитные зоны и  санитар-ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".     71. СанПиН 2.2.2.540-96 "Гигиенические требования к ручным инстру-ментам и организации работ".     73. СанПиН 2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к  видеодисплей-ным терминалам, персональным электронным вычислительным машинам и орга-низации работы".     74. СанПиН 2.2.4/2.1.8.556-96 "Производственная вибрация, вибрацияв помещениях жилых и общественных зданий".     75. СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещенияхжилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".     76. СанПиН  2.2.4.548-96  "Гигиенические требования к микроклиматупроизводственных помещений".     77. СанПиН  2.2.4.723-98  "Переменные  магнитные поля промышленнойчастоты (50 Гц) в производственных условиях".     78. СанПиН  5802-91 "Санитарные нормы и правила выполнения работ вусловиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц)".     79. СН 245-71 "Санитарные нормы проектирования промышленных предп-риятий".     80. СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".     81. СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания".     82. СНиП 2.09.03-85 "Производственные здания промышленных предпри-ятий. Нормы проектирования".     83. СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".     84. СНиП П-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий".     85. СНиП  П-90-81  "Производственные здания промышленных предприя-тий. Нормы проектирования".     86. СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".     87. Convention 162 "Convention concerning safety  in  the  use  ofasbestos from 04.06.86".     88. Recommendation 172 "Recommendation concerning  safety  in  theuse of asbestos"  adopted  by  the  conference  at  its  seventy-secondsession" Geneva. 04.06.86.     89. "Safety in the use of asbestos", Geneva, 1984.
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