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                            УТРАЧИВАЮТ СИЛУ

                        с 1 января 2009 года

                соответствии с приказом Минздрава КР

                   от 19 августа 2008 года № 426Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики10 июня 2004 года. Регистрационный номер 64-04                                                     Утверждены                                              постановлением Главного                                           Государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                             от 28 мая 2004 года № 20              "Предельно допустимые уровни (ПДУ) содержания                 смолы и никотина в табачных изделиях"                         Гигиенические нормативы                                                        ГН 2.3.2.1377-03                 1. Общие положения и область применения      1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимые уровни (ПДУ) со-держания смолы и никотина в табачных изделиях (далее - Нормативы)  раз-работаны  в  соответствии  с  Законом Кыргызской Республики "О санитар-но-эпидемиологическом благополучии населения" и Положением "О государс-твенном санитарно-эпидемиологическом нормировании",  утвержденного пос-тановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 декабря 2001 годаN 778.     1.2. Настоящие нормативы действуют на всей  территории  КыргызскойРеспублики и устанавливают предельно допустимые уровни содержания смолыи никотина в табачных изделиях.              Предельно допустимые уровни (ПДУ) содержания                 смолы и никотина в табачных изделиях -----------------------------------------------------------------------|Регламентируемый|           Величина ПДУ           |Метод определения||   компонент    |----------------------------------|                 || табачного дыма |  сигареты с    |   сигареты без  |                 ||                |   фильтром     |     фильтра     |                 ||----------------|----------------|-----------------|-----------------||Смола           |Не более 14,0   |Не более 16,0    |Весовой метод по ||                |мг/сиг          |мг/сиг           |ГОСТ 30571-98    ||----------------|----------------|-----------------|-----------------||Никотин         |Не более 1,20   |Не более 1,30    |Метод газовой    ||                |мг/сиг          |мг/сиг           |хроматографии по ||                |                |                 |ГОСТ 30570-98    |-----------------------------------------------------------------------     Примечание: Содержание смолы определяется как разность между  мас-сой  влажного  конденсата и содержанием воды и никотина в главной струетабачного дыма в расчете на одну сигарету.
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