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                       ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                    от 20 июля 2009 года № 241

        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики2 марта 2001 года. Регистрационный номер 33 г.Бишкекот 26 февраля 2001 года № 25          ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ                         КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ              Об утверждении дифференцированных нормативов          технологических потерь нефти при сборе, подготовке,                   транспортировке и хранении нефти      В нефтяной  промышленности  СССР  существовали  дифференцированныенормы потерь нефти в зависимости от региона, свойств нефти, условий до-бычи, транспортировки и подготовки нефти, рассчитанные соответствующимирегиональными научно-исследовательскими институтами.     Из-за расположенности в одном регионе нефтедобывающих и нефтепере-рабатывающих предприятий и поблизости свойств добываемой нефти и техно-логии добычи, транспортировки, подготовки нефти применялись единые нор-мы технологических потерь нефти,  разработанные институтом "СреднеАзНИ-ПИнефть" и институтом проблем транспорта  энергоресурсов  (ИПТЭР)  Рос-сийской Федерации.     В настоящее время кыргызские нефтегазовые месторождения расположе-ны  на  значительном  расстоянии  друг от друга,  в результате нефтяныепредприятия несут потери,  превышающие нормы,  действовавшие  в  периодСССР.     В целях упорядочения норм естественной убыли нефти и  нефтепродук-тов произведен анализ и выполнены расчеты для предприятий нефтедобываю-щей и нефтеперерабатывающей отраслей,  что позволяет  более  эффективноучитывать  и контролировать добычу,  транспортировку,  хранение нефти ииспользование нефтепродуктов.     В связи с вышеизложенным приказываю:     1. Утвердить с января 2001 года для АО "Кыргызнефтегаз"  дифферен-цированные  нормативы  технологических  потерь  при сборе,  подготовке,транспортировке и хранении нефти, (согласно приложения 1).     2. Разрешить, начиная с 1999 года АО "Кыргызнефтегаз" использоватьпри расчете дифференцированные нормативы технологических  потерь  нефтипри сборе, подготовке, транспортировке и хранении нефти.     3. Председателю Правления АО "Кыргызнефтегаз" Исманову К.М.:     - в  установленном порядке рассмотреть вопрос о дисциплинарной от-ветственности лиц,  ответственных за надлежащее исполнение  должностныхобязанностей по своевременному учету дифференцированных нормативов тех-нологических потерь нефти при сборе, подготовке, транспортировке и хра-нении нефти и доложить Министерству до 15 марта 2001 г.;     - принять конкретные практические меры по уменьшению потерь  нефтипри сборе, подготовке, транспортировке и хранении, разработать переченьмероприятий по уменьшению потерь и представить в месячный срок в  отделТЭК Министерства.     4. Согласовать для СП "Кыргыз Петролеум Компани" нормы  естествен-ной убыли нефти и нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транс-портировании, а также порядок их применения, согласно приложения 2, на-чиная с 2001 г.     5. Признать утратившим силу приказ МВТиП КР № 37 от 23.03.00 г.     6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на отдел ТЭК.      Министр внешней торговли и промышленности     Кыргызской Республики                             А.Сулайманкулов                                                      Утвержден                                          приказом Министерства внешней                                            торговли и промышленности                                              Кыргызской Республики                                          от 26 февраля 2001 года № 25                                 РАСЧЕТ        потерь нефти при сборе, подготовке, хранении, перекачке        и транспортировке АО "Кыргызнефтегаз" за 1999-2000 годы                 Жалал-Абадское НГДУ АО "Кыргызнефтегаз"                                                             Таблица № 1-----------------------------------------------------------------------|  Тонны |             |     Этапы       | Потери нефти (за 1999 год) ||        |             |                 |----------------------------||        |             |                 | по нормативу|  фактические ||        |             |                 |-------------|--------------||        |             |                 | тонны |% вес| тонны |% вес ||--------|-------------|-----------------|-------|-----|-------|------|| 54415,8|товарная     |сбор подготовка  |353,703|0,650|624,235|1,147 ||106706,9|промысловая  |хранение и       |606,192|1,114|547,522|1,006 ||51%     |% обводнен-  |транспортировка: |103,390|0,190|       |      ||        |ности        |по трубопроводу  |       |     |336,240|0,618 ||        |             |на НПЗ           |       |     |       |      ||        |             |автотранспортом  |       |     |196,099|0,382 ||        |             |ж/д перевозка    |       |     |       |      ||        |             |перекачка        |       |     |  7,568|0,014 ||        |             |насосами         |       |     |       |      |-----------------------------------------------------------------------                   Баткенское НГДУ АО "Кыргызнефтегаз"                                                             Таблица № 2-----------------------------------------------------------------------|  Тонны |             |     Этапы       | Потери нефти (за 1999 год) ||        |             |                 |----------------------------||        |             |                 | по нормативу|  фактические ||        |             |                 |-------------|--------------||        |             |                 | тонны |% вес| тонны |% вес ||--------|-------------|-----------------|-------|-----|-------|------||18400   |товарная     |сбор             |119,600|0,650|211,048|1,147 ||30993,2 |промысловая  |подготовка       |204,976|1,114|221,180|1,202 ||31,85%  |% обводнен-  |хранение и       | 34,960|0,190| 56,939|0,309 ||        |ности        |транспортировка: |       |     |       |      ||        |             |по трубопроводу  |       |     |       |      ||        |             |на НПЗ           |       |     |       |      ||        |             |автотранспортом  |       |     |       |      ||        |             |ж/д перевозка    |       |     |162,656|0,884 ||        |             |перекачка        |       |     |       |      ||        |             |насосами         |  2,018|0,011|  2,018|0,011 |-----------------------------------------------------------------------                 Жалал-Абадское НГДУ АО "Кыргызнефтегаз"                                                             Таблица № 3-----------------------------------------------------------------------|  Тонны |             |     Этапы       | Потери нефти (за 2000 год) ||        |             |                 |----------------------------||        |             |                 | по нормативу|  фактические ||        |             |                 |-------------|--------------||        |             |                 | тонны |% вес| тонны |% вес ||--------|-------------|-----------------|-------|-----|-------|------|| 51383,8|товарная     |сбор             |333,995|0,650|625,707|1,218 ||106958,5|промысловая  |подготовка       |572,416|1,114|537,613|1,046 ||52%     |% обводненно-|хранение и       | 97,629|0,190|       |      ||        |сти          |транспортировка: |       |     |       |      ||        |             |по трубопроводу  |       |     |317,552|0,618 ||        |             |на НПЗ           |       |     |       |      ||        |             |автотранспортом  |       |     |196,099|0,382 ||        |             |ж/д перевозка    |       |     |       |      ||        |             |перекачка        |       |     | 97,629|0,015 ||        |             |насосами         |       |     |       |      |-----------------------------------------------------------------------                   Баткенское НГДУ АО "Кыргызнефтегаз"                                                             Таблица № 4-----------------------------------------------------------------------|  Тонны |             |     Этапы       | Потери нефти (за 2000 год) ||        |             |                 |----------------------------||        |             |                 | по нормативу|  фактические ||        |             |                 |-------------|--------------||        |             |                 | тонны |% вес| тонны |% вес ||--------|-------------|-----------------|-------|-----|-------|------||21466   |товарная     |сбор             |139,529|0,650|208,744|0,972 ||35682,32|промысловая  |подготовка       |239,131|1,114| 65,502|1,050 ||39,70%  |% обводненно-|хранение и       | 40,785|0,190|       |      ||        |сти          |транспортировка: |       |     |       |      ||        |             |по трубопроводу  |       |     |       |      ||        |             |на НПЗ           |       |     |       |      ||        |             |автотранспортом  |       |     | 65,502|0,305 ||        |             |ж/д перевозка    |  9,016|0,042|189,759|0,884 ||        |             |перекачка        |       |     |  2,018|0,009 ||        |             |насосами         |       |     |       |      |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                |Жалал-Абадское НГДУ |Баткенское НГДУ||--------------------------------|--------------------|---------------||Прилагаемая норма потерь:       |                    |               || при сборе:                     |       1,218        |    1,147      || при подготовке:                |       1,046        |    1,202      || при хранении и транспортировке:|                    |               || - по трубопроводу на НПЗ       |       0,618        |      -        || - ж/д перевозка                |         -          |    0,884      || - автотранспортом              |       0,382        |    0,309      || - перекачка насосами           |       0,011        |    0,011      |-----------------------------------------------------------------------      Заместитель председателя     правления АО "Кыргызнефтегаз"                     К.Ормушев      Начальник ПТО АО "Кыргызнефтегаз"                 М.Нарбаев                                                      Утверждаю                                         Президент Кыргызско-Канадского                                             Совместного Предприятия                                           "Кыргыз Петролеум Компани"                                               15 ноября 2000 года                                                               Гари Рос                                  НОРМЫ               естественной убыли нефти и нефтепродуктов           при приеме, хранении, отпуске, транспортировании                        и порядок их применения                                 ПОРЯДОК       применения норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов           при приеме, хранении, отпуске и транспортировании               на объектах СП "Кыргыз Петролеум Компани"                           1. Общие положения      1.1. Настоящая  норма  естественной  убыли распространяется на всеобъекты СП "Кыргыз Петролеум Компани", связанные с приемом, хранением иотпуском нефти,  УВ-сырья и нефтепродуктов,  кроме того,  на подведомс-твенные сливо-наливные пункты,  пункты реализации нефтепродуктов и АЗС,расположенные на всей территории Республики Кыргызстан.     1.2. Под  естественной  убылью  нефтепродуктов  понимаются  потери(уменьшение  массы при сохранении качества в пределах требований норма-тивных документов),  являющихся  следствием  физико-химических  свойствнефтепродуктов, воздействия метеорологических факторов и несовершенствасуществующих в данное время средств защиты нефтепродуктов от потерь приприеме, хранении, отпуске.     1.3. К естественной убыли не относятся потери нефтепродуктов, выз-ванные нарушениями требовании стандартов,  технических условий,  правилтехнической эксплуатации, хранения.     1.4. Под  нормой естественной убыли понимается допустимая величинабезвозвратных потерь нефтепродуктов,  происходящих непосредственно  притоварно-транспортных  операциях вследствие сопровождающих их физическихпроцессов, а также потерь, неизбежных на данном уровне состояния приме-няемого  технологического оборудования (потерь от испарения из всех ем-костей,  через сальниковые уплотнения насосов и задвижек, потерь от на-липания и др.).     1.5. В нормы естественной убыли не включены потери нефтепродуктов,связанные с ремонтом и зачисткой резервуаров, трубопроводов, потери приврезках лупингов и вставок, все виды аварийных потерь.     1.6. Нормы  естественной  убыли являются предельными и применяютсятолько в случае фактической недостачи нефтепродуктов.  Списывание  неф-тепродуктов  в  пределах  норм естественной убыли до установления фактанедостачи запрещается.     1.7. В  зависимости от физико-химических свойств все нефтепродуктыделятся на 7 групп согласно Приложению.     1.8. Нормы  естественной  убыли нефти и нефтепродуктов установленыдля всех объектов СП "Кыргыз Петролеум Компани",  расположенных на всейтерритории  Республики Кыргызстан единой климатической зоны (IV) и двухпериодов года,  осенне-зимнего (с 1 октября по 20 марта) и весенне-лет-него (с 1 апреля по 30 сентября),  а также типа резервуара, его вмести-мость и вида технологических операций (прием, хранение, отпуск).     1.9. Нормы  естественной убыли не распространяется на нефтепродук-ты, принимаемые и сдаваемые по счету или трафаретной массе - фасованнуюпродукцию,  хранящуюся  в герметической таре (запаянные,  с применениемгерметиков, уплотнений и т.д.), хранящиеся в резервуарах, в которых ра-бочее давление выше давления насыщенных паров нефтепродуктов при макси-мальной температуре хранения или транспортирования.     1.10. К заглубленным резервуарам относятся стальные и железобетон-ные резервуары, засыпанные грунтом, толщиной более 0,2 м.      Примечания:     1.11. Норма естественной убыли выражается в килограммах на 1 тоннунефтепродукта,  учитывающего в каждой технологической операции (приеме,хранении, отпуске, перевозках транспортными средствами и т.д.) и опера-циях внутрибазовой перекачки по трубопроводам.     1.12. Расчет  нормы  естественной  потери  производится только приснятии остатков нефтепродуктов и нефти (при инвентаризации) при  приемеих на склады средствами транспортирования.     1.13. Разработка нормы естественной убыли нефти  и  нефтепродуктоввыполнена согласно действующим нормативно-методическим документам в со-четании с новой разработкой института проблем транспорта энергоресурсов(ИПТЭР),  АК  "Транснефть" Министерства топлива и энергетики РоссийскойФедерации.                                                             Приложение А                 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО ГРУППАМ             (в зависимости от физико-химических свойств)      1 ГРУППА      1. Бензины автомобильные,  бензин прямогонный,  фракция бензиновая(по ГОСТу или ТУ).     2. Бензин автомобильный АИ-95 "Экстра", ОСТ 38:01. 9-75      2 ГРУППА      1. Бензин-растворитель для резиновой промышленности, ГОСТ 443-76.     2. Бензины авиационные, ГОСТ 1012-72.     3. Топливо для реактивных двигателей Т-2, ГОСТ 1022-62.     4. Нефрас - С 50/70 ГОСТ 8505-80 А 65/65 А 63/75, ОСТ 3801198-80.     5. Бензин авиационный Б-70, ТУ 38 101913-82.     6. Газоконденсат (сырье) стабильный по (ТУ) ОСТ.      3 ГРУППА      1. Бензин  растворитель  для  лакокрасочной  промышленности,  ГОСТ3134-78.     2. Топливо для реактивных двигателей (кроме Т-2), ГОСТ 10227-62.     3. Топливо РТ для реактивных двигателей ГОСТ 16564-71.     4. Керосин для технических целей, ГОСТ 18499-73.      4 ГРУППА      1. Пенообразователь ПО-1, ГОСТ 6948-81.     2. Керосин осветительный из сернистых нефтей, ГОСТ 11128-65.     3. Керосин осветительный, ГОСТ 4753-68.     4. Топливо дизельное "Зимнее" и "Арктическое", ГОСТ 305-82.      5 ГРУППА      1. Топливо  дизельное  кроме  "Зимнего"  и  "Арктического",   ГОСТ305-82.     2. Топливо моторное для среднеоборотных и  малооборотных  дизелей,ГОСТ 1667-68.     3. Топливо печное бытовое ТПБ, ТУ 38 101656-76.     4. Топливо дизельное экспортное, ТУ 38 001162-73.      6 ГРУППА      1. Масла смазочные всех марок.     2. Мазуты всех марок.     3. Битумы нефтяные жидкие.     4. Прочие жидкие нефтепродукты.      7 ГРУППА      1. Битумы твердые.     2. Пасты разные.     3. Церезин.     4. Разные твердые нефтепродукты.      Примечание:     1. Газоконденсат стабильный относится ко II  группе  при  давлениинасыщенных  паров  до 500 мм рт.ст.,  выше которого следует отнести к Iгруппе.     2. Естественная убыль при приеме,  хранении, отпуске и транспорти-ровании высокооктановых добавок,  присадок и других компонентов,  пред-назначенных  для производства компаунд-бензина следует отнести к произ-водственным потерям при их использовании по прямому назначению по зара-нее утвержденному технологическому регламенту.                 2. Нормы естественной убыли при приеме               нефтепродуктов I и II групп (Таблица № 1)      2.1. Естественная убыль при приеме  нефтепродуктов  в  килограммахопределяется  умножением  соответствующей нормы на массу принятого неф-тепродукта в резервуаре,  либо умножением соответствующей нормы в  про-центах на количество принятого нефтепродукта в тоннах,  деленная на 100в зависимости от типа резервуаров и условий хранения.     2.2. Нормы естественной убыли на прием применяются при обнаружениинедостачи в результате проведения инвентаризации при приемке  нефтепро-дуктов.     2.3. Естественная убыль при приеме нефтепродуктов 1,  2 групп  на-числяется в зависимости от типа и вместимости резервуара (Таблица № 1).     2.4. При приеме подогретых нефтепродуктов в резервуары  естествен-ная убыль начисляется в зависимости от температуры его подогрева:     независимо от  периода года естественная убыль начисляется по нор-мам весенне-летнего периода,  увеличенным в 1,5 раза при подогреве неф-тепродуктов от 21 гр.  до 30 гр.  Цельсия, в 2 раза при подогреве от 31до 50 гр. Цельсия и в 3 раза при подогреве свыше 50 гр. Цельсия;     при подогреве от 11 до 20 гр. Цельсия в осенне-зимний период соот-ветствующая норма осенне-зимнего периода увеличивается в 1,5 раза.               3. Нормы естественной убыли нефтепродуктов              при хранении до одного месяца (Таблица № 2)      3.1. Естественная убыль нефтепродуктов 1,  2  групп  первый  месяцхранения определяется по таблице (в кг) умножением соответствующей нор-мы на массу (в тоннах) хранимого нефтепродукта в резервуаре, либо умно-жением соответствующей нормы в %  на количество хранимого нефтепродукта(нефти) в тоннах,  деленная на 100, в зависимости от типа резервуаров иусловий их хранения.               4. Нормы естественной убыли нефтепродуктов      при приеме и хранении до одного месяца 3, 4, 5, 6, 7 группы                             (Таблица № 3)      Определяется (в  кг)  умножением соответствующей нормы на массу (втоннах) принятого нефтепродукта в резервуар,  либо умножением соответс-твующей нормы в % на количество принятого нефтепродукта в тонах, делен-ная на 100,  при приеме и хранении в течение текущего месяца, в зависи-мости от типа резервуаров и условий их хранения.         5. Нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 группы            при хранении свыше одного месяца (Таблица № 4)      5.1. Естественная убыль при хранении свыше одного месяца определя-ется  по  соответствующей таблице в килограммах в месяц - в зависимостиот вместимости и типа резервуара,  группы хранимого нефтепродукта и пе-риода года.     5.2. Естественная убыль при хранении более одного месяца  начисля-ется,  если  в течение месяца в резервуар не было поступлений нефтепро-дуктов.               6. Нормы естественной убыли нефтепродуктов           при отпуске в транспортные средства (Таблица № 5)      6.1. Естественная  убыль при отпуске в транспортные средства опре-деляется умножением соответствующей нормы на массу отгруженного нефтеп-родукта в тоннах, либо % от массы от груженного нефтепродукта.     6.2. Естественная убыль при отпуске  нефтепродуктов  1,  2,  3,  4групп определяется в зависимости от типа транспортного средства,  в ко-тором ведется отгрузка.     6.3. Естественная убыль при отпуске нефтепродуктов 5 группы  вклю-чена в потери при хранении этих нефтепродуктов в резервуарах и отдельноне начисляется.     Естественная убыль при отпуске нефтепродуктов 6 группы определяет-ся в зависимости от типа резервуаров, из которых ведется отгрузка.               7. Нормы естественной убыли нефтепродуктов            на автозаправочных станциях и пунктах заправки                             (Таблица № 7)      7.1. В нормы естественной убыли нефтепродуктов для автозаправочныхстанций и пунктов заправки включена естественная убыль при  транспорти-ровке, приеме нефтепродуктов из транспортных средств, хранении в резер-вуарах и отпуске через раздаточные колонки.     7.2. Естественная убыль нефтепродуктов определяется умножением со-ответствующей нормы на массу принятого нефтепродукта в тоннах, Приложе-ние 9.     7.3. Если нефтепродукт на АЗС поступает по трубопроводу,  и прини-мается по измерениям в резервуарах АЗС, то 50% нормы начисляет автозап-равочная станция и 50% - нефтесбытовая организация-поставщик.             Нормы естественной убыли твердых нефтепродуктов      В нормы естественной убыли твердых нефтепродуктов включена естест-венная убыль при приеме, транспортировании и хранении.     Естественная убыль твердых нефтепродуктов определяется  умножениемсоответствующей нормы на количество принятого или отпущенного нефтепро-дукта в тоннах.           8. Нормы естественной убыли нефти и нефтепродуктов                    при железнодорожных перевозках                             (Таблица № 6)      8.1. В нормы естественной убыли нефтепродуктов при железнодорожныхперевозках  включены  потери  нефтепродуктов  за  счет испарения мелкихфракций нефтепродуктов.     8.2. Естественная  убыль  нефтепродуктов при железнодорожных пере-возках определяется умножением соответствующей нормы на одну тонну гру-за на общее количество нефтепродуктов фактически принятого предприятиемпо камерам железнодорожных цистерн.                                                              Таблица № 1                                  НОРМЫ             естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп                        при приеме в резервуары                (в кг на 1 тонну принятого количества) -----------------------------------------------------------------------|      Тип       | Группа  |          Нормы естественной убыли        ||   резервуаров  |нефтепро-|------------------------------------------||                | дуктов  |осенне-зимний период|весенне-летний период||                |         |--------------------|---------------------||                |         |в кг/тн|в % от массы|в кг/тн |в % от массы||---------------------------------------------------------------------||                    Наземные стальные резервуары                     ||---------------------------------------------------------------------||вместимостью    |    1    |  0,32 |    0,032   |  0,54  |    0,054   ||до 400 куб. м   |    2    |  0,29 |    0,029   |  0,52  |    0,052   ||вместимостью    |    1    |  0,31 |    0,031   |  0,52  |    0,052   ||700-1000 куб.м  |    2    |  0,25 |    0,025   |  0,43  |    0,043   ||вместимостью    |    1    |  0,19 |    0,019   |  0,28  |    0,028   ||2000 куб.м      |    2    |  0,19 |    0,019   |  0,28  |    0,028   ||и более         |         |       |            |        |            ||---------------------------------------------------------------------||               Наземные стальные резервуары с понтоном               ||---------------------------------------------------------------------||вместимостью    |    1    |  0,20 |    0,020   |  0,42  |    0,042   ||до 400 куб. м   |    2    |  0,20 |    0,020   |  0,42  |    0,042   ||вместимостью    |    1    |  0,20 |    0,020   |  0,42  |    0,042   ||700-1000 куб.м  |    2    |  0,20 |    0,020   |  0,37  |    0,037   ||вместимостью    |    1    |  0,06 |    0,006   |  0,18  |    0,018   ||2000 куб.м      |    2    |  0,06 |    0,006   |  0,14  |    0,014   ||и более         |         |       |            |        |            |-----------------------------------------------------------------------                                                              Таблица № 2                                  НОРМЫ             естественной убыли нефтепродуктов 1 и 2 групп              при хранении в резервуарах до одного месяца           (в расчете на 1 тонну хранимого продукта в месяц) -----------------------------------------------------------------------|      Тип       | Группа  |          Нормы естественной убыли        ||   резервуаров  |нефтепро-|------------------------------------------||                | дуктов  |осенне-зимний период|весенне-летний период||                |         |--------------------|---------------------||                |         |в кг/тн|в % от массы|в кг/тн |в % от массы||---------------------------------------------------------------------||                    Наземные стальные резервуары                     ||---------------------------------------------------------------------||вместимостью    |    1    |  0,50 |    0,050   |  1,49  |    0,149   ||до 400 куб. м   |    2    |  0,48 |    0,048   |  1,22  |    0,122   ||вместимостью    |    1    |  0,39 |    0,039   |  1,34  |    0,134   ||700-1000 куб.м  |    2    |  0,32 |    0,032   |  0,91  |    0,091   ||вместимостью    |    1    |  0,16 |    0,016   |  0,56  |    0,056   ||2000 куб.м      |    2    |  0,16 |    0,016   |  0,56  |    0,056   ||и более         |         |       |            |        |            ||---------------------------------------------------------------------||               Наземные стальные резервуары с понтоном               ||---------------------------------------------------------------------||вместимостью    |    1    |  0,08 |    0,008   |  0,37  |    0,037   ||до 400 куб. м   |    2    |  0,08 |    0,008   |  0,33  |    0,033   ||вместимостью    |    1    |  0,07 |    0,007   |  0,33  |    0,037   ||700-1000 куб.м  |    2    |  0,07 |    0,007   |  0,29  |    0,029   ||вместимостью    |    1    |  0,05 |    0,005   |  0,16  |    0,016   ||2000 куб.м      |    2    |  0,05 |    0,005   |  0,16  |    0,016   ||и более         |         |       |            |        |            |-----------------------------------------------------------------------                                                              Таблица № 3                                  НОРМЫ          естественной убыли нефтепродуктов 3, 4, 5, 6 групп                при приеме и хранении до одного месяца              (в расчете на 1 тонну принятого количества) -----------------------------------------------------------------------|      Тип       | Группа  |          Нормы естественной убыли        ||   резервуаров  |нефтепро-|------------------------------------------||                | дуктов  |осенне-зимний период|весенне-летний период||                |         |--------------------|---------------------||                |         |в кг/тн|в % от массы|в кг/тн |в % от массы||----------------|---------|-------|------------|--------|------------||Наземные        |    3    |  0,16 |    0,016   |  0,22  |    0,022   ||стальные        |    4    |  0,12 |    0,012   |  0,14  |    0,014   ||                |    5    |  0,03 |    0,003   |  0,03  |    0,003   ||                |    6    |  0,12 |    0,012   |  0,12  |    0,012   ||Заглубленные    |    3    |  0,07 |    0,007   |  О,14  |    0,014   ||                |    4    |  0,07 |    0,007   |  0,08  |    0,008   ||                |    5    |  0,02 |    0,002   |  0,02  |    0,002   ||                |    6    |  0,12 |    0,012   |  0,12  |    0,012   |-----------------------------------------------------------------------     Определяется умножением соответствующей нормы на  массу  принятогоколичества нефтепродукта в резервуар (в тоннах), либо в % от массы при-нятого количества в тоннах (кг) деленная на 100.                                                              Таблица № 4                                  НОРМЫ                   естественной убыли нефтепродуктов            при хранении в резервуарах свыше одного месяца              (в расчете на 1 тонну принятого количества) -----------------------------------------------------------------------|      Тип       | Группа  |          Нормы естественной убыли        ||   резервуаров  |нефтепро-|------------------------------------------||                | дуктов  |осенне-зимний период|весенне-летний период||                |         |--------------------|---------------------||                |         |в кг/тн|в % от массы|в кг/тн |в % от массы||---------------------------------------------------------------------||                    Наземные стальные резервуары                     ||---------------------------------------------------------------------||вместимостью    |    1    |  0,29 |    0,029   |  0,86  |    0,086   ||до 400 куб. м   |    2    |  0,18 |    0,018   |  0,63  |    0,063   ||                |    3    |   -   |      -     |  0,10  |    0,010   ||                |    4    |   -   |      -     |  0,05  |    0,005   ||вместимостью    |    1    |  0,28 |    0,028   |  0,82  |    0,082   ||700-1000 куб.м  |    2    |  0,17 |    0,017   |  0,61  |    0,061   ||                |    3    |   -   |      -     |  0,10  |    0,010   ||                |    4    |   -   |      -     |  0,05  |    0,005   ||вместимостью    |    1    |  0,19 |    0,019   |  0,52  |    0,052   ||2000 куб.м      |    2    |  0,09 |    0,009   |  0,40  |    0,040   ||и более         |         |       |            |        |            ||                |    3    |   -   |      -     |  0,05  |    0,005   ||                |    4    |   -   |      -     |  0,05  |    0,005   ||---------------------------------------------------------------------||                            Заглубленные                             ||---------------------------------------------------------------------||                |    1    |  0,10 |    0,010   |  0,10  |    0,010   ||                |    2    |  0,05 |    0,005   |  0,10  |    0,010   ||                |    3    |   -   |    0,005   |  0,05  |    0,005   |-----------------------------------------------------------------------                                                              Таблица № 5                                  НОРМЫ             естественной убыли нефтепродуктов при отпуске                        в транспортные средства               (в кг на 1 тонну отпущенного количества) -----------------------------------------------------------------------|      Тип       | Группа  |          Нормы естественной убыли        ||   резервуаров  |нефтепро-|------------------------------------------||                | дуктов  |осенне-зимний период|весенне-летний период||                |         |--------------------|---------------------||                |         |в кг/тн|в % от массы|в кг/тн |в % от массы||----------------|---------|-------|------------|--------|------------||Железнодорожные |    1    |  0,13 |    0,013   |  0,21  |    0,021   ||цистерны        |    2    |  0,09 |    0,009   |  0,18  |    0,018   ||                |    3    |  0,02 |    0,002   |  0,03  |    0,003   ||                |    4    |  0,01 |    0,001   |  0,02  |    0,002   ||                |    5    |  0,01 |    0,001   |  0,02  |    0,002   ||                |    6    |  0,01 |    0,001   |  0,02  |    0,002   ||Автомобильные   |    1    |  0,10 |    0,010   |  0,2   |    0,02    ||цистерны        |    2    |  О,О7 |    0,007   |  0,17  |    0,017   ||                |    3    |  0,01 |    0,001   |  0,03  |    0,003   ||                |    4    |  0,1  |    0,01    |  0,02  |    0,002   ||                |    5    |  0,1  |    0,01    |  0,03  |    0,003   ||                |    6    |  0,1  |    0,01    |  0,03  |    0,003   |-----------------------------------------------------------------------                                                               Таблица № 6                                  НОРМЫ         естественной убыли нефтепродуктов при железнодорожных                    перевозках наливом в цистернах                (во все времена года в кг на 1 тн груш) -----------------------------------------------------------------------|     Группа нефтепродуктов     |       Нормы естественной убыли      ||                               |-------------------------------------||                               |в кг на 1 тн груза|в % от массы груза||-------------------------------|------------------|------------------||гр. 1, 2                       |        0,21      |      0,021       ||гр. 3, 4                       |        0,14      |      0,014       ||гр. 5, 6                       |        0,07      |      0,007       ||(кроме мазута)                 |                  |                  ||гр. 6 (только моторное         |        0,10      |      0,010       ||топливо и мазут)               |                  |                  |-----------------------------------------------------------------------                                                               Таблица № 7                                  НОРМЫ          естественной убыли нефтепродуктов при автомобильных                   перевозках для всех периодов года                   (в % от перевозимого количества) -----------------------------------------------------------------------|    Группа    |       Виды емкостей, средства заправки       | Норма ||нефтепродуктов|               и транспортирования            |       ||--------------|----------------------------------------------|-------||1, 2          |Резервуары Р-4, бочки, канистры               |  0,10 ||1, 2          |Топливозаправщики, автоцистерны               |  0,06 ||3             |Резервуары Р-4, бочки, канистры               |  0,04 ||3             |Автотопливозаправщики, автоцистерны           |  0,03 ||4             |Резервуары Р-4, бочки, канистры               |  0,02 ||4             |Автотопливозаправщики, автоцистерны           |  0,01 ||5, 6          |Резервуары Р-4, бочки, канистры               |  0,03 ||5, 6          |Автотопливозаправщики, автоцистерны           |  0,02 |-----------------------------------------------------------------------                                                               Таблица № 8                                  НОРМЫ        естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении       и отпуске на автозаправочных станциях и пунктах заправки                (в кг на 1 тонну принятого количества) -----------------------------------------------------------------------|      Тип       | Группа  |          Нормы естественной убыли        ||   резервуаров  |нефтепро-|------------------------------------------||                | дуктов  |осенне-зимний период|весенне-летний период||                |         |--------------------|---------------------||                |         |в кг/тн|в % от массы|в кг/тн |в % от массы||----------------|---------|-------|------------|--------|------------||Наземные        |    1    |  0,74 |   0,074    |  1,25  |    0,125   ||стальные        |    5    |  0,03 |   0,003    |  0,03  |    0,003   ||                |    6    |  0,12 |   0,012    |  0,12  |    0,012   ||Заглубленные    |    1    |  0,49 |   0,049    |  0,68  |    0,068   ||                |    5    |  0,02 |   0,002    |  0,02  |    0,002   ||                |    6    |  0,12 |   0,012    |  0,12  |    0,012   |-----------------------------------------------------------------------                                  ПОРЯДОК               применения норм естественной убыли нефти           при приеме, хранении, отпуске и транспортировании                           1. Общие положения      1.1. Разработка  норм  естественной убыли нефти выполнена согласнодействующих нормативно-методических документов. Экспериментальной базойразработанных  норм естественной убыли при испарении нефти из резервуа-ров являются результаты экспериментов,  проведенных на предприятиях  АК"Транснефть"  при исследованиях по определению величины фактических по-терь нефти от испарения в зависимости от типа резервуаров, условия хра-нения и периода года, а также на основании экспериментов, выполненных вИПТЭР (институт проблем транспорта энергоресурсов) и  нефтей  различнойплотности и с различным содержанием серы.     1.2. В нормы естественной убыли нефти при приеме, отпуске и хране-нии включены:     - естественная убыль при хранении в  резервуарах  до  одних  суток(Таблица № 9);     - нормы естественной убыли нефти при  хранении  до  одного  месяца(Таблица  №  10),  а также при хранении свыше одного месяца и до одногогода включительно (Таблица № 11);     - нормы  естественной  убыли  нефти  при отпуске в железнодорожныецистерны (Таблица № 12) и при железнодорожных перевозках наливом в цис-терны (Таблица № 13);     - нормы естественной убыли нефти при хранении в открытых  земляныхамбарах (Таблица № 14), нормы естественной убыли при удалении "мертвогоостатка" (Таблица № 15).     1.3. Указанные  нормы естественной убыли являются предельно допус-тимыми и применяются только в случаях фактических недостач нефти.     1.4. Нормы естественной убыли нефти при приеме, отпуске и храненииустановлены для двух периодов года:  осенне-зимнего (с 1 октября по  31марта)  и  весенне-летнего (с 1 апреля по 30 сентября) в зависимости оттипа резервуара и условия его хранения.     1.5. Естественная убыль нефти при приеме, отпуске и хранении опре-деляется умножением соответствующей нормы на принятое количество  нефтив тоннах,  либо в %  от массы принятого количества в тоннах деленная на100.     Если прием  нефти производится в осенне-зимний период,  а отпуск ввесенне-летний период или наоборот,  то в этом случае берется  среднеа-рифметическая величина значений соответствующих норм.                                                              Таблица № 9                                  НОРМЫ             естественной убыли нефти при приеме, хранении       и отпуске до одних суток в резервуарах наливных пунктов,       нефтебаз и сырьевых парков нефтеперерабатывающих заводов                (в кг на 1 тонну принятого количества) -----------------------------------------------------------------------|     Тип резервуаров      |        Нормы естественной убыли          ||                          |------------------------------------------||                          |осенне-зимний период|весенне-летний период||                          |--------------------|---------------------||                          |в кг/тн|в % от массы|в кг/тн|в % от массы ||--------------------------|-------|------------|-------|-------------||Резервуары наземные       |  0,10 |    0,010   |  0,22 |    0,022    ||металлические с понтоном  |       |            |       |             ||Резервуары наземные       |  0,08 |    0,008   |  0,14 |    0,014    ||металлические с плавающей |       |            |       |             ||крышей                    |       |            |       |             ||Резервуары заглубленные   |  0,26 |    0,026   |  0,40 |    0,040    ||Резервуары, имеющие       |  0,20 |    0,020   |  0,25 |    0,025    ||газовую обвязку           |       |            |       |             ||Резервуары наземные       |  0,27 |    0,027   |  0,41 |    0,041    ||металлические             |       |            |       |             |-----------------------------------------------------------------------     Примечания:     1. Нормы  естественной  убыли  являются  предельными и применяютсятолько в случае фактической недостачи нефти.     2. При начислении норм естественной убыли нефти при приеме, отпус-ке и хранении осенне-зимним периодом считается время с 1 октября по  31марта, а весенне-летним периодом - с 1 апреля по 30 сентября.                                                             Таблица № 10                                  НОРМЫ                 естественной убыли нефти при хранении          в резервуарах свыше одних суток и до одного месяца            (в кг на 1 тонну хранимого количества в сутки) -----------------------------------------------------------------------|     Тип резервуаров      |                  Норма                   ||                          |------------------------------------------||                          |осенне-зимний период|весенне-летний период||--------------------------|--------------------|---------------------||Резервуары наземные       |        0,010       |        0,026        ||металлические с понтоном  |                    |                     ||Резервуары наземные       |        0,005       |        0,011        ||металлические с плавающей |                    |                     ||крышей                    |                    |                     ||Резервуары заглубленные   |        0,008       |        0,020        ||Резервуары, имеющие       |        0,007       |        0,015        ||газовую обвязку           |                    |                     ||Резервуары наземные       |        0,020       |        0,054        ||металлические объемом     |                    |                     ||2000 куб.м и менее        |                    |                     ||Резервуары наземные       |        0,017       |        0,050        ||металлические объемом     |                    |                     ||3000 куб.м и более        |                    |                     |-----------------------------------------------------------------------                                                             Таблица № 11                                  НОРМЫ                 естественной убыли нефти при хранении           свыше одного месяца и до одного года включительно            (в кг на 1 тонну хранимого количества в месяц) -----------------------------------------------------------------------|     Тип резервуаров      |                  Норма                   ||                          |------------------------------------------||                          |осенне-зимний период|весенне-летний период||--------------------------|--------------------|---------------------||Резервуары наземные       |         -          |        0,09         ||металлические с понтоном  |                    |                     ||Резервуары заглубленные   |        0,05        |        0,10         ||Резервуары наземные       |        0,10        |        0,35         ||металлические объемом     |                    |                     ||3000 куб.м и более        |                    |                     ||Резервуары наземные       |        0,18        |        0,45         ||металлические объемом     |                    |                     ||2000 куб.м и менее        |                    |                     |-----------------------------------------------------------------------     Примечания:     1. Нормы естественной убыли  являются  предельными  и  применяютсятолько в случае фактической недостачи нефти.     2. При начислении норм естественной убыли нефти при приеме, отпус-ке  и хранении осенне-зимним периодом считается время с 1 октября по 31марта, а весенне-летним периодом - с 1 апреля по 30 сентября.     3. Естественная  убыль нефти при хранении свыше одного месяца и доодного года включительно определяется начиная со второго месяца  хране-ния после последнего поступления продукта.     4. Естественная убыль при хранении свыше одних суток  определяетсяумножением  соответствующей нормы в резервуарах количество нефти в тон-нах и на количество суток неподвижного хранения нефти в резервуаре.                                                             Таблица № 12                                  НОРМЫ                       естественной убыли нефти                при отпуске в железнодорожные цистерны               (в кг на 1 тонну отпущенного количества) -----------------------------------------------------------------------|Тип транспортного средства|                  Норма                   ||                          |------------------------------------------||                          |осенне-зимний период|весенне-летний период||--------------------------|--------------------|---------------------||Железнодорожные цистерны  |        0,14        |        0,23         ||всех типов                |                    |                     |-----------------------------------------------------------------------                                                             Таблица № 13                                  НОРМЫ                     естественной убыли нефти при            железнодорожных перевозках наливом в цистернах               (во все времена года в кг на 1 тн груза) -----------------------------------------------------------------------|Тип транспортного средства|                  Норма                   ||                          |------------------------------------------||                          | в кг на 1 тн груза | в % от массы груза  ||--------------------------|--------------------|---------------------||Железнодорожные цистерны  |        0,42        |        0,042        ||всех типов                |                    |                     |-----------------------------------------------------------------------     Примечание:     Нормы естественной убыли являются предельными и применяются тольков случае фактической недостачи нефти.                                                             Таблица № 14                                  НОРМЫ                 естественной убыли нефти при хранении                      в открытых земляных амбарах                (в кг на 1 тонну принятого количества) -----------------------------------------------------------------------|           Месяц хранения          |Норма естественной убыли за месяц||-----------------------------------|---------------------------------||Первый                             |                 95              ||Второй                             |                 15              ||Третий                             |                 10              ||Четвертый-седьмой                  |               по 5              ||Восьмой и последующие              |               по 2              |-----------------------------------------------------------------------     Примечание:     Нормы естественной убыли являются предельными и применяются тольков случае фактической недостачи нефти.                                                             Таблица № 15                                  НОРМЫ                 естественной убыли нефти при удалении          "мертвого остатка" из земляных амбаров при зачистке                (в кг на 1 тонну хранимого количества) -----------------------------------------------------------------------|                 Типы амбаров               |Нормы естественной убыли||--------------------------------------------|------------------------||Постоянные по типовому проекту              |           20           ||Временные                                   |           45           |-----------------------------------------------------------------------     Примечание:     Нормы естественной убыли являются предельными и применяются тольков случае фактической недостачи нефти.                                                             Таблица № 16                                  НОРМЫ         расхода керосина для технических целей на подготовку     к наливу автомобильного бензина расходных резервуаров и тары                  (на 1 кв.м поверхности резервуаров                         и на 1 шт. тары, кг) -----------------------------------------------------------------------|Вид подготовки|  Состояние резервуаров   |          Керосин          ||              |         и тары           |---------------------------||              |                          | всего |   в том числе:    ||              |                          |       |-------------------||              |                          |       |безвозврат-|возврат||              |                          |       |ные потери |       ||---------------------------------------------------------------------||         1. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные          ||---------------------------------------------------------------------||Зачистка под  |Имеющие коррозию          |0,20   |    0,08   |  0,12 ||налив         |Из-под моторных масел     |0,25   |    0,10   |  0,15 ||              |Из-под дизельного топлива |0,20   |    0,08   |  0,12 ||              |Из-под керосина           |0,20(*)|    0,08   |  0,12 ||              |Из-под автомобильного     |0,20(*)|    0,08   |  0,12 ||              |бензина                   |       |           |       ||---------------------------------------------------------------------||        2. Резервуары горизонтальные цилиндрические стальные         ||---------------------------------------------------------------------||Испытание на  |Для всех резервуаров      |0,08   |    0,08   |   -   ||герметичность |                          |       |           |       ||Зачистка под  |Имеющие коррозию          |0,17   |    0,08   |  0,09 ||налив         |Из-под моторных масел     |0,20   |    0,09   |  0,11 ||              |Из-под дизельного топлива |0,15   |    0,05   |  0,10 ||              |Из-под керосина           |0,17(*)|    0,08   |  0,09 ||              |Из-под автомобильного     |0,17(*)|    0,08   |  0,09 ||              |бензина                   |       |           |       ||---------------------------------------------------------------------||              3. Бочки стальные вместимостью 200 л(**)               ||---------------------------------------------------------------------||Испытание на  |Имеющие коррозию и из-под |0,30   |    0,30   |   -   ||герметичность |отработанных масел        |       |           |       ||              |Из-под моторных масел     |0,28   |    0,28   |   -   ||              |Из-под дизельного топлива |0,24   |    0,24   |   -   ||              |и керосина                |       |           |       ||Зачистка под  |Имеющие коррозию          |0,50   |    0,30   |  0,20 ||налив         |Из-под отработанных масел |0,40   |    0,24   |  0,16 ||              |Из-под моторных масел     |0,40   |    0,22   |  0,18 |-----------------------------------------------------------------------     (*) Норма  исчисляется в случае очистки стенок резервуара от ржав-чины и зачистки днища от грязи и ржавчины.     (**) Нормы  применяются при массовой обработке бочек (от 10 штук иболее) с обязательной их пропаркой перед промывкой керосином.  При про-мывке 1-2 бочек норма увеличивается в 6 раз, при промывке 3-5 бочек - в4 раза, при промывке 6-9 бочек - в 2 раза.     Примечание:     В зимний период нормы расхода керосина на промывку  резервуаров  ибочек из-под масел увеличиваются на 25%.
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