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                     ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

            в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года N 241

        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики7 марта 2001 года. Регистрационный номер 34                                                  Утверждены                                           постановлением Главного                                     Государственного Санитарного врача                                            Кыргызской Республики                                         от 12 февраля 2001 года № 8           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                      РАЗДЕЛ: РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА                       САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА                 "Обращение с радиоактивными отходами                             (СПОРО-2000)"      Введение     Термины и определения                1.  Общие положения                2.  Требования к размещению и оборудованию пунктов                    захоронения радиоактивных отходов                3.  Требования к сбору, временному хранению и удалению                    радиоактивных отходов из учреждений                4.  Требования к приему радиоактивных отходов от                    учреждения                5.  Требования к транспортированию радиоактивных отходов                6.  Требования к захоронению радиоактивных отходов                7.  Требования к уборке и дезактивации помещений,                    оборудования и спецтранспорта                8.  Мероприятия по ликвидации аварийного загрязнения                9.  Меры индивидуальной защиты и личной гигиены                10. Радиационный контроль     Приложение 1.  Санитарный паспорт на специализированную автомашину                    для постоянных перевозок радиоактивных и                    материалов, устройств и установок с источниками                    ионизирующих излучений и радиоактивных отходов     Приложение 2.  Допустимые уровни загрязнения поверхностей                    ДЗа, част./(кв.см.мин)     Приложение 3.  Журнал учета радиоактивных отходов     Приложение 4.  Паспорт     Приложение 5.  Акт о нарушении требований подготовки радиоактивных                    отходов к сдаче     Приложение 6.  Санитарный паспорт на специализированную автомашину                     для постоянных перевозок радиоактивных материалов,                     устройств и установок с источниками ионизирующих                     излучений и радиоактивных отходов     Приложение 7.  Свидетельство     Приложение 8.  Журнал учета радиоактивных отходов, поступивших                    на захоронение     Приложение 9.  Рекомендуемые моющие растворы для дезактивации                    помещений, оборудования, контейнеров и специальных                    автомобилей     Приложение 10. Наряд-отпуск на производство работ повышенной                    радиационной опасности     Приложение 11. Карточка учета индивидуальных доз внешнего                    облучения лиц, работающих с источниками                    ионизирующих излучений (ИИИ)     Приложение 12. Акт на сброс очищенной от радионуклидов воды                                Введение      Настоящие правила разработаны в соответствии с законами КыргызскойРеспублики "О радиационной безопасности населения Кыргызской  Республи-ки" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения КыргызскойРеспублики", на основе СанПиН-42-129-11-3938-85 "Санитарные правила об-ращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85)", с учетом санитарных норми правил проектирования промышленных предприятий,  Положения  "О  госу-дарственном  санитарно-эпидемиологическом  надзоре" N 95 от 2.03.93 г.,утвержденного постановлением  Правительства  Кыргызской  Республики,  итакже действующих "Норм радиационной безопасности" НРБ.     Санитарные правила  обращения  с  радиоактивными  отходами   (СПО-РО-2000)  распространяются  на предприятия,  учреждения,  лаборатории идругие организации министерств и ведомств,  применяющие в своей  работерадиоактивные  вещества и источники ионизирующих излучений,  а также научреждения,  осуществляющие транспортирование и захоронение радиоактив-ных отходов.     При проектировании, изготовлении и эксплуатации специальных транс-портных  средств  для перевозки радиоактивных отходов следует руководс-твоваться "Правилами безопасного  транспортирования  радиоактивных  ве-ществ" ПБТРВ-В N 1139-73.     Транспортирование и захоронение радиоактивных отходов производятсяпунктами  захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) или специализирован-ными комбинатами (СК) согласно "Инструкции по перевозке опасных  грузовавтомобильным  транспортом" Министерства внутренних дел Кыргызской Рес-публики N 234 от 28.08.94 г.     Соблюдение настоящих правил является обязательным при строительст-ве и эксплуатации СК или ПЗРО, а также сооружений для временного хране-ния радиоактивных отходов в учреждениях перед их удалением.     Вопрос строительства СК или ПЗРО решается в каждом конкретном слу-чае индивидуально в соответствии СанПиН 2.2.1/21.1.567-96 г.  "Санитар-но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,  сооружений  ииных объектов".     Ответственность за соблюдение настоящих правил возлагается на  ад-министрацию учреждений,  при работе которых образуются твердые радиоак-тивные отходы (сбор и временное хранение) на СК или  ПЗРО  (транспорти-ровка и захоронение радиоактивных отходов) и организации,  осуществляю-щие строительные работы.     Нарушение настоящих  СПОРО-2000 влечет ответственность в соответс-твии с законодательством Кыргызской Республики.                          Термины и определения      1. Радиационная безопасность - является составной частью  безопас-ности личности,  общества и государства и обеспечивается комплексом мерправового, организационного, инженерно-технического, санитарно-гигиени-ческого, медицинского, воспитательного и образовательного характера.     2. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) -  территория  вокруг  учрежденияили источника радиоактивных выбросов,  на которой уровень облучения мо-жет превысить установленный для населения предел дозы. В СЗЗ устанавли-вается режим ограничений и проводится радиационный контроль.     3. Радиационный контроль - измерение параметров,  позволяющих оце-нить  внешнее  и внутреннее облучение людей,  радиоактивное загрязнениетерритории и различных объектов, с целью оценки и слежения за изменени-ями  радиационной обстановки и принятия необходимых и своевременных ре-шений по вмешательству.     4. Отходы  радиоактивные - не подлежащие дальнейшему использованиювещества в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионукли-дов превышает уровни, установленные действующими нормативами и правила-ми.     5. Обращение  с  радиоактивными  отходами - все виды деятельности,связанные со  сбором,  транспортированием,  переработкой,  хранением  и(или) захоронением радиоактивных отходов.     6. Захоронение радиоактивных отходов - безопасное размещение ради-оактивных отходов без последующего извлечения.     7. Объект радиационный - организация, где осуществляется обращениес техногенными источниками ионизирующего излучения.     8. Загрязнение радиоактивное - присутствие  радиоактивных  веществна поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в дру-гом месте в количестве превышающем уровни,  установленными действующиминормами и правилами.     9. Источник закрытый - радионуклидный источник ионизирующего излу-чения, устройство которого исключает поступление содержащихся в нем ра-дионуклидов в окружающую среду в условиях применения и износа, на кото-рые он рассчитан.     10. Источник излучения техногенный - источник ионизирующего  излу-чения,  специально  созданный  для полезного применения этого излученияили являющийся побочным продуктом технической деятельности.     11. Радионуклидный  источник  -  источник ионизирующего излучения,содержащий радионуклид или смесь радионуклидов.     12. 1  мг экв радия - это гамма-эквивалент радиоактивного препара-та,  гамма-излучение которого при данной фильтрации и тождественных ус-ловиях  измерения  создают  такую же мощность экспозиционной дозы,  какгамма-излучение 1 мг радия.     13. Дезактивация  -  удаление  или  снижение уровня радиоактивногозагрязнения с какой-либо поверхности или из какой-либо  среды,  включаяорганизм человека.     14. Мощность дозы - доза излучения за единицу времени. Единица из-мерения мощности дозы - зиверт (Зв).                           1. Общие положения      1.1. СПОРО-2000  содержат  требования  по обеспечению радиационнойбезопасности при сборе, временном хранении, транспортировании и захоро-нении радиоактивных отходов, образующихся при использовании радиоактив-ных веществ в различных отраслях народного хозяйства,  с  целью  защитыобслуживающего персонала,  населения и окружающей среды и разработаны всоответствии с требованиями Основных санитарных правил работы  с  ради-оактивными   веществами  и  других  источников  ионизирующих  излучений(ОСП-72/87), Норм радиационной безопасности (НРБ).     К радиоактивным  отходам относятся растворы,  изделия,  материалы,биологические объекты, содержащие радиоактивные вещества в количествах,превышающих величины,  установленные действующими нормами и правилами ине подлежащие дальнейшему использованию на данном или каком-либо другомпроизводстве и в экспериментальных исследованиях. К радиоактивным отхо-дам относятся также отработавшие источники ионизирующих  излучений,  ненаходящие дальнейшего применения.     1.3. К твердым радиоактивным отходам относятся изделия, материалы,биологические объекты, отработавшие источники ионизирующих излучений.     1.4. Твердые отходы считаются радиоактивными, если:     Удельная активность отходов:     больше 74 кБк/кг (2х10(-6) Ки/кг) для бета-активных веществ;     больше 0,2  пГр.кв.м  (с  х кг) (1х10(-7) г.экв радия/кг) для гам-ма-активных веществ;     больше 7,4 кБк/кг (2х10(-7) Ки/кг) для альфа-активных веществ (длярадионуклидов трансурановых  элементов  больше  0,37  кБк/кг  (1х10(-8)Ки/кг);     Уровни загрязнения поверхностей  превышают  5  альфа-част/кв.см  хмин, или 50 бета-частиц/кв.см х мин, определяемых на площади 100 кв.см.     1.5. В зависимости от мощности дозы на расстоянии 10 см от поверх-ности твердые радиоактивные отходы делятся на три группы:     1 группа - до 0,3 мЗв/час (30 мбэр/ч);     2 группа - от 0,3 мЗв/ч до 10 мЗв/ч (от 30 мбэр/ч до 1000 мбэр/ч);     3 группа - выше 10 мЗв/ч (1000 мбэр/ч).     1.6. Степень радиационной опасности при сборе, транспортировании изахоронении радиоактивных отходов зависит от следующих основных  факто-ров:     - величины активности;     - вида и энергии излучения;     - степени токсичности радиоактивных веществ,  содержащихся в отхо-дах;     - периода полураспада радионуклидов;     - физического состояния отходов (жидкие, твердые);     - вида и состояния тары (упаковки).     1.7. При  работе  с радиоактивными отходами должны быть учтены всевиды лучевого воздействия на персонал и население, предусмотрены защит-ные мероприятия, снижающие суммарную дозу от всех источников внешнего ивнутреннего облучения до уровней,  не превышающих предельно  допустимойдозы или предела дозы для соответствующих категорий облучаемых лиц.     1.8. Сбор и подготовка радиоактивных отходов для сдачи на  СК  илиПЗРО осуществляется силами и средствами учреждения, в котором образуют-ся радиоактивные отходы.     1.9. СК  или  ПЗРО  обеспечивает  собственными силами и средствамиприем,  транспортирование и захоронение радиоактивных отходов, образую-щихся в учреждениях, расположенных в обслуживаемой зоне.     1.10. Запрещается захоронение радиоактивных отходов  во  временныхмогильниках.     1.11. Территория ПЗРО ограждается предупреждающими знаками  радиа-ционной  опасности,  обеспечивается  круглосуточной  охраной и охраннойсигнализацией.     1.12. СК  или  ПЗРО  до  ввода  его в эксплуатацию после окончаниястроительства или реконструкции должен быть принят  комиссией  в  соот-ветствии с действующим положением.     По результатам проверки комиссией составляется акт приемки, на ос-новании которого местные органы госсаннадзора оформляют санитарный пас-порт, представляющий СК или ПЗРО право работ с радиоактивными вещества-ми и источниками ионизирующих излучений (приложение 1).     Санитарный паспорт выдается на срок не более двух лет.     1.13. В учреждениях, где образуются радиоактивные отходы, разраба-тываются специальные инструкции,  предусматривающие порядок сбора, вре-менного хранения и передачи на захоронение радиоактивных отходов.     В инструкциях должны быть отражены следующие положения и  основныевопросы:     - организация сбора радиоактивных отходов непосредственно в местахих образования;     - порядок учета отходов и правила их временного хранения;     - порядок и маршруты транспортирования отходов внутри учреждения;     - организация  дезактивации  сборников-контейнеров,  принадлежащихучреждению, используемых для временного хранения радиоактивных отходов;     - условия выдерживания и удаления радиоактивных отходов,  содержа-щих короткоживущие радионуклиды;     - порядок подготовки отходов и отработавших источников к  передачена захоронение;     - организация радиационного контроля при работах с  радиоактивнымиотходами;     - организация и порядок работ в случае возникновения  радиационнойаварии;     - права, обязанности и ответственность персонала;     - порядок  предварительной  проверки,  приема,  транспортирования,проведения дезактивационных работ, очистки спецстоков и захоронения ра-диоактивных отходов;     - условия обеспечения радиационной безопасности на различных  эта-пах обращения с радиоактивными отходами,  а также при дезактивации обо-рудования, контейнеров и спецтранспорта;     - порядок  и организация радиационного контроля на участках прове-дения радиационно-опасных и аварийных работ;     - порядок обеспечения санитарно-пропускного режима;     - организация радиационного контроля объектов окружающей среды.     В инструкциях  предусматриваются  меры  пожарной  безопасности присборе,  хранении и транспортировании пожаро-взрывоопасных твердых ради-оактивных отходов.     1.14. Все лица СК или ПЗРО,  занятые непосредственно сбором,  вре-менным хранением,  транспортированием, захоронением радиоактивных отхо-дов,  дезактивацией  загрязненных  рабочих  поверхностей,  радиационнымконтролем относятся к категории "А" - персонал.     К работе в сфере действия ионизирующих  излучений  не  допускаютсялица моложе 18 лет.     Лица, относящиеся к категории "А",  должны проходить  обязательныймедицинский  осмотр при поступлении на работу и периодические ежегодныемедицинские осмотры.  К работе допускаются лица, не имеющие медицинскихпротивопоказаний.  Администрация  учреждения  несет  ответственность засвоевременное прохождение медицинских осмотров.     При выявлении отклонений в состоянии здоровья работающего персона-ла,  препятствующих продолжению выполнения работы с источниками ионизи-рующих  излучений,  вопрос о временном или постоянном переводе этих лицна работу вне контакта с источниками ионизирующих излучений решается  вкаждом отдельном случае индивидуально.     Женщины должны освобождаться от работы с радиоактивными отходами идругими  источниками ионизирующих излучений на весь период беременностии на период грудного вскармливания ребенка.     1.15. Все лица,  относящиеся к категории "А", допускаются к работепосле обучения и проверки знаний правил безопасности ведения  работ  наосновании действующих на СК или ПЗРО инструкций. Проверка знаний правилбезопасности работы проводится комиссионно до начала работ  и  периоди-чески,  не реже одного раза в год. Результаты проверки знаний регистри-руются в специальном журнале или в карточке инструктажа.     Повторный инструктаж по вопросам техники радиационной безопасностипроводится с персоналом не реже одного раза в год.     При изменении  характера  работ с источниками ионизирующих излуче-ний,  повышении класса работ при происшествии  несчастного  случая  илиаварии проводится внеплановый инструктаж.     Перед производством работ,  на которые оформляется наряд-допуск, сперсоналом проводится текущий инструктаж.     Лица, временно привлекаемые к работам с  источниками  ионизирующихизлучений, проходят первичный инструктаж на рабочем месте.     Первичный инструктаж на рабочем месте,  а также повторный, внепла-новый, текущий проводит непосредственный руководитель работ с соответс-твующей записью в журнале  регистрации  инструктажа  на  рабочем  месте(личной карточке инструктажа). При регистрации внепланового инструктажауказывают причину, вызвавшую его проведение.     Администрация СК или ПЗРО несет ответственность за проведение инс-труктажа по радиационной безопасности,  охране труда,  производственнойсанитарии и соблюдение требований инструкций и правил.                2. Требования к размещению и оборудованию               пунктов захоронения радиоактивных отходов      2.1. Выбор участка для размещения ПЗРО осуществляется  в  установ-ленном порядке по согласованию с органами госсаннадзора и местной адми-нистрацией. Участок должен быть расположен вне территории перспективно-го развития населенных пунктов, пригородных зон, используемых для орга-низованного отдыха  людей  и  лечебно-профилактических  целей.  Границыучастка  должны устанавливаться на расстоянии не менее 500 м от поверх-ности водоемов и мест расположения водозаборов подземных вод,  на неза-топляемой и незаболоченной местности.     2.2. Выбор участков производится с учетом материалов, полученных врезультате изучения природных и санитарно-гигиенических условий окружа-ющего района.     2.3. Размеры  участка должны обеспечить размещение на нем всех не-обходимых сооружений, предназначенных для захоронения твердых, биологи-ческих  радиоактивных  отходов  и отработавших источников ионизирующегоизлучения,  иметь резервную площадь для перспективного строительства израсчета не менее 20 лет.     2.4. Вокруг ПЗРО устанавливается санитарно-защитная зона  радиусом1000 м,  изменение этой зоны может быть проведено согласно разделу 2 СН245-71.     2.5. В санитарно-защитной зоне запрещается: размещение водозаборовповерхностных и грунтовых вод,  жилых зданий, детских учреждений, боль-ниц, санаториев и других оздоровительных сооружений, а также промышлен-ных и подсобных сооружений, не относящихся к деятельности ПЗРО.     Использование земель  санитарно-защитной  зоны  для сельскохозяйс-твенных целей допускается  с  разрешения  Министерства  здравоохраненияКыргызской Республики и по согласованию с Министерством охраны окружаю-щей среды.     2.6. ПЗРО должен иметь централизованную телефонную связь,  а такжедолжен быть связан с автомагистралями, благоустроенными подъездными пу-тями. Проезды должны быть асфальтированы, территория озеленена. На тер-ритории ПЗРО запрещается проживание  людей,  содержание  сельскохозяйс-твенных животных, выращивание овощей, плодово-ягодных и других сельско-хозяйственных культур.     2.7. Строительство комплекса сооружений ПЗРО для захоронения ради-оактивных отходов должно осуществляться по  проектам,  согласованным  сорганами  Министерства здравоохранения и Министерства охраны окружающейсреды.     2.8. ПЗРО оборудуются комплексом технологических и инженерных соо-ружений.     2.9. Компановка  зданий и сооружений на территории ПЗРО должна вы-полняться по принципу разделения на условно "чистую" и "грязную"  зоны.В "грязной" зоне располагаются:     - емкости для захоронения радиоактивных отходов;     - помещения для сортировки радиоактивных отходов.     На границе между "грязной" и "чистой" зонами размещаются:     - помещения для дезактивации спецавтотранспорта, контейнеров, обо-рудования;     - специальные очистные сооружения;     - гаражи для спецавтомобилей;     - помещения  для  проведения  радиометрических,  радиохимических идругих анализов и для размещения службы радиационной безопасности;     - санпропускники с пунктами радиационного контроля.     В "чистой" зоне размещаются:     - котельная;     - складские помещения;     - сооружения водопровода и канализации;     - сооружения электроснабжения;     - административные здания;     - помещение для приема пищи;     - проходная и другие вспомогательные помещения.     2.10. Емкости, предназначенные для захоронения радиоактивных отхо-дов, должны проектироваться из расчета заполнения не менее 20 лет.     2.11. Емкость для захоронения радиоактивных  отходов  должна  бытьподземной. Конструкция емкости должна исключать возможность попадания внее атмосферных осадков и препятствовать миграции радиоактивных веществв окружающую среду.     Емкость разделяется внутренними вертикальными перегородками, обес-печивающими  возможность  последовательной загрузки отходов по отсекам.Металлическая конструкция емкости должна  обеспечивать  антикоррозийнуюустойчивость.  Захоронение  источников ионизирующего излучения произво-дится с использованием перегрузочных устройств, обеспечивающих радиаци-онную безопасность персонала.     2.12. Компоновка помещения дезактивации спецтранспорта,  контейне-ров  и  другого оборудования должна обеспечивать движение транспорта попропускному режиму.     Полы в помещениях, предназначенных для дезактивации спецтранспортаи контейнеров,  должны иметь покрытие из  слабосорбирующего  материала,обладающего  достаточной  механической прочностью.  Края покрытий половдолжны быть подняты на высоту 0,5 метра и заделаны заподлицо со  стена-ми.  Полы оборудуются уклонами и сливными трапами. Стены на высоту до 2метров облицовываются малосорбирующими покрытиями. Остальная часть стени потолок окрашиваются химстойкими красками. Полотно дверей должно бытьгладким, щитовой конструкции.     2.13. ПЗРО  должны  иметь  водопровод с подачей холодной и горячейводы, бытовую канализацию.               3. Требования к сбору, временному хранению            и удалению радиоактивных отходов из учреждений      3.1. Сбор радиоактивных отходов в учреждениях должен  производитсянепосредственно на местах их образования с обозначением знаками радиоа-ционной опасности,  отдельно от обычного мусора и  строго  раздельно  сучетом:     - физического состояния;     - происхождения (органические, неорганические, биологические);     - периода полураспада радионуклидов,  находящихся в отходах (до 15суток, более 15 суток);     - взрыво-  и  огнеопасности (взрыво- или огнеопасные;  взрыво- илиогнебезопасные).     3.2. В бытовую канализацию допускается сброс радиоактивных сточныхвод с концентрацией,  превышающей ДКб в для воды не более чем в 10 раз,если обеспечивается их десятикратное разбавление нерадиоактивными сточ-ными водами в коллекторе данного учреждения, а суммарный сброс радиоак-тивных  веществ  в водоем не превысит установленного уровня допустимогосброса, осуществляемого при обязательном радиационном контроле.     3.3. ТРО, содержащие короткоживущие нуклиды с периодом полураспададо 15 суток,  выдерживаются в течение времени, обеспечивающего снижениеактивности до значений меньших,  чем указаны в пп.1.4.  После такой вы-держки ТРО удаляются с обычным мусором на организованные свалки.     3.4. Срок временного хранения радиоактивных отходов не должен пре-вышать одного месяца.  В тех случаях, когда ежемесячное образование от-ходов  не превышает 50 килограмм,  этот срок в каждом конкретном случаесогласовывается с органами госсаннадзора,  но не должен превышать 6 ме-сяцев.     Срок хранения радиоактивных биологических отходов (трупы  экспери-ментальных животных,  экскременты) не должен превышать 5 суток, если необеспечиваются условия выдержки в холодильных установках или  соответс-твующих растворах.     3.5. Для сбора и транспортирования радиоактивных отходов в  преде-лах учреждения должны применяться:     для ТРО - сборники-контейнеры,  снабженные первичной упаковкой,  атакже  пластикатовые или бумажные мешки в виде самостоятельной упаковкис наличием знака радиационной опасности;     сборники-контейнеры для  ТРО должны быть многократного использова-ния, оптимальных размеров и конфигурации.     Размер и  конструкция  сборников-контейнеров  определяется типом иколичеством радиоактивных отходов,  видом,  энергией излучения и актив-ностью радионуклидов.  Они должны быть механически прочными,  иметь на-дежные запоры и приспособления,  позволяющие их перенос или  перевозку.Внутренние поверхности сборников-контейнеров должны плавно сопрягаться,быть гладкими, выполненными из слабосорбирующего материала, допускающе-го обработку кислотами и другими дезактивирующими материалами.     Мощность дозы излучения на расстоянии 1 метра от  сборника-контей-нера  не должна превышать 100 мкЗв/ч (10 мбэр/ч).  Наружные поверхностине должны иметь радиоактивного загрязнения,  превышающего уровни,  пре-дусмотренные в приложении 2.     3.6. Заполнение  сборников-контейнеров   радиоактивными   отходамидолжно производиться под радиационным контролем в условиях, исключающихвозможность их рассыпания.     3.7. Трупы животных, в организм которых были введены радионуклиды,предварительно дезинфицируются 5%  раствором лизола или  10%  растворомформалина  путем  введения в брюшную полость ваты или марли,  смоченнойуказанными растворами.  В процессе укладки трупов  животных  в  сборни-ки-контейнеры они пересыпаются древесными опилками, стружкой или други-ми влагопоглощающими материалами.     3.8. Сборники-контейнеры для радиоактивных отходов в рабочих поме-щениях устанавливаются в нижних частях вытяжных шкафов (камер) или спе-циально  отведенных  местах.  Сборники-контейнеры  должны находиться наподдонах с бортиками, исключающими возможность загрязнения помещения.     3.9. Транспортирование  сборников-контейнеров  внутри учреждения кместам временного хранения радиоактивных отходов должно производится наспециальных тележках с ручкой, длиной не менее 1 метра.     3.10. Для дезактивации сборников-контейнеров должно быть  оборудо-вано специальное помещение (или место в помещении), отвечающее требова-ниям, предъявляемым к работам с радиоактивными веществами соответствую-щего класса. Дезактивация сборников-контейнеров проводится под радиаци-онным контролем.     3.11. Для сбора ТРО могут использоваться пластикатовые, полиэтиле-новые и крафт-мешки.     3.12. Пластикатовые,  полиэтиленовые и крафт-мешки должны быть ме-ханически прочными, устойчивыми к воздействию низких температур и иметьшнур для плотного затягивания верха мешка после его заполнения.     Использование их в качестве самостоятельной упаковки (вне  контей-нера)  не допускается для отходов,  содержащих эманирующие вещества илиотходов,  которые могут привести  к  механическим  повреждениям  мешков(острые, колющие и режущие предметы).     3.13. Для временного хранения и выдержки радиоактивных  отходов  вучреждениях  должны быть выделены и оборудованы специальные помещения собозначением радиационной опасности.     3.14. К  помещениям для временного хранения и выдержки радиоактив-ных отходов предъявляются следующие требования:     - они  должны  размещаться  по  возможности в отдельном здании илиизолированном крыле здания,  на уровнях нижних отметок,  иметь надежнуюгидроизоляцию и условия, исключающие доступ посторонних лиц;     - отделка,  оборудование,  отопление и вентиляция должны  отвечатьтребованиям, предъявляемым к работам соответствующего класса;     - место расположения сборников-контейнеров  должно  обеспечиватьсясоответствующими защитными приспособлениями.     Для временного хранения и выдержки сборников-контейнеров  с  ради-оактивными   отходами,  содержащими  гамма-излучатели  активностью  200мг-эквRа и более,  должны быть оборудованы специальные защитные колодцыили ниши. Извлечение сборников-контейнеров из колодцев и ниш необходимопроизводить с помощью специальных устройств,  исключающих переоблучениеобслуживающего персонала.     3.15. Временное  хранение  контейнеров  с радиоактивными отходами,содержащими эманирующие радиоактивные вещества (радий,  торий  и  др.),осуществляется в вытяжных шкафах или укрытиях,  оборудованных круглосу-точно действующей системой вытяжной вентиляции.  Система  должна  иметьрезервный  вытяжной  вентилятор.  Расчетные  скорости воздуха в рабочихпроемах вытяжных шкафов или укрытий должны быть не менее 1,5 м/с.     3.16. Временное хранение в учреждениях и транспортирование  на  СКили ПЗРО трупов животных следует производить в отдельных упаковках.     3.17. Для сбора, временного хранения и транспортирования на СК илиПЗРО  крупногабаритных радиоактивных отходов (загрязненное оборудованиебоксов и др.) должна использоваться специальная тара,  исключающая воз-можность переоблучения обслуживающего персонала,  а также радиоактивноезагрязнение транспортных средств и объектов окружающей среды.     В отдельных  случаях  в учреждениях допускается разборка или резкакрупногабаритного оборудования на части с последующим  их  затариваниемдля транспортирования на СК или ПЗРО. Выполнение указанных работ согла-совывается с органами госсаннадзора.     3.18. Для удаления радиоактивных отходов с мест их временного хра-нения должны использоваться транспортные контейнеры,  принадлежащие  СКили  ПЗРО (транспортный контейнер - емкость одноразового или многоразо-вого пользования, в которую помещаются радиоактивные отходы в первичнойупаковке для перевозки на СК или ПЗРО).     Допускается в качестве транспортного контейнера применять  различ-ные металлические,  деревянные ящики,  бочки и другую тару одноразовогоиспользования по согласованию с органами госсаннадзора.     3.19. Для  погрузки  транспортных  контейнеров на спецавтомобиль вучреждении оборудуется специальная площадка,  которая должна непосредс-твенно  примыкать к помещению (месту) временного хранения радиоактивныхотходов и иметь подъездные пути.     3.20. Заполнение транспортных контейнеров упаковками с радиоактив-ными отходами следует проводить под  радиационным  контролем.  Мощностьдозы излучения от контейнера с радиоактивными отходами не должна превы-шать 100 мкЗв/ч (10 мбэр/ч) на расстоянии 1 метра. Наружная поверхностьконтейнера  не  должна иметь радиоактивной загрязненности выше величин,указанных в приложении 2.     3.21. Ответственным  за организацию сбора,  хранения и сдачу ради-оактивных отходов является сотрудник, назначенный приказом руководителяучреждения.  Фамилия,  имя, отчество и служебный телефон ответственноголица сообщается администрации СК или ПЗРО.     3.22. Ответственное лицо ведет систематический контроль за сбором,временным хранением и подготовкой к удалению радиоактивных отходов, об-разующихся  в  процессе  работы.  Указанные сведения заносятся в журналучета радиоактивных отходов (приложение 3).     3.23. Не реже одного раза в год комиссия,  назначаемая руководите-лем учреждения,  проверяет правильность ведения учета количества  ради-оактивных отходов, сданных на захоронение, а также находящихся в учреж-дении.  В случае установления потерь радиоактивных  отходов  немедленноставят  в известность органы госсаннадзора и соответствующие органы МВДКыргызской Республики,  а виновные должностные лица привлекаются к  от-ветственности в установленном порядке.                  4. Требования к приему радиоактивных                         отходов от учреждения      4.1. Твердые,  биологические радиоактивные отходы  и  отработавшиеисточники  ионизирующих  излучений принимаются от учреждений для транс-портирования на СК или ПЗРО в транспортных контейнерах и в другой таре,отвечающей требованиям, изложенным в разделе 3.     4.2. На СК или ПЗРО запрещается захоранивать взрывоопасные или са-мовоспламеняющиеся твердые отходы,  ртуть и др. нерадиоактивные вещест-ва.     4.3. Отработавшие  источники ионизирующих излучений принимаются отучреждений в специальных транспортных контейнерах или  других  защитныхустройствах или контейнерах, обеспечивающих безопасность обслуживающегоперсонала в процессе погрузки,  транспортирования,  выгрузки и  оконча-тельного захоронения.  На СК или ПЗРО должна быть разработана специаль-ная инструкция, предусматривающая порядок и условия приема отработавшихисточников ионизирующего излучения в зависимости от принятых методов ихзахоронения.     4.4. Наружные  поверхности первичных упаковок,  используемых в ка-честве самостоятельной тары для сбора и транспортирования, и транспорт-ных контейнеров не должны иметь радиоактивной загрязненности выше вели-чин, приведенных в приложении 3.     4.5. Подготовка к отправке,  а также погрузка контейнеров и другихупаковок с радиоактивными отходами производится силами учреждений, сда-ющих отходы.     4.6. На каждую партию радиоактивных отходов  составляется  паспорт(приложение 4).  Первый экземпляр паспорта вместе с отходами передаетсяна СК или ПЗРО, а второй хранится в учреждении.     4.7. Перед  транспортированием  радиоактивных отходов производитсярадиационный контроль упаковок представителем СК или  ПЗРО  не  позднеечем за день до вывоза отходов.     4.8. Представитель СК или ПЗРО должен быть ознакомлен с  паспортомна партию радиоактивных отходов,  подготовленных к отправке.  Все графыпаспорта должны быть правильно и полностью заполнены, заверены подписьюответственного за сдачу отходов лица и скреплены печатью учреждения.     Представитель СК или ПЗРО обязан проверить соответствие количестваупаковок в партии и их маркировки данным паспорта. Упаковки, не указан-ные в паспорте, отправке на СК или ПЗРО не подлежат.     4.9. Контроль  упаковок  должен производится по следующим парамет-рам:     - масса упаковок;     - маркировка;     - наружные размеры;     - механическая прочность;     - наличие  внутри упаковки бирки или других документов с необходи-мыми дополнительными сведениями об упаковке и составе радиоактивных от-ходов;     - мощность дозы излучения на поверхности и на расстоянии  1  метраот наружной поверхности;     - наличие и величина загрязнения радиоактивными веществами  наруж-ной поверхности;     - надежность запоров, механизмов и их необходимая герметичность;     - наличие грузоподъемных и крепежных элементов.     4.10. Представитель СК или ПЗРО имеет право  потребовать  вскрытиядо 10%  упаковок для контроля и соответствия их паспортным данным.  Приобнаружении несоответствия результатов проверки  с  данными  сопроводи-тельных  документов,  упаковки к перевозке не принимаются и исключаютсяиз сопроводительных документов.     По окончании контроля представитель СК или ПЗРО ставит на паспортештамп "Проверено", дату и подпись.     4.11. При несоблюдении требований,  указанных в настоящем разделе,радиоактивные отходы не принимаются.  В этих случаях лицо,  проверяющееподготовленные к отправке радиоактивные отходы, составляет соответству-ющий акт (приложение 5).                    5. Требования к транспортированию                         радиоактивных отходов      5.1. Транспортирование  радиоактивных отходов производится на спе-циально оборудованных транспортных средствах  или  автомобилях  СК  илиПЗРО, предназначенных для их регулярных перевозок и конструкции которыхсогласованы с органами госсаннадзора и  соответствующими  органами  МВДКыргызской Республики. Допускается перевозка радиоактивных отходов вод-ным,  железнодорожным и воздушным транспортом  в  механически  прочных,герметичных упаковках при наличии знаков радиационной опасности, с уче-том требований "Правил безопасности при транспортировании радиоактивныхвеществ (ПБТРВ-73)".     5.2. Транспортное средство, предназначенное для регулярных перево-зок радиоактивных отходов,  должно иметь влагостойкое и химически стой-кое покрытие, оборудовано экранирующими устройствами радиационной защи-ты, приспособлениями для крепления упаковок, двумя углекислотными огне-тушителями,  средствами индивидуальной защиты,  набором инструмента дляаварийного ремонта,  сорбирующими материалами и другими средствами лик-видации последствий аварий.     Специальные автомобили  СК  или  ПЗРО  оборудуются также выноснымизнаками аварийной остановки,  аварийной  сигнализацией,  двумя  знаками"Движение запрещено",  противооткатным упором, выносными знаками радиа-ционной опасности, специальной звуковой и световой сигнализацией (сире-на, проблесковый красный маяк). Последние ежегодно регистрируются в ор-ганах Госавтоинспекции.  На бортах (кузове) и дверях автомобиля для пе-ревозки  радиоактивных  отходов должны быть нанесены знаки радиационнойопасности.  Использование таких автомобилей для транспортирования нера-диоактивных грузов и перевозки людей запрещается.     5.3. К работе на специальных автомобилях допускаются  водители  состажем непрерывной работы не менее 3 лет.     5.4. На каждое транспортное средство, предназначенное для перевоз-ки  радиоактивных отходов,  органы госсаннадзора выдают санитарный пас-порт (приложение 6).     5.5. Спецавтомобили  для  транспортирования твердых отходов должныбыть крытыми.  Внутренняя поверхность кузова облицовывается материалом,допускающим обработку растворами кислот,  специальными дезактивирующимисредствами и мытье водой.  Кузов должен иметь устройство для  слива  изнего дезактивирующего раствора.     5.6. Спецавтомобиль необходимо оборудовать подъемниками  для  пог-рузки и разгрузки упаковок и приспособлениями, исключающими возможностьих опрокидывания в пути.     5.7. Вывоз  радиоактивных отходов специальным автомобильным транс-портом осуществляется силами СК или ПЗРО.     5.8. Документы  на  вывоз  радиоактивных отходов оформляются на СКили ПЗРО по заявкам учреждений,  согласованным с органами госсаннадзораи соответствующими службами органов внутренних дел.     5.9. Перед каждым рейсом служба радиационной безопасности  СК  илиПЗРО должна производить контроль уровней загрязнения поверхностей авто-мобилей, которые не должны превышать значений, указанных в таблице при-ложения 2. Разрешение на выезд отмечается в путевом листе, а результатырадиационного контроля регистрируются в специальном журнале.     5.10. Движение спецтранспорта к месту приема радиоактивных отходови обратно осуществляется в соответствии с путевым листом и по  установ-ленному маршруту. Ответственность за соблюдение графика и маршрута дви-жения спецтранспорта возлагается на водителя.  Маршруты перевозки ради-оактивных  отходов согласовываются с Госавтоинспекциями,  по территорииобслуживания которых осуществляются перевозки.     5.11. При  перевозке радиоактивных отходов колонной автотранспорт-ных средств,  состоящей из 3-х и более автомобилей, необходимо примене-ние  сопровождения впереди идущим автомобилем прикрытия и радиационногоконтроля,  выделенным организацией,  ответственной за перевозку с цельюинформирования  участников дорожного движения о повышенной опасности надороге,  прохождении колонны  и  предотвращения  возможного  встречногостолкновения.     Автомобиль сопровождения и радиационного контроля должен быть  ра-диофицирован,  оборудован специальной звуковой и световой сигнализацией(сирена и проблесковый красный маяк в соответствии с п.5.2.),  а  такжеоснащен необходимым комплектом носимой аппаратуры радиационного контро-ля, дистанционного аварийного инструмента, выносными знаками радиацион-ной опасности, двумя знаками "Движение запрещено" на случай возникнове-ния дорожно-транспортного происшествия и повреждения тары (упаковки)  срадиоактивными отходами.     5.12. Погрузка упаковок с радиоактивными отходами производится та-ким образом, чтобы мощность дозы излучения в кабине спецавтомобиля быламинимальной. Упаковки с отходами II-III группы и отработавшие источникизагружаются  в  последнюю очередь в заднюю часть кузова.  Мощность дозыизлучения в любой точке с наружной поверхности кузова спецавтомобиля недолжна  превышать  2 мЗв/ч (200 мбэр/ч),  в кабине - не более 28 мкЗв/ч(2,8 мбэр/ч).     Радиационный контроль в процессе загрузки и в пути следования спе-цавтомобиля осуществляет водитель-дозиметрист или сопровождающее  авто-мобиль лицо.     По окончании загрузки автомобиля кузов его плотно  закрывается  назамок и пломбируется в присутствии лица,  сдающего радиоактивные отходына захоронение.     5.13. Во время перевозки радиоактивных отходов запрещается:     - отклонение спецавтомобиля от заданного маршрута;     - стоянка в местах скопления людей;     - оставление транспортных средств без присмотра.     5.14. Спецавтомобили  и контейнеры для перевозки радиоактивных от-ходов после разгрузки должны подвергаться радиационному контролю и  приналичии  загрязнений радиоактивными веществами дезактивироваться до до-пустимых значений (см. приложение 2).     5.15. Водитель  спецавтомобиля обязан соблюдать требования настоя-щих правил. Он должен пройти специальную подготовку и инструктаж по ра-диационной  безопасности  на СК или ПЗРО и получить свидетельство уста-новленного образца (приложение 7).     5.16. Водитель обязан иметь при себе следующие документы:     - удостоверение на право управления автотранспортом данной катего-рии, техпаспорт автомобиля и талон предупреждений;     - путевой лист с указанием пунктов начала и конца  маршрута  пере-возки,  согласованного  с  Госавтоинспекцией,  с отметкой представителяслужбы радиационной безопасности об отсутствии загрязнений  спецавтомо-биля;     - санитарный паспорт на спецавтомобиль,  выдаваемый органами  гос-саннадзора со сроком выписки не более 1 года;     - свидетельство о прохождении инструктажа по радиационной безопас-ности на СК или ПЗРО;     - транспортную накладную о вывозе радиоактивных  отходов,  паспортна них.     5.17. При международных перевозках длительностью более 12 часов  врейс отправляются 2 водителя.     5.18. При поломке автомобиля и невозможности устранения  техничес-кой  неисправности своими силами водитель должен принять меры для сооб-щения о месте вынужденной стоянки в Госавтоинспекцию  и  вызова  машинытехнической помощи из СК или ПЗРО.     При возникновении   дорожно-транспортного   происшествия  водительдействует в соответствии с Правилами дорожного движения и соответствую-щими разделами ПБТРВ-73.     Водитель или лицо, сопровождающее перевозку радиоактивных отходов,обязан:     - не допускать посторонних лиц к месту происшествия;     - включить проблесковый красный маяк и сигнал аварийной остановки,если это возможно;     - установить на проезжей части выносные знаки аварийной  остановкина расстоянии 300 метров до и после автотранспортного средства;     - принять меры к оказанию первой медицинской  помощи  пострадавшимпри дорожно-транспортном происшествии;     - при необходимости принять меры для вызова пожарной охраны.                       6. Требования к захоронению                         радиоактивных отходов      6.1. Захоронение   радиоактивных  отходов  производится  только  в"грязной" зоне на территории ПЗРО  в  специальных  емкостях.  Временноескладирование  радиоактивных отходов вне указанных емкостей не допуска-ется.     6.2. Загрузка отходов в емкости должна быть механизирована, исклю-чать рассыпание и распыление радиоактивных отходов.     6.3. Захоронение ТРО в емкости производится в таре (пластикатовые,крафт-мешки и др.), в которую они были помещены в процессе сбора и упа-ковки. По согласованию с органами госсаннадзора допускается захоронениекрупногабаритных отходов непосредственно из  транспортных  средств  безупаковок.     6.4.Загрузка ТРО в емкости должна производиться последовательно поотсекам, слоями толщиной не более 1,5 м, после чего производится залив-ка ТРО цементным раствором.     6.5. Поверхность сцементированного отсека покрывается слоем бетонатолщиной 20 см, плитами перекрытия с последующей гидроизоляцией.     6.6. Емкости и траншеи,  заполненные радиоактивными отходами, под-лежат консервации путем обваловывания слоем грунта толщиной  не  меньше0,5  м.  Вертикальная  планировка этого слоя грунта должна обеспечиватьсток атмосферных осадков.     Мощность дозы излучения на расстоянии 1 м от поверхности насыпногогрунта не должна превышать 28 мкЗв/ч (2,8 мбэр/ч).  На емкостях и тран-шеях устанавливаются знаки радиационной опасности.     6.7. В районах распространения многолетней (вечной) мерзлоты  тре-бования к условиям и конструкции емкостей и траншей для захоронения ра-диоактивных отходов в каждом конкретном случае согласовываются с  орга-нами Министерства здравоохранения, Министерства охраны окружающей средыи Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.     6.8. Захоронение  отработавших источников гамма- и нейтронного из-лучения должно производиться в защитных контейнерах. Активность отрабо-тавших источников ионизирующих излучений в данных контейнерах не должнапревышать нормативных величин.     6.9. На СК или ПЗРО должен иметься журнал учета поступающих на за-хоронение радиоактивных отходов (приложение 8).     Учет ведется на основании паспортов, полученных от учреждений.            7. Требования к уборке и дезактивации помещений,                     оборудования и спецтранспорта      7.1. Радиоактивные загрязнения наружных поверхностей оборудования,инструмента, спецтранспорта и других рабочих поверхностей "грязной" зо-ны промплощадки СК или ПЗРО не  должны  превышать  допустимых  значенийДЗа, приведенных в приложении 3.     7.2. Загрязнение радиоактивными веществами внутренних поверхностейспецтранспорта  и технологического оборудования СК или ПЗРО не нормиру-ется,  при этом загрязненные предметы и поверхности не должны приводитьк  повышенному облучению работающих и создавать превышение концентрациирадиоактивных веществ в воздухе рабочих помещений  выше  значений  ДКа,установленных НРБ-76/87.     7.3. Во всех помещениях постоянного пребывания персонала,  в кото-рых ведутся работы с применением радиоактивных веществ в открытом виде,должна проводиться ежедневная уборка влажным способом. Периодически, нереже  одного  раза  в месяц,  должна проводиться полная уборка с мытьемстен, полов, дверей и наружных поверхностей оборудования.     Сухая уборка помещений запрещается.     Уборочный инвентарь закрепляется за помещением для  работ  каждогокласса и хранится в специально отведенных местах.     7.4. Радиоактивные отходы, образовавшиеся в процессе дезактивации,затариваются  в пластикатовые или в крафт-мешки и направляются на захо-ронение в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих правил.     7.5. Спецтранспорт,  транспортные  контейнеры после выгрузки ради-оактивных отходов должны подвергаться радиационному контролю.     При обнаружении загрязнений выше допустимых уровней спецтранспорт,контейнеры и оборудование дезактивируются с применением специальных мо-ющих средств (см. приложение 9).     7.6. Эффективность дезактивации спецтранспорта и контейнеров опре-деляется  по  результатам радиационного контроля и фиксируется в специ-альных журналах.     7.7. Мощность дозы в любой точке,  находящейся на расстоянии 0,1 мот поверхности транспортных средств,  после дезактивации не должна пре-вышать:     для специальных автомобилей, перевозящих твердые радиоактивные от-ходы - 14 мкЗв/ч (1,4 мбэр/ч).     7.8. Выезд специального автомобильного транспорта в "чистую"  зонуразрешается при выполнении требований пунктов 7.5,  7.7. настоящих пра-вил.                      8. Мероприятия по ликвидации                        аварийного загрязнения      8.1. На  каждом  СК или ПЗРО должна быть составлена "Инструкция попредупреждению и ликвидации аварий (пожара)",  утвержденная администра-цией  и согласованная с органами госсаннадзора и госпожнадзора.  С этойинструкцией должны быть ознакомлены все лица,  работающие с радиоактив-ными отходами.     В инструкции должны быть отражены следующие положения:     - прогноз  возможных  аварийных ситуаций и меры по их предупрежде-нию;     - порядок информации вышестоящей организации,  органов санитарногонадзора и других организаций;     - меры по ликвидации и изоляции участков аварийного радиоактивногозагрязнения;     - поведение персонала при аварии;     - организация оказания медицинской помощи в случае внутреннего иливнешнего аварийного облучения;     - порядок ликвидации аварий и меры защиты персонала при выполненииаварийных работ;     - меры по предупреждению и ликвидации пожаров;     - ответственность администрации СК или ПЗРО за проведение меропри-ятий по предупреждению и ликвидации аварий.     8.2. При  вынужденной остановке спецавтотранспорта из-за поврежде-ния тары или упаковки с радиоактивными отходами и если это представляетопасность  для других участников движения и может привести к аварийномузагрязнению территории, превышающему 0,1 от ДЗа, необходимо действоватьв  соответствии  с  "Инструкцией  по предупреждению и ликвидации аварий(пожара)", выполнив следующие экстренные мероприятия:     - водитель  и  дозиметрист  обязаны надеть дополнительные средстваиндивидуальной защиты (бахилы, пластикатовый халат, шапочку, перчатки);     - произвести радиационную разведку;     - оградить загрязненный участок знаками радиационной  опасности  ифлажками;     - принять срочные меры по локализации аварийного загрязнения;     - установить на проезжей части дороги знак "Движение запрещено" нарасстоянии 100 м в обе стороны от автотранспортного средства;     - включить проблесковый красный маяк и сигнал аварийной остановки;     - немедленно сообщить об аварии администрации СК или  ПЗРО,  соот-ветствующим органам МВД и госсаннадзора и об опасности последствия ава-рийного загрязнения, принятых мерах; по их требованию предъявить транс-портный документ на перевозимый груз;     - не допускать проникновения людей и проезда транспорта в  загряз-ненную зону.     8.3. При возникновении аварийного загрязнения  непосредственно  наСК или ПЗРО, уровни которого превышают ДЗа, необходимо:     - покинуть участок радиационной опасности, выключив работающие ус-тановки;     - проверить уровень загрязненности рук, одежды, обуви;     - снять одежду, загрязненность которой превышает ПДУ, и пройти са-нитарную обработку;     - при  помощи радиометрических приборов определить размеры аварий-ной зоны;     - немедленно  известить  о случившемся администрацию СК или ПЗРО иорганы госсаннадзора;     - установить  "аварийный режим" входа в аварийную зону и выхода изнее;     - на границе аварийной зоны установить "дисциплинирующие барьеры".     8.4. Во всех случаях вход в аварийную зону и проведение каких-либоработ в ней допустим только с разрешения лица, ответственного за радиа-ционную безопасность,  по специальному наряду-допуску (приложение 10) суказанием регламента проведения работ.     8.5. При проведении работ по ликвидации очага аварийного загрязне-ния в случаях,  когда обычная обработка не дает должного эффекта, необ-ходимо использовать специальные способы дезактивации:  снятие раствори-телями  покрытий и механическое удаление загрязненного слоя материала идругие (см. приложение 9).     8.6. Дезактивация  загрязненных объектов производится под радиаци-онным контролем.             9. Меры индивидуальной защиты и личной гигиены      9.1. Все лица, работающие с радиоактивными веществами, должны бытьобеспечены  средствами  индивидуальной  защиты  в зависимости от вида икласса работ.     В комплект спецодежды лиц, выполняющих работы I класса и отдельныеработы II класса, должны входить: комбинезон или костюм, шапочка, спец-белье,  носки,  легкая обувь или ботинки,  перчатки, полотенце, носовойплаток, а также индивидуальные средства защиты органов дыхания.     При работах  II  и III классов работающие обеспечиваются халатами,шапочками,  тапочками и дежурной спецодеждой, необходимой для работы натерритории СК или ПЗРО в любое время года.     9.2. Водители спецавтомобилей, работники участков сортировки и за-хоронения радиоактивных отходов, дозиметристы должны быть дополнительнообеспечены,  в зависимости от времени года,  шапками,  плащами, ватнымикуртками,  полушубками,  сапогами, валенками, теплыми рукавицами и пер-чатками.     9.3. Персонал,  производящий уборку помещений, территории размеще-ния емкостей для захоронения радиоактивных отходов, дезактивацию спецт-ранспорта и оборудования,  должен быть снабжен пластикатовыми фартукамии нарукавниками или пластикатовыми полухалатами,  резиновой или пласти-катовой спецобувью или резиновыми сапогами.     9.4. При работах в условиях возможного загрязнения  воздуха  ради-оактивными веществами (ликвидация аварий, ремонтные работы т.п.) персо-нал необходимо обеспечить специальными  фильтрующими  или  изолирующимисредствами защиты органов дыхания (пневмокостюмы,  пневмошлемы,  кисло-родные изолирующие приборы).     9.5. Вход  в  "грязную"  зону СК или ПЗРО допускается только черезсанпропускник,  а в помещения для работ I  класса  дополнительно  черезспециальные саншлюзы.  В помещения и на территорию, где ведутся аварий-ные и ремонтные работы, персонал проходит по наряду-допуску через пере-носной саншлюз.     9.6. При выходе из "грязной"  зоны  необходимо  проверить  чистотуспецодежды и других средств индивидуальной защиты, снять их и при выяв-лении радиоактивного загрязнения вымыться под душем.     9.7. Радиоактивное загрязнение спецодежды,  индивидуальных средствзащиты и кожных покровов персонала не должно превышать допустимых уров-ней  (приложение 2).  После санобработки кожные покровы не должны иметьрадиоактивное загрязнение выше 0,1 ДЗа.     9.8. Спецодежда  и  индивидуальные  средства защиты должны подвер-гаться систематическому дозиметрическому контролю.     Смена спецодежды  должна производиться не реже одного раза в рабо-чую неделю.  Загрязненные выше допустимого уровня спецодежда и защитныесредства подлежат немедленной замене.     9.9. Дополнительные средства индивидуальной защиты (пленочные, ре-зиновые  и т.п.) должны после каждого пользования подвергаться дезакти-вации в саншлюзе или в специально отведенном месте.  Остаточный уровеньзагрязнения  после  дезактивации  должен быть менее чем в три раза нижедопустимого уровня.     9.10. При  загрязнении личной одежды и обуви они подлежат дезакти-вации под контролем службы радиационной безопасности, а в случае невоз-можности дезактивации - захоронению.     9.11. В "грязной" зоне СК или ПЗРО запрещается:     - пребывание  персонала без необходимых средств индивидуальной за-щиты;     - посещение ее лицами,  не работающими в этой зоне, без разрешенияадминистрации или руководителя службы радиационной безопасности;     - хранение пищевых продуктов,  домашней одежды, косметических при-надлежностей, и других предметов, не имеющих отношения к работе.     9.12. Курение допускается в специальных помещениях,  оборудованныхумывальником для мытья рук и радиометрическим прибором для  самоконтро-ля.     9.13. Прием пищи допускается в столовых,  буфетах  или  специальноотведенных местах, расположенных в "чистой" зоне.                        10. Радиационный контроль      10.1. На СК или ПЗРО должен проводиться систематический радиацион-ный контроль, осуществляемый штатной службой радиационной безопасности.Численность этой службы устанавливается администрацией учреждения и оп-ределяется объемом работ по обеспечению радиационной  безопасности  притранспортировании, сборе и захоронении радиоактивных отходов.     10.2. Положение о работе службы радиационной безопасности (ответс-твенного за радиационный контроль лица) утверждается администрацией уч-реждения по согласованию с местными органами  госсаннадзора,  положениеопределяет численность, права и обязанности службы.     10.3. Служба радиационной безопасности обязана:     - систематически  контролировать  выполнение требований НРБ-76/87,ОСП-72/80, ПБТРВ-73 и настоящих правил по приему отходов от учреждений,а также при перевозке и захоронении радиоактивных отходов, дезактивациипомещений, спецтранспорта, оборудования, контейнеров;     - обеспечить  работоспособность  системы  радиационного  контроля,включающую организацию и проведение контроля за радиационной  обстанов-кой  на  территории промплощадки,  в пределах санитарно-защитной зоны изоны наблюдения;     - утвердить  администрацией и согласовать с местными органами гос-саннадзора объем,  характер и периодичность  проводимого  радиационногоконтроля,  учет  и порядок регистрации его результатов,  формы отчетнойдокументации,  а также установленные контрольные  и  допустимые  уровниконтролируемых параметров.     10.4. В "грязной" зоне,  в зависимости от характера проводимых ра-бот,  устанавливается  следующая  номенклатура параметров радиационногоконтроля:     - мощность дозы гамма-излучения;     - плотность потока бета-частиц;     - объемная активность;     - мощность дозы нейтронного излучения или плотность потока нейтро-нов;     - загрязнение альфа-,  бета-активными веществами поверхностей про-изводственных помещений,  оборудования, оснастки, транспортных средств,территории, дорог;     - загрязнение альфа-,  бета-активными веществами средств индивиду-альной защиты, кожных покровов и личной одежды персонала;     - индивидуальная доза внешнего облучения.     10.5. В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения  устанавливаетсяследующая номенклатура параметров радиационного контроля:     - мощность дозы гамма-излучения;     - доза бета-, гамма-излучения.     10.6. В помещениях "грязной" зоны СК или ПЗРО,  где мощность  дозыможет изменяться в больших пределах, устанавливаются стационарные ради-ометрические приборы с автоматическими звуковыми и световыми сигнализи-рующими устройствами.     10.7. Радиационный контроль сточных вод должен давать информацию опоступлении активности в окружающую среду. Каждый сброс очищенных сточ-ных вод должен оформляться соответствующим актом (приложение 12).     10.8. Контроль загрязнения помещений "грязной" зоны, технологичес-кого оборудования,  оснастки, транспортных средств осуществляется носи-мыми приборами и методом снятия мазков.     Контроль загрязнения радиоактивными веществами спецодежды, обуви икожных покровов проводиться на стационарных и переносных приборах,  ус-тановленных в санпропускнике.     10.9. Присутствие  персонала в "грязной" зоне без приборов индиви-дуального контроля не допускается.  При ликвидации  аварийных  ситуацийили  при  проведении ремонтных работ персонал должен обеспечиваться до-полнительными прямопоказывающими дозиметрами. В отдельных случаях могутприменяться пороговые дозиметры-сигнализаторы.     10.10. Учет индивидуальных доз облучения регистрируется  по  формеприложения 11.     10.11. Зона наблюдения, в которой производится отбор проб окружаю-щей  среды,  должна  быть в 3-4 раза больше размеров санитарно-защитнойзоны,  но не менее 5 км для ПЗРО, где захораниваются отходы активностьюдо  3,7  ТБк (100 Ku) в год.  Размеры зоны наблюдения согласовываются сорганами госсаннадзора.     10.12. Пункты радиационного контроля в санитарно-защитной зоне и взоне наблюдения располагают относительно промплощадки по следующим  ос-новным четырем направлениям: в направлении господствующих ветров в дан-ной местности и,  соответственно,  в противоположном и перпендикулярномнаправлениях.     10.13. Результаты радиационного контроля должны регистрироваться вспециальных журналах или внести в базу данных; материалы должны исполь-зоваться для оценки радиационной обстановки на СК или ПЗРО и  в  районеего расположения,  а также при необходимости - для разработки мероприя-тий по уменьшению облучения персонала и загрязнения окружающей среды.                                                             Приложение 1                                                                 Образец                       САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ N _____            на специализированную автомашину для постоянных            перевозок радиоактивных и материалов, устройств           и установок с источниками ионизирующих излучений                        и радиоактивных отходов      1. Наименование учреждения _______________________________________     2. Марка автомашины (прицепа) ____________________________________номер _________________________________________________________________     3. Оборудование транспорта _______________________________________     4. Обеспеченность аварийным комплектом ___________________________     5. На  основании санитарного осмотра и результатов дозиметрическихизекрений разрешается перевозка:     а) упаковок с радиоактивными веществами, установками и устройства-ми с радионуклидными источниками _____________________________________________________________________________________________________________    (указать количество, категорию упаковок и суммарную активность)     б) радиоактивных отходов (жидких, твердых) _______________________                                                     (подчеркнуть)_______________________________________________________________________                 (указать вид отходов и их активность)      Дата выдачи паспорта "___" _____________ 19__ год      Срок действия до "___" _________________ 19__ год       Генеральный директор     Департамент госсанэпиднадзора                     С.Абдикаримов      М.П.                                                             Приложение 2                            ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ                       загрязнения поверхностей                        ДЗа, част./(кв.см.мин) -----------------------------------------------------------------------|     Объект загрязнения      |Альфа-активные нуклиды(1)|Бета-активные||                             |-------------------------|   нуклиды   ||                             | Отдельные(2) |  Прочие  |             ||-----------------------------|--------------|----------|-------------||Кожные покровы, полотенца,   |       1      |     1    |     100(3)  ||спецбелье, носки, шапочки,   |              |          |             ||хлопчатобумажные перчатки    |              |          |             ||вкладыши, внутренняя         |              |          |             ||поверхность лицевых частей   |              |          |             ||средств индивидуальной защиты|              |          |             ||Основная спецодежда,         |       5      |    20    |     800(3)  ||внутренние поверхности       |              |          |             ||спецобуви и дополнительных   |              |          |             ||средств индивидуальной защиты|              |          |             ||Наружные поверхности         |              |          |             ||спецобуви и дополнительных   |              |          |             ||средств индивидуальной       |              |          |             ||защиты, используемых в       |              |          |             ||помещениях:                  |              |          |             ||Постоянного пребывания       |       5      |    20    |    2000     ||персонала                    |              |          |             ||Периодического пребывания    |      50      |   200    |    8000     ||персонала                    |              |          |             ||Поверхности помещений        |       5      |    20    |    2000     ||постоянного пребывания       |              |          |             ||персонала и находящегося     |              |          |             ||в них оборудования           |              |          |             ||Поверхности помещений        |      50      |   200    |    8000     ||периодического пребывания    |              |          |             ||персонала и находящегося     |              |          |             ||в них оборудования           |              |          |             |-----------------------------------------------------------------------     Примечания:     (1) Для поверхностей рабочих помещений и оборудования,  загрязнен-ных  альфа-активными радионуклидами,  нормируется снимаемое (нефиксиро-ванное) загрязнение;  для остальных поверхностей - суммарное (снимаемоеи не снимаемое) загрязнение.     (2) К отдельным радионуклидам  относятся  альфа-активные  нуклиды,допустимая  концентрация которых в воздухе рабочих помещений ДКа меньше1.10(-14) Ки/л.     (3) Для стронция-90 и иттрия-90 допустимое загрязнение  устанавли-вается в 5 раз меньшим.     Приводимые величины  соответствуют  допустимым уровням загрязненияповерхностей ДЗа,  установленным действующими "Нормами радиационной бе-зопасности"  и "Основными санитарными правилами работы с радиоактивнымивеществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87". М.,Энергоатомиздат, 1988 г.                                                             Приложение 3                                 ЖУРНАЛ                      учета радиоактивных отходов -----------------------------------------------------------------------|N|Наименование |Дата | Вид | Вид и | pH | Коли- |Нуклидный| Удельная || |радиоактивных|пос- |отхо-| номер |сре-|чество,|  состав |активность|| |отходов (для |туп- | дов | сбор- | ды |   кг  |  и вид  |          || | источников: |ления|     | ника- |    |       |излучения|          || |  номер или  |     |     |контей-|    |       |         |          || |номер партии,|     |     | нера  |    |       |         |          || |номер и дата |     |     |       |    |       |         |          || |технического |     |     |       |    |       |         |          || |  паспорта)  |     |     |       |    |       |         |          ||-|-------------|-----|-----|-------|----|-------|---------|----------||1|      2      |  3  |  4  |   5   |  6 |   7   |    8    |     9    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Суммарная | Фамилия | Фамилия  |Наименование |Номер и дата |  Номер, ||активность|и подпись|и подпись |   и номер   |   акта о    |   дата  ||          |сдавшего |принявшего|транспортного|  списании   |паспорта ||          |         |          | контейнера, |радиоактивных|на партию||          |         |          | в который   |  источников | отходов ||          |         |          |  приняты    |             |на захо- ||          |         |          |   отходы    |             | ронение ||          |         |          |             |             |         ||          |         |          |             |             |         ||----------|---------|----------|-------------|-------------|---------||    10    |    11   |    12    |      13     |      14     |    15   |-----------------------------------------------------------------------                                                             Приложение 4                            ПАСПОРТ N ______      На партию радиоактивных отходов, сдаваемых на захоронение, от ___________________________________________________________________________                       (наименование учреждения)      "___" _______________ 200__ г.-----------------------------------------------------------------------|N|Характе-|Вид | Номер |  pH | Нук- | Вид |Удельная| Коли- |Суммарная|| |ристика |тары|контей-|среды|лидный|излу-| актив- |чество | актив-  || |твердых |    |  нера |     |состав|чения|  ность |отходов|  ность  || |отходов |    |(тары) |     |      |     |        |       |         |-----------------------------------------------------------------------      Ответственный за сдачу     радиоактивных отходов                             ________________                                                           (подпись)      Ответственный за прием     радиоактивных отходов                             ________________                                                           (подпись)      Примечания:     1. Сведения в паспорт заносятся отдельно на каждую упаковку с  ра-диоактивными отходами.     2. В случае отказа в приеме радиоактивных отходов  на  захоронениеоформляется специальный акт с указанием причин отказа.     3. При захоронении источников в закрытом виде в  графе  2  указатьнаименование и номер источника, номер и дату выдачи паспорта.                                                             Приложение 5                                   АКТ                   о нарушении требований подготовки                     радиоактивных отходов к сдаче                     "___" _____________ 200__ г.      Мною, представителем _____________________________________________                              (наименование спецкомбината или ПЗРО)_______________________________________________________________________                       (фамилия, имя, отчество)в присутствии лица, ответственного за сдачу радиоактивных отходов ____________________________________________________________________________                       (фамилия, имя, отчество)_______________________________________________________________________                       (наименование учреждения)составлен настоящий акт в том,  что радиоактивные отходы, предъявленныек погрузке на спецтранспорт,  не могут быть приняты по следующим причи-нам:     _________________________________________________________________________________________________________________________________________       Представитель СК или ПЗРО                         ________________                                                           (подпись)      Ответственный за сдачу     радиоактивных отходов                             ________________                                                           (подпись)                                                             Приложение 6                      САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ N ________            на специализированную автомашину для постоянных             перевозок радиоактивных материалов, устройств           и установок с источниками ионизирующих излучений                        и радиоактивных отходов      1. Наименование учреждения _______________________________________     2. Марка автомашины (прицепа) ____________________________________номер _________________________________________________________________     3. Оборудование транспорта _______________________________________     4. Обеспеченность аварийным комплектом ___________________________     5. На основании санитарного осмотра и результатов  дозиметрическихизекрений разрешается перевозка:     а) упаковок с радиоактивными веществами, установками и устройства-ми с радионуклидными источниками _____________________________________________________________________________________________________________    (указать количество, категорию упаковок и суммарную активность)     б) Радиоактивных отходов (жидких, твердых) _______________________                                                    (подчеркнуть)_______________________________________________________________________                 (указать вид отходов и их активность)      Дата выдачи паспорта "___" _____________ 19__ год      Срок действия до "___" _________________ 19__ год      Генеральный директор     Департамент госсанэпиднадзора                     С.Абдикаримов      М.П.                                                             Приложение 7                         СВИДЕТЕЛЬСТВО N _______      Выдано водителю транспортного средства тов. _____________________________________________________________________________________________                       (фамилия, имя, отчество)в том,  что он ознакомлен с правилами и техническими условиями на пере-возку _________________________________________________________________               (наименование конкретного вида опасного груза)прошел обучение  по специальной подготовке и допущен к выполнению пере-возок указанного груза.      Обучение проведено _______________________ 200__ г.      Медицинский осмотр проведен ______________ 200__ г.      Действительно до "___" ___________________ 200__ г.      Руководитель СК или ПЗРО                      ____________________                                                     (подпись, печать)      Продлено до "___" _________________ 200__ г.      Руководитель СК или ПЗРО                      ____________________                                                     (подпись, печать)      Продлено до "___" _________________ 200__ г.      Руководитель СК или ПЗРО                      ____________________                                                     (подпись, печать)     М.П.                                                             Приложение 8                                 ЖУРНАЛ                     учета радиоактивных отходов,                      поступивших на захоронение -----------------------------------------------------------------------|N|Дата |Наименование|Вид|Нук-|Удель-|Коли-|Сум-  |Наименование|Под-  || |пос- | учреждения,|от-|лид-|ная   |чест-|марная|  емкости,  |пись  || |туп- |   откуда   |хо-|ный |актив-|во   |актив-| в которую  |ответ-|| |ления|  поступили |дов|сос-|ность |отхо-|ность |производили |ствен-|| |отхо-|   отходы   |   |тав |      |дов  |      |захоронение |ного  || |дов  |            |   |    |      |     |      |            |      |-----------------------------------------------------------------------     Примечание: при  захоронении  источников в закрытом виде в графе 4указывают наименование и номер источника, номер и дату выдачи паспорта.                                                             Приложение 9                      РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОЮЩИЕ РАСТВОРЫ               для дезактивации помещений, оборудования,                 контейнеров и специальных автомобилей      В качестве моющих растворов для дезактивации оборудования, помеще-ний, контейнеров и специальных автомобилей могут использоваться следую-щие составы:     Состав N 1:     стиральный порошок - 3 г;     щелочь - 10 г;     вода - до 1 л.     Состав N 2:     ДС-РАС(*) - 10 мл;     вода - до 1 л.     (*) ДС-РАС (паста-РАС) - раствор рафинированного  алкиларилсульфо-ната.     Состав N 3:     ДС-РАС - 10 мл;     щавелевая кислота - 5 г;     поваренная соль - 50 мг;     вода - до 1 л.     Состав N 4:     ДС-РАС или ОП-7 - 5 г;     щавелевая кислота - 5 г;     гексаметафосфат натрия - 7 г;     вода - до 1 л.     Загрязненные поверхности, не поддающиеся отмывке указанными соста-вами, подвергаются дополнительной обработке моющим составом N 5.     Состав N 5:     марганцовокислый калий - 40 г;     серная кислота - 5 г;     вода - до 1 л.     После дезактивации  поверхности составом N 5 (в течение 10-15 мин)проводится обработка составом N 3.     Если загрязненный  материал  нестоек  к  кислотам (коррозирует илирастворяется),  то рекомендуется обрабатывать его щелочными  растворамисостава N 6:     Состав N 6:     едкий натр - 10 г;     трилон Б - 10 г;     вода - до 1 л.     Ценное оборудование, приборы следует дезактивировать раствором ли-монной или щавелевой кислоты следующего состава:     Состав N 7:     лимонная или щавелевая кислота - 10-20 г;     вода - до 1 л;     а также используют тринатрий фосфат или гексаметафосфат натрия.     Состав N 8:     тринатрий фосфат или гексаметафосфатнатрия - 10-20 г;     вода - до 1 л.     Продолжительность дезактивации  зависит от степени и размеров заг-рязнения.  Ориентировочно дезактивация одной спецавтомашины двумя рабо-чими продолжается 1-2 ч, а одного контейнера одним рабочим 10-20 мин.     Раствор моющей жидкости на один спецавтомобиль составляет в  сред-нем 150 л, из которых:     холодной воды - 80 л;     горячей воды - 50 л;     спецрастворов - 20 л.     Раствор моющей  жидкости на один контейнер составляет в среднем 12л, из которых:     холодной воды - 5 л;     горячей воды - 5 л;     спецрастворов - 2 л.     В отдельных случаях загрязнения могут удаляться механическим  спо-собом (механическими щетками, шкуркой, скребками и т.п.).     Поврежденные поверхности должны быть восстановлены.     В процессе  дезактивации  необходимо принимать меры для возможногосокращения расхода моющих средств в целях уменьшения  количества  отхо-дов.                                                            Приложение 10      __________________________________________________________________                      (наименование предприятия)                                                               Утверждаю                          НАРЯД-ОТПУСК N ______        на производство работ повышенной радиационной опасности      __________________________________________________________________                      (наименование предприятий)                                I. Наряд      1. Ответственному исполнителю работ ______________________________с бригадой в составе _________________ чел. произвести следующие работы_______________________________________________________________________                (наименование работ, место проведения)     2. Необходимые для производства работ материалы __________________инструменты ___________________________________________________________защитные средства, приборы радиационного контроля _____________________     3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры ра-диационной безопасности _______________________________________________                              (перечисляются основные мероприятия_______________________________________________________________________и средства по обеспечению радиационной безопасности труда, указывается_______________________________________________________________________      регламент проведения работ и объем радиационного контроля)     4. Особые условия ________________________________________________     5. Начало работы в ____ час. _______ мин. _______________ 200__ г.     Окончание работы в ____ час. _______ мин. _______________ 200__ г.     6. Ответственным руководителем работ назначается _________________                                                         (должность)_______________________________________________ _______________________                     (Ф.И.О.)                           (подпись)     7. Ответственным за проведение радиационного контроля  назначается_______________________________________________________________________                         (должность и Ф.И.О.)     8. Наряд-отпуск выдал ______________________________ _____________                               (должность и Ф.И.О.)         (подпись)     9. Наряд отпуск принял: ответственный руководитель работ ________________________________________________________ _______________________                  (должность и Ф.И.О.)                 (подпись)     10. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и порядокпроизводства работ согласованы: _______________________________________                                   (ответственное лицо действующего_______________________________________________________________________               предприятия, должность, Ф.И.О., подпись)                               II. Допуск      11. Инструктаж о мерах радиационной безопасности на рабочем  местев соответствии с инструкциями _________________________________________                                   (номера и названия инструкций)провели:     ответственный руководитель работ _________________________________                                                (дата, подпись)     ответственное лицо действующего предприятия ______________________                                                     (дата, подпись)     12. Инструктаж прошли члены бригады:-----------------------------------------------------------------------|№|  Ф.И.О.  |Профессия,|Дата проведения|Номера инструкций,|  Подпись || |          |  разряд  |  инструктажа  |  технологической |прошедшего|| |          |          |               |       карты      |инструктаж||-|----------|----------|---------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------     13. Рабочее место и условия труда проверены. Меры радиационной бе-зопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены.     Разрешаю приступить к работе ____________________________________________________________________________________________________________       (должность ответственного лица действующего предприятия)_______________________________________________________________________                        (Ф.И.О., дата, подпись)     Ответственный руководитель работ _________________________________                                                (дата, подпись)     Ответственный за проведение радиационного контроля _______________                                                        (дата, подпись)     Ответственный исполнитель работ __________________________________                                             (дата, подпись)     14. Работы начаты в ________ час. _______ мин. __________ 200__ г.     Ответственный руководитель работ _________________________________                                                 (дата, подпись)     Ответственный за проведение радиационного контроля _______________                                                        (дата, подпись)     15. Оформление ежедневного допуска к работе:-----------------------------------------------------------------------|   Дата и  |Рабочее место и меры радиационной безопасности проверены.||   время   |               Бригада допущена к работе                 ||           |---------------------------------------------------------||           |       подпись     |    подпись отв.  |      Подпись     ||           |   ответственного  |   за проведение  |  ответственного  ||           | руководителя работ|    радиационного |исполнителя работ ||           |                   |      контроля    |                  ||           |                   |                  |                  ||-----------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------     16. Работы окончены,  рабочие места проверены,  материалы, инстру-менты, приспособления и т.д. убраны, люди выведены.     Наряд закрыт в _____ час. ______ мин. "___" _____________ 200__ г.     Ответственный исполнитель работ __________________________________                                               (дата, подпись)     Ответственный за проведение радиационного контроля _______________                                                        (дата, подпись)     Ответственное лицо действующего предприятия ______________________                                                     (дата, подпись)                                                            Приложение 11                                КАРТОЧКА              учета индивидуальных доз внешнего облучения              лиц, работающих с источниками ионизирующих                            излучений (ИИИ)      1. Учреждение ____________________________________________________                             (наименование, адрес, телефон)     2. Ф.И.О. ________________________________________________________     3. Год рождения __________________________________________________     4. Пол ___________________________________________________________     5. Место работы __________________________________________________                        (цех, отделение, участок, лаборатория и пр.)     6. Должность _____________________________________________________     7. Стаж работы с ИИИ _____________________________________________                             (начало работы в учреждении, общий стаж)     8. Домашний адрес, телефон _______________________________________     9. Условия работы ________________________________________________                              (вид и характер работы, радионуклид,_______________________________________________________________________     открытые или закрытие ИИИ, класс работ, агрегатное состояние_______________________________________________________________________      радиоактивного вещества, максимально допустимая одноразовая_______________________________________________________________________                  активность на рабочем месте и др.)     10. Метод измерения дозы _________________________________________                                  (тип дозиметра, время экспозиции)     11. Данные о дозах облучения:-----------------------------------------------------------------------|Месяц, квартал|  Место   |             Доза мЗв (мбэр)               ||              |  распо-  |-------------------------------------------||              | ложения  | 200__ г. | 200__ г. | 200__ г. | 200__ г. ||              |дозиметра |          |          |          |          ||--------------|----------|----------|----------|----------|----------||I             |          |          |          |          |          ||II            |          |          |          |          |          ||III           |          |          |          |          |          ||I квартал     |          |          |          |          |          ||IV            |          |          |          |          |          ||V             |          |          |          |          |          ||VI            |          |          |          |          |          ||II квартал    |          |          |          |          |          ||VII           |          |          |          |          |          ||VIII          |          |          |          |          |          ||IX            |          |          |          |          |          ||III квартал   |          |          |          |          |          ||Х             |          |          |          |          |          ||XI            |          |          |          |          |          ||XII           |          |          |          |          |          ||IV квартал    |          |          |          |          |          ||За год        |          |          |          |          |          ||Суммарная доза|          |На 01.01. |На 01.01. |На 01.01. |На 01.01. ||облучения     |          |200__ г.  |200__ г.  |200__ г.  |200__ г.  ||              |          |мЗв (мбэр)|мЗв (мбэр)|мЗв (мбэр)|мЗв (мбэр)||Главный       |          |          |          |          |          ||инженер       |          |          |          |          |          ||(Ф.И.О.,      |          |          |          |          |          ||подпись)      |          |          |          |          |          ||Ответственный |          |          |          |          |          ||за            |          |          |          |          |          ||радиационный  |          |          |          |          |          ||контроль      |          |          |          |          |          ||(Ф.И.О.,      |          |          |          |          |          ||подпись)      |          |          |          |          |          |-----------------------------------------------------------------------                                                            Приложение 12                                                      "Утверждаю"                                              Руководитель предприятия:                                              ________________ (Ф.И.О.)                                              "___" __________ 200__ г.                              АКТ № ______               на сброс очищенной от радионуклидов воды                   от "___" ______________ 200__ г.      Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________________                               (должность, Ф.И.О. ответственных лиц)составили настоящий акт в том, что ___________________________ 200__ г.                                          (число, месяц)сброшено _____________________________ куб.м очищенной от радионуклидов               (место сброса)воды из ____________________________________________ на открытый грунт.                (наименование резервуара)     Удельная активность воды:     по сумме бета-излучателей - Бк/л;     по сумме альфа-излучателей - Бк/л;     по отдельным радионуклидам - Бк/л.      Подпись ответственных лиц                         ________________
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