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                         ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

                 в соответствии со статьей 36 Закона КР

                      от 20 июля 2009 года № 241

          "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики30 октября 2001 года. Регистрационный номер 182-01                                                    Утверждена                                            приказом Государственной                                           комиссии при Правительстве                                              Кыргызской Республики                                           по государственным закупкам                                             и материальным резервам                                          от 11 октября 2001 года № 310      Согласовано                                           Согласовано  Министр финансов                                        Директор ТЭЦКыргызской Республики                                     города Бишкек         Т.Акматалиев                                        Л.Васильев                               ИНСТРУКЦИЯ           о порядке и условиях поставки, приемки, закладки,           хранения и отпуска угля первой группы на пунктах                       ответственных хранителей                           1. Общие положения      1.1. Уголь  является  неприкосновенным  запасом  материалов первойгруппы и независимо от места хранения или нахождения в пути  следованияне может расходоваться без соответствующего разрешения. Лица виновные внарушении неприкосновенности запаса угля, несут ответственность в уста-новленном порядке.  Основанием для отпуска угля из государственного ре-зерва является наряд, выданный Государственной комиссией при Правитель-стве  Кыргызской  Республики по государственным закупкам и материальнымрезервам на основании Указов и распоряжений Президента Кыргызской  Рес-публики и распоряжений и постановлений Правительства Кыргызской Респуб-лики.     1.2. Хранение  угля осуществляется на предприятиях-ответхранителяхна основании государственного контракта-договора между Фондом госматре-зервов и ответхранителем. На ответственных хранителей угля первой груп-пы возлагается:     а) своевременная  подготовка  складов  или площадок для размещенияугля;     б) закладка угля;     в) обеспечение количественной и качественной  сохранности  угля  всоответствии с требованиями настоящей Инструкции;     г) освежение угля в соответствии с требованиями настоящей Инструк-ции;     д) осуществление всей работы с углем опытными  материально-ответс-твенными лицами, обладающими достаточными знаниями по хранению угля.     1.3. Контроль за количественной и качественной  сохранностью  угляна  предприятиях ответственного хранения осуществляется представителямиГосударственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по го-сударственным закупкам и материальным резервам, а также представителямиминистерств и ведомств, которым подконтрольны предприятия ответственно-го  хранения,  по  требованию  которых  ответственный  хранитель обязанпредставлять все данные по учету и движению как угля первой группы, таки угля эксплуатационных ресурсов предприятия.     1.4. Закладка и освежение угля на предприятиях ответственного хра-нения производится по письмам Государственной комиссии при Правительст-ве Кыргызской Республики по государственным закупкам и материальным ре-зервам.     1.5. Освежение угля первой группы ответственными хранителями  про-изводится  самостоятельно  по  согласованию с Государственной комиссиейпри Правительстве Кыргызской Республики по государственным  закупкам  иматериальным  резервам с учетом установленных сроков хранения,  а такжекачества угля, без разрыва во времени между отпуском освежаемого и зак-ладкой поступившего на освежение угля,  т.е. путем предварительной зак-ладки равного по количеству угля той же марки или класса,  равноценногоили лучшего по качеству, пригодного для длительного хранения, отнесени-ем затрат за счет ответхранителя.     1.6. При  изменении топливного режима предприятия (при переходе надругие виды топлива) вышестоящая организация ответхранителя (министерс-тво,  ведомство  и т.д.) должна произвести перебронирование угля первойгруппы за счет своих ресурсов на другие предприятия,  по согласованию сГосударственной  комиссией  при  Правительстве Кыргызской Республики погосударственным закупкам и материальным резервам.     1.7. Счет  на  оплату  за  уголь предъявляют после закладки угля вштабель и оформления приемного акта (сохранного обязательства).  Расхо-ды,  связанные с закладкой,  перемещением и отпуском угля, производятсясогласно калькуляции  из  расчета  фактических  затрат,  представленнойпредприятием ответхранителем. Представленная счет-фактура предваритель-но должна быть согласована с Государственной комиссией при Правительст-ве  Кыргызской Республики по антимонопольной политике и с Государствен-ной комиссией при Правительстве Кыргызской Республики по  государствен-ным закупкам и материальным резервам.     1.8. За поставку (закладку) в первую группу угля, непригодного длядлительного хранения, в ассортименте, не предусмотренном инструкцией, атакже за просрочку поставки (закладки),  недопоставку (неполную заклад-ку) - объемы определяются государственным контрактом-договором,  приме-няются штрафные санкции в установленных размерах к ответхранителю, сог-ласно Положению "О Фонде государственных материальных резервов".     1.9. Учет угля первой группы ответственные хранители ведут отдель-но  от  учета  ресурсов  текущего  назначения.  Ответственные хранителипредставляют в Государственную комиссию  при  Правительстве  КыргызскойРеспублики по государственным закупкам и материальным резервам отчеты оналичии и движении угля первой группы в соответствии  с  установленнымиформами и сроками.     1.10. Инвентаризация угля первой группы на пунктах  ответственногохранения  производится одновременно с инвентаризацией ресурсов текущегоназначения.                      2. Качественный состав углей      2.1. Уголь состоит из органического вещества и минеральных  приме-сей. Основными элементами, входящими в органическую массу угля, являют-ся углерод, водород, кислород, азот и органическая сера. В углях содер-жатся  и химические соединения некоторых металлов.  Для оценки угля кактоплива его условно разделяют на горючую  массу,  которая  представляетсобой безводную и беззольную часть угля, и негорючую - балласт, состоя-щий из золы и влаги.     2.2. Угли  в  зависимости от выхода летучих веществ и спекаемости,выраженной толщиной пластического слоя или  характеристикой  нелетучегоостатка,  индекса Рога для слабоспекающихся углей, а антрацит в зависи-мости от выхода летучих веществ и удельной теплоты сгорания подразделя-ются на марки и технологические группы.     Марка угля - сокращенное буквенное  обозначение  названия  угля  впромышленной классификации по ГОСТ.     Бурый уголь - ископаемый уголь низшей степени углефикации,  харак-теризующийся  наличием свободных гуминовых кислот и высоким содержаниемпластовой влаги.     Каменный уголь - ископаемый уголь средней степени углефикации, ха-рактеризующийся спекаемостью, подразделяется на:     - длиннопламенный уголь (Д) - каменный уголь, отличающийся высокимвыходом летучих веществ (свыше 33 или 37%,  в пересчете на  сухую  без-зольную массу угля), отсутствием спекаемости или слабой спекаемостью;     - газовый уголь (Г) - каменный уголь с высоким выходом летучих ве-ществ (свыше 33-37%,  в пересчете на сухую беззольную массу угля) и хо-рошо выраженной спекаемостью:     - жирный уголь (Ж) - каменный уголь со средним выходом летучих ве-ществ (25-37%,  в пересчете на сухую беззольную массу угля) и  наиболееразвитой спекаемостью;     - коксовый уголь (К) - каменный уголь со средним  выходом  летучихвеществ  (17-31%,  в перечете на сухую беззольную массу) и хорошо выра-женной спекаемостью;     - слабоспекающийся уголь (СС) - каменный уголь, у которого спекае-мость понижена вследствие неблагоприятного петрографического состава;     - отощенный  спекающийся  уголь - (ОС) - каменный уголь со среднимили низким выходом летучих веществ (14-22%,  в пересчете на сухую  без-зольную массу угля) и умеренной или низкой спекаемостью;     - тощий уголь (Т) - каменный уголь с низким  выходом  летучих  ве-ществ (9-17% в пересчете на сухую или беззольную массу угля), со следа-ми спекаемости или практически неспекающийся.     Антрацитовый уголь  - ископаемый уголь высшей степени углефикации,характеризующийся большой плотностью,  механической прочностью и элект-ропроводностью.     Антрацит (А) - антрацитовый уголь с самым низким  выходом  летучихвеществ,  характеризующийся  наиболее  высокими показателями плотности,электропроводности механической прочности и термической стойкости,  ко-торая  позволяет сжигать его в кусках и применять для термической пере-работки.     2.3. В зависимости от размеров кусков угли бурые,  каменные и ант-рацит разделяются на классы в соответствии с ГОСТ 19242-73.  "Угли  бу-рые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков".-----------------------------------------------------------------------|   Наименование класса    | Условное обозначение | Размер кусков, мм ||--------------------------|----------------------|-------------------||Плитный                   |          П           |100-200 (300)      ||Крупный                   |          К           |50-100             ||Орех                      |          О           |25-50              ||Мелкий                    |          М           |13-25              ||Семечко                   |          С           |6-13               ||Штыб                      |          Ш           |0-6                ||Рядовой                   |          Р           |0-200 (300)        |-----------------------------------------------------------------------     Примечание: допускаются классы с заменой соответственно верхнего инижнего пределов крупности 100 мм на 80 мм, 50 мм на 40 мм, 25 мм на 20мм,  13 мм на 10 мм и 6 мм на 5 (8) мм,  а также совмещенные классы ПК,КО,  ОМ, МС при условии соотношения между нижним и верхним пределами неболее 1:4 и классы ОМСШ, МСШ и СШ.     2.4. Угли по своим физико-химическим свойствам и по  склонности  кокислительным процессам и самонагреванию разделяются на следующие груп-пы:     Первая группа  -  наиболее  устойчивые к окислению (антрациты всехклассов,  сучанский Т,  Ж, Г, черемховский, воркутинский, кузнецкий АР,ПАР, подгородненский).     Вторая группа - устойчивые к  окислению  (донецкий  Г  концентрат,кузнецкий Т, СС, ОС, ССОК, экибастузский ССР, карагандинский К, КГ, КР,ОСР, сахалинский Ж, Г, ургальский, букачачинский, силезский сортовой).     Третья группа - средней устойчивости к окислению (донецкий Ж,  ОС,К,  Д концентрат,  кузнецкий Д концентрат Д и Г концентрат, Ж, К, кизе-ловский, львовско-волынский, сахалинский Д и силезский рядовой).     Четвертая группа - неустойчивые,  с повышенной активностью к окис-лению (донецкий ДР,  кузнецкий ГР,  ДР,  хакасский Д, интинский и бурыевсех месторождений).                       3. Приемка и складирование      3.1. Приемка угля,  прибывшего для закладки в первую группу,  осу-ществляется в соответствии с действующими инструкциями о порядке прием-ки продукции производственно-технического назначения и товаров народно-го потребления по количеству и качеству с обязательным участием матери-ально-ответственного лица и  специалиста  по  качеству,  в  присутствиипредставителя  транспортной  организации.  На  принятый в первую группууголь составляется приемный акт  (сохранное  обязательство,  приложения1),  который подписывается лицами, производившими приемку, а так же ру-ководителем и главным (старшим) бухгалтером предприятия ответхранителя.     3.2. Приемные  акты (сохранные обязательства) составляются на каж-дую принимаемую партию угля (с указанием его марок и классов) в 2-х эк-земплярах и не позднее суточного срока с момента оформления направляют-ся:  первый экземпляр - Государственной комиссии при Правительстве Кыр-гызской Республики по государственным закупкам и материальным резервам,а второй экземпляр остается на предприятии ответственного хранения.     3.3. Угли и антрациты, закладываемые в первую группу, должны соот-ветствовать, показателям качества, установленным ГОСТам или технически-ми условиями.     3.4. Приемка угля в первую группу производится по факту  полученияпутем взвешивания ответхранителем.  В случае обнаружения утраты и хище-ния составляется коммерческий акт в соответствии с требованиями  Уставажелезной дороги.     3.5. При приемке угля в первую группу по качеству  проверяется  поотгрузочным  документам,  а  также путем наружного осмотра соответствиемарки, класса (по размеру кусков), содержания минеральных примесей, ме-лочи  и  других  показателей качества поступившего угля нормам ГОСТов итехническим условиям.     Примечание: в  случае  отсутствия сертификатов о качестве угля иливыявленного путем осмотра несоответствия его нормам ГОСТ и  техническихусловий  ответхранителем производится отбор контрольных проб и анализ всоответствии с требованиями ГОСТ.  На основании анализа решается вопросвозможности приемки данной партии угля на хранение.     3.7. Не допускается к поставке и закладке в госрезерв:     а) промпродукт и шлам;     б) угли и антрациты,  не имеющие утвержденных норм показателей ка-чества;     в) угли третьей и четвертой группы.     3.8. При  отгрузке угля в первую группу поставщик обязан указыватьв железнодорожных накладных зольность угля  по  результатам  последнегоанализа,  наименование шахты, угольного разреза или обогатительной фаб-рики. Не позднее 2-х суток после отгрузки угля высылать получателю сер-тификат соответствия, а копию удостоверения о качестве направлять вмес-те с копией платежного требования Государственной комиссии  при  Прави-тельстве Кыргызской Республики по государственным закупкам и материаль-ным резервам для контроля.     3.9. Если  в соответствии с ГОСТ - 1137-64 уголь признан непригод-ным для закладки в первую группу (по содержанию  золы  или  минеральныхпримесей, засоренности посторонними предметами, большому содержанию ме-лочи, превышающему установленные нормы ГОСТа и другие), то он складиру-ется отдельно,  оформляется на временное хранение и в установленном по-рядке заменяется углем, пригодным для закладки в первую группу.     3.10. Штабеля  угля первой группы должны располагаться по террито-рии склада с учетом обеспечения лучших условий для разгрузки  поступаю-щего угля, рационального использования полезной площади склада, удобствдля производства работ по освежению, ликвидации очагов самонагревшегосяугля, беспрепятственного движения транспорта.     3.11. Укладка угля в штабеля должна производиться в зависимости отсклонности угля к самонагреванию,  особенностей склада, средств механи-зации,  емкости штабеля и количества одновременно поступающего  угля  вследующем порядке:     а) уголь, прибывший в одной партии вагонов, укладывается в штабельнемедленно  по  мере выгрузки.  При последующем поступлении угля данноймарки (антрацита одного класса) начатый формированием штабель наращива-ется до требуемых размеров;     б) формирование штабеля угля должно производиться наращиванием еговысоты  путем послойной укладки угля одновременно по всей длине подшта-бельной площади правильной формы с углом откоса 45 град.;     в) при складировании угля в штабель необходимо избегать разделенияугля на фракции по крупности кусков - укладку угля  в  штабеля  следуетпроизводить таким образом, чтобы в каждом слое штабеля равномерно расп-ределялись крупные и мелкие фракции угля;     г) уплотняющая  нагрузка при укатке штабеля должна быть не менее 3кг/кв.см.     3.12. При укладке угля в штабель с помощью грейферного крана необ-ходимо раскрывать грейфер с углем на высоте не более  двух  метров  надповерхностью угля.     3.13. Для снижения интенсивности окисления и самонагревания  мало-устойчивого угля при длительном хранении рекомендуется производить пок-рытие поверхности штабеля угля (особенно  в  нижней(*)  части  откосов)слоем угольной мелочи с последующим ее уплотнением или производить пок-рытие изолирующим слоем из битумно-глинистой пасты.     3.14. Сортированные угли (ГК,  ГО, ДК, ДО, БК, БО, ССК, ССО, ТК) иантрациты (АП, АК, АО, АКО, АМ, АС), а также обогащенные угли (сортовыеконцентраты) укладываются в штабель без послойного уплотнения.     Уплотнение рядового антрацита и воркутинского угля может  произво-диться  только  по верхнему основанию и откосам штабеля.  В этом случаедля снижения интенсивности окисления  рекомендуется  также  производитьизолирующие покрытия штабелей угля.     3.15. Срок полного формирования штабеля угля, должен быть возможнокоротким,  в зависимости от веса партии,  разрыва во времени между пос-туплениями отдельных партий угля и его укладкой в один  штабель  но  непозднее 2 суток, со дня его выгрузки.     3.16. Высота штабелей угля устанавливается в зависимости от склон-ности угля к самонагреванию,  возможности быстрой ликвидации очагов са-монагревания,  существующих способов механизации, размеров междупутий идолжна быть не более:     для углей и антрацитов первой группы - не ограничивается;     для каменных углей второй группы - до 10 метров.     Примечание: на складах топлива, оборудованных портальными или мос-товыми  кранами,  перегружателями  или скреперными установками,  высоташтабеля угля ограничивается габаритами этих механизмов.     3.17. Во  избежание  измельчения  сортовых углей коксующихся углей(для технологических целей) складирование  их  по  маркам  производитсясовместно с коксующимися углями эксплуатационного потребления. Разреша-ется ответственным хранителям производить замену в порядке освежения (спредварительной  закладкой) одних марок другими марками коксующихся уг-лей в пределах установленной шихты по  согласованию  с  Государственнойкомиссией  при  Правительстве  Кыргызской Республики по государственнымзакупкам и материальным резервам.     3.19. Укладывать на длительное хранение угли и антрациты различныхмарок, классов и месторождений в один штабель запрещается.     Примечание: при  недостатке  складской площади в отдельных случаяхдопускается хранить в одном штабеле кузнецкие угли одного класса  марокСС  ОС,  карагандинские угли одного класса марок СО,  К и антрациты АК,АКО АО.     3.20. Каждый штабель угля и антрацита должен иметь штабельную дос-ку с указанием на ней номера штабеля, марки и класса угля, даты заклад-ки штабеля.              4. Режим хранения, контроль за сохранностью.                   Сроки хранения. Порядок освежения      4.1. За штабелями угля должно быть установлено постоянное наблюде-ние  путем  внешнего осмотра штабелей,  в целях определения исправностикорки угля и выявления признаков самонагревания  (появление  сернистогозапаха, парения, неравномерности высыхания на поверхности штабеля влагипосле дождя или росы,  в зимний период образование проталин  снега  надотдельными участками штабеля), а также путем измерения температуры угляв штабеле.     4.2. Процесс  окисления  и самонагревания малоустойчивого угля прихранении в штабеле, особенно в летние месяцы, необходимо контролироватьсистематическим измерением температуры угля.     Для измерения температуры угля с помощью термометра в штабеле  ус-танавливаются  вертикально  контрольные  металлические  трубы диаметром25-50 мм,  нижние концы которых заделываются наглухо и  заостряются,  аверхние концы плотно закрываются пробкой.  К пробке на шпуре подвешива-ется термометр, спускаемый во внутрь трубы на 15-20 минут.     4.3. Установка труб в штабель должна производиться по верхнему ос-нованию штабеля в шахматном порядке на расстоянии не более 25 м одна отдругой таким образом, чтобы концы труб не доходили до нижнего основанияштабеля на расстоянии 1/4  высоты  штабеля.  Каждая  контрольная  точка(труба)  должна иметь порядковый номер,  который проставляется на концетрубы,  выступающей над поверхностью штабеля угля на 0,2-0,3  м.  Послеустановки  труб в штабель поверхность штабеля вокруг труб тщательно уп-лотняется.     4.4. При  закладке устойчивых к окислению углей и антрацитов (ант-рацитовых штыбов АШ,  тощих Т,  экибастузских) установка железных  трубдля  измерения  температуры угля может не производиться.  В этом случаедля определения температуры угля при контрольных проверках рекомендует-ся иметь переносной термощуп.     Температурный контроль с помощью переносного термощупа  без  уста-новки железных труб производится:     а) по верхнему основанию штабеля в 3-х сечениях - в центральном  ина расстоянии 0,25 длины штабеля от торцов;     б) по откосам штабеля - на расстоянии 2 м от нижней кромки  штабе-ля.     Расстояние между точками замера температур на откосах то же, что ина  верхнем основании штабеля (в центральном и на расстоянии 0,25 длиныштабеля от торцов, считая его длину по нижнему основанию).     При измерении  температуры на площадке штабеля термощупы погружаютв уголь отвесно,  а на откосах - перпендикулярно их поверхности;  послезамера температуры отверстия в штабеле угля, образованные термощупом, атакже следы от ног на поверхности засыпаются углем;  глубина погружениятермощупа в штабель при замере температуры угля составляет 1,25-1,5 м.     Примечание: если в точках контроля температуры обнаружится твердыйпромерзший слой угля, то температура в этих точках не замеряется.     4.5. При высоте штабеля до 5  метров  измерение  температуры  угляпроизводится в одной точке каждой трубы на 1/2 высоты штабеля.     При высоте штабеля более 5 метров измерение температуры угля  про-изводится в двух точках каждой трубы:  на глубине 1/3 и 2/3 высоты шта-беля от верхнего основаниям.     Как правило, измерение температуры каменных и бурых углей произво-дится один раз в декаду при температуре угля до 40 градусов. Результатызамера  температуры  угля  (в  каждой трубе) должны заноситься в журналконтроля температуры угля длительного хранения.     Примечание: в  штабелях  сортированных антрацитов установка труб изамер температуры не производится.     4.6. Опасным  очагом самонагревания угля считается участок штабеляс температурой +60 град. Цельсия и выше. Мероприятия по снижению темпе-ратуры угля изложены в разделе 8. О произведенных работах по охлаждениюугля делается запись в журнале контроля температуры с указанием  причинсамонагревания и количества угля, изъятого для замены.     4.7. Штабеля угля,  утратившие в процессе хранения форму или полу-чившие разрушение верхней корки (размывы),  должны быть приведены в по-рядок (оправлены), очищены от посторонних предметов и мусора. При обна-ружении  трещин,  углублений  и других нарушений на поверхности штабелянеобходимо оправить штабель и вновь уплотнить,  в особенности в  местахтрещин,  с  предварительным заполнением их угольной мелочью из этого жештабеля.     4.8. На  торцовых откосах штабеля угля должны устанавливаться тра-пы.     4.9. После  окончания  формирования  штабеля  производится обмер иподсчет объема штабеля,  а также подсчет насыпного веса одного кубичес-кого метра угля и веса угля,  приходящегося на один погонный метр длиныштабеля (приложения 3, 4).     Данные обмера вносятся в книгу поштабельного учета.     Примечание: на складах топлива электростанций и других ответхрани-телей, где по условиям хранения не выдерживается форма штабеля правиль-ной усеченной пирамиды, замер количества угля в штабелях может произво-диться маркшейдерским способом.     4.10. Контроль за качеством угля первой группы осуществляется  пу-тем  отбора  контрольных  проб и их лабораторного анализа.  Контрольныепробы служат только для определения изменения качества  угля  за  времяего  хранения  и  не  является основанием для предъявления претензий порасчетам за качество и изменения переводных эквивалентов.     Отбор контрольных  проб  угля из штабелей производится в следующихслучаях:     а) во  время формирования каждого штабеля угля для определения егокачества при отсутствии сертификата поставщика;     б) за месяц до истечения установленного срока хранения угля.     Отбор проб угля из штабеля,  разделка проб и  проведение  анализовдолжны  производиться в соответствии с действующими ГОСТами и техничес-кими условиями.     4.11. Установлены следующие сроки хранения углей и антрацитов:-----------------------------------------------------------------------|      Наименование бассейнов и      |Наименование марок|Срок хранения||  месторождений углей и антрацитов  | и классов углей  | (в месяцах) ||                                    |   и антрацитов   |             ||------------------------------------|------------------|-------------||Донецкий                            |Г концентрат      |     18      ||Донецкий                            |Г.Р, ЖР           |     12      ||Донецкий                            |ДР, Д концентрат  |     12      ||Донецкий                            |ТР                |     24      ||Донецкий                            |АК, АКО, АО, АМ   |     24      ||Донецкий                            |АСШ, АС, АШ, АРШ  |     36      ||Печорский (воркутинский)            |ЖР, К.Р           |     24      ||Печорский (интинский)               |Д                 |      8      ||Подмосковный                        |Б                 |      6      ||Кизеловский                         |Ж, Г              |     12      ||Райчихинский                        |Б                 |      6      ||Ургальский                          |Г                 |     18      ||Челябинский                         |Б                 |      6      ||Кузнецкий                           |К, Г              |     12      ||Кузнецкий                           |СС, Т             |     18      ||Хакасский                           |Д                 |      8      ||Черемховский                        |Д                 |     36      ||Букачачинский                       |Г                 |     18      ||Экибастузский                       |СС                |     24      ||Карагандинский                      |КР, ОС, К         |     24      ||Львовско-Волынский                  |Г                 |     12      ||Сучанский                           |Ж, Г, Т           |     36      ||Сахалинский                         |Всех марок        |     18      ||Силезский                           |Сортовой          |     24      ||Силезский                           |Рядовой           |     12      ||Арктический                         |                  |     12      ||Зырьянский                          |Ж                 |     12      ||Беринговский                        |Д                 |      6      ||Сангарский                          |Д                 |      6      ||Подгороднецкий                      |Т                 |     24      |-----------------------------------------------------------------------     Примечание:     1. Штабеля угля или отдельные участки, подвергшиеся самонагреваниюдо температуры выше 60 град.  Цельсия или самовозгоранию,  подлежат не-медленному  освежению (замене) независимо от установленных для них сро-ков хранения.     4.12. В случае, когда перед истечением установленных сроков хране-ния угля по результатам лабораторных анализов не будет  иметь  снижениеего качества против норм ГОСТа, срок хранения угля продлевается в уста-новленном порядке дважды на половину от установленного срока  хранения.Последующее  продление срока хранения (более удвоенного срока хранения)не допускается и указанный уголь подлежит обязательному освежению  (за-мене).     4.13. В Отдельных случаях при отсутствии  резервных  площадей  от-ветственным  хранителям  разрешается  по согласованию с Государственнойкомиссией при Правительстве Кыргызской  Республики  по  государственнымзакупкам  и  материальным  резервам  производить  освежение угля первойгруппы путем перемещения его в общий массив угля текущего потребления содновременной закладкой на освобождаемую площадь угля, поступающего дляосвежения.     4.14. Для  обеспечения своевременного освежения угля первой группыответственные хранители и их  соответствующие  вышестоящие  организации(министерства,  ведомства и т.д.) должны в своих разнарядках, представ-ляемых поставщикам на поставку угля на текущие нужды, указывать отдель-ной  строкой  необходимое количество для освежения угля первой группы всчет эксплуатационных фондов ответственных хранителей.     4.15. Освежение  угля  первой группы производится тем же качествомугля,  который поступает на эксплуатационные нужды ТЭЦ или  предприятийответхранителей.                                5. Отпуск      5.1. Отпуск  угля  первой группы производится на основании Указов,распоряжений Президента Кыргызской Республики, Правительства КыргызскойРеспублики.     5.2. Основанием для отпуска угля  является  наряд  Государственнойкомиссией  при  Правительстве  Кыргызской Республики по государственнымзакупкам и материальным резервам (приложение 6), который выдается толь-ко после предварительной оплаты ответхранителями стоимости отпускаемогоугля или предоставлением акта сохранного обязательства на закладку угляв  порядке освежения.  Отпуск производится целыми штабелями или частямипо весу или обмеру,  исхода из расчета фактического веса угля, приходя-щегося на один погонный метр длины штабеля или одного кубического метраемкости.     5.4. Отпуск угля производится в первую очередь более ранних сроковзакладки или подлежащего освежению.     5.5. Отпуск  угля  из первой группы на предприятии,  работающем нашихте из нескольких марок или классов угля,  должен производиться в со-ответствии с шихтой угля, на которой работает данное предприятие.                          6. Транспортирование      6.1. При  отгрузке  угля в первую группу на всех отгрузочных доку-ментах (железнодорожных накладных, сертификатах и др.) поставщик обязанставить штамп или делать надпись "хранение" или "возврат хранения".     6.2. Отгрузку угля для закладки в первую группу  поставщик  обязанпроизводить в исправных, тщательно очищенных вагонах.                         7. Требования к складам      7.1. Для размещения угля первой группы должны выделяться отдельныескладские площади с обеспечением раздельного  складирования  угля  дли-тельного хранения от эксплуатационных запасов угля.     На угольных складах ТЭЦ как исключение разрешается совместное хра-нение угля первой группы с углем для эксплуатационных нужд электростан-ций при условии выполнения всех требований  инструкции  по  обеспечениюсвоевременного штабелевания,  количественной и качественной сохранностиугля первой группы.     7.3. Территория  склада для хранения угля первой группы должна со-ответствовать следующим требованиям:     а) быть защищенной от затопления весенними, дождевыми и подпочвен-ными водами путем устройства дренажных канав и кюветов, а также загряз-нений производственными отходами;     б) примыкать к подъездным путям и обеспечивать независимость рабо-ты склада от погрузочно-разгрузочных операций, несвязанных со складиро-ванием угля длительного хранения;     в) территория склада, на которой размещен уголь длительного хране-ния, как правило, должна иметь ограждение:     г) угольный склад и особенно места производства работ на нем долж-ны иметь освещение в пределах норм, обеспечивающих безопасность работ;     д) устройство угольного склада должно обеспечивать беспрепятствен-ную подачу под погрузку и выгрузку подвижного состава  и  других  видовтранспорта  в  соответствии  с действующими нормами,  а также приемку ихранение угля раздельно по маркам и классам;     е) устройство площадок на угольном складе должно обеспечивать воз-можность размещения угля в штабелях формы правильной усеченной пирамидыили другой правильной геометрической фигуры.     Примечание: запрещается хранить уголь в  бесформенных  кучах,  этоприводит  к усиленному его окислению,  выдуванию ветром и вымыванию ат-мосферными осадками.     7.4. Угольные склады должны иметь:     а) необходимые механизмы,  обеспечивающие выгрузку угля из вагонови  прочих транспортных средств и своевременную укладку угля на длитель-ное хранение в штабеля с послойным и поверхностным уплотнением его  примаксимально допустимой высоте, освежение и быструю подачу угля к местампотребления;     б) резервные площадки размером не менее 5% полезной емкости склададля освежения угля длительного хранения,  а также для охлаждения  само-нагревшегося угля.     7.5. Площадки,  предназначенные для складирования угля,  предвари-тельно выравнивают,  очищают от шлаков,  мусора, металлолома, древесныхотходов,  растительности и других посторонних предметов.  Площадки  подштабеля должны быть прочными,  рассчитанными на движение по ним машин имеханизмов в процессе закладки и разработки штабеля угля.  Грунты,  со-держащие органические вещества,  колчеданы,  остатки горных выработок идревесные настилы не могут быть использованы для подштабельных  основа-ний.     7.6. Для хранения устойчивых к окислению углей  (первая  и  втораягруппы)  рекомендуются  прочные  основания,  исключающие  потери угля иобеспечивающие хороший отвод тепла.  Выгрузка угля на  неподготовленныеплощадки запрещается.     7.7. Для увеличения емкости складов и улучшения  условий  храненияугля рекомендуется устраивать наземные или углубленные кагаты и траншеииз бетонных плит и других стойких материалов.     7.8. Запрещается устройство площадок для штабелей угля под различ-ными коммуникациями (паропроводы, газопроводы, электролинии) и над мес-тами прохождения подземных сооружений (тоннели,  трубопроводы, кабели ит.д.).     7.9. Площадь угольного склада,  предназначенная и закрепленная дляхранения угля первой группы,  должна быть измерена и данные о  размерахее вносят в паспорт склада.     7.10. На складах хранения угля первой группы не допускается:     а) хранение легковоспламеняющихся материалов и жидкостей,  опасныхв пожарном отношении,  а также разведение огня и пользование  обогрева-тельными устройствами;     б) засорение площадок  древесными  и  другими  отходами,  а  такжеочистка зольников паровых кранов;     в) хождение по откосам штабеля без применения трапов.                      8. Меры пожарной безопасности      8.1. При размещении угля первой группы на угольных складах  должнысоблюдаться следующие требования:     а) пожарные проезды между штабелями - не менее 6 м;     б) проходы между штабелями - не менее 2 м;     в) расстояние от штабеля до складов горючих и смазочных материалов- не менее 60 м;     г) расстояние от штабеля до жилых или хозяйственных строений -  неменее 10 м;     д) расстояние от головки близлежащего рельса железнодорожной веткисклада до штабеля - не менее 1,5 м.     8.2. При возникновении очагов самонагревания угля  с  температурой60 град.  Цельсия и выше необходимо произвести тщательное уплотнение нетолько поверхности над очагом.     Если после  принятых  мер  температура угля в очаге самонагреваниябудет превышать 60 град. Цельсия, обнаруженный очаг самонагревания углянеобходимо  из  штабеля изъять и заменить углем той же марки,  взятым сторца штабеля и тщательно уплотнить катком или трамбовкой.     Изъятый из штабеля самонагревшийся уголь укладывается слоем до 0,5метра, - заливается обильно водой и в последующем освежается в установ-ленном порядке.     8.3. Склады угля должны быть обеспечены противопожарным водопрово-дом  в соответствии с противопожарными нормами строительного проектиро-вания предприятий промышленности.     Гидранты противопожарного водопровода должны располагаться на пло-щадках, не засыпанных углем, с тем, чтобы расстояние от любого гидрантадо места укладки угля было не более 100 м.     Гидранты противопожарного водопровода должны  обеспечивать  подачуводы для углей I и II групп не менее 10 литров в секунду, для углей IIIи IV групп - не менее 20 литров в секунду.     Склады угля  должны  быть  обеспечены противопожарным инвентарем всоответствии с нормами первичных средств пожаротушений  для  производс-твенных, складских помещений.     Настоящая Инструкция разработана и утверждена в соответствии с За-коном  о государственном материальном резерве и Положением "О Фонде го-сударственных материальных резервов при  Государственной  комиссии  приПравительстве Кыргызской Республики по государственным закупкам и мате-риальным резервам" и является обязательной для  всех  предприятий,  от-ветственных хранителей.                                                             Приложение 3                               ОПРЕДЕЛЕНИЕ                  объема и количества угля в штабеле      1. Объем  штабеля  угля  может подсчитываться по следующей формуле(для штабелей высотой до 4-х м):          (Дн х Шн + Дв х Шв) х Н     О = ------------------------, где:                     2      О  - объем штабеля в кубических метрах;     Дн - длина нижнего основания штабеля в метрах;     Дв - длина верхнего основания штабеля в метрах;     Шн - ширина нижнего основания штабеля в метрах;     Шв - ширина верхнего основания штабеля в метрах;     Н - высота штабеля в метрах.     Для штабелей высотой более 4-х метров  рекомендуется  пользоватьсяследующей формулой:           1 х Н х (2Дн + Дв) х Шн + (2Дв + Дн) х Шв      О = -----------------------------------------                            6      Для определения длины и ширины нижнего основания,  а также длины иширины верхнего основания штабель измеряется с двух сторон и полученнаясумма делится на два.  Особенно тщательно должна быть  измерена  высоташтабеля.     Средняя высота штабеля определяется путем деления суммы полученныхвысот на количество замеров.  Замеры высоты штабеля необходимо произво-дить в 4-8 местах.     2. Вес угля, закладываемого в штабель, определяется путем перевес-ки поступивших вагонов с углем на железнодорожных весах станции  назна-чения (а при их отсутствии - по отгрузочным документам поставщика и же-лезнодорожным накладным), соответственно количеству вагонов угля, разг-руженных в данный штабель.     3. Насыпной вес одного кубического метра  в  штабеле  определяетсяпутем деления веса угля, заложенного в данный штабель, на его объем.          Р     Q = -, где:         О      Q - насыпной  вес  одного  кубического  метра  угля  в  штабеле  в         т/куб.м.;     Р - общий вес угля в штабеле в тоннах;     О - объем штабеля в кубических метрах.     4. Вес угля,  приходящийся на один погонный метр приведенной длиныштабеля, может быть определен по формуле:          2Р тонн/метр     В = -------------, где:           Дн + Дв      В  - вес угля, приходящийся на 1 погонный метр длины штабеля;     Р  - вес угля общий в штабеле в тоннах;     Дн - длина нижнего основания штабеля в метрах;     Дв - длина верхнего основания штабеля в метрах.                                                             Приложение 4     -----------------------------------------------------------------------|       Наименование угля    |Марка| Класс по крупности |Насыпной вес,||                            |     |--------------------|   т/куб.м   ||                            |     | индекс |  размер,  |             ||                            |     |        |кусков, мм |             ||----------------------------|-----|--------|-----------|-------------||Донецкий                    |     |        |           |             ||Длиннопламенный рядовой     |Д    |ДР      |0-200      |0,83-0,90    ||Газовый рядовой             |Г    |ГР      |0-200      |0,80-0,95    ||Жирный рядовой              |Ж    |ЖР      |0-200      |0,86-1,08    ||Тощий рядовой               |Т    |ТР      |0-200      |0,89-1,1     ||Антрацит рядовой            |А    |АРШ     |0-100      |1,01-1,27    ||  плитный                   |А    |АП      |Более 100  |0,95-1,05    ||  крупный                   |А    |АК      |50-100     |0,98-1,05    ||  орех                      |А    |АКО, АО |25-50      |             ||  мелкий                    |А    |АМ      |13-25      |0,95-1,0     ||  семечко                   |А    |АС      |6-13       |0,93-1,0     ||  штыб                      |А    |АШ      |0-6        |1,0-1,1      ||Кузнецкий                   |     |        |           |             ||Длиннопламенный рядовой     |Д    |ДР      |0-200      |0,85         ||Газовый рядовой             |Г    |ГР      |0-200      |0,85         ||Жирный рядовой              |Ж    |ЖР      |0-200      |0,78-0,85    ||Слабоспекающийся рядовой    |СС   |ССР     |0-200      |0,88-0,97    ||Тощий рядовой               |Т    |ТР      |0-200      |0,95-0,97    ||Кизеловский                 |     |        |           |             ||Газовый рядовой             |Г    |ГР      |0-200      |0,82-1,05    ||Жирный рядовой              |Ж    |ЖР      |0-200      |0,82-1,05    ||Печорский бассейн           |     |        |           |             ||Интинский рядовой           |Д    |ДР      |0-200      |0,90-1,05    ||Воркутинский рядовой        |Ж    |ЖР      |0-200      |0,90-1,01    ||Подмосковный                |     |        |           |             ||Бурый рядовой               |Б    |БР      |0-200      |0,84-0,95    ||  крупный                   |Б    |БК      |50-100     |0,82-0,90    ||Челябинский                 |     |        |           |             ||Бурый рядовой               |Б    |БР      |0-200      |0,85-1,0     ||Черемховский                |     |        |           |             ||Длиннопламенный рядовой     |Д    |ДР      |0-200      |0,84-0,90    ||Райчихинский                |     |        |           |             ||Бурый рядовой               |Б    |БР      |0-300      |0,80-0,95    ||Сучанский                   |     |        |           |             ||Газовый рядовой             |Г    |ГР      |0-200      |1,05-1,1     ||Жирный рядовой              |Ж    |ЖР      |0-200      |0,91-1,0     ||Сахалинский                 |     |        |           |             ||Длиннопламенный рядовой     |Д    |ДР      |0-200      |0,96-0,98    ||Львовско-Волынский          |     |        |           |             ||Газовый рядовой             |Г    |ГР      |0-200      |             ||Карагандинский              |     |        |           |             ||Коксовый                    |К    |К.Р     |0-200      |0,85-1,0     |-----------------------------------------------------------------------     Примечание: ориентировочные данные насыпного веса приведены толькодля сравнения насыпного веса, вычисленного по замерам в каждом конкрет-ном случае, чтобы убедиться в реальности полученного расчета.                                                             Приложение 5                              АКТ № ______      На исполнение наряда N __________ от "___" _______________ 2000 г.     Город ___________________________ "___" __________________ 2000 г.      Мы, нижеподписавшиеся ___________________________________________________________________________________________________________________          (должность руководителя, наименование организации)_________________________, главный бухгалтер __________________________ (фамилия, имя, отчество)                      (фамилия, имя, отчество)от спецчасти __________________________________________________________                      (должность, фамилия, имя, отчество)от отдела технического контроля _______________________________________                                   (должность, фамилия, имя, отчество)и материально-ответственное лицо ______________________________________                                   (должность, фамилия, имя, отчество)составили настоящий акт в том,  что на основании наряда Фонда госрезер-вов  от "___" ______________ г.  № ______ отпустили находившиеся на от-ветственном хранении поименованные ниже товары (материалы) второй груп-пы:-----------------------------------------------------------------------|Наименование товара|Сорт,|  Размер  |Ед. |Количество|Цена,|  Сумма   ||(материалов) и тары|марка|  сечение |изм.|----------| сом |----------||                   |     |расфасовка|    |мест| вес |     |сом|тыйын ||                   |     |          |    |    |нетто|     |   |      ||                   |     |          |    |    |штук |     |   |      ||-------------------|-----|----------|----|----|-----|-----|---|------||         1         |  2  |     3    |  4 |  5 |  6  |  7  | 8 |   9  |-----------------------------------------------------------------------     Количество (вес или штука) прописью ______________________________     Дополнительные сведения __________________________________________     Генеральный директор _____________________________________________     От спецчасти _____________________________________________________     Главный бухгалтер ________________________________________________     От отдела техконтроля ____________________________________________     Материально ответственное лицо ___________________________________     На основании наряда Фонда госрезервов от "___" ________________ г.№ _____ получили поименованные ниже товары (материалы) второй группы:-----------------------------------------------------------------------|Наименование товара|Сорт,|  Размер  |Ед. |Количество|Цена,|  Сумма   ||(материалов) и тары|марка|  сечение |изм.|----------| сом |----------||                   |     |расфасовка|    |мест| вес |     |сом|тыйын ||                   |     |          |    |    |нетто|     |   |      ||                   |     |          |    |    |штук |     |   |      ||-------------------|-----|----------|----|----|-----|-----|---|------||         1         |  2  |     3    |  4 |  5 |  6  |  7  | 8 |   9  |-----------------------------------------------------------------------      Доверенность № ______ от "___" _____________ г.      Получил _________________________________   Должность ____________             (подпись, фамилия, имя, отчество)      М.П.                                                             Приложение 6 Фонд госматрезервов                                         Форма № Р-2                            НАРЯД № _________                                              "___" ____________ 2001 г.      Кому _____________________________________________________________                (наименование ответственного хранителя)     Адрес ____________________________________________________________     Отпустите ________________________________________________________                    (наименование грузополучателя и его адрес)     Находящиеся на Вашем ответственном хранении поименованные ниже то-вары (материалы) первой группы:-----------------------------------------------------------------------|   Наименование товаров   |Сорт, марка|Цена|Ед. изм.|Количество|Сумма||   (материалов) и тары    |           |    |        |          |     ||--------------------------|-----------|----|--------|----------|-----||Всего                     |           |    |        |          |     |-----------------------------------------------------------------------     Количество (вес или штук) прописью _______________________________     Отпуск производится в порядке ____________________________________     Особые условия отпуска ___________________________________________     Наряд действителен до "___" _____________ 2001 г.  и по  истеченииэтого срока теряет силу полностью или в неиспользованной части.     Основание ________________________________________________________     Отпуск оформите актом по форме, отпечатанной на обороте сего наря-да, и второй экземпляр его вышлите Фонду госматрезервов не позднее сле-дующего дня после отпуска.      Генеральный директор                             Главный бухгалтер     ____________________                             _________________      Согласован:                                      Проверили:      Зам. директора                                   Нач. отдела                            Нормативные ссылки      ГОСТ 1137-64 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы.     1137-6411-92 Правила приемки по качеству.     ГОСТ 10742-71  Методы отбора и обработки проб для лабораторных ис-пытаний.     ГОСТ 1916-75 Методы испытаний контрольных проб для определения ме-лочи и минеральных примесей.     ГОСТ 8153-86  Угли Карагандинского бассейна для слоевого сжигания.Технические требования.     ГОСТ 19242-73  Угли  бурые,  каменные,  антрацит,  горючие сланцы.Классификация по размеру кусков.     ГОСТ 11022-95 Топливо твердое минеральное.     11055-78 Определение зольности.     ГОСТ 11014-81 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы.     СТСЭВ 751-77 Ускоренный метод определения влаги.     ГОСТ 147-95 Угли бурые,  каменные, антрацит, горючие сланцы. Методопределения удельной теплоты.     ГОСТ 8150-87 Угли Карагандинского бассейна. Классификация.     ГОСТ 25543-88 Угли бурые, каменные, антрацит. Классификация по ге-нетическим и технологическим параметрам.     Устав железной дороги Транспортирование углей.
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