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УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 10 августа 2026 года № 534                                                    Утверждены                                          постановлением Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 24 августа 2007 года № 368                                 ПРАВИЛА              оборота гражданских пиротехнических изделий                  на территории Кыргызской Республики                           1. Общие положения      1. Настоящие Правила устанавливают порядок оборота гражданских пи-ротехнических изделий, предусматривающий их реализацию, хранение, учет,использование, перевозку, уничтожение, ввоз и вывоз пиротехнических из-делий.     2. Настоящие  Правила не распространяются на промышленные пиротех-нические изделия.                2. Классификация пиротехнических изделий      3. К гражданским пиротехническим изделиям относятся  пиротехничес-кие  смеси,  изделия  на их основе,  предназначенные для производства втехнических или бытовых целях эффектов в виде тепла,  света, огня, зву-ка, дыма, газа или их комбинаций.     4. Пиротехнические изделия по степени потенциальной опасности  приприменении подразделяются на 4 класса:     1 класс - изделия,  у которых в числе опасных факторов отсутствуютударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки,  кинетическая энергиядвижения не более 0,5 Дж,  акустическое излучение на расстоянии 0,25  мот изделия не более 125 ДцБ,  а радиус опасной зоны по остальным факто-рам не превышает 0,5 м (бенгальские свечи,  хлопушки,  фонтаны настоль-ные, вертушки, бабочки);     2 класс - изделия,  у которых в числе опасных факторов отсутствуютударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки,  кинетическая энергиядвижения не более 5 Дж,  акустическое излучение на расстоянии 2,5 м  отизделия  не более 140 ДцБ,  а радиус опасной зоны по остальным факторамне превышает 5 м (летающие фейерверки,  дымовые фейерверочные  изделия,мини-салюты, фонтаны концертные);     3 класс - изделия,  у которых в числе опасных факторов отсутствуютударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки,  кинетическая энергиядвижения не более 20 Дж,  акустическое излучение на расстоянии 5  м  отизделия  не более 140 ДцБ,  а радиус опасной зоны по остальным факторамне превышает 20 (мини-римские свечи,  петарды терочные, петарды фитиль-ные и связки петард, наземные фейерверки, мини-ракеты);     4 класс - изделия,  у которых в числе опасных факторов отсутствуютударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки, а радиус опасной зоныпо остальным факторам не превышает 20 м  (гражданские  профессиональныепиротехнические изделия).     5. Пиротехнические изделия по  назначению  и  условиям  примененияподразделяются на:     1) пиротехнические изделия бытового назначения 1-3  классов  опас-ности,  свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требуетспециальные знаний и навыков;     2) пиротехнические  изделия технического и специального назначения4 класса опасности,  обращение с которым требует специальных  знаний  инавыков  исполнителей  (пользователей) и (или) обеспечения определенныхусловий технического оснащения.          3. Требования к гражданским пиротехническим изделиям      6. Гражданские пиротехнические изделия должны быть  изготовлены  всоответствии  с требованиями национальных стандартов и технических рег-ламентов.     7. Маркировка на пиротехнических изделиях,  потребительской таре итранспортной таре должна обеспечивать проведение идентификации изделий.На  пиротехнических  изделиях обязательно должны быть указаны изготови-тель, дата изготовления и номер партии. Маркировка должна наноситься нагосударственном или официальном языке.     8. Гражданские  пиротехнические  изделия  бытового  назначения  недолжны иметь класс опасности выше 3. К каждому пиротехническому изделиюв обязательном порядке должна быть приложена инструкция по  применению,содержащая  выделенный шрифтом текст об опасности пиротехнических изде-лий и ограничения по их применению.     9. Импортные  гражданские пиротехнические изделия должны соответс-твовать действующим нормам Кыргызской Республики,  правилам  противопо-жарной и технической безопасности.     10. На импортные гражданские пиротехнические изделия инструкция поприменению и сертификат соответствия страны, где изготовлены пиротехни-ческие изделия, должны иметь перевод на государственном или официальномязыках.            4. Реализация гражданских пиротехнических изделий      11. Реализация  гражданских пиротехнических изделий осуществляетсяна основании лицензии, выдаваемой Министерством внутренних дел Кыргызс-кой Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республикио лицензировании.     12. Реализация  гражданских  пиротехнических  изделий  1-4 классовосуществляется строго через специализированные магазины.     13. Реализация гражданских пиротехнических изделий 1-3 класса осу-ществляется только с 1 ноября по  15  января  следующего  года,  лицам,старше 16 лет.                  5. Условия и порядок хранения и учета                   гражданских пиротехнических изделий      14. В торгующих организациях гражданские  пиротехнические  изделиябытового назначения 1-3 классов опасности, свободно продаваемые населе-нию,  хранятся в специально оборудованном хранилище, которое должно от-вечать следующим требованиям:     1) быть изолированным от других  подсобных,  служебных  помещений,иметь капитальные стены,  прочные потолочные перекрытия и пол. Внутрен-ние стены (перегородки) должны быть эквивалентны по прочности спареннымгипсобетонным панелям толщиной 80 миллиметров (далее - мм) каждая;     2) иметь металлическую дверь,  которая должна  запираться  на  двавнутренних замка и опечатываться или опломбироваться;     3) иметь на оконных проемах с  внутренней  стороны  помещения  илимежду  рамами  стальные  решетки.  Концы прутьев решеток заделываются встену на глубину не менее 80 мм и заливаются бетоном.     Решетки, устанавливаемые в дверные,  оконные проемы и для усилениястен (перегородок),  выполняются из стального прута диаметром не  менее15 мм. Прутья свариваются в каждом перекрестии, образуя ячейки не более150x150 мм;     4) при наличии вентиляционных окон, люков на них должны устанавли-ваться стальные решетки с ячейками размером не более 100x100 мм, исклю-чающие возможность проникновения через эти системы. Отверстия в стенах,предназначенные для прохождения инженерных сетей,  должны иметь диаметрне более 200 мм;     5) в комнате для хранения изделий необходимо иметь противопожарныесредства;     6) от помещения для хранения изделий  должно  быть  два  комплектаключей. Один комплект ключей постоянно находится у лица, ответственногоза сохранность изделий,  второй - в опечатанном пенале  у  руководителяорганизации, на имя которого выдано разрешение на хранение.     Не допускается оставление ключей от помещения для  хранения  граж-данских  пиротехнических изделий в столах и иных,  доступных для посто-ронних лиц, местах.     15. Склады  хранения гражданских пиротехнических изделий подразде-ляют,  в зависимости от их назначения на постоянные (базисные), расход-ные и передвижные склады:     1) базисные склады - предназначены для длительного хранения  изде-лий;     2) расходные склады -  предназначены  для  удовлетворения  текущейпотребности в изделиях;     3) передвижные склады - предназначены для кратковременного  хране-ния изделий.     Допускается использование действующих складов взрывчатых  материа-лов.     16. Хранение гражданских пиротехнических изделий на  складах  раз-личного назначения (постоянного и временного хранения,  расходные скла-ды), в складских помещениях магазинов, на оптовых базах должно быть ор-ганизовано,  в зависимости от класса опасности, в соответствии с прави-лами противопожарной безопасности и настоящими Правилами и должно обес-печивать  сохранность,  учет и возможность проверки наличия учитываемойпродукции.     17. Нормы загрузки не должны превышать:     - для складов постоянного хранения - не более 200 тонн;     - для расходных складов - не более 60 тонн;     - для складских помещений торговых организаций  (магазинов)  -  неболее 2-х тонн.     Во всех случаях нормы загрузки должны быть согласованы с  органамивнутренних дел и государственной противопожарной службой.     18. Для проветривания хранилищ устанавливаются решетчатые металли-ческие двери, закрывающиеся на замки, а на окнах и вентиляционных люкахустанавливаются металлические решетки и сетки.  Размер ячеек решетчатыхдверей  и решеток должны быть не более 150x150 мм,  толщина прутка - неменее 10 мм.     19. Все  склады  для постоянного и временного хранения гражданскихпиротехнических изделий должны быть приняты комиссией из представителейорганизаций, кому принадлежат склады, органов внутренних дел, государс-твенной противопожарной службы и иметь надежную защиту от  несанкциони-рованного проникновения.     Приемка складов комиссией оформляется актом,  где указаны местона-хождение, тип и емкость склада в целом и каждого хранилища в отдельнос-ти,  а также соответствие построенного склада проекту. Каждое хранилищескладов гражданских пиротехнических изделий должно иметь молниезащитноеустройство.     20. Все  действующие  и  вновь  вводимые в эксплуатацию склады дляпостоянного и временного хранения гражданских  пиротехнических  изделийдолжны  быть зарегистрированы в территориальных органах внутренних дел,государственной противопожарной службы на основании акта их приемки.     21. В каждом хранилище разрешается хранить не более того количест-во гражданских пиротехнических изделий,  на которое имеется  разрешениена  хранение  гражданских  пиротехнических  изделий,  выданного органомвнутренних дел.     На каждый  постоянный  и  временный  склад должен иметься паспорт,один экземпляр которого хранится на складе.     22. Все  склады,  в  зависимости от вида изделий и нормы загрузки,должны располагаться на безопасном расстоянии.     Расстояние между  отдельными зданиями промежуточных складов не ме-нее 100 без обвалования и 50 м - с обвалованием.     Расстояние между отдельными хранилищами базисного склада, не обне-сенными валом, должны быть не менее 200 м.     Расходные склады  должны располагаться на безопасном расстоянии отжилых строений, площадки показа фейерверка и от массового скопления лю-дей, но не ближе 100 м.     Склады постоянного хранения и расходные склады необходимо распола-гать на расстоянии не менее:     - 400 м - от шоссейных дорог не ниже районного назначения, границыполосы отвода железных дорог,  за исключением путей,  ведущих к складу,отдельно стоящих жилых строений;     - 1000 м - от границы полосы отвода станционных зданий,  складов идругих станционных построек;     - 800  и 1000 м - от границы территории поселков и других населен-ных пунктов с численностью населения соответственно до  10000  и  свыше10000 человек;     - 1500 м - от других производственных зданий и сооружений, не при-надлежащим складам.     23. Территория постоянных и расходных складов должна быть огражде-на колючей проволокой высотой не менее 2,5 м.     24. Все хранилища должны быть одноэтажными, из несгораемых матери-алов,  неотапливаемыми.  Стены и потолки хранилищ должны быть побелены.Полы в складах должны выполняться в соответствии с требованиями  пожар-ной  безопасности к устройству полов промышленных зданий из несгораемыхматериалов, исключающих искрообразование.     25. Хранилища,  в зависимости от их величины, должны иметь два вы-хода. Хранилища длиной менее 10 м могут иметь один выход.     Двери, ведущие  в  хранилища,  должны  открываться наружу.  Стеклаокон,  выходящих на солнечную сторону,  должны быть застеклены матовымиили выкрашенными белой краской стеклами.     Искусственное освещение должно быть наружное. Дежурное освещение впомещениях складов,  а также эксплуатация газовых плит, электронагрева-тельных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.     26. Электрооборудование складов по окончании его применения в ноч-ное время суток должно обесточиваться.  Аппараты,  предназначенные  дляотключения электропитания,  должны располагаться вне складского помеще-ния,  на стене из несгораемых материалов или на отдельно стоящей опоре,монтироваться  в  шкафу или нише с приспособлениями для пломбирования изакрывания на замок.     27. При  хранении  в  одном хранилище нескольких типов гражданскихпиротехнических изделий должны строго соблюдаться  правила  совместногохранения  в  соответствии  с  правилами  противопожарной безопасности ивзрывобезопасности изделий.     Упаковки с изделиями должны храниться в штабелях или на стеллажах.Ящики с фейерверочными изделиями при хранении на штабелях и на  стелла-жах должны укладываться партиями.     Деревянные ящики с изделиями для хранения в штабелях  должны  бытьуложены  один на другой крышками вверх,  под нижними рядами следует де-лать настил из досок для обеспечения воздухообмена.     На каждом штабеле и полке стеллажа должна быть табличка с указани-ем наименования или индекса изделий,  номера партии,  количества мест идаты поступления.     28. Складские помещения должны быть оборудованы ручными средствамипожаротушения  или автоматическими установками тушения пожара,  а такжеобеспечены  противопожарным  водоснабжением  и  телефонной  (мобильной)связью для вызова противопожарной службой. Номенклатура средств пожаро-тушения и их размещение должны согласовываться с органами государствен-ной противопожарной службы.     29. Прием и выдача грузов из хранилищ производится в светлое времясуток.  При необходимости эти работы можно производить при наружном ис-кусственном освещении.     30. Механизмы   для  погрузочно-разгрузочных  работ  в  хранилищах(складах) пиротехнических изделий должны быть во  взрывозащищенном  ис-полнении, а двигатели внутреннего сгорания - должны иметь нейтрализато-ры выхлопных газов и искрогасители.     На складе  необходимо  вести  журнал учета продукции установленнойформы, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатьюоргана внутренних дел.     Каждый вид продукции следует учитывать отдельно.  Записи в журналепроизводятся на основании приходно-расходных документов незамедлительнопо получении или выдаче груза.     31. Хранилище и территория склада должны содержаться в чистоте; недопускается хранение ломаной тары,  посторонних и  горючих  материалов.Проезды, подъезды к складским зданиям, пожарным водоисточникам, а такжеподступы к противопожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегдасвободными.     Не допускается использование безопасных  разрывов  между  складамидля хранения каких-либо материалов, оборудования и других предметов.     На территорию склада для перевозки изделий допускается только  тоттранспорт,  на который имеется удостоверение о допуске транспорта к пе-ревозке изделий, выдаваемом органами внутренних дел.               6. Порядок использования гражданских пиротехнических                  изделий (демонстрация фейерверков)      32. Использование  (демонстрацию)  фейерверков  на территории Кыр-гызской Республики осуществляют юридические и физические лица,  имеющиелицензию, выданную Министерством внутренних дел Кыргызской Республики.     33. Юридическим и физическим  лицам,  осуществляющим  демонстрациюфейерверков,  разрешается их применение в общественно-культурных местахтолько с разрешения местной администрации после утверждения  документа-ции  на  право производства работ,  согласованной с органами внутреннихдел и государственной противопожарной службы.     На согласование  представляются  техническая документация на граж-данские пиротехнические изделия,  план-размещение,  специально оборудо-ванный транспорт для перевозки изделий.     34. Для обеспечения безопасности работ следует также  руководство-ваться действующими стандартами и правилами противопожарной и техничес-кой безопасности, установленными соответствующими нормативными правовы-ми актами Кыргызской Республики.     35. Для получения разрешения на демонстрацию фейерверка при прове-дении культурно-зрелищных и массовых мероприятий организаторы обращают-ся с ходатайством в местный орган госадминистрации не менее чем  за  10дней до мероприятия.     В ходатайстве указываются следующие сведения:     - наименование и адрес организации - устроителя мероприятия, фами-лии,  имена,  отчества организаторов и их уполномоченных,  с  указаниемдолжностей, адресов и контактных телефонов;     - название и цель мероприятия;     - дата,  место,  время начала и окончания мероприятия, в том числедемонстрации фейерверка;     - сведения  о юридическом или физическом лице,  проводящем демонс-трацию фейерверка,  с приложением лицензии на право занятия лицензируе-мым видам деятельности и разрешений на их хранение и перевозку;     - объем фейерверка, характер используемых изделий и порядок прове-дения;     - сведения о руководителе фейерверка и персонале,  привлекаемых  кдемонстрации фейерверка, и копии документов, подтверждающих их право наруководство и проведение фейерверка.     36. При  кратковременном хранении изделий,  на период подготовки ипроведения фейерверка,  хранение осуществляется в  передвижных  складах(специально оборудованные автомобили, по согласованию с государственнойавтомобильной инспекцией органа внутренних дел и государственной проти-вопожарной  службы)  на  безопасном  расстоянии от жилых,  общественныхстроений, от мест большого скопления людей. Склад должен находиться подохраной.     37. Устроители фейерверка обеспечивают безопасность показа  фейер-верка, меры защиты персонала и сохранность фейерверочных изделий и сог-ласовывают охранные мероприятия с органами внутренних дел.  Охрана местустройства фейерверков возлагается на органы внутренних дел и организа-цию, проводящую данное мероприятие.     38. Выбор и согласование места демонстрации фейерверка должен про-изводиться с учетом радиусов опасных зон,  предполагаемых к  применениюфейерверочных изделий,  рельефа местности, метеоусловий, характера при-легающих объектов,  надежности охраны опасной зоны и  других  факторов,влияющих на безопасность демонстрации.     Место для демонстрации  фейерверка  гражданскими  пиротехническимиизделиями  4  класса опасности должно находиться на расстоянии не менее500 м от сгораемых построек,  топливных складов,  полей с  созревающимизерновыми культурами или сеном, соломой, лесом, линий электропередачи всоответствии с утвержденной местной государственной администрацией схе-мой и на расстоянии не менее 50 м от несгораемых построек.     Место установки пусковых устройств необходимо выбирать таким обра-зом,  чтобы зрители находились с наветренной стороны,  на расстоянии неменее 100 м от пусковой площадки.     39. К местам, запрещенным для демонстрации фейерверков, относятся:     1) территории, здания, строения, сооружения, не обеспечивающие бе-зопасность граждан;     2) территории,  расположенные вблизи опасных и вредных производстви объектов, также транспортных узлов (мосты, путепроводы, полосы отводаавтомобильных дорог,  полосы отчуждения железных дорог, нефтегазопрово-дов и линий высоковольтных электропередач, пожаро- и взрывоопасных объ-ектов и другие);     3) территории,  непосредственно  прилегающие  к  зданиям больниц идетских учреждений;     4) территории объектов, имеющих важное культурное значение, памят-ников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников,заказников и национальных парков, мест паломничества.     40. Применяемые для демонстрации фейерверков гражданские  пиротех-нические  изделия и пусковое оборудование должны использоваться в стро-гом соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями по эксплуатации. От-ветственность  за соблюдение инструкций по эксплуатации применяемых из-делий несет организация, проводящая демонстрацию фейерверка.     41. На площадках,  с которых производят запуск фейерверка, катего-рически запрещается:     1) курить и разводить огонь;     2) работать в нетрезвом состоянии;     3) оставлять фейерверочные средства без охраны.     42. После окончания фейерверка пусковую площадку тщательно  осмат-ривают демонстраторы с целью сбора несгоревших изделий и элементов.     43. Охрана территории пусковой площадки может  быть  снята  толькопосле окончания всех работ с согласия руководителя фейерверка.     Охрану опасной зоны и противопожарные мероприятия прекращают толь-ко после окончания фейерверка.                    7. Порядок перевозки гражданских                        пиротехнических изделий      44. Перевозка гражданских пиротехнических изделий осуществляется всоответствии  с требованиями Инструкции по обеспечению безопасности пе-ревозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденной приказомМинистерства  внутренних  дел  Кыргызской Республики от 12 декабря 2003года № 542 (Регистрационный номер Министерства юстиции Кыргызской  Рес-публики 128-03 от 30 декабря 2003 года).     45. Перевозка гражданских пиротехнических изделий воздушным транс-портом осуществляется согласно авиационным Правилам (АП-ЭКС) КыргызскойРеспублики "Эксплуатация гражданских воздушных судов",  подчасть R "Пе-ревозка по воздуху опасных грузов",  утвержденным приказом Министерстватранспорта и коммуникаций Кыргызской Республики 31 мая 2005 года №  132(Регистрационный  номер  Министерства  юстиции  Кыргызской Республики №80-05 от 27 июня 2005 года).     46. Перевозка  гражданских пиротехнических изделий железнодорожнымтранспортом осуществляется согласно Правилам перевозок  опасных  грузовпо железным дорогам,  утвержденным на 15 заседании Совета по железнодо-рожному транспорту государств-участников СНГ от 5 апреля 1996 года.     47. При  перевозке  различными видами транспорта гражданских пиро-технических изделий обеспечивается их надежная охрана.     48. Привозимый груз должен быть уложен таким образом, чтобы исклю-чалась возможность его падения,  трения,  ударов друг об друга и о борттранспорта при толчках и качке.     49. При перевозке продукции,  подлежащей частной разгрузке в  путиследования,  каждая партия должна быть укреплена отдельно от других та-ким образом,  чтобы остающийся груз при дальнейшем следовании не  сдви-гался со своих мест.                   8. Порядок уничтожения гражданских                        пиротехнических изделий      50. Уничтожению подлежат гражданские пиротехнические изделия, неп-ригодные для дальнейшего использования по следующим причинам:     - неполное срабатывание пиротехнических изделий;     - невоспламенение составов;     - несрабатывание электровоспламенителей;     - обрыв проводов электровоспламенителей;     - с явно выраженными повреждениями оболочки  или  пиротехническогосостава;     - окончания гарантийного срока годности.     51. Уничтожение  гражданских пиротехнических изделий должно произ-водиться в соответствии с требованиями настоящих Правил и инструкции поэксплуатации конкретного изделия, разработанного заводом-изготовителем.     52. Уничтожение непригодных  гражданских  пиротехнических  изделийдолжно  проводиться сжиганием или растворением на специальной площадке,имеющей, по возможности, естественные преграды (овраги, балки и так да-лее), ограничивающие разлет горящих элементов пиротехнических изделий.     53. При уничтожении непригодных гражданских пиротехнических  изде-лий  опасная  зона должна располагаться на расстоянии не менее 500 м отпостроек легковоспламеняющихся материалов и линий электропередач.     54. Уничтожение  непригодных пиротехнических изделий должно прово-диться комиссией в составе представителей органов внутренних дел и  го-сударственной противопожарной службы.  Запрещается нахождение на терри-тории площадки посторонних лиц во время уничтожения пиротехнических из-делий.  Персонал должен находиться на безопасном расстоянии или в укры-тии.     55. Уничтожение  сжиганием осуществляется путем инициирования тер-митной шашки,  жестко соединенной с уничтожаемыми изделиями.  Подход  кместу  горения  изделий  разрешается  не ранее чем через 15 минут послеполного затухания очага огня.  При неполном сгорании указанная операцияповторяется.                 9. Ввоз в Кыргызскую Республику и вывоз                 из Кыргызской Республики гражданских                        пиротехнических изделий      56. Ввоз в Кыргызскую Республику гражданских пиротехнических изде-лий осуществляется по разрешению,  выдаваемому Министерством внутреннихдел Кыргызской Республики на основании следующих документов:     - ходатайства руководителя юридического или физического лица,  гдеуказывается  наименование  и  количество  (вес)  ввозимых или вывозимыхгражданских пиротехнических изделий;  фамилия,  имя,  отчество, серия иномер паспорта лица,  ответственного за ввоз (вывоз);  государство,  изкоторого вывозятся или  куда  ввозятся  указанные  изделия;  таможенныйпункт, через который осуществляется ввоз или вывоз;     - свидетельства на эксплуатацию склада (базисного, расходного) дляхранения гражданских пиротехнических изделий,  выданного органами внут-ренних дел и государственной противопожарной службы;     - лицензии на право занятия лицензируемым видом деятельности.     Вывоз из Кыргызской Республики гражданских пиротехнических изделийосуществляется  по  лицензии,  выдаваемой  Министерством экономическогоразвития и торговли Кыргызской Республики в  соответствии  с  порядком,утвержденным  постановлением  Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 8июня 1998 года № 1101-1 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и им-порт которых осуществляется по лицензиям".     57. Руководитель юридического или физического лица при ввозе  (вы-возе)  гражданских пиротехнических изделий предъявляет в таможенный ор-ган, расположенный в пункте пропуска через государственную границу Кыр-гызской Республики,  следующие документы,  выданные Министерством внут-ренних дел Кыргызской Республики:     - лицензию на право занятия лицензируемым видом деятельности;     - разрешение на приобретение, хранение гражданских пиротехническихизделий;     - разрешение на ввоз (вывоз) гражданских пиротехнических  изделий,с указанием количества (веса) ввозимого (вывозимого) изделия;     - разрешение на перевозку пиротехнических изделий;     - свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опас-ных грузов;     - свидетельство о допуске водителя к перевозке опасного груза;     - схему маршрута перевозки опасного груза;     - сертификат  соответствия  требованиям  безопасности,  выданным встране, где изготовлено пиротехническое изделие.            10. Ответственность за нарушение настоящих Правил      58. К юридическим и физическим лицам, осуществляющим на территорииКыргызской Республики реализацию,  хранение, учет, использование, пере-возку,  уничтожение, ввоз и вывоз гражданских пиротехнических изделий снарушениями требований настоящих Правил, применяются меры воздействия всоответствии с законодательством Кыргызской Республики.
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