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Приложение 2

Утверждено
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 27 сентября 2016 года № 512
ПОЛОЖЕНИЕ
 по категорированию обычных боеприпасов к стрелковому оружию, находящихся в оперативном управлении государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)
1. Настоящее Положение является руководящим документом, устанавливающим порядок категорирования обычных боеприпасов.
2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
государственные военизированные организации, правоохранительные органы и специальные службы - Министерство обороны Кыргызской Республики, другие воинские формирования, правоохранительные органы, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Департамент государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, службы специальной связи и специальные службы Национального банка Кыргызской Республики;
обычные боеприпасы - боеприпасы к стрелковому оружию, револьверам и самозарядным пистолетам, винтовкам и карабинам, автоматам, автоматическим винтовкам, легким пулеметам, тяжелым пулеметам, ручным подствольным и станковым гранатометам, переносным зенитным пулеметам, противотанковым ружьям, безоткатным орудиям, переносным противотанковым ракетным комплексам, переносным зенитным ракетным комплексам и минометам калибра менее 100 мм;
противотанковая управляемая ракета (ПТУР) - управляемая ракета, предназначенная для поражения танков и других бронированных целей;
зенитная управляемая ракета (ЗУР) - ракета класса "земля-воздух", входящая в состав переносного зенитного ракетного комплекса и предназначенная для поражения различных воздушных целей;
запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП) - запасные части, инструменты, принадлежности, предназначенные для выполнения всех видов технического обслуживания, регламентных работ и ремонта обычных боеприпасов, ПТУР и ЗУР;
категория - условная учетная характеристика образца обычных боеприпасов, установленная в зависимости от их технического состояния, технического ресурса (ресурса и наработки) и необходимости проведения ремонта того или иного вида;
категорирование - установление и документальное оформление категории обычных боеприпасов, и (или) перевод их из одной категории в другую.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)
3. Обычные боеприпасы, ПТУР и ЗУР по своему техническому состоянию подразделяются на следующие категории:
- первая категория - обычные боеприпасы, ПТУР, ЗУР и их комплектующие элементы, годные для боевого применения и долговременного хранения (в том числе имеющие ограничение на боевое применение), не имеющие дефектов или с дефектами, не требующие цехового ремонта и не препятствующие боевому применению (в том числе подлежащие освежению по решению командования войсковой части 64211). ПТУР, ЗУР, их комплектующие элементы и ЗИП, кроме того, должны иметь неистекшие сроки технической годности;
- вторая категория - обычные боеприпасы, ПТУР и ЗУР требующие цехового ремонта, замены отдельных элементов, устранения дефектов, появившихся в процессе служебной эксплуатации, рассортировки, а также ПТУР и ЗУР, их комплектующие элементы и ЗИП с истекшими гарантийными и неустановленными или истекшими сроками технической годности;
- третья категория - обычные боеприпасы, ПТУР и ЗУР, негодные для боевого применения, подлежащие ремонту на заводах промышленности (переделке, переснаряжению, реставрации), запрещенные для боевого применения решениями довольствующего органа Министерства обороны Кыргызской Республики - для Вооруженных Сил Кыргызской Республики и соответствующих органов государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб по результатам полигонных испытаний, а также опасные для боевого применения, находившиеся под воздействием взрывов, пожаров, а также автомобильных, авиационных и железнодорожных катастроф.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)
4. По истечении технических ресурсов (сроков эксплуатации) при удовлетворительном техническом состоянии ПТУР и ЗУР как исключение допускается продление срока их эксплуатации на основании актов технического состояния после проведения ежегодной контрольно-технической проверки на соответствие параметров техническим условиям и выполнения при необходимости регламентных работ.
5. Исправные и неисправные ПТУР и ЗУР, с истекшими и неистекшими сроками технической пригодности подлежат хранению до очередной годовой контрольно-технической проверки. По результатам регламентных работ дальнейшее решение по их использованию принимается довольствующим органом Министерства обороны Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)
6. Категорирование обычных боеприпасов, ПТУР и ЗУР проводится:
- при их техническом осмотре во время поступления и в процессе хранения, перед их передачей по нарядам, выписанным в довольствующем управлении (службе и отделе) государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб;
- при приеме;
- при проведении регламентных проверок по результатам параметров бортовой аппаратуры;
- на основании принятых решений по результатам лабораторных и полигонных испытаний;
- по истечении действующих сроков сохраняемости.
7. Акты технического состояния (акты изменения качественного состояния) на обычные боеприпасы, ПТУР и ЗУР на перевод в низшие категории утверждаются:
а) при переводе обычных боеприпасов:
- во вторую категорию - командирами соединений и воинских частей с последующим донесением в довольствующий орган Министерства обороны Кыргызской Республики - для Вооруженных Сил Кыргызской Республики и начальниками управлений (служб и отделов) в соответствующий довольствующий орган государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб;
- в третью категорию - довольствующим органом Министерства обороны Кыргызской Республики - для Вооруженных Сил Кыргызской Республики и соответствующими довольствующими органами государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб;
б) при переводе ПТУР:
- во вторую категорию - начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения соединения с последующим донесением в довольствующий орган Министерства обороны Кыргызской Республики;
- в третью категорию - довольствующим органом Министерства обороны Кыргызской Республики;
в) при переводе ЗУР:
- во вторую категорию - начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения соединения с последующим донесением в довольствующий орган Министерство обороны Кыргызской Республики;
- в третью категорию - довольствующим органом Министерства обороны Кыргызской Республики.
Акты на перевод обычных боеприпасов, ПТУР и ЗУР в третью категорию в необходимых случаях утверждаются после их осмотра на месте командирами соединений и воинских частей, представителями службы ракетно-артиллерийского вооружения регионального командования и довольствующего органа Министерства обороны Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)
8. Порядок реализации негодных боеприпасов устанавливается довольствующим органом Министерства обороны Кыргызской Республики по получении от соединений и частей сводных актов на перевод обычных боеприпасов в третью категорию. В этих актах должны быть указаны дефекты, по которым боеприпасы отнесены к числу негодных для боевого использования в соответствии с приложением к настоящему Положению.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)
9. Негодные боеприпасы уничтожаются на пункте утилизации боеприпасов Министерства обороны Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)
10. Акты на уничтожение обычных боеприпасов, опасных в служебном обращении и для транспортирования утверждаются командирами соединений и частей. Эти боеприпасы уничтожаются в установленном порядке с последующим донесением в довольствующий орган Министерства обороны Кыргызской Республики.
ПТУР, ЗУР и их комплектующие элементы, опасные в служебном обращении, уничтожаются по решению довольствующего органа Министерства обороны Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)
11. Перевод обычных боеприпасов и их элементов с неистекшими гарантийными сроками хранения или сроками технической годности из второй категории в первую категорию после ремонта или замены отдельных элементов производится на основании ведомости и акта, составленных на каждую отремонтированную партию (в соответствии с требованиями действующей технической документации).
12. Обычные боеприпасы, ПТУР, ЗУР и их элементы, поступающие от промышленности и из цехов сборки и ремонта, принимаются базами в соответствии с требованиями чертежей и технических условий (ТУ). Прием боеприпасов на войсковые склады производится в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Боеприпасы, отправляемые по планам снабжения из баз (складов), должны соответствовать требованиям ТУ и чертежей на сборку.
13. Нарушение защитных покрытий или неясная маркировка на боеприпасах, ПТУР, ЗУР и таре (при наличии необходимых данных для ее восстановления), появление продуктов коррозии на боеприпасах, ПТУР и ЗУР, а также не укомплектованность ЗИП ПТУР и ЗУР не могут служить основанием для снижения категории. Маркировка и лакокрасочное покрытие должны быть восстановлены, а продукты коррозии удалены при очередных работах по ремонту этих боеприпасов, ПТУР и ЗУР.
14. Тара для боеприпасов, ПТУР и ЗУР, футляры категорируются в соответствии со специальными инструкциями.
15. Нарушение герметичности тары не является основанием для снижения категории хранящихся в ней изделий. Негерметичные пороховые канистры, пеналы, футляры и полиэтиленовые мешки должны быть заменены исправными или отремонтированы с восстановлением герметичности. Не снижается категория пиротехнических средств и патронов стрелкового оружия, хранящихся в проколотых металлических коробках (в целях стравливания избыточного давления).
16. Боеприпасы иностранного производства и их элементы категорируются в соответствии с настоящим Положением.
17. Малые партии боеприпасов до сведения их в сборные или разделки категорируются в соответствии с техническим состоянием боеприпасов, входящих в состав этих партий.
Сведение в сборные партии или разделка их производятся в соединениях и частях в соответствии с Руководством по ремонту боеприпасов.


Приложение
 к Положению по категорированию обычных боеприпасов к стрелковому оружию, находящихся в оперативном управлении государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб
БОЕПРИПАСЫ
 к стрелковому оружию (до 14,5 мм калибра включительно)
	1. Категорирование боевых патронов к стрелковому оружию

	1.1. Первая категория
	1.2. Вторая категория
	1.3. Третья категория

	1.1.1. Изготовленные в 1946 году и позднее, хранящиеся в заводской герметичной таре, с полными производственными данными (в том числе в цинках (коробках), с проколами для стравливания избыточного давления).
1.1.2. Сборные складские партии патронов, изготовленные в 1946 году и позднее
	1.2.1. Изготовленные в 1946 году и позднее, хранящиеся в негерметичной таре, в лентах и магазинах свыше пяти лет, находящиеся в россыпи, требующие сортировки по роду действия пуль и степени годности, а также требующие очистки продуктов коррозии и восстановления отличительной окраски пуль на центральных, окружных базах и складах.
1.2.2. Без производственных данных, требующих сортировки и сведения в сборные партии
	1.3.1. Всех годов изготовления до 1945 года, включительно, хранящиеся в заводской герметичной таре, в негерметичной таре, в россыпи или в лентах с полными производственными данными и без них.
1.3.2. Давшие осечки (с отпечатками бойка на капсюле).
1.3.3. С химически нестойкими или баллистически нестабильными порохами по заключению войсковой части 64211.
1.3.4. С трещинами на срезе, корпусе или на фланце гильзы и вмятинами на пулях или гильзах.
1.3.5. С коррозией на поверхности гильз и пуль, не поддающейся удалению чисткой.
1.3.6. С качающимися или выпадающими пулями.
1.3.7. С большой окисью на капсюлях.
1.3.8. С признаками длительного пребывания в воде или смазке

	2. Категорирование зенитных управляемых ракет
 готовые (снаряженные)

	2.1. Первая категория
	2.2. Вторая категория
	2.3. Третья категория

	2.1.1. Имеющие в своем составе все элементы первой категории, с не истекшими гарантийными сроками хранения или с продленными сроками технической годности, с положенной маркировкой и формулярами
	2.2.1. С истекшими гарантийными сроками или сроками технической годности.
2.2.2. Имеющие в своем составе хотя бы один элемент второй или третьей категории.
2.2.3. Требующие ремонта (замены неисправных комплектующих элементов, отдельных узлов и деталей и устранения других неисправностей, связанных с разборкой изделий).
2.2.4. Требующие расснаряжения в связи с забракованием по параметрам бортовой аппаратуры.
2.2.5. Без формуляров
	2.3.1. Со взрывателями и боевыми частями, опасными в обращении

	3. Категорирование противотанковых управляемых ракет
 готовые (снаряженные)

	3.1. Первая категория
	3.2. Вторая категория
	3.3. Третья категория

	3.1.1. Имеющие в своем составе все элементы первой категории, с не истекшими гарантийными сроками хранения или с продленными сроками технической годности, с положенной маркировкой и формулярами
	3.2.1. С истекшими гарантийными сроками или сроками технической годности.
3.2.2. Имеющие в своем составе хотя бы один элемент второй или третьей категории.
3.2.3. Требующие ремонта (замены неисправных комплектующих элементов, отдельных узлов и деталей и устранения других неисправностей, связанных с разборкой изделий).
3.2.4. Требующие расснаряжения в связи с забракованием по параметрам бортовой аппаратуры.
3.2.5. Без формуляров
	3.3.1. Со взрывателями и боевыми частями, опасными в обращении
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