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 ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ
 в соответствии со статьей 36 Закона КР
 от 20 июля 2009 года N 241
 "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики27 апреля 2000 года. Регистрационный номер 72
Утверждаю
Министр внутренних дел                                                Кыргызской Республики                                              генерал-лейтенант милиции                                                               О.Кутуев                                              17 апреля 2000 года № 107                                ПОЛОЖЕНИЕ                   о контрольно-технической комиссии                (КТК) самодельного автоконструирования      1. Контрольно-техническая  комиссия  (КТК)  создается для оказанияпомощи секциям клубов и гражданам  Кыргызской  Республики  самодельногоавтоконструирования.     2. Контрольно-техническая комиссия (КТК) создается совместным  ре-шением Министерства внутренних дел и Министерства транспорта и коммуни-кации Кыргызской Республики и действует в соответствии с настоящим  По-ложением.     3. Контрольно-техническая комиссия с участием Управления  ГАИ  МВДКыргызской  Республики,  Управления технической политики и безопасностидвижения Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики идругих  общественных  организаций  (Союз водителей транспортных средствКыргызской Республики),  и в своей деятельности руководствуется "Техни-ческими требованиями к легковым автомобилям и прицепам, изготовленным виндивидуальном порядке",  утвержденными  Министерством  внутренних  делКыргызской  Республики  и  Министерством транспорта и коммуникаций Кыр-гызской Республики, другими нормативными документами по автоконструиро-ванию, а также настоящим Положением.     4. На контрольно-техническую комиссию возлагается:     - Проведение консультаций по самодельному автоконструированию;     - Проведение технической экспертизы легковых автомобилей и  прице-пов  к ним индивидуального изготовления на соответствие их "Техническимтребованиям к легковым автомобилям и прицепам,  изготовленным в индиви-дуальном порядке";     - Составление "Акта технической экспертизы" для предъявления его ворганы РЭО ГАИ при регистрации легкового автомобили и к ним прицепов, атакже других автомототранспортных средств индивидуального изготовления.     5. Контрольно-техническая  комиссия  финансируется  из собственныхсредств за оказываемые услуги.     6. Председатель  КТК,  утверждается совместным приказом УправленияГАИ МВД и Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской  Республикисо дня его подписания сроком на два года.                                    АКТ      Технической экспертизы ___________________________ индивидуального                                 (вид транспорта)изготовления конструктора, проживающего: ______________________________     Контрольно-техническая комиссия в составе:     председателя _____________________________________________________     Членов:     1. _______________________________________________________________     2. _______________________________________________________________     3. _______________________________________________________________     4. _______________________________________________________________     5. _______________________________________________________________установка: 1. Колесная формула ________________________________________2. Компоновка ______________________; 3. Число мест ___________________Длина ____________ м; 4. Ширина __________ м; 5. Высота ____________ м;6. Колея _________________ м; 7. Колесная база ____________________ мм;8. Для автомобилей вагонной компоновки:  наличие энергопоглощающего бу-фера да/нет; Дуг безопасности да/нет; Высота от пола плоскости дороги _________ мм; 9. Двигатель __________; 10. Мощность двиг. _________ л.с.полная масса автомобиля _______________ тн; 11. Удельная мощность ______________ л.с/тн;  12. Наименьший радиус поворота по следу внешнего пе-реднего колеса ____________ м; 13. Наличия заноса при движении по сухойасфальтной площадке со скоростью 40  км/ч,  по  кругу  радиусом  50  м.да/нет. Наружный габаритный радиус поворота ________ м;  14. Расстояниеот плоскости дороги до низшей точки автомобиля при полной нагрузке ____________ м; 15. Непросматриваемая зона дороги с места водителя  впереди__________м; 16.  Рулевой механизм _________ м;  17. Тормозные системы:рабочая ___________,  стояночная ____________;  18.  Тормозной путь прискорости 40 км/ч,  на сухой асфальтированной дороге __________  м;  19.Размер  шин  ___________;  20.  Соответствие  бамперов требованиям ГОСТ1902-74 да/нет;  21.  Ветровое стекло,  тип _______;  22.  Соответствиевнешних световых приборов ГОСТ 8769-75 да/нет;  23.  Соответствие местаустановки   государственного    номерного    знака    требованиям    ТУ4500-00-96473-99 г.; 24. Видимость освещенного номерного знака в темноевремя суток не менее 20 м да/нет; 25. Наличие установки ремней безопас-ности ______.     Автомобиль соответствует "Техническим требованиям" и рекомендуетсядля постановки на учет в РЭО ГАИ по месту жительства.      Автор изготовленного транспортного средства       ________________     Настоящий акт  является  основанием  для  регистрации транспортныхсредств в РЭО ГАИ.     Председатель комиссии                             ________________     Члены комиссии:     1.                                                ________________     2.                                                ________________     3.                                                ________________     4.                                                ________________     5.                                                ________________
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