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                         ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                    от 20 июля 2009 года N 241

        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики1 февраля 2001 года. Регистрационный номер 17                                           Приняты и введены в действие                                            приказом Государственной                                           инспекции по стандартизации                                         и метрологии при Правительстве                                              Кыргызской Республики                                          от 19 января 2001 года № 5-ст                                 ПРАВИЛА                             по метрологии                          1. Область применения      Требования настоящих правил распространяются на  знак  утверждениятипа  средств  измерений  (далее - СИ),  используемый для маркировки СИэксплуатационных документов на них с целью обозначения соответствия  СИутвержденному типу,  разрешенному к применению на территории КыргызскойРеспублики.     Настоящие правила  устанавливают  технические  требования,  форму,размеры и порядок применения знака утверждения типа СИ.     Все требования настоящих правил являются обязательными.                          2. Нормативные ссылки      В настоящих  правилах использованы ссылки на следующие нормативныедокументы:     - РМГ 29-99 "ГСИ. Метрология. Основные термины и определения";     - КМС 8.013-98 "ГСИ КР. Порядок проведения испытаний и утверждениятипа средств измерений".                      3. Определения и обозначения      В настоящих правилах применяют следующие термины с соответствующи-ми определениями, согласно РМГ 29, а именно:     Средство измерений  - техническое устройство,  предназначенное дляизмерений и имеющее нормированные метрологические характеристики;     Утверждение типа  средств  измерений  - решение уполномоченного наэто государственного органа управления о признании типа средств измере-ний узаконенным для применения на основании результатов их испытаний;     Государственным центром испытаний средств измерений (ГЦИ  СИ)  илидругой специализированной организацией,  аккредитованной Кыргызстандар-том.     В настоящих правилах приняты следующие сокращения:     СИ - средство измерений.                        4. Технические требования      4.1. Изображение знака утверждения типа СИ  приведено  на  рис.  1(приложение А).     Размеры построения знака утверждения типа СИ определяются установ-ленным базовым размером Н в соответствии с рис. 2 (приложение Б).     Значения Н выбираются из ряда: 6; 8; 10; 15; 25; 40; 60; 100 мм.     4.2. Знак утверждения типа СИ наносят на каждое средство измеренияи (или) в эксплуатационные документы,  сопровождающие каждый  экземплярСИ, вблизи маркировки товарного знака изготовителя.     4.3. Изображение знака утверждения типа СИ должно быть одноцветным(любого цвета) и контрастным на фоне СИ, четким, разборчивым и различи-мым невооруженным глазом.     4.4. Исполнение  знака  утверждения  типа  СИ может быть выполненотравлением,  штамповкой,  литьем,  гравированием или  другим  способом,обеспечивающим  четкое  и ясное изображение знака в течение всего срокаслужбы СИ.                          5. Порядок применения      5.1. Знак утверждения типа применяется для маркировки  СИ  утверж-денного типа в соответствии с требованиями КМС 8.013.     5.2. Знак утверждения типа СИ наносится изготовителем или  постав-щиком  после  проведения процедуры утверждения типа СИ в соответствии сКМС 8.013.  Если из-за особенностей конструкции,  нецелесообразно нано-сить  на СИ знак утверждения типа СИ,  допускается его нанесение толькона эксплуатационные документы.     5.3. Размер  знака  утверждения типа СИ (базовый размер Н) и местонанесения определяет изготовитель или поставщик,  получившие право  егоприменения.     5.4. Применение знака утверждения типа СИ  после  окончания  срокадействия сертификата об утверждении типа СИ запрещается.                                              Приложение А (обязательное)      Рис.1: Изображение знака утверждения типа средств измерений.                                                  Приложение Б (обязательное)      Рис.2: Размеры построения знака утверждения типа  средств  измере-ний.      Ключевые слова:  знака утверждения типа СИ,  форма и размеры знакатехнические требования, применение знака утверждения типа СИ.
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