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)
Программа строительства  водохозяйственных объектов и освоения но-
вых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2008-2010 годы (далее -
Программа)  предполагает  реконструкцию  и строительство 13 водохозяйс-
твенных объектов,  наиболее значимых в социальном и экономическом плане
для республики.
Реализация Программы предусматривает финансирование  из  республи-
канского бюджета строительства объектов на общую сумму 1 млрд. 957 млн.
сомов, что позволит по республике:
- в  2008  году  ввести  1114 га новых орошаемых земель,  провести
комплексную реконструкцию 298 га орошаемых земель, улучшить водообеспе-
ченность 700 га орошаемых земель;
- в 2009 году ввести 2000 га новых орошаемых земель,  улучшить во-
дообеспеченность - 8074 га орошаемых земель;
- в 2010 году ввести 3000 га новых орошаемых земель,  улучшить во-
дообеспеченность 80 га орошаемых земель.
В 2008-2010 годах будут введены 6114 га  новых  орошаемых  земель,
улучшена  водообеспеченность 8854 га орошаемых земель,  проведена комп-
лексная реконструкция 298 га орошаемых земель.
При полном  завершении строительства объектов,  включенных в Прог-
рамму строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошае-
мых земель в Кыргызской Республике на 2008-2010 годы (перечень прилага-
ется),  по республике будет введено 13134 га  новых  орошаемых  земель,
улучшена  водообеспеченность  25930  га и выполнена комплексная реконс-
трукция 498 га орошаемых земель.
Для осуществления контроля за качеством и объемами работ по строи-
тельству водохозяйственных объектов намечается создание дирекции строя-
щихся  объектов,  содержание  которой  будет заложено в смету стоимости
строительства объектов.
Планируется разработать  проектно-сметную  документацию на водохо-
зяйственные объекты,  не имеющие проектно-сметной документации,  (до 5%
от стоимости строительных работ).
1. Орошение земель из рек Тогуз-Булак и Калмак-Ашу
Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области
(завершение строительства бассейна суточного
регулирования в селе Сары-Камыш)
Проектно-сметная документация данного объекта разработана  в  1984
году проектным институтом "Кыргызгипроводхоз", строительство было нача-
то в 1987 году, с 1996 года находится на консервации. Сметная стоимость
в базисных ценах 1991 года составляет 26,7 тыс.  сомов, с начала строи-
тельства выполнено около 80 процентов работ.
Проектом предусматривалось устройство двух водозаборных узлов, для
покрытия дефицита воды в весенний период - строительство  бассейна  су-
точного регулирования (БСР) с сооружениями,  магистральные каналы МК-1,
протяженностью 12,4 км и пропускной способностью 0,7  куб.м/сек,  МК-2,
протяженностью  3,3 км и пропускной способностью 0,2 куб.м/сек и закры-
той самонапорной оросительной сети.  Полезная емкость БСР  -  300  тыс.
куб.м,  максимальная высота плотины - 6,5 м,  предусмотрен противофиль-
трационный экран.
Для завершения  строительства  БСР  необходимо выполнить работы по
устройству суглинистого экрана,  толщиной 0,8 метров, бетонные работы и
работы  по устройству закрытой и открытой оросительной сети.  Стоимость
работ по завершению строительства - около 20 млн.  сомов (в ценах  2006
года). После завершения строительства ожидается ввод в эксплуатацию 414
га новых орошаемых земель и выполнение комплексной реконструкции 298 га
орошаемых земель (КРОЗ).
2. Освоение земель Бургандинского массива
Кадамжайского района Баткенской области
(строительство дюкера)
Строительство данного  объекта  позволит ввести около 3,0 тыс.  га
орошаемых земель.  Освоению подлежат земли,  граничащие  с  территорией
Республики Узбекистан.  Для данного объекта необходимо разработать про-
ектно-сметную документацию (ориентировочная стоимость 1,5 млн.  сомов).
Ориентировочная стоимость строительных работ - 180 млн. сомов. Пропуск-
ная способность канала - 4,4 куб.м/сек. Дюкер осуществляет водозабор из
Бургандинского  магистрального  канала.  В  настоящее  время на объекте
построена первая нить дюкера из металлических труб диаметром  1000  мм,
протяженностью 2,04 км (два участка), лотковый канал (ЛР-100) протяжен-
ностью 1600 м и земляной канал протяженностью 1450 м,  освоено  269  га
орошаемых земель.  Для освоения вышеуказанных земель необходимо постро-
ить вторую нить дюкера протяженностью 2,04 км,  переустроить 1,6 км су-
ществующего  канала  для пропуска воды 4,4 куб.м/сек,  построить 4,5 км
нового канала и выполнить строительство распределительной ирригационной
сети.
3. Канал "Каракыштак-Боз" Кадамжайского
района Баткенской области
Проект был разработан Ошским филиалом проектной  конторы  "Кыргыз-
водпроект" в 1984 году (сметная стоимость - 3920 тыс.  руб). На объекте
планируется строительство магистрального канала протяженностью  14  км,
тоннеля  -  0,6  км  и  распределительной сети.  Пропускная способность
1,7-2,0 куб.м/сек.  Завершение данного объекта позволит обеспечить  по-
ливной водой 1,4 тыс. га, в том числе ввести 700 га новых орошаемых зе-
мель.  Источник воды - река Исфайрам-Сай. Строительство канала начато в
1993 году методом "Ашар".  Инициатор и заказчик строительства - Уч-Кор-
гонская сельская управа.  Выполнено 80 процентов земляных работ на  ма-
гистральном канале и тоннельных участках. Для завершения данного объек-
та необходимо выполнить: проходку первого тоннеля (240 п.м.), завершить
проходку второго тоннеля (20 п.м., ранее выполнено 410 п.м.), вскрышные
работы,  строительство 7 селедуков и бетонную облицовку  7  км  канала,
стоимостью около 30 млн. сомов.
4. Строительство дюкера в поселке Максат
Ляйлякского района Баткенской области
с подачей воды на Аркинский массив
Проект "Обеспечение  водой  поселка  Максат из канала Кулунда Ляй-
лякского района" выполнен проектной конторой "Туштуксуудолбоор" в  1999
году.  Завершение  строительства данного объекта позволит ввести 715 га
орошаемых земель.  Проектом предусматривается строительство дюкера про-
тяженностью 1,71 км (с водозабором из канала Кулунда) и пропускной спо-
собностью 1,2 куб.м/сек. Дюкер выполнен из металлических труб диаметром
800  мм.  Имеется два тоннельных участка (общая протяженность около 800
м).
Работа на данном объекте была начата по инициативе государственной
администрации Ляйлякского района за счет средств  Министерства  чрезвы-
чайных ситуаций Кыргызской Республики и Азиатского банка развития.  Вы-
полнены работы на сумму около 18 млн.  сомов.  Выполнено  строительство
дюкера и тоннельных участков.
Для завершения данного объекта необходима разработка ПСД на вторую
стадию строительства. Проектной конторой "Туштуксуудолбоор" разработано
краткое технико-экономическое обоснование по орошению земель Аркинского
массива из канала Кулунда, согласно которому планируется расширить 9 км
головной части существующего канала Кулунда, построить дюкер через реку
Ходжа-Бакирган  и  23  км  канала  пропускной способностью 3 куб.м/сек.
Строительство данного канала позволит заменить машинное орошение данно-
го  массива  на самотечное на площади - 3111 га.  Ориентировочная стои-
мость около 360 млн. сомов.
5. Объект "Комплексная реконструкция орошаемых
земель Баткенского района Баткенской области
(бывшего совхоза "Торт-Гуль")"
Освоение массива Чон-Кара производилось в 60-е годы прошлого  сто-
летия по следующей схеме водоподачи:  из реки Сох по подводящему в зем-
ляном русле каналу Ак-Турпак,  протяженностью 8,9  км,  вода  самотеком
транспортировалась  до насосной станции Ак-Куль (производительность 0,6
куб.м/сек),  затем насосной станцией вода подавалась на командную точку
массива орошения. Площадь орошения составляет 560 га, фактически, из-за
нехватки воды, орошается около 350 га.
Существующий канал физически устарел, имеет низкий коэффициент по-
лезного действия (КПД). На канале отсутствуют ливне- и селезащитные со-
оружения, в следствие отложения наносов в канале,  происходят вынужден-
ные перерывы в подаче воды на орошение.
Проект данного объекта разработан в 1991 году ОАО "Кыргызсуудолбо-
ор", строительство было начато в 1993 году, были выполнены земляные ра-
боты  по  устройству  полки 5,6 км канала.  Стоимость выполненных работ
составила 1,4 млн.  сомов.  В 1997 году из-за отсутствия средств работы
на объекте были приостановлены.
Проектом предусмотрен бесплотинный водозабор из реки Сох для пода-
чи  воды в подводящий канал.  Пропускную способность подводящего канала
предполагается увеличить до 3,4 куб.м/сек. Предусматривается:
- реконструкция  11,9 км существующего канала,  с облицовкой моно-
литным бетоном,  а также устройство канала из  лотков  ЛР-80  протяжен-
ностью 1,0 км;
- строительство селедуков, мостов и других сооружений;
- строительство наливного БСР емкостью 24,8 тыс. куб.м.
Мощность объекта - 168 га комплексной реконструкции орошаемых  зе-
мель.  Стоимость строительства данного сооружения составит в ценах 2006
года около 305 млн. сомов.
Затраты на  строительство  данного сооружения,  превышают норматив
удельных затрат на 1 га для Кыргызстана (на  момент  проектирования)  в
четыре раза.  При разработке проекта параметры и пропускная способность
канала взяты с учетом расширения в перспективе площади орошаемых земель
и доведения их до 2293 га (в настоящее время на массиве Чон-Кара факти-
чески орошается около 350 га).
6. Объект "Строительство БСР в селе Рават
Баткенского района Баткенской области"
Объект расположен  на территории Баткенского района на участке Ра-
ват.  Разработка проектно-сметной документации объекта начата проектной
конторой "Туштуксуудолбоор" в 2006 году и будет завершена во втором по-
лугодии 2007 года.
Источник орошения  -  родник "Катта-Булак",  суммарный расход воды
0,12 куб.м/сек. Для орошения земель предполагается на расстоянии 2,5 км
от  родниковой зоны выполнить строительство плотины БСР емкостью чаши -
0,11 млн.  куб.м и отводящего канала протяженностью 1 км. Строительство
объекта  позволит обеспечить подачу воды на 80 га земель,  более эффек-
тивно использовать единственный источник орошения  в  данной  местности
родник "Катта-Булак", улучшить водообеспеченность приусадебных участков
в селе Рават (120 дворов),  что будет способствовать  повышению  уровня
жизни  населения  села,  поскольку основным источником жизнеобеспечения
жителей является производство сельскохозяйственной продукции.  Ориенти-
ровочная стоимость объекта около - 60 млн. сомов.
7. Реабилитация концевой части канала Беш-Батман
для улучшения водообеспеченности Ренжитской долины
Аксыйского района Джалал-Абадской области
Первоначальный проект строительства канала для орошения Ренжитской
долины был разработан открытым акционерным обществом "Кыргызсуудолбоор"
в  2002 году и передан Фонду экономического развития Аксыйского района.
Проектом предусматривалась подача воды по магистральному каналу (3  МК)
от перевала Ташмойнок до Кызылалмасая. Осуществление строительства дан-
ного канала является звеном в цепочке:  река Падшаата - канал "Беш-Бат-
ман" - Ренжитский магистральный канал - канал "XX партсъезд".  Выполне-
ние работ согласно разработанному проекту позволит улучшить водообеспе-
ченность  1074 га земель и ввести в дальнейшем около 2000 га новых оро-
шаемых земель.  Пропускная способность канала 4,1 куб.м/сек,  протяжен-
ность - 7,8 км. В 2006 году был сделан перерасчет смет данного проекта,
стоимость строительных работ составила 149,17 млн. сомов.
В соответствии  с  заданием  Департамента водного хозяйства Минис-
терства сельского,  водного хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кыргызской Республики ОАО "Кыргызсуудолбоор" в июне 2006 года завершена
переработка существующего проекта с учетом изменения  трассы  канала  и
использования для подачи воды металлических труб диаметром 1000 мм.
Варианты проектов обсуждены жителями и руководством Аксыйского ра-
йона  (6  мая и 18 июля 2006 года),  по результатам рассмотрения строи-
тельство данного канала предложено выполнить по варианту, разработанно-
му  в 2002 году,  стоимость строительных работ при этом составит 149,17
млн. сомов.
8. Развитие орошения из реки Кугарт в сельских
управах "Курманбек" и "Кугарт" Сузакского
района Джалал-Абадской области
На основании обследований,  ОАО "Кыргызсуудолбоор" предложено  для
проработки на стадии ТЭО три альтернативных варианта водоподачи из реки
Кугарт с намечаемым приростом орошаемых земель общей площадью 2770  га,
в том числе:  на территории сельской управы Курманбек - 1495 га;  сель-
ской управы Кугарт - 1275 га.
Первый вариант  представляет собой самотечный канал протяженностью
18,2 км, с водозабором в 3,5 км выше притока Кызыл-Суу.
Второй вариант самотечной водоподачи заключается в прокладке водо-
вода из стальных труб в пойме реки Кугарт с водозабором в  районе  села
Сары-Булак, в 9,5 км ниже водозабора по первому варианту. Протяженность
самонапорного водовода составляет 11,0 км. Ориентировочная строительная
стоимость  этих  вариантов примерно одинаковая и составляет около 700,0
млн. сомов.
Третий вариант  предполагает  строительство водоподъемной русловой
плотины на реке Кугарт высотой около 20 м и самотечного канала  от  нее
протяженностью 10,5 км. По предварительным расчетам, этот вариант (ожи-
даемой строительной стоимостью около 500,0 млн.  сомов) может оказаться
более предпочтительным.
Окончательный выбор решения может быть сделан на основании их про-
работки в стадии ТЭО или ТЭР (Технико-экономический расчет).
Проект позволит использовать сток реки Кугарт для увеличения  про-
изводства озимой пшеницы без снижения уровня водообеспеченности сущест-
вующих орошаемых земель системы реки Кугарт.
9. Орошение центральной части Куланакской
долины (X очередь) Нарынского района
Нарынской области
Орошение 5080 га земель Куланакской долины  осуществляется  с  по-
мощью  построенной в 1968 году насосной станции "Куланак" (высота подъ-
ема 24 м,  производительность 7 куб.м/сек).  В связи с большой изношен-
ностью насосной станции и значительными затратами при использовании ма-
шинного орошения в 2002 году ОАО "Кыргызсуудолбоор" была начата  прора-
ботка  варианта  самотечной  подачи  воды  на земли Куланакской долины.
Предполагается строительство водозабора в нижнем бьефе Ат-Башынской ГЭС
и  прокладка  7,6  км канала пропускной способностью 9 куб.м/сек до су-
ществующего магистрального канала Куланак. Строительство данного соору-
жения  позволит  перевести 5080 га с машинного орошения на самотечное и
ввести дополнительно более 1500 га новых орошаемых земель.
В 2006  году  Институтом водных проблем и гидроэнергетики НАН Кыр-
гызской Республики были сделаны проработки и внесено предложение об ис-
пользовании  варианта  самотечной подачи воды и для выработки электроэ-
нергии.  Выработка электроэнергии будет осуществляться Куланакской  ГЭС
(путем  переоснащения  насосной  станции Куланак генераторами,  которые
обеспечат выработку около 19 млн. кВт.ч. электроэнергии в год).
Стоимость строительства самотечного канала ирригационного и гидро-
энергетического назначения составит в целом около 280 млн. сомов.
10. Строительство канала Ак-Терек Аксыйского
района Джалал-Абадской области
В 1997  году ОАО "Кыргызсуудолбоор" был подготовлен технико-эконо-
мический расчет на строительство самотечного канала в Аксыйском районе,
для более полного использования доли стока из реки Падша-Ата.
Магистральный канал   Ак-Терек   пропускной    способностью    8,5
куб.м/сек,  протяженностью  22,0  км  проходит по территории Кыргызской
Республики, минуя территорию Республики Узбекистан, в тяжелых рельефных
и инженерно-геологических условиях.  В проектных проработках предусмат-
ривается строительство:
- водозаборного сооружения на реке Падша-Ата;
- подводящего канала к отстойнику, отстойник с гидравлической про-
мывкой наносов;
- 22,0 км магистрального канала Ак-Терек с сооружениями.
В конце  канала намечается строительство водовыпуска и подключение
в существующий канал Беш-Батман. Строительство канала позволит улучшить
водообеспеченность 4165 га земель,  подвешенных под существующими кана-
лами Беш-Батман и XX Партсъезд. Общая стоимость строительства по укруп-
ненным показателям в ценах 2006 года составляет около 700 млн. сомов.
Строительство канала Ак-Терек в дальнейшем даст  возможность  при-
роста орошаемых земель на площади 4,3 тыс. га, в том числе в Кербенской
долине - 1,8 тыс.  га и в Ренжитской долине - 2,5 тыс. га, для чего не-
обходимо сооружение регулирующих емкостей,  привлечение дополнительного
стока из реки Итагар и строительство ирригационных  сооружений  в  Рен-
житской долине.
11. Реконструкция Ысык-Атинского бассейна
декадного регулирования (БДР)
Чуйской области
Проект данного  сооружения  был  разработан  проектным  институтом
"Кыргызгипроводхоз" в 1978 году.  Ысык-Атинский БДР был сдан в эксплуа-
тацию в 1979 году,  подвешенная площадь - около 7 тыс. га орошаемых зе-
мель.  Сооружение было построено для регулирования стока реки Ысык-Ата.
Максимальный  паводковый  расход  реки 68 куб.м/сек,  минимальный - 2,6
куб.м/сек, расход 50 процентной обеспеченности - 19,3 куб.м/сек. Полная
емкость  водохранилища  -  3  млн.  куб.м,  полезная емкость - 2,5 млн.
куб.м.  Высота плотины - 31 м. Тип плотины - гравийная с ядром. Водовы-
пуск  рассчитан на пропуск 25 куб.м/сек,  при этом на сооружении не был
предусмотрен катастрофический сброс. За время эксплуатации, в результа-
те  паводков  и  селей  в  чаше водохранилища отложилось около 350 тыс.
куб.м наносов. Отложение большого количества наносов создает угрозу вы-
хода  из  строя  водовода  из-за  прохождения по нему крупных и средних
фракций наносов и ставит под угрозу работоспособное состояние  бассейна
декадного  регулирования  (БДР) и обеспечение оросительной водой подве-
шенных под данным сооружением поливных земель.  На  объекте  необходимо
выполнить  мехочистку чаши водохранилища и строительство катастрофичес-
кого сброса, общей стоимостью около 30 млн. сомов.
12. Реконструкция канала Сарымсак Кара-Бууринского
района Таласской области
Источник воды данного канала - река Кара-Буура. После ввода в экс-
плуатацию Кара-Бууринского водохранилища возникла проблема  транспорти-
ровки  воды  из  данного водохранилища для орошения около 2000 га новых
земель.  Проект орошения земель под каналом Сарымсак в  Кара-Бууринском
районе предполагает более эффективное использование земельно-водных ре-
сурсов,  расширение производства сельскохозяйственной продукции и в ко-
нечном  итоге - поднятие уровня жизни населения.  Общая стоимость работ
составит около 60 млн. сомов.
Для создания  новых орошаемых земель на площади около 2000 га пре-
дусматривается следующее:
- реконструкция хвостового участка канала Сарымсак, протяженностью
5 км, в бетонной облицовке (увеличение пропускной способности существу-
ющего канала Сарымсак с 4 до 6 куб.м/сек) и продление канала по массиву
на 12-15 км с оснащением канала необходимыми инженерными сооружениями;
- строительство  открытой  оросительной  сети из лотков на массиве
орошения с необходимыми сооружениями;
- выполнение камнеуборочных работ и выборочной планировки;
- устройство водосборно-сбросной сети,  лесопосадок и дорожной се-
ти;
- устройство селезащитно-регулирующих сооружений.
13. Подача воды из существующего подводящего
канала Торт-Гульского водохранилища в канал
"Мачаи" Баткенского района Баткенской области
Объект расположен  на  землях  бывшего  совхоза  имени   100-летия
В.И.Ленина,  25 км западнее города Баткен.  Канал "Мачаи", имеющий меж-
республиканское значение,  берет свое начало из реки Исфара на террито-
рии Баткенского района Кыргызской Республики. Далее, почти 2 км он про-
ходит по густонаселенному поселку Мачаи Республики Таджикистан. Осталь-
ная  часть канала проходит по территории Баткенского района.  Из канала
"Мачаи" орошается 1220 га земель на территории  бывшего  совхоза  имени
100-летия В.И.Ленина.
В связи с особенностями канала,  проходящего  по  территории  двух
стран, а также невозможностью выполнить реконструкцию канала на участке
поселка Мачаи, возникает недостаток поливной воды и, как следствие это-
го, недовольство населения обоих стран.
Для осуществления подачи воды, минуя поселок Мачаи Республики Тад-
жикистан, институтом "Кыргызгипроводхоз" в 1994 году был разработан ра-
бочий  проект  "Подача  воды  из   существующего   подводящего   канала
Торт-Гульского водохранилища в канал "Мачаи" Баткенского района".
Проект предусматривает подачу 1,2 куб.м/сек воды по следующей схе-
ме:
- забор воды из подводящего канала к Торт-Гульскому  водохранилищу
на ПК 14;
- далее вода подается по дюкеру,  протяженностью 2,48 км, на левый
берег реки Исфара;
- далее вода подается по открытому каналу, протяженностью 4,28 км,
до подключения к существующему каналу "Мачаи". Данное решение позволяет
подать воду только на нижележащий участок  -  в  Самаркандекскую  зону,
вблизи села Орто-Боз, общей площадью 350 га.
Для подачи воды на все земли (1220 га) в дополнение к  самотечному
участку предусматривается строительство насосной станции.
Стоимость строительства составит около 500 млн. сомов.

                14. Строительство канала "Буйга"
               Кара-Кульджинского района Ошской области

      Проектно-сметная документация данного объекта разработана в 1983
 году Ошским филиалом проектной конторы "Кыргызводпроект" в целях обеспе-
 чения поливной и питьевой водой населения 5 сельских  советов.  Сметная 
 стоимость составила 7,6 млн. рублей. Строительство данного канала было 
 начато в 1988 году, с 1991 года находится на консервации. С начала строи-
 тельства выполнено работ на сумму 1,7 млн. рублей.  Общая  протяженность 
 канала составляет 30,4 км. Ориентировочная стоимость работ по завершению
 строительства канала составляет 200,0 млн. сомов.
     Завершение строительства данного канала в дальнейшем даст возможность
 прироста орошаемых земель более чем на 5,0 тыс. га.
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┌──┬──────────────────────────┬─────────┬──────┬──────────────────────┐
│N │ Наименование  | Обоснова-│Мощность,│Требу-│Капитальные вложения  │
│п/│   объектов    │   ние    │тыс. га  │ емая │  на 2008-2010 годы   │
│  │               │          │         │ сумма│    (млн. сомов)      │
│  │               │          │         │  для ├──────┬────┬─────┬────┤
│  │               │          │         │завер-│Всего │2008│ 2009│2010│
│  │               │          │         │ шения│2008 -│    │     │    │
│  │               │          │         │ (млн.│2010  │    │     │    │
│  │               │          │         │сомов)│      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│ 1│       2       │     3    │    4    │   5  │   6  │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│1 │Орошение земель│Объект,   │0,414    │    20│    20│  20│    0│   0│
│  │из рек         │незавер-  │тыс. га  │      │      │    │     │    │
│  │Тогуз-Булак и  │шенный    │орошение,│      │      │    │     │    │
│  │Калмак-Ашу     │строитель-│0,298    │      │      │    │     │    │
│  │Иссык-Кульского│ством     │тыс. га  │      │      │    │     │    │
│  │района         │          │КРОЗ     │      │      │    │     │    │
│  │Иссык-Кульской │          │         │      │      │    │     │    │
│  │области        │          │         │      │      │    │     │    │
│  │(завершение    │          │         │      │      │    │     │    │
│  │строительства  │          │         │      │      │    │     │    │
│  │БСР в селе     │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Сары-Камыш)    │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│2 │Освоение земель│Постанов- │3,0 тыс. │   180│   180│  40│   60│  80│
│  │Бургандинского │ление ПКР │га       │      │      │    │     │    │
│  │массива        │от 4.02.05│орошение │      │      │    │     │    │
│  │Кадамжайского  │г. N 62   │         │      │      │    │     │    │
│  │района         │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Баткенской     │          │         │      │      │    │     │    │
│  │области        │          │         │      │      │    │     │    │
│  │(строительство │          │         │      │      │    │     │    │
│  │дюкера)        │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│3 │Канал "Каракыш-│Распоряже-│0,7 тыс. │    30│    30│  30│     │    │
│  │так-Боз"       │ние ПКР от│га       │      │      │    │     │    │
│  │Кадамжайского  │20.02.01  │орошение,│      │      │    │     │    │
│  │района         │г. N 48-р │0,7 тыс. │      │      │    │     │    │
│  │Баткенской     │          │га ПВ    │      │      │    │     │    │
│  │области        │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│4 │Строительство  │Поруч.    │0,75     │   360│   110│  20│   40│  50│
│  │дюкера в       │Премьер-  │тыс. га  │      │      │    │     │    │
│  │поселке Максат │министра  │орошение,│      │      │    │     │    │
│  │Ляйлякского    │КР от     │3,111    │      │      │    │     │    │
│  │района         │19.12.02  │тыс. га  │      │      │    │     │    │
│  │Баткенской     │г. N      │ПВ       │      │      │    │     │    │
│  │области с      │19-4/628  │         │      │      │    │     │    │
│  │подачей воды на│          │         │      │      │    │     │    │
│  │Аркинский      │          │         │      │      │    │     │    │
│  │массив         │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│5 │Объект         │Объект,   │0,2 тыс. │   305│   130│  20│   50│  60│
│  │"Комплексная   │незавер-  │га КРОЗ  │      │      │    │     │    │
│  │реконструкция  │шенный    │         │      │      │    │     │    │
│  │орошаемых      │строитель-│         │      │      │    │     │    │
│  │земель         │ством     │         │      │      │    │     │    │
│  │Баткенского    │          │         │      │      │    │     │    │
│  │района         │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Баткенской     │          │         │      │      │    │     │    │
│  │области        │          │         │      │      │    │     │    │
│  │(бывшего       │          │         │      │      │    │     │    │
│  │совхоза        │          │         │      │      │    │     │    │
│  │"Торт-Гуль")   │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│6 │Объект         │Обследова-│0,08     │    60│    60│   0│   20│  40│
│  │"Строительство │ние       │тыс. га  │      │      │    │     │    │
│  │БСР в селе     │объекта   │ПВ       │      │      │    │     │    │
│  │Рават          │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Баткенского    │          │         │      │      │    │     │    │
│  │района         │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Баткенской     │          │         │      │      │    │     │    │
│  │области"       │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│7 │Реабилитация   │Распоряже-│1,074    │   149│   149│  60│   89│    │
│  │концевой части │ние ПКР от│тыс. га  │      │      │    │     │    │
│  │канала         │03.08.02  │ПВ       │      │      │    │     │    │
│  │Беш-Батман     │г. N 413-р│         │      │      │    │     │    │
│  │для повышения  │          │         │      │      │    │     │    │
│  │водообеспечен- │          │         │      │      │    │     │    │
│  │ности          │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Ренжитской     │          │         │      │      │    │     │    │
│  │долины         │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Ак-Сыйского    │          │         │      │      │    │     │    │
│  │района         │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Джалал-Абадской│          │         │      │      │    │     │    │
│  │области        │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│8 │Развитие       │Обследова-│2,77     │   500│   210│  50│   60│ 100│
│  │орошения из    │ние       │тыс. га  │      │      │    │     │    │
│  │реки Кугарт в  │объекта   │орошение,│      │      │    │     │    │
│  │сельских       │          │3,5 тыс. │      │      │    │     │    │
│  │управах        │          │га ПВ    │      │      │    │     │    │
│  │"Курманбек" и  │          │         │      │      │    │     │    │
│  │"Кугарт"       │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Сузакского     │          │         │      │      │    │     │    │
│  │района         │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Джалал-Абадской│          │         │      │      │    │     │    │
│  │области        │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│9 │Орошение       │Объект,   │1,5 тыс. │   280│   120│  20│   40│  60│
│  │центральной    │незавер-  │га       │      │      │    │     │    │
│  │части          │шенный    │орошение,│      │      │    │     │    │
│  │Куланакской    │строитель-│5,08 ПВ  │      │      │    │     │    │
│  │долины (X      │ством     │         │      │      │    │     │    │
│  │очередь)       │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Нарынского     │          │         │      │      │    │     │    │
│  │района         │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Нарынской      │          │         │      │      │    │     │    │
│  │области        │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│10│Строительство  │Распоряже-│4,165    │   700│   120│  10│   30│  80│
│  │канала         │ние ПКР от│тыс. га  │      │      │    │     │    │
│  │"Ак-Терек"     │03.08.02  │ПВ, 2,0  │      │      │    │     │    │
│  │Ак-Сыйского    │г. N 413-р│тыс. га  │      │      │    │     │    │
│  │района         │          │орошение │      │      │    │     │    │
│  │Джалал-Абадской│          │         │      │      │    │     │    │
│  │области        │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│11│Реконструкция  │Обследова-│Емкость  │    30│    30│  20│   10│    │
│  │Ысык-Атинского │ние       │3 млн.   │      │      │    │     │    │
│  │бассейна       │объекта   │куб.м.   │      │      │    │     │    │
│  │декадного      │          │7,0 тыс. │      │      │    │     │    │
│  │регулирования  │          │га ПВ    │      │      │    │     │    │
│  │(БДР) Чуйской  │          │         │      │      │    │     │    │
│  │области        │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│12│Реконструкция  │Обследова-│2,0 тыс. │    60│    60│  30│   30│    │
│  │канала Сарымсак│ние       │га       │      │      │    │     │    │
│  │Кара-Бууринско-│объекта   │орошение │      │      │    │     │    │
│  │го района      │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Таласской      │          │         │      │      │    │     │    │
│  │области        │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│13│Подача воды из │Обследова-│1,22 ПВ  │   500│    30│  10│   10│  10│
│  │существующего  │ние       │         │      │      │    │     │    │
│  │подводящего    │объекта   │         │      │      │    │     │    │
│  │канала         │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Торт-Гульского │          │         │      │      │    │     │    │
│  │водохранилища в│          │         │      │      │    │     │    │
│  │канал "Мачаи"  │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Баткенского    │          │         │      │      │    │     │    │
│  │района         │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│14│Строительство  │Обследова-│0,222 ПВ │   200│    60│  - │   20│  40│
│  │канала "Буйга" │ние       │0,1      │      │      │    │     │    │
│  │Кара-Кульжин-  │объекта   │орошение │      │      │    │     │    │
│  │ского района   │          │         │      │      │    │     │    │
│  │Ошской области │          │         │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│15│Строительство  │Новое     │462 га   │ 123,2│ 123,2│    │ 31,2│92,0│
│  │канала         │строитель-│ПВ, 500  │      │      │    │     │    │
│  │"Шибе-Жекенди" │ство      │га новое │      │      │    │     │    │
│  │Чон-Алайского  │          │орошение,│      │      │    │     │    │
│  │района Ошской  │          │102 га   │      │      │    │     │    │
│  │области        │          │приуса-  │      │      │    │     │    │
│  │               │          │дебные   │      │      │    │     │    │
│  │               │          │участки  │      │      │    │     │    │
├──┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┤
│  │Итого:         │          │         │3420,4│1432,2│ 330│490,2│ 612│
└──┴───────────────┴──────────┴─────────┴──────┴──────┴────┴─────┴────┘

Примечание.
КРОЗ - комплексная реконструкция орошаемых земель.
ПВ   - повышение водообеспеченности.
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